문서번호	시설보수과-3973
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
조장호		나철흠	07/23 박용선
협조

아스팔트 콘크리트 품질시험 계획보고

동부도로사업소

(시설보수과)

아스팔트 콘크리트 품질시험 계획보고

광평교 보수공사외 1개소 현장에서 사용되는 아스팔트

콘크리트에 대한 품질시험을 아래와 같이 실시하여 현장에

납품되는 자재 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 2015년 서울시 아스팔트콘크리트 포장유지 보수공사 시방서

□ 자재현황

품 명	규 격	수량	납품현장	비고
내유동성 아스팔트 콘크리트	WC-6,13mm,PG76-22,1등급골재,인장강도비0.8이상	929톤	광평교 보수공사
		916톤	탄천2교 보수공사

□ 계 약 자 : 삼덕산업(주) 광주공장  대표 김 석 우

□ 시험계획

❍ 시험방법

가. 서울시 품질시험소에 의뢰하되 품질시험소에서 수행할수 없는 시험항목은

공인된 시험기관에 의뢰

나. 선정시험은 2개 공사현장을 통합하여 시행함.

광평교 보수공사 및 탄천2교 보수공사 현장에 납품하는 계약자가 동일업체이고

공사현장이 인접함으로 선정시험은 통합하여 시행함.

라. 선정시험 재료중 개질아스팔트 및 채움재는 서울시 품질시험소에서 수행

할수 없는 항목으로 납품업체에서 공인된 시험기관에 의뢰하여 기 시행한

시험 성적서로 갈음함(별첨)

다. 선정시험, 혼합물 관리시험, 시공관리시험은 서울시 이스팔트 콘크리트

포장유지 보수공사 시방서에 의거 시행

❍ 시험대상

가. 선정시험 대상

굵은골재, 잔골재, 개질아스팔트, 채음재, 아스팔트 혼합물(WC-6)

나. 혼합물 관리시험 대상

현장납품 아스팔트 콘크리트 혼합물

다. 시험대상 검사항목 및 검사기관 : 따로붙임

❍ 시험일정

가. 선정시험 : 공사에 사용하기 15일전 까지 시행 (7월 말 시행예정)

니. 혼합물 관리시험 : 현장납품 혼합물

다. 시공관리시험 : 현장도착 즉시(온도측정)

붙 임 : 1. 서울시 아스팔트 콘크리트 포장유지보수공사 시방서 1부.

2. 시험재료 및 검사항목 1부.

3. 시험성적서 2.끝.