		주요 공간재구성(안) 및 프로그램(안)

공간 재조정 주요내용 : 가설건축물(전람회장)용도에 따라

일부 판매시설 제외·조정 및 공간 명칭변경

지상 1층

시민활동을 유도하고 채워 나가는 공유 및 가변형 전시공간으로 구성

→ 시민과 즐거움을 함께하는 공간과 SETEC 전시장과 연계 공간으로 운영

지상 2층  ※ 지상3층은 서울산업진흥원 공간유지

지역주민 스스로 시정 참여위한 전시 관람 등의 공간으로 구성

→ 1층과 연계하고 중앙홀, 계단, 천정, 벽면 등 모든 공간 활용

공간 / 프로그램 재구성(계획안)

구분	공간 임시명칭(안) (기존계획(안))	개별 실 면적(약)	주 요 내 용 및 프 로 그 램 (재구성 안) ※ 명칭 및 계획안은 추후 설계,운영시 확정예정
지상1층 (1,925㎡)	동남권역 시민청 안내센터 (시민청 안내센터)	10㎡	◦ 시설 이용 안내 및 프로그램 안내 센터 - 본 시설이용 안내 및 시정관련 정보 안내
	전람회장1(이벤트 홀) (이벤트 홀-국제회의장)	362㎡	◦ 각종 전시, 관람, 공연 및 홍보 등 다양한 행사 가능 공간 - 대표 프로그램 진행공간으로 다목적 운영이 가능한 형태로 조성
	전람회장2(열린마당 1) (활짝라운지)	300㎡	◦ 비움 및 광장형 공간형태의 주 통로 및 공유공간 - 휴게 등의 대기공간과 더불어 소규모 전시 기능공간으로 병행활용
	공정무역 전시장 (공정무역‧도란도란카페)	50㎡	◦ 현재 사용용도인 구내식당 일부 공간 및 벽면 활용 - 공정무역상품 전시 및 사업홍보 부스 및 관람객 휴게공간
	테마전시장(도서류) (북카페)	50㎡	◦ 어린이, 청소년, 어른 등 누구나 이용가능한 각종 도서류 전시 공간 - 서울관련 홍보도서(브로셔 포함) 전시 및 홍보 기능
	전람회장3(시민청갤러리1) (워크숍룸)	189㎡	◦ 다양한 프로그램 전시 및 관람, 토론 등 다목적 공간 - 1층 열린마당1↔2층 시민청갤러리2와 연계한 중소기업 지원 전시공간과 다양한 문화예술교육 프로그램 가능한 주민 상설 전시 및 대관전시공간
지상2층 (1,294㎡)	전람회장4(시민청갤러리 2) (시민청 갤러리)	189㎡	◦ 다양한 프로그램 전시 및 관람, 토론 등 다목적 공간 - 2층 열린마당2↔1층 시민청갤러리1과 연계한 소기업 지원 전시공간과다양한 문화예술교육 프로그램 가능한 주민 상설 전시 및 대관전시공간
	전람회장5(시민청플라자 1) (위크숍룸2)	166㎡	◦ 지역주민(단체)의 전시‧대관 등 통한 등 다목적 공간 - 지역주민 전시‧소통수요 반영 및 중소기업 및 공동체 사업지원위한 공간제공 병행등 (공간분할 가능한 이동 칸막이 벽체 구조로 조성하여 다양하게 활용)
	전람회장6시민청플라자 2) (위크숍룸3)	99㎡	◦ 지역주민(단체)의 전시‧대관 등 통한 등 다목적 공간 - 지역주민 전시‧소통수요 반영 및 중소기업 및 공동체 사업지원위한 공간제공 병행등 (공간분할 가능한 이동 칸막이 벽체 구조로 조성하여 다양하게 활용)
	전람회장7(운영사무실) (열린사무실)	156㎡	◦ 프로그램 지원, 대관자 업무/대기 공간 등 - 시민청 전시업무공간 및 지역단체의 활동, 행사운영 지원 및 대기 공간
	전람회장8(열린마당 2) (시민플라자)	200㎡	◦ 2층 중앙홀 공간 활용 통한 가변적 전시공간 구성 - 소규모 체험 전시, 휴게, 토론 및 1층 홀(열린마당1)과 연계된 전시 관람공간으로 운영
	전람회장9(열린마당 3) (소통라운지)	157㎡	◦ 2층 복도 끝의 짜투리 공간활용 - 복도 벽체 전시, 휴게, 만남 등 다목적 공간
소 계 3,200㎡	전람회장 용도	약 1,928㎡	* 시민소통 위한 공유공간, 가변형 전시공간으로 구성 (기존시설 최대한 활용통한 조성사업비 절감)

설비 계획

기계설비 :

→ 동남권역시민청 운영에 지장이 없는 범위내에서 기존 설비를 활용하되, 개별실의 구획 및 실배치 등에 따라 필요시 신규 설치 계획

전기, 통신설비

→ 기존 전기시설을 최대한 활용하되, 전시 및 관람계획에 따라 추가 조명통신설비계획을 수립.

전시공간 계획

공간구성 : 시민과의 소통을 위한 비움과 유연성의 공간으로 구성

→ 외부공간 연계된 지역주민소통공간으로 구성

→ 가변적 공간구성을 위하여 가변형 벽체, 홀딩도어 및 오픈공간구성

기  타

→ 전시, 관람 및 다용도공간에 걸맞는 마감재 선정

→ 기존 시설의 최대한 활용함으로써 공사비 절감방안 계획.