	2015. 8. 25(화)석간용
	이 보도자료는 2015년 8월 25일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		도시안전본부 하천관리과			하천관리과장	이진용	2133-3860
					치수설비팀장	구자훈	2133-3876
					주무관	최년수	2133-3880
		도시기반시설본부 방재시설부			방재시설부장	임춘근	3708-8740
					방재시설과장	이도헌	3708-8761
사진없음 ☐		사진있음 ■	매수 : 5매		주무관	노태학	3708-8765
신이문 빗물펌프장 증설 완료, 30년 빈도 강우 대비 - 525톤→875톤 펌프용량 증설, 이문동·석관동 상습적 저지대 피해 해소 - 54억 원 투입, 2013년 11월 착공, 2015년 8월말 공사 완료 - 올해 염창, 방화, 송정, 사근, 신림2, 면목4, 중동 등 7개소 빗물펌프장 완료 - 공릉2 2015년 말까지, 용두3, 합정, 잠원2 등 2016년까지 신·증설 완료 - 시, “기상이변에 따른 돌발성 집중호우에 대비, 시민 불편 없도록 최선 다할 것”

□ 서울시는 동대문구 이문동 및 성북구 석관동 일대에 30년 빈도의 강우시 대비할 수 있도록 신이문 빗물펌프장 증설을 완료했다고 밝혔다.

□ 신이문 빗물펌프자의 용량부족으로 인한 이문동 및 석관동 일대의 상습적 저지대 침수피해를 해소하여 지역주민의 생명과 재산을 보호하고 생활환경이 크게 개선될 것으로 기대된다.

□ 신이문 빗물펌프장(이문동 57-3번지)은 사업비 54억 원을 투입, 기존 펌프용량을 분당 525톤에서 분당 875톤 규모로 증설되었다. 지난 2013년 11월 착공해 2015년 8월말 공사를 완료했다.

□ 신이문 빗물펌프장은 1992년 설계빈도 2년, 175㎥/min 펌프 3대로 펌프용량이 525톤이었으나, 기상이변에 따른 돌발성 폭우로 인한 저지대의 침수피해를 최소화하기 위하여 10년 빈도의 강우에 대비한 기존펌프 3대를 철거하고 250㎥/min 펌프 3대, 125㎥/min 펌프1대를 추가 설치함으로써 총 875톤의 토출용량을 확보해 30년 빈도의 돌발성 강우에 대비할 수 있게 되었다.

□ 신이문 빗물펌프장 하류에 위치한 신이문2 빗물펌프장은 2001년 94mm/hr 강우로 인해 석관동 일대가 침수된 이후 침수피해를 예방하기 위하여 2003년 설치 완료되었다.

□ 한편, 여러 차례 침수된 적이 있는 주택가 밀집지역인 염창(강서구), 방화(강서구), 송정(성동구), 사근(성동구), 신림2(관악구), 면목4(중랑구), 중동(마포구) 등 7개소의 빗물펌프장이 우기 전인 5월 이전에 완료되었다. 올해 말까지 공릉2(노원구), 2016년까지 용두3(동대문구), 합정(마포구), 잠원2(서초구) 등 총 12개소의 빗물펌프장이 신·증설된다.

□ 고인석 서울시 도시기반시설본부장은 “증설공사 중에도 수방대비에 차질이 없도록 임시펌프 가동체제를 구축하는 등 갑작스런 폭우에 피해가 없도록 만전을 기하였다”며 “최근 빈번히 발생하고 있는 기상이변에 따른 돌발성 집중호우에 대비하여 시민들이 불편함이 없도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

※ 붙 임. 신이문 빗물펌프장 증설공사 사업개요

신이문 빗물펌프장 증설공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 동대문구 이문동 57-3

○ 규    모 : 875㎥/min(토출용량)

- 250㎥/min×3대=750㎥/min

- 125㎥/min×1대=125㎥/min

○ 사업기간 : 2013. 11. ~ 2015. 8.

○ 총사업비 : 54억원

○ 사업시행자 : 동도건설(주)

○ 감 리 사 : 서울시설관리공단

□ 펌프장 전경

□ 15년도 준공 펌프장 현황

연번	펌프장명	토출용량(톤)		비고
		당초	변경
1	염 창2	820	1,320	증설
2	방 화	860	1,240	〃
3	송 정	1,160	1,776	〃
4	사 근	1,475	2,495	〃
5	중 동	330	540	〃
6	면목4	400	400	관로개량 143m
7	신이문	525	875	증설
8	신림2	-	800	신설