설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 동대문구

○ 사 업 명 : 답십리로 가로수 바꿔심기사업

○ 대 상 지 : 답십리로

○ 사 업 비 : 금463백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2015.10.14.(수)

○ 심의결과 : 조건부

심  의  내  용

◦ 상기 사업은 가로수 공동 및 부후 발생, 생육불량으로 인해 시행함을 주민에게 적극 홍보하여 민원이 발생하지 않도록 사전 조치하여 주시기 바랍니다.

◦ 통기·관수시설은 기 설계된 것(제작·설치)과 기성제품을 균등하게 설치하여, 가로수 식재후 생육상태를 비교 평가할 수 있도록 하시기 바랍니다.

◦ 가로수 이식목은 가로수 공분에 우선적으로 이식할 수 있도록 하시기 바랍니다.

◦ 가로수 보호덮개와 지면과의 높이 차이는 5㎝되게 하고, 보호틀과 보도의 높이를 같게 하여 우수가 보호틀 내로 유입될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

◦ 보도에서 시행하는 공사는 ‘보도블록 10계명’, ‘인도 10계명’을 준수하고,  특히

'보행안전 도우미 배치', '안전휀스 설치'를 준수하여 시민의 보행불편을 최소화 하시기 바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)