□ 고장 소방용수시설 현황

1. 공소 1322호(지상식)

가. 위    치 : 강남구 논현동 276 보도 중간

나. 고장내역 : 지상식 소화전 제수변 스핀들 매몰

- 제수변 깊이가 1m 이상이며 협소하기 때문에 내부에 스핀들을 흙속에서 찾을 수 없음

- 복스 렌치를 사용하여 스핀들을 조작할 수 없는 상태임.

다. 사용가능 여부 : 제수변이 잠긴 상태에서 스핀들을 제어하지 못하면 소화전 사용이 불가능함

소화전 전경	소화전 내부
위치도