’15. 8월 측정소별 대기오염도 현황

□ 도시대기 측정소(25개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	25㎍/㎥/년	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평 균	34	22	0.023	0.029	0.005	0.4
종로구	36	27	0.023	0.028	0.007	0.4
중구	34	21	0.022	0.028	0.004	0.4
용산구	36	25	0.020	0.030	0.005	0.3
은평구	33	21	0.023	0.030	0.005	0.5
서대문구	30	20	0.023	0.030	0.004	0.5
마포구	35	25	0.025	0.035	0.004	0.4
성동구	30	21	0.021	0.027	0.003	0.3
광진구	32	22	0.025	0.025	0.004	0.4
동대문구	31	23	0.025	0.030	0.006	0.3
중랑구	32	21	0.024	0.029	0.005	0.4
성북구	31	19	0.022	0.027	0.005	0.4
강북구	34	-	0.021	0.031	0.005	0.3
도봉구	32	20	0.022	0.033	0.004	0.4
노원구	37	16	0.021	0.026	0.006	0.3
양천구	-	-	-	-	-	-
강서구	37	25	0.022	0.027	0.006	0.3
구로구	35	23	0.021	0.033	0.007	0.4
금천구	-	-	-	-	-	-
영등포구	35	23	0.025	0.026	0.005	0.4
동작구	37	23	0.025	0.035	0.006	0.5
관악구	41	26	0.027	0.027	0.004	0.5
서초구	33	21	0.025	0.030	0.004	0.4
강남구	32	21	0.027	0.025	0.005	0.4
송파구	30	21	0.022	0.028	0.004	0.5
강동구	31	18	0.023	0.027	0.004	0.4

□ 배경측정소(3개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
남산	36	24	0.020	0.040	0.006	0.4
북한산	29	18	0.012	0.035	0.003	0.4
관악산	28	21	0.014	0.045	0.003	-

※ 관악산 측정소에서는 일산화탄소를 측정하지 않고 있음.

’15. 8월 일별 대기오염도 현황

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	100㎍/㎥/일	50㎍/㎥/일	0.06ppm/일	0.06ppm/8시간	0.05ppm/일	9ppm/8시간
평균 일자	34	22	0.023	0.029	0.005	0.4
1	47	32	0.018	0.035	0.005	0.4
2	30	21	0.014	0.031	0.005	0.4
3	27	17	0.016	0.020	0.005	0.3
4	26	16	0.015	0.020	0.005	0.3
5	31	21	0.019	0.032	0.005	0.3
6	33	22	0.024	0.027	0.005	0.4
7	38	26	0.032	0.031	0.004	0.4
8	32	21	0.028	0.022	0.004	0.4
9	20	12	0.016	0.023	0.004	0.3
10	29	18	0.021	0.023	0.005	0.3
11	57	36	0.030	0.027	0.005	0.6
12	51	32	0.023	0.036	0.005	0.5
13	38	23	0.030	0.025	0.005	0.5
14	38	24	0.027	0.034	0.005	0.5
15	65	44	0.022	0.048	0.005	0.6
16	65	45	0.020	0.041	0.005	0.5
17	25	17	0.021	0.034	0.004	0.4
18	21	13	0.021	0.033	0.004	0.3
19	35	21	0.031	0.027	0.005	0.4
20	35	22	0.037	0.018	0.006	0.5
21	30	19	0.027	0.019	0.005	0.4
22	37	24	0.024	0.035	0.005	0.4
23	38	24	0.021	0.039	0.005	0.5
24	28	18	0.017	0.030	0.004	0.4
25	7	4	0.014	0.018	0.004	0.2
26	10	6	0.018	0.020	0.005	0.3
27	21	11	0.022	0.030	0.005	0.3
28	28	17	0.040	0.017	0.005	0.5
29	31	20	0.032	0.028	0.005	0.4
30	33	22	0.022	0.035	0.005	0.4
31	32	21	0.027	0.034	0.004	0.4