소방용 특수방화복

품   명

소방용 특수방화복

수   량

30착(3·4호 : 각 5착, 5·6호 각 10착)

용   도

소방관 직업체험 및 직업안전 실습장비

주요구성

및

기   능

○ 특수방화복은 상의, 하의, 내피(내피상의, 내피하의)로 구성한다.

○ 상의와 하의는 겉감․중간층․투습방수 천·안감·팰트 등으로 구성한다.

○ 상의는 몸체․팔․토시․칼라 및 부속물 등으로 구성한다.

○ 하의는 몸체․다리․어깨 끈 및 부속물 등으로 구성한다.

○ 성능인정은 한국소방산업기술원(공인시험․검사기관)으로부터 "KFI인정"을 받아야 한다.

○ 제품에는 별도태그를 부착하여 사용상, 관리상 주의사항등과 같은 필수사항에 대하여 기제 하여야만 한다.

○상·하의 크기

구 분	3호	4호	5호	6호		구 분	3호	4호	5호	6호
기준신장	161~165	166～170	171～175	176～180
						기준신장	161~165	166～170	171～175	176～180
어깨넓이	48	50	52	54
						총장	94	98	102	106
소매길이	57.5	59	60.5	62
						허리둘레	89	94	99	104
소매밑단둘레	36	36.5	37	37.5
						엉덩이둘레	118	122	126	130
가슴둘레	115	120	125	130
						다리길이	64	67	70	73
상 의 장	73	75	77	79
						밑둘레	50	53	56	59
밑단둘레	115	20	125	130

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 2년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

헬    멧

품   명

헬멧(소방용구조헬멧)

수   량

30개(적색 15개, 흑색 15개)

용   도

소방관 직업체험 및 직업안전 실습장비

주요구성

및

기   능

○ 제원

모델명	Size(mm)	형 태	중 량	비고
SCA 1205R	246x278x230	안면렌즈 모체 수납구조	1.4kg이하

○ 구성재료

재 료	자재구성표
PEI, Nylon, Pom, Aramid, PC, PE, PBI	① 모체 ② 착장제 ③ 렌즈 ④ 턱끈 ⑤ 충격흡수재 ⑥ 물받이

○ 성능 및 시험방법은 성능인증(제15-755) “인너링 내경 및 렌즈회전각도 조절과 턱끈의 꼬임방지  기술을 적용한 소방용 구조헬멧“  성능인증 당시 인용한 ｢KFIS 043 한국소방산업기술원의 “소방용 구조헬멧”｣에 따른 시험방법과 기준을 만족하는 제품

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 3년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

방 화 신 발

품 명	방화신발
수 량	30족(260mm 10족, 270mm 10족, 280mm 10족)
용 도	소방관 직업체험 및 직업안전 실습장비
주요구성 및 기 능	○ 용 도 : 고열근접보호장구 ○ 재 질 : 고무 ○ 크 기 : 260~280 ○ 제품특성 - 화재진압 및 인명구조 활동 시 작업자의 발, 발등 및 발목부위를 보호 할 수 있어야 함 - 몸체는 가황고무 재질이며, 안감은 열 저항성이 높은 아라미드계 섬유 일 것 - 한국소방산업기술원(KFI) 인정제품으로 KFI의 검사를 받은 후 합격받은 제품이어야 함
기 타	○ 하자보증 - 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 2년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함. ○ 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 ○ 납품장소 : 보라매안전체험관
견 본

공 기 호 흡 기

품   명

공기호흡기

수   량

15SET

용   도

소방관 직업체험 및 직업안전 실습장비

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
공기량	2040	L
무게	9	Kg
사용시간	45	min
용기재질	카본복합용기
용도	호흡장비(산소결핍, 유독가스)
용량	2040
점멸장치유무	유	L
종류	양압식공기호흡기
토출량	40	L/min
토출압력	29.43	MPa
형태	실린더형
크기(가로*세로*높이)	713*315*412	MM

○ 공기호흡기 형식승인 및 검정기술기준에 정한 형식승인 제품이어야 함.

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 2년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

컴  퓨  터

품   명

컴퓨터(데스크톱)

수   량

10대

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
중앙처리장치	Intel Core i3 4130
클록속도	3.4	GHz
운영체계	Windows 7 Professional
메모리(RAM)용량	4	GB
하드디스크(HDD)용량	500	GB
그래픽	Intel HD Graphics 4400
광디스크(ODD)규격	DVD-Multi
메인보드	H81
캐시메모리용량	3	MB
비디오메모리규격	Shared
구성입력장치	마우스, 키보드
크기(폭,깊이,높이)	173*414*365	mm

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 10일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

액 정 모 니 터

품   명

액정모니터

수   량

2대

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
시야각도(상하-좌우)	160/170	°
응답속도	5	ms
화면크기	54.6	cm
해상도	1920×1080	pixel
픽셀피치	0.248	mm
명암비	1000:1
화면비율	16:9
밝기	250	cd/m2
입력단자	HDCP 지원 DVI-D
전원	AC 220V
무게	2.7	Kg
크기(폭,깊이,높이)	513.2*165.5*396.7	mm

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 10일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

노트북 컴퓨터

품   명

노트북 컴퓨터

수   량

2대

용   도

인형극 및 다목적홀 행사용

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
중앙처리장치	Intel Core i3 4100M
클록속도	2.5	GHz
운영체계	Windows 8.1
메모리(RAM)용량	4	GB
하드디스크(HDD)용량	500	GB
그래픽	Intel HD Graphics 4600
광디스크(ODD)규격	DVD Super Multi
메인보드	Intel Hm86
캐시메모리용량	3	MB
배터리	리튬이온 6cell
입력장치규격	터치패드,98Key
크기(가로,세로,높이)	374*249*14.8~32.8	mm

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 10일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

마이크로폰

품   명

마이크로폰

수   량

5대

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
종류	다이나믹마이크
용도	보컬용/스피치용
주파수반응	55-16000	Hz
지향성	Unidirectional
감도	-75dBV/Pa
임피던스	500	Ω
크기(폭*깊이*높이)	58*58*182	mm
무게	235	g

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

통신케이블 어셈블리

품   명

통신케이블 어셈블리

수   량

5개

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
용도	마이크케이블
커넥터종류	XLR
크기(길이)	100	M
케이블종류	프로페셔널아이크로폰케이블

○ 제품특성 : 2심 마이크 케이블 100m

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

무선마이크 장치

품   명

무선마이크 장치

수   량

2대

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 1채널 휴대용 스피커, 엠프내장형 유무선 마이크 수신장치

○ 본체, 분리형내장베터리, 마이크케이스, 설명서, 전원 어댑터, 안테나로 구성

○ 그 외 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
주파수특성	200MHz
송신기주파수	217.250~220.110	MHz
무선수신,입력모듈	지원
수신기 주파수	223.000~225.000	MHz
엠프출력	25	W
사용형태	이동형(충전식 전원내장)
사용거리	50	M
사용전압	AC 220 및 DC 12	V
크기(폭*깊이*높이)	245*175*175	mm

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

무선 송수신기

품   명

무선 송수신기

수   량

35대

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
사용주파수범위	400~470	MHz
송신채널수	999	MHz
송신출력	5	W
수신감도	0.25	㎶
수신방식	더블슈퍼헤테로다인방식
크기(깊이*높이*폭)	37*111*54	mm
입력임피던스	50	Ω
전파형식	8K50F3E
주파수종류	UHF
채널주파수간격	12.5	KHz

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

포  인  터

품   명

포인터

수   량

5개

용   도

재난체험 운영물품

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
레이저파장	650	nm
무게	송신부:60/수신부:20	g
사용배터리	AAA×2
유효거리	50	m
종류	무선프리젠터형
크기(가로)	송신부 : 119×27×17 수신부 : 73×27×17
사용주파수	2.4GHz

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 3일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

세  탁  기

품   명

세탁기

수   량

1개

용   도

우의 세척용

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
급수방식	자동(수위감지)
무게	50	Kg
물소비량	181	L
사용전압	AC220	V
종류	전자동세탁기
세탁용량	13	Kg
소비전력	400	W
수조재질	스테인리스
에너지소비효율등급	1등급
색상	화이트
시간예약기능	유

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 15일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본

온 수 제 조 기

품   명

온수제조기

수   량

2개

용   도

다목적홀 행사용

주요구성

및

기   능

○ 다음의 속성을 갖추어야 함

속성명	속성값	단위
사용온도	100	℃
외형크기(폭)	360	mm
외형크기(높이)	680	mm
용량	40	L
재질	스테인리스스틸
형식	축열식
사용전압	AC220	V

기   타

○ 하자보증

- 제품의 하자보증기간은 납품일로부터 2년으로 하고 하자발생시 즉시 교환 또는 수리하여야 함.

○ 납품기한 : 계약일로부터 20일 이내

○ 납품장소 : 보라매안전체험관

견   본