문서번호	물재생계획과-514
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
협조
	하수정보팀장

2013년 하수도 통계 작성계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시안전실

물재생계획과

2013년 하수도 통계 작성계획

하수도 정책의 수립·평가 및 분석에 활용될 수 있도록 통계 작성 대상과 방법 등에 대한 계획을 수립하고 하수도통계의 신뢰성과 효율적 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				개요

근거법령 : 통계법, 서울특별시 통계사무처리규칙 등

작성대상 : 하수도 인구 및 보급률, 하수관로 종류별·형태별 연장, 하수도 재정현황 등

작성주기 : 1년(서울시-매년 1~2월, 환경부–매년 5~6월)

작성주체 : 서울시(물재생계획과 외 3), 자치구(하수담당부서)

활용용도 : 하수도 정책수립 지표, 자치구 지방교부금 산정자료 등

Ⅱ				하수도 통계 현황

하수도 보급률 : 100%

하수관로 시설현황

(2012.12.31 기준)

하수관로(km)						맨홀 (개소)	빗물받이 (개소)	비 고
총계	합류관	분류관			차집관
		소계	우수관	오수관
10,487.1	9,112.6	959.6	510	449.6	414.9	255,711	432,176

Ⅲ				하수도통계 작성 및 관리방향

관련규정 준수 및 통계의 정확성·신뢰성 확보를 위해 하수도관리 전산시스템(GIS) 탑재 자료 100% 활용, 전산화 관리

새로 하수관로를 정비하는 지역에 대하여는 공공하수도 관리대장을 전산화 하여 관리하여야 하고, 그 외 지역은 점차적으로 전산화 하여야 함

- 하수도법 시행규칙 제69조

❍ 현재 GIS DB 정확도 개선사업 진행중 : 2010~2018년(예정)

❍ 차집관로 성능개선 기본‧실시설계 및 전산화 DB 구축이 완료되어,  (물재생시설과, 2010.5~2013.8) 차집관로 통계자료 정확도 향상

GIS에 탑재되지 않는 통계자료(민원,재정현황 등)는 자치구가 직접 작성하여 물재생계획과로 제출

Ⅳ				하수도통계 작성계획

작성기준일 : 2013. 12. 31

추진일정

'14.1.15 ~ 1.17		GIS에 탑재된 자치구별 하수도 시설물 통계자료 추출		물재생계획과
		□
'14.1.17 ~ 1.29		하수도 시설물 자료 확인 및 검정․보정 요청, 2013년 발생 민원, 재정현황 등 자료작성		자치구 물재생시설과
		□
'14.1.29 ~ 2.07		검정․보정 근거자료 확인 및 통계 확정		물재생계획과
		□
'14.2.10		통계 인터넷 등록 및 대시민 공표		물재생계획과

붙임 1. 2013년 하수도 통계 세부 작성방법 1부.

2. 2013년 하수도 통계 작성 양식 1부.  끝.