문서번호	도시공간개선단-14948
결재일자	2015.12.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		공공디자인팀장	도시공간개선반장
박재호		장영호	12/22 김현규
협조

『대중교통 이용 안전정보디자인 개발』용역

전문가 서면자문 결과보고

2015. 12

도시공간개선단

『대중교통 이용 안전정보디자인 개발』 용역

전문가 서면자문 결과보고

『대중교통 이용 안전정보디자인 개발』 용역 최종보고 내용에 대한 전문가 (서면)자문을 실시하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		자문개요

□ 사 업 명 : 『대중교통 이용 안전정보디자인 개발』 용역

□ 자문기간 : ‘15. 12. 17(목) ~ 12. 22(화)

□ 의뢰내용 : 대중교통 안전정보디자인 개발 용역 최종내용에 대한 의견조회

□ 자문방법 : 서울시민디자인위원 및 외부 전문위원에게 서면(E-mail)자문

□ 자문위원(총4명)

연번	성명	현 직	분야
1	*****	******	***
2	*****	******	***
3	*****	*********	***
4	*****	*********	***

Ⅱ		자문결과

□ 비상구급구역 관련 사항

○ 기존 안전관련 정보(비상구, 분전반, 손전등 등)를 통합 설치하는 방안 필요

○ ‘비상구급구역’ 통합 배경보드의 규모는 과다하며 통로 기둥에 설치되어 시각적 차단이 되는 것은 지양 바람

○ 천장면 또는 돌출형 사인 등으로 비상구급구역이 쉽게 인식되는 방법 검토

(섬식 승강장에서 맞은편 상황이 보이는 높이로 조정하는 것이 적절함)

○ ‘비상구급구역’ 용어는 객관화 된 용어가 아닌 경우 사용하지 않을 것을 추천함

(외국인도 쉽게 인식가능한 ‘SOS’ 단순표기로 고려 검토)

○ 현재, 화생방 구호용품이 상단, 화재용마스크가 하단에 위치되어 있어 빈도상 화재용마스크가 상단에 위치해야 함

□ 안내시설물 설치 및 개선사항

○ 안전정보의 설치는 긍정적이나 기존의 정보디자인과 별개의 신규 시설물이 추가로 설치되는 것은 바람직하지 않음

○ 시범설치물과 인접하여 부착된 지역광고를 신설사인물에 포함하는 방안 검토 요망

○ 신규사인 설치 주변의 배전반 단자함의 패널은 시각적으로 은폐하는 방안 추천

○ 엘리베이터의 유리면에 사인물 부착은 지양하기 바람

□ 안내시설물 디자인 개선 관련

○ 벽부형 진출입 사인물에 화장실, 매표소, 상담실, 수유실 등을 픽토그램으로 추가하여 기존의 각 사인물을 통합하는 방안을 추천함

○ 시인성을 높이는 색채 및 방향표시 디자인 필요

○ 성과물 내 용어정리 필요(용어의 중복사용 지양)

○ 벽부형 사인물의 레이아웃 정리 필요

□ 기타사항

○ 정보가 사용자에게 잘 전달되기 위한 공간 내 형태, 색채, 조명, 질감 등에 관한 요인 분석 자료 필요

○ 신규 설치되는 사인물 인근에 철거되는 설치물이 있는 경우, 추후 타 광고물이 부착되지 않도록 관리 규정을 수립하여 지속적으로 유지되도록 하는 것이 필요

Ⅲ		향후계획

□ 자문의견 반영하여 최종매뉴얼 및 가이드라인 보완조치

Ⅳ		예산사항

□ 서면자문 검토 수당지급 : 280천원

○ 이경돈 교수 외 3인 : 280천원 (70천원 X 4명)

○ 예산과목 : (정책)공공디자인수준향상, (단위)공공디자인기준적용, (세부)대중교통 안전                     정보디자인 개발, (통계목)사무관리비 (201-01)

붙 임	: 자문의견서 각 1부.  끝.