4. SH공사 점검실적

□ 기관별 추진실적

○  점검개요

- 점검기간 : 13년도 4/4분기

- 점검현장 : 25개 현장

- 점 검 자 : SH공사 임대주택본부(품질혁신TF팀)

- 지적사항 : 총 553건 (품질 516건 , 안전 37건 )

○ 점검실적 집계표

(단위:건)

구 분	점검현장	지적사항	조치완료	조치중
SH공사	16	553	553	-

- 유형별 분류                                           (단위:건)

구 분	계	유형별		조치 결과
		품질관리	안전관리	조치완료	조치중
계	553	516	37	553	0
지적사항	17	17	-	17	0
현지시정	452	418	34	452	0
권고사항	84	81	3	84	0

□ 품질관리 점검실적

〈주요 지적사항〉

- 자재관리대장 및 품질시험 사진대지 등 서류관리 철저 등
(내발산동 공공기숙사)

- 중점품질관리대장은 일반검측서와 구별하여 관리요망 등
(동남권 유통단지 기반시설)

- 주방싱크대 벽타일 좌우모서리 틈새 정밀시공 등(양재 시프트 212번지)

- 세대 화장실 젠다이와 샤워부스 칸막이는 틈새 없도록 조치할 것

- 품질관리 부적합카드는 시공사 작성 후 감리단 확인을 득하여 관리 등
(세곡 2지구 1단지)

- 일부 공용계단실 벽체와 문틀의 수평 보완 요망 등(세곡 2지구 3단지)

- 계단실, 공용부분 및 외벽 콘크리트 면정리 요망 등(세곡 2지구 4단지)

- 옥상 드레인 및 지하주차장 배수 트렌치 정리할 것 등 (내곡지구 3,5단지)

- 거푸집 내 이물질 제거 및 콘크리트 면정리 철저히 할 것 등
(마곡지구 1,2,3단지)

- 옥상 시트방수  파라펫 부분 감아올림 높이 확보할 것

- 지급자재 검수를 철저 및 기술검토 하여 하자발생 않도록 할 것 등
(마곡지구 4단지)

- 엘리베이터 홀에 자재를 입상배관에 기대어 놓은 것 이동할 것

- 자재 검수 시 사진촬영하여 기록유지에 노력할 것 등 (마곡지구 5단지)

- 호이스트 제거된 세대의 발코니 부분 면처리 철저히 할 것 등
(마곡지구 6단지)

- 최상층 전기통신 배관 시 단열재 손상이 없도록 할 것 등(마곡지구 7단지)

- 문틀주변 ALC블럭 조각편 사용 않거나 보강토록 할 것 등
(마곡지구 14단지)

- 지하주차장 천정 데크 마감 뿜칠재 두께유지 등(마곡지구 15단지)

- 엘리베이터 문틀 및 버튼 누름판 주변 코킹 철저 등(신내 3지구 2단지)

- 세대 내 환기배관의 보온커버 이음부 마무리 보완할 것 등
(천왕 2지구 1단지)

- 우수 저류조실 펌프 입상배관 스틸그레이팅 마감할 것 등
(천왕 2지구 2단지)

- 세대 간벽의 매립형 휴지걸이 주변은 밀실히 마감할 것 등
(은평 3지구 12단지)

□ 안전관리 점검실적

〈주요 지적사항〉

- 도로 중앙에서 작업이 이루어지는 관계로 작업자 이동 시 안전관리에
철저할 것 등(우면2지구 외 도로)

- 신규채용자의 건강상태를 혈압계로 측정하여 기록 유지할 것 등
(장지교 삼거리 입체화공사)

- 신규채용자의 건강상태를 혈압계로 측정하여 기록 유지할 것 등
(내발산동 공공기숙사)

- 하자제로 캠페인 및 주간, 월간 안전점검 실시 철저

- 각 동 계단실 연창의 유리시공 전 안전난간 조치 철저 등
(양재 시프트 212번지)

- 낙하물 방지망 정리 및 개구부에 안전난간대 설치 등(세곡 2지구 1단지)

- 지하층 공사용 분전반 시건장치 관리 철저 등(세곡 2지구 3단지)

- 낙하물 방지망 내 정리할 것 등(내곡지구 3,5단지)

- 동절기 실내작업 시 화재 및 안전사고 대비 철저히 할 것 등
(마곡지구 5단지)

- 안전 난간, 보호캡 보완 및 소화기 배치 등(마곡지구 7단지)

- 계단실 통로 조명시설 및 안전난간 보호캡 보완 등(마곡지구 15단지)

- 옥상 점검용 사다리는 바닥에서 1.2M 띄워서 설치할 것 등
(천왕 2지구 1단지)

- 우수 저수조실 내 점검구 덮개 마감하여 안전사고 예방할 것

- 맨홀과 빗물받이 주변은 정리할 것 등 (천왕 2지구 2단지)

- 안전난간대 및 보호캡은 보완하여 안전사고 예방할 것 등
(은평 3지구 12단지)