서울시 가로 설계 및 관리 매뉴얼 부서 의견 조회

1. 상충사항 의견 조회

검토요소 (상충사항)	기존 지침 및 매뉴얼 내용	서울시 가로설계 매뉴얼(안)	부서의견(관련부서)	작성자
가로수 식재 (보행↔가로수)	▪도시군관리계획수립지침 - 폭 15m이상 도로로서 보도폭 3m이상인 도로에는 반드시 가로수 식재 ▪디자인 서울 가이드라인 - 폭 1.5m 이상인 보도에 가로수 설치 허용	▪최소 보도유효폭 2.0m 확보가 불가능한 경우 가로수 식재 설치를 지양	▪최소 보도유효폭 2.0m 확보가 불가능한 경우 가로수 식재 설치를 지양. 단, 가로수 식재가 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.5m 이상으로 할 수 있음.	조경과 유지용 (2123)
가로수, 띠녹지와 조업 (조경↔조업공간)	▪서울시 가로수 조성관리 기본계획 - 조업이 활발한 가로 내 조경시설 제한관련 내용 부재	▪조업활동이 활발한 가로에 가로수와 띠 녹지 설치는 충분한 검토 후 설치 권장	▪별도의견 없음	조경과 변동풍 (2126)
버스정류장 대기공간 및 쉼터와 가로수 (보행↔버스정류장 및 가로수)	▪서울시 가로수 조성관리 기본계획 - 버스정류장 주변 조경시설 제한관련 내용 부재	▪쾌적한 버스 대기공간 조성을 위해 버스 정류장 주변 가로수와 띠녹지는 가급적 지양하거나 충분한 검토 후 설치	▪가로수는 제외(또는 충분한 검토후 설치) ▪쾌적한 버스 대기공간 조성을 위해 버스정류장 주변은 이용에 지장이 없도록 일반적으로 가로수 2주까지 띠녹지를 지양하거나 충분한 검토 후 설치	조경과 유지용(2123) 변동풍(2126)

2. 매뉴얼 활용방안 의견 조회

순번	활용방안	부서의견(관련부서)	작성자
1	▪교통영향평가지침, 서울특별시 지구단위계획 수립기준, 서울시 건축위원회 심의기준, 서울시민디자인위원회 심의기준에 매뉴얼 내용을 포함하여 갱신	(교통정책과, 도시관리과, 건축기획과, 도시공간개선단)
2	▪자치구 지구단위계획 결정신청 시 승인기준으로 가로설계 매뉴얼 적용 ▪도시․건축 공동위원회 심의 시 심의기준으로 매뉴얼 적용	(도시관리과)
3	▪가로수 심의위원회 심의 시 심의기준으로 매뉴얼 적용 ▪가로관련 사업 추진 시 가로설계 매뉴얼 적용	▪별도의견 없음	조경과 유지용 (2123)

3. 매뉴얼(안) 검토의견

페이지	서울시 가로설계 매뉴얼(안)	검토의견	작성자
51쪽	보도 설계기법 (고려사항) ▪띠녹지를 비롯한 모든 조경시설은 설계보다도 관리가 중요하다. 조경 설치후 --------------------------------------------. 겨울에 강설량이 많을 때는 임시로 눈을 치워두는 공간으로 활용하여 보행공간을 확보할 수 있다.	보도 설계기법 (고려사항) ▪띠녹지를 비롯한 모든 조경시설은 설계보다도 관리가 중요하다. 조경 설치후 --------------------------------------------. 겨울에 강설량이 많을 때는 임시로 눈을 치워두는 공간으로 활용하여 보행공간을 확보할 수 있다.(삭제) ☞ 제설제가 섞인 눈을 띠녹지 및 가로수분에 쌓아둘 경우 수목 및 초화류 고사의 원인으로 작용하므로 해당내용 삭제 필요	조경과 변동풍 (2126)