‘13년 서울형 장애물 없는 건물 인증제 심사기준표

❍ 편의증진법상 용도별 편의시설 설치기준의 의무항목은 100% 완비

❍ 필수항목은 모두 충족(7개분야 19개항목)

- 주출입구 접근로, 주출입구 높이차 제거, 출입구 문, 승강기, 복도, 화장실, 장애인전용주차구역

❍ 선택 항목은 8개분야 18개 항목 중 11개 항목 선택 적용

구분	편의시설	설 치 기 준	비 고
필수항목	주출입구 접근로	∙ 주출입구 최단 접근로의 보차도 완전 분리 설치
		∙ 최단 접근로의 유효 폭 1.5m이상 확보
		∙ 단차 없이 접근하거나, 기울기 1/18이하로 접근
	주출입구 높이차 제거	∙ 단차 없이 접근하거나, 기울기 1/18이하의 경사로 설치, 다만 단차가 15cm 미만일 경우 기울기 1/12이하의 경사로 설치
	출입구 문	∙ 자동문이 아닐 경우 비상통화 장치 설치
	승강기	∙ 장애인 등의 이용이 가능한 승강기 설치
		∙ 개별버튼 식 승강기 설치 (일체형 버튼은 인정하지 않음)
		∙ 승강기 외부버튼에 점자로 층수 안내
	복도	∙ 복도 및 화장실 통로 1.2미터 이상 확보
	장애인 이용가능화장실	∙ 장애인 등의 이용이 가능한 화장실을 규정에 맞게 설치
		∙ 폭 1.5미터 깊이 1.9미터 이상 확보
		∙ 장애인 이용가능화장실 유도 안내표지 설치
		∙ 대변기 출입문은 자동문설치 문 폭은 0.9미터 이상 확보(단 정면접근일 경우0.8미터)
		∙ 장애인이용가능화장실에 호출 벨 설치(비상통화 장치가 되는 것)
		∙ 대변기 출입문 앞 활동 공간 1.3미터 이상 확보
		∙ 세정장치는 광 감지센서 또는, 벽 누름 식 설치 후 별도의 등받이 설치
	장애인 전용주차구역	∙ 장애인전용주차구역 위치 유도 안내표지판 설치
		∙ 장애인전용주차구역을 출입구 가까운 곳에 설치하고 유효 폭 1.2m이상의 접근로 확보
		∙ 장애인전용주차구역에서 승강기에 이르기까지 단차 없이 접근 하거나, 기울기 1/18 이하의 경사로 설치, 다만 단차가 15cm미만일 경우 1/12기울기 설치(편의증진법 기준 충족)
선 택 항 목 ( 선택 11개 )	주출입구(문)	1) 주출입문을 자동문으로 설치
	복도	2) 주요 복도 및 화장실통로 유효 폭 1.5미터 이상 확보
	승강기	3) 장애인의 이용이 가능한 승강기 1기추가 확보
	장애인 이용가능화장실	4) 유효바닥면적 폭1.5m * 깊이 2m이상 확보
		5) 세면대 동시 설치
		6) 세면대 동시 설치 시 상․하 수직 형 수평손잡이 설치
		7) 장애인이용가능화장실 남·여 각각 1개소이상 추가 설치
		8) 비데설치
	세면대	9) 카운터형 세면기 설치 후 전면거울 또는 15도 경사거울 설치 (일반화장실 남, 여 각각 설로 설치기준은 편의증진법상 적합하여야 함)
	장애인전용 주차구역	10) 장애인전용주차구역 법정 설치면수 보다 1면 이상 추가 설치
	안내시설 (2개 항목 이상을 의무적으로 선택 할 것)	11) 음성안내 및 호출 벨이 설치 된 일체형 촉지도 설치(반구형만 인정)
		12) 화장실 및 승강기 앞에 음성안내장치 설치
		13) 주요 실명을 표기한 점자 안내판 출입문 옆 측에 설치
		14) 청각 장애인의 이용이 가능한 문자 안내판 설치
		15) 점멸형태의 비상경보기 설치
	기 타	16) 화상전화기 설치
		17) 전동휠체어 충전기설치( 급속형 으로 공기주입기 일체형)
		18) 계단의 손잡이를 최소 3층까지 편의증진 법 기준에 맞게 설치