도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과(3차)

◉ 녹번2배수분구 하수관로 종합정비공사(2공구) : 조건부 시행

1. 장마철 강우 강도가 높을 시를 대비하여 공사 공정, 인력관리 등에 대한 철저한 계획을 수립하기 바람

2. 1단계 공사기간을 단축할 수 있도록 주·야간 공사 및 전일 점용에 대해 검토하기 바라며, 이에 대한 교통상화 분석 결과를 제시하기 바람 (교차로와 가로구간을 단계별로 세분화하여 분석)

3. 23단계 남측접근로 상위차로(직진) 통제 및 차로운영을 재검토하여, 31단계 유턴차로 연장에 대해 검토 바람

4. 42단계 우회전차로에 대한 도안전성 확보를 위해 차로운영 재검토 바람

5. 52단계, 61단계 등 진출·입차량이 양방통행이 가능하도록 조치 바람

6. 82단계 교통소통 수준을 유지하기 위해 야간공사 또는 주·야간 공사 검토

7. 92단계 우회전차량에 대한 안전 개선대책을 재검토하기 바람

8. 82단계, 9단계 등 장비 회전 반경 및 통행구간을 감안하여 점용면적을 재검토하기 바람