검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	면 적	비 고
건축허가 신청(전농동9-4 외 3필지))	동대문구 전농동9-4 외 3필지	건축규모 :432.2㎡, 연면적 1,850,55㎡ 용 도 :공동주택(도시형생활주택)	동대문구 건축과 -4134 (‘16.03.03.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○″서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례″제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전 재 협의와 관련하여 제출한 도서와 같이 빗물관리시설을 도입할 것.

○ 토사, 도로분진, 낙엽 등 협잡물 또는 침전물 유입으로 설치된 빗물관리시설 폐색되지 않도록 조치할 것.

- 협잡물 또는 침전물 막힘 방지시설 또는 청소시설 등을 설치하거나 청소 및 유지관리가 용이하도록 빗물관리시설을 설치할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인일로 부터 10일 이내에 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치 결과(감리확인)를 회신하여 주시기 바람

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함.

사업명	단위유역	준공 년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
전농동9-4 외 3필지 도시형생활주택 신축공사	한강H	2016	BOD	0.18	0.08	0.10
			T-P	0.009	0.006	0.003

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10%이상 확대될 경우 추가할당을 받아야 함.

물재이용

○ ″물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙″제3조에 따라 빗물이용시설 설치 후 빗물이용시설 설치신고서를 소재지 관할 구청장에게 제출할 것.

토양

○ 공사 중 오염된 토양이 발견될 경우″토양환경보전법″제10조의4 규정에 따라 토양정화 조치할 것.