해빙기 취약시설물 안전점검표

■ 옹벽, 석축, 사방시설 등

공사(시설)명	사방시설 21개소	관 리 주 체	조경과
점 검 자	김흔진,김규희	점 검 일	2016.3.8.~3.14

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 콘크리트 옹벽
- 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	-
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	-
- 철근 노출 발생 여부	-
- 배수공 막힘 여부	-
2) 석축
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부	-
- 견칫돌 유실 여부	-
- 견칫돌 이격 발생 유무	-
- 배부름 현상 여부	-
3) 사방시설
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음
- 견칫돌 유실 여부	이상없음
- 견칫돌 이격 발생 유무	이상없음
- 배부름 현상 여부	이상없음
4) 주변시설
- 주변시설(배수로,측구)의 존재 여부	이상없음
- 주변 배수시설의 관리 상태	이상없음
- 자중에 의한 변형 발생 여부	이상없음
- 도로융기 발생 여부(도로시설)	이상없음
- 침하의 발생 여부(상부지반)	이상없음
- 주변 시설 변형 여부	이상없음
- 시설물 파손 여부	이상없음
- 옹벽의 기초세굴 여부	이상없음

해빙기 취약시설물 안전점검표

■ 노후주택

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
- 보에 결함 발생 여부(단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
나. 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소상태
다. 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 창틀, 유리창의 고정상태
- 각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부
- 철재 부식 발생 여부
3) 기타 결함 사항
- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
- 담장의 전도 징후 여부
- 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무
- 건축물의 기초부위로 지표수 유입 여부

해빙기 취약시설물 안전점검표

■ 급경사지

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 절․성토부
- 인장균열 발생 여부
- 침하 발생 여부
- 배부름 발생 여부
- 절토부 암반 절리 발생여부
- 급격한 지하수 용출여부
- 기존 지하수 탁도 변화여부
- 지속적인 낙석발생 여부
2) 상부 자연사면
- 인장균열의 발생 여부
- 침하의 발생 여부
- 낙석의 발생 여부
3) 옹벽, 석축 등
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
- 배수공상태(막힘여부)
4) 사면 보호/점검 시설물
- 시설물 변형 여부
- 시설물 파손 여부
- 배수시설의 배수기능 유지 여부

해빙기 취약시설물 안전점검표

■ 건설공사장

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 일반사항
- 원지반 상태, 시공의 적정성 여부
- 지하매설물 조사 여부
- 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
- 측구 , 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
- 동절기 공사 시공계획서 작성 및 준수 여부
2) 흙막이 지보공
- 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부
- 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상 변형, 부식 변위, 탈락 등의 이상 유무
- 수평버팀대(strut)좌굴방지 등의 조치 이상 여부
- 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
- 토류판 물림 길이 및 배면 공극 여부
- 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
3) 거푸집 설치 상태 점검
- 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 여부
- 거푸집 내부 빙설, 오물 찌거기 등의 제거 유무
- 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 녹제거 유무
4) 동바리 설치 상태 점검
- 구조검토에 따른 조립도의 적정성
- 허용응력에 대한 구조검토의 적정성
- 하중의 지지상태
- 이음 및 재료상태

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 상부 U-Head의 편심 유무 확인
- 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
- 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
5) 건물 외벽 비계 설치 상태 점검
- 작업후 시공 상세도에 의한 변경 부위 점검 여부
- 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
- 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
- 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
- 비계 기둥간 적재하중의 적정성(400kg이하)
- 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
6) 비계 다리 설치 상태 점검
- 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
- 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
- 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물 결속상태 보완
7) 공사장 주변 및 건설 기계 장비 점검
- 흙, 눈 등으로 은폐된 웅덩이, 터파기 개소 방치 여부
- 건설기계류(리프트,윈치,호이스트,타워크레인 등)의 작동 상태 및 안전장치 이상 유무
- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태
- 크레인 권과방지 장치, 과부하방지 및 비상정지장치 등 설치 여부
- 장비의 전도 방지 조치 여부
- 작업대차 사용시 구조계산서, 설계도서와의 부합 여부