1. 개정이유

구미 불화수소 누출사고(‘13.9.27) 이후 연이어 발생한 화학사고에서 드러난 화학물질의 관리 및 사고 대응의 한계점을 개선하기 위하여 유해화학물질 영업허가제 도입 등을 내용으로 하는 「유해화학물질관리법」이 전부개정(법률 제11862호, 2013. 6. 4. 공포, 2015. 1. 1. 시행)됨에 따라 유해화학물질 영업허가의 절차 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 화학물질정보공개심의위원회의 도입(안 제6조)

화학물질 조사결과 및 정보의 공개를 위하여 화학물질정보공개심의위원회를 관리위원회에 두도록 함에 따라 화학물질관리위원회의 구성ㆍ운영에 필요한 사항을 구체적으로 마련함.

나. 유해화학물질의 진열량ㆍ보관량 제한 제도의 도입(안 제10조)

유해화학물질을 취급하는 자가 일정량을 초과하여 유해화학물질을 진열․보관하려는 경우 진열․보관계획서를 제출하도록 함에 따라 진열․보관계획서 제출 대상 및 절차를 구체적으로 마련함.

다. 화학사고 장외영향평가 제도의 도입(안 제19조～제20조)

유해화학물질 취급시설을 설치․운영하려는 자는 사전에 화학사고 발생으로 인한 주변 영향을 평가하는 장외영향평가서를 작성토록 함에 따라 장외영향평가서의 작성방법, 작성절차 및 보완․조정 절차, 전문기관의 지정 절차를 구체적으로 마련함.

라. 취급시설의 검사 및 안전진단 제도의 개선(안 제22조～제24조)

유해화학물질 취급시설 설치․운영자에 대해 정기․수시검사 및 안전진단을 받도록 함에 따라 검사기관, 정기검사의 주기 및 절차, 안전진단의 주기 및 절차 등을 구체적으로 마련함.

마. 유해화학물질 영업허가 제도의 도입(안 제27조～제29조, 제31조)

유해화학물질 영업을 하려는 자에 대해 업종별로 환경부장관의 허가를 받도록 함에 따라 유해화학물질 영업허가 절차 및 방법, 변경허가 및 허가면제 대상, 허가증 발급절차 등을 구체적으로 마련함.

바. 유해화학물질관리자 선임 제도의 개선(안 제33조․제34조)

유해화학물질 취급시설의 안전 확보와 위해방지에 관한 직무를 수행하도록 유해화학물질관리자를 취급량 및 종사자수에 따라 선임하도록 함에 따라 유해화학물질관리자의 선임기준과 선임신고 절차를 구체적으로 마련함.

사. 유해화학물질 영업자 행정처분 기준의 개선(안 제40조)

유해화학물질 영업자에 대한 행정처분의 기준을 위반횟수, 사람의 건강이나 환경에 미치는 영향의 정도 등을 고려하여 정하도록 함에 따라 유해화학물질 영업자의 위법행위에 대한 영업정지 일수 등을 구체적으로 마련함.

아. 위해관리계획서 제도의 도입(안 제45조～제47조)

사고대비물질을 일정수량 이상 취급하는 자에 대해 위해관리계획서를 5년마다 작성토록 함에 따라 위해관리계획서 작성대상자, 작성방법, 작성절차 및 수정․보완 절차 등을 구체적으로 마련함.

자. 위해관리계획서의 지역사회 고지 제도의 도입(안 제48조)

위해관리계획서를 사고대비물질 취급사업장 인근 지역주민에게 고지하도록 함에 따라 위해관리계획서 고지의 내용, 고지 대상, 고지방법 등을 구체적으로 마련함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : OOOO부 등과 합의되었음

라. 기    타 : 1) 입법예고(9999. 12. 31 ～ 12. 31) 결과, 특기할 사항 없음

2) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설․폐지 등, 없음

환경부령  제        호

유해화학물질관리법 시행규칙 전부개정령안

유해화학물질관리법 시행규칙 전부를 다음과 같이 개정한다.

화학물질관리법 시행규칙

제1장  총  칙

제 1 조(목적) 이 규칙은 ｢화학물질관리법｣ 및 같은 법 시행령에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2장  화학물질의 통계조사 및 정보공개 등

제 2 조(화학물질확인) ① 법 제9조제1항에 따른 화학물질확인(이하 “화학물질확인”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료에 의하여 하여야 한다.

1. 제조하거나 수입하려는 제품을 구성하는 화학물질명, 화학물질의 함량, CAS(Chemical Abstracts Service) 번호 등을 적은 서류(이하 “성분명세서”라 한다)

2. 제조자ㆍ수출자 또는 확인을 위임받은 자가 제공하는 화학물질확인 관련 서류

3. 제3조제2항에 따른 증명서

② 제1항에 따라 화학물질확인을 한 자는 별지 제1호서식의 명세서(전자문서로 된 명세서를 포함한다)를 *********************** 법 제53조제1항에 따라 설립된 화학물질 관리에 관한 협회(이하 “협회”라 한다)에 제출하여야 한다. *******․***․*************************************************************************있다.

③ 제3조제2항에 따라 증명서를 발급받은 자는 **********************

제 3 조(화학물질확인 증명의 신청) ① 법 제9조제3항에 따라 화학물질확인 증명을 신청하려는 자는 별지 제2호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 성분명세서를 첨부하여 협회에 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신청서를 받은 협회의 장은 화학물질이나 그 성분이 법 제9조제1항 각 호의 화학물질에 해당하는지를 확인한 후 별지 제3호서식의 증명서(전자문서로 된 증명서를 포함한다)를 신청인에게 발급하여야 한다.

*****************① 법 제10조제1항에 따라 실시되는 화학물질의 취급과 관련된 취급현황, 취급시설 등에 관한 통계조사(이하 “화학물질 통계조사”라 한다)의 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「대기환경보전법」 제3조제1항 또는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제33조제1항에 따라 배출시설의 설치 허가 또는 신고를 한 사업장

2. 화학물질을 제조, 보관ㆍ저장, 사용하거나 수출입하는 사업장

3. 그 밖에 환경부장관이 화학물질 통계조사가 필요하다고 인정하여 고시한 대상

② 화학물질 통계조사의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 업종, 업체명, 사업장 소재지, 유입수계 등 사업자의 일반 정보

2. 제조ㆍ수입ㆍ판매ㆍ사용 등 취급하는 화학물질의 종류, 제품명 및 취급량

3. 화학물질의 입출고량, 보관저장량 및 수출입량 등의 유통량

4. 가정용품, 전지, 조명기구 등 비점오염원을 구분할 수 있는 관련 정보

5. 화학물질 취급시설의 종류, 위치 및 규모 관련 정보

6. 그 밖에 환경부장관이 화학물질 통계조사를 위하여 필요하다고 인정하여 고시한 정보

③ 유역환경청장 또는 지방환경청장(이하 “지방환경관서의 장”이라 한다)은 제1항 및 제2항에 따른 화학물질 통계조사를 실시하여야 한다. 이 경우 화학물질 통계조사에 관한 업무의 일부를 협회에 의뢰할 수 있다.

④ 지방환경관서의 장은 현장조사를 실시하려면 조사의 목적, 기간, 항목 및 내용과 조사 결과의 공표 범위 등을 포함한 조사계획을 작성하여 조사대상자에게 미리 알려야 한다.

⑤ 지방환경관서의 장은 통계조사의 신뢰성을 높이기 위하여 필요한 경우 법 제10조제4항에 따라 화학물질을 취급하는 자에게 자료를 제출하도록 명하거나, 해당 사업장 등에 출입하여 관련된 현황을 조사할 수 있다.

⑥ 지방환경관서의 장은 제3항의 화학물질 통계조사가 완료되면 조사결과의 신뢰성 분석과 통계조사 결과보고서의 작성을 화학물질안전원장에게 요청하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 요청을 받은 화학물질안전원장은 요청을 받은 시점으로부터 3개월 이내에 조사결과의 신뢰성을 분석한 후 통계조사 결과보고서를 작성하여 환경부장관에게 보고하고 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.

⑧ 그 밖에 화학물질 통계조사의 방법 및 절차 등 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

제 5 조(화학물질 배출량조사 등) ① 지방환경관서의 장은 법 제11조제1항에 따라 화학물질을 취급하는 과정에서 배출되는 화학물질 현황 등의 조사(이하 “화학물질 배출량조사”라 한다)를 실시할 때에는 환경부장관이 정하여 고시하는 조사계획에 따라야 한다.

② 제1항에 따른 조사계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 조사대상 화학물질, 취급시설

2. 조사대상 업종ㆍ업체의 규모 및 지역

3. 조사방법ㆍ절차 및 추진체계

4. 조사표 작성 및 제출방법에 관한 사항

5. 조사 결과의 처리 및 활용에 관한 사항

6. 그 밖에 화학물질 배출량조사에 필요한 사항

③ 지방환경관서의 장은 화학물질 배출량조사에 관한 업무의 일부를 협회에 의뢰할 수 있다.

④ 지방환경관서의 장은 필요한 경우 법 제11조제2항에 따라 화학물질을 취급하는 자에게 자료를 제출하도록 명하거나, 해당 사업장 등에 출입하여 관련된 현황을 조사할 수 있다.

⑤ 지방환경관서의 장은 제1항에 따른 화학물질 배출량조사가 완료되면 조사결과의 신뢰성 분석과 배출량조사 결과보고서의 작성을 화학물질안전원장에게 요청하여야 한다.

⑥ 제5항에 따라 요청을 받은 화학물질안전원장은 요청을 받은 시점으로부터 3개월 이내에 조사결과의 신뢰성을 분석한 후 배출량조사 결과보고서를 작성하여 환경부장관에게 보고하고 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.

⑦ 화학물질 배출량조사에 필요한 배출량의 산정기준은 화학물질, 취급시설ㆍ배출시설 및 취급방법 등에 따라 구분하고, 배출량을 조사할 때에는 실제로 측정을 하거나 화학물질의 투입량 및 배출량의 비율을 고려한 산정계수 등에 따라 한다.

⑧ 제7항에 따른 배출량의 산정기준 또는 산정계수 등은 환경부장관이 정하여 고시한다.

제 6 조(화학물질정보공개심의위원회의 구성․운영) ① 정보공개위원회는 위원장 1명을 포함하여 9명의 위원으로 구성한다.

② 정보공개위원회의 위원장은 위원 중에서 환경부장관이 임명 또는 위촉하고, 위원은 다음 각 호의 자가 된다.

1. 환경부장관, 산업통상자원부장관, 고용노동부장관, 소방방채청장이 그 소속 공무원 중에서 각 1명씩 임명한 공무원

2. ********************************************************************************

③ 위원장 및 위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원은 그 직에 있는 동안 재임한다.

④ 정보공개위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 정보공개위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 환경부장관이 정한다.

제 7 조(화학물질 조사결과 및 정보의 공개절차 등) ① 환경부장관은 정보공개위원회의 심의에 의해 공개가 결정된 정보에 대해서는 해당 공개대상자에게 별지 제4호서식에 따라 서면으로 정보공개 계획을 통보하여야 한다.

② 제1항에 따라 통보를 받은 공개대상자는 심의결과에 이의가 있을 경우에는 해당 통보를 받은 시점을 기준으로 15일 이내에 별지 제5호서식의 소명서(전자문서로 된 소명서를 포함한다)를 환경부장관에게 제출할 수 있다. 이 경우 자료의 보호를 요청하기 위해서는 제57조제1항에 따른 자료보호신청서를 함께 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 소명서에 정보의 비공개 요청이 있는 경우 정보공개위원회는 소명서를 제출받은 시점을 기준으로 15일 이내에 해당 정보의 전부 또는 일부의 공개 여부를 재적위원의 3분의 2의 찬성으로 의결하여야 한다.

④ 환경부장관은 제3항에 따라 해당 정보의 전부 또는 일부의 공개 여부가 결정되면 지체없이 소명서 제출자에게 별지 제6호서식에 따라 처리결과를 통보하여야 한다.

⑤ 환경부장관은 제2항에 따른 소명서 제출이 없는 경우에는 제1항에 따라 해당 공개대상자에게 정보공개 계획을 통보된 시점을 기준으로 30일 이내에 공개가 결정된 정보를 관보에 게재하거나 환경부 홈페이지에 게시하여야 한다.

제3장  유해화학물질의 안전관리

제1절  유해화학물질 취급기준 등

제 8 조(유해화학물질 취급기준) 법 제13조제6호에 따른 유해화학물질의 취급기준은 별표 1과 같다.

제 9 조(취급자의 개인보호장구 착용) 법 제14조제1항제4호에서 “환경부령으로 정하는 경우”란 다음 각 호와 같다.

1. 실험실 등 실내 공간에서 유해화학물질을 취급하는 경우

2. 유해화학물질을 다른 취급시설로 이송하는 과정에서 안전조치를 하여야 하는 경우

3. 흡입독성이 있는 유해화학물질을 취급하는 경우

4. 유해화학물질을 하역하거나 적재하는 경우

5. 눈이나 피부 등에 자극성이 있는 유해화학물질을 취급하는 경우

6. 유해화학물질 취급시설의 정비·보수작업을 하는 경우

7. *****유해화학물질의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 환경부장관이 정하여 고시한 경우

제 10 조(유해화학물질의 진열량ㆍ보관량 제한 등) ① 법 제15조제1항에서 “환경부령으로 정하는 일정량”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 유독물질 : 500킬로그램

2. 허가물질, 제한물질, 금지물질 또는 사고대비물질 : 100킬로그램

② 유해화학물질을 취급하는 자가 판매를 위하여 제1항에 따른 일정량을 초과하여 진열ㆍ보관하려는 경우에는 별지 제7호서식의 진열ㆍ보관계획서(전자문서로 된 진열ㆍ보관계획서를 포함한다)를 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 진열ㆍ보관계획서를 제출받은 지방환경관서의 장은 진열ㆍ보관계획서를 제출한 시점을 기준으로 10일 이내에 현장에 방문하여 외부인 접근 차단 여부, 화학사고 발생가능성, 보관ㆍ저장시설의 위험성 등을 확인한 후 ***************** 명시한 별지 제8호서식의 확인 증명서(전자문서로 된 확인 증명서를 포함한다)를 진열ㆍ보관계획서를 제출한 자에게 발급하여야 한다.

제11조(유해화학물질 운반계획서 작성ㆍ제출 등) ① 법 제15조제3항에서 “환경부령으로 정하는 일정량”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 유독물질 : 5,000킬로그램

2. 허가물질, 제한물질, 금지물질 또는 사고대비물질 : 3,000킬로그램

② 제1항에 따른 유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질 또는 사고대비물질의 양을 초과하여 운반하려는 자는 사전에 별지 제9호서식의 운반계획서(전자문서로 된 운반계획서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 통행도로 상세 서류********************************

2. 통행도로 주변의 하천 내역

③ 제1항에 따라 운반계획서를 제출한 자는 그 사본********************************************************

④ 제2항에 따라 운반계획서를 제출받은 지방환경관서의 장은 통행도로 주변의 하천 유무, 화학사고*****************************************************************

제12조(유해화학물질의 표시대상 및 방법) ① 법 제16조제1항 및 제2항에 따른 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 할 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 보관ㆍ저장 시설, 진열·보관 장소

2. 운반차량(컨테이너, 이동식 탱크로리 등을 포함한다)

3. 용기, 포장

*********************************

③ 법 제16조제1항 각 호에 따른 유해화학물질의 유해성은 별표 3의 항목에 따라 구분하여 표시하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 유해화학물질에 관한 표시에 필요한 사항은 환경부장관**********.

제13조(유해화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제 요청서 등) ① 영 제8조제1항에 따른 유해화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제 요청서는 별지 제10호서식과 같다.

② 영 제8조제2항에 따른 유해화학물질의 제조ㆍ수입 등의 해제 여부 확인서는 별지 제11호서식과 같다.

제14조(금지물질의 제조ㆍ수입ㆍ판매 허가 등) ① 법 제18조제1항 단서에 따라 금지물질의 제조ㆍ수입ㆍ판매 허가를 받으려는 자는 별지 제12호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 사용 또는 판매계획서를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 신청서를 제출받은 지방환경관서의 장은 지방고용노동관서의 장과 협의하여 「산업안전보건법」 제37조제2항에 따른 제조․수입․사용의 승인과 해당 물질의 안전한 관리가 가능하다고 판단되는 경우에는 허가조건, 허가기간을 명시한 별지 제13호서식의 허가증(전자문서로 된 허가증을 포함한다)을 신청인에게 발급하여야 한다.

③ 법 제18조제2항에 따른 변경허가 및 변경신고는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 변경허가 사항 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

가. 허가받은 물질의 종류 또는 함량

나. 허가받은 예정 물량(100분의 20 이상 증가하는 경우에만 해당한다)

다. 보관·저장시설의 총 용량(100분의 20이상 증가하는 경우에만 해당한다)

라. 허가받은 물질의 용도

마. 사업장의 소재지(사무실만 있는 경우는 제외한다)

2. 변경신고 사항 : 사업장의 명칭ㆍ대표자 또는 소재지(사무실이 있는 경우에만 해당한다)

④ 법 제18조제2항에 따른 변경허가를 받거나 변경신고를 하려는 자는 사전에 별지 제14호서식의 신청서 또는 신고서(전자문서로 된 신청서 또는 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 제3항제2호에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 제출할 수 있다.

1. 변경 사항을 증명할 수 있는 서류

2. 허가증 원본

⑤ 제4항의 변경허가 신청서 또는 변경신고서를 받은 지방환경관서의 장은 용도가 명확하고 해당 물질에 대한 관리가 가능한 경우에는 준수사항을 명시하여 별지 제15호서식의 허가증 또는 확인증(전자문서로 된 허가증 또는 확인증을 포함한다)을 신청인에게 발급하여야 한다.

제15조(허가물질의 제조·수입·사용 허가 등) ① 법 제19조제3항에 따라 허가물질의 제조․수입․사용 허가를 받으려는 자는 별지 제16호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 *******************************지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 신청서를 받은 지방환경관서의 장은 신청서를 받은 날부터 20일 이내에 해당 자료를 검토하여 허가번호, 용도와 제조․수입․사용의 한정기간 및 준수사항 등을 명시한 별지 제17호서식의 허가증(전자문서로 된 허가증을 포함한다)을 신청인에게 발급하여야 한다.

③ 법 제19조제6항에 따라 허가를 다시 받아야 하는 자는 제조․수입․사용의 한정 또는 허가 기간이 끝나기 20일 전에 별지 제18호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 허가증 원본과 ************************의 내용 중 변경된 사항을 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따른 신청을 받은 지방환경관서의 장은 신청서를 받은 날부터 10일 이내에 해당 자료를 검토하여 허가번호, 용도와 제조․수입․사용의 한정기간 등을 명시하여 별지 제17호서식의 허가증(전자문서로 된 허가증을 포함한다)을 신청인에게 재발급하여야 한다.

⑤ ****************************************환경부장관이 정하여 고시한다.

제16조(제한물질의 수입허가 등) ① 법 제20조제1항에 따라 제한물질의 수입허가를 받으려는 자는 별지 제19호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 용도 상세내역서, 제30조제1항에 따른 허가증 사본(유해화학물질 영업허가를 받는 경우에만 해당한다)을 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신청을 받은 지방환경관서의 장은 신청인에게 별지 제20호서식의 허가증(전자문서로 된 허가증을 포함한다)을 발급하여야 한다.

③ 법 제20조제4항에 따른 제한물질의 수입의 변경허가 및 변경신고는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 변경허가 사항 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

가. 허가받은 물질의 종류 또는 함량

나. 허가받은 예정 물량(100분의 50 이상 증가하는 경우만 해당한다)

다. 보관·저장시설의 총 용량(100분의 50 이상 증가하는 경우에만 해당한다)

라. 허가받은 물질의 용도

마. 사업장의 소재지(사무실만 있는 경우는 제외한다)

2. 변경신고 사항 : 사업장의 명칭ㆍ대표자 또는 소재지(사무실이 있는 경우에만 해당한다)

④ 법 제20조제4항에 따라************허가를 받고자 하는 자는 사전에 별지 제21호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류

2. 허가증 원본

⑤ 법 제20조제4항에 따라************신고를 하고자 하는 자는 변경사유가 발생한 날로부터 30일 내에 별지 제21호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류

2. 허가증 원본

⑥ 제4항 또는 제5항에 따른 변경허가 신청서 또는 변경신고서를 받은 지방환경관서의 장은 준수사항을 명시하여 별지 제22호서식의 허가증 또는 확인증(전자문서로 된 허가증 또는 확인증을 포함한다)을 신청인에게 발급하여야 한다.

제17조(유독물질 수입신고 등) ① 법 제20조제2항에 따라 유독물질의 수입신고를 하려는 자는 별지 제23호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)를 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고를 받은 지방환경관서의 장은 별지 제24호서식의 신고확인증(전자문서로 된 신고확인증을 포함한다)을 신고인에게 발급하여야 한다.

③ 법 제20조제4항에 따른 유독물질의 수입 변경신고 사항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 신고한 물질의 종류 또는 함량

2. 신고한 수입 예정물량(100분의 50 이상 증가하는 경우만 해당한다)

3. 신고한 물질의 용도

4. 사업장의 명칭ㆍ소재지 또는 대표자

④ 법 제20조제4항에 따라 유독물질의 수입 변경신고를 하려는 자는 변경사유가 발생한 날부터 30일 이내에 별지 제25호서식의 변경신고서(전자문서로 된 변경신고서를 포함한다)를 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 변경 사항을 증명할 수 있는 서류

2. 확인증 사본

⑤ 제4항의 변경신고서를 받은 지방환경관서의 장은 준수사항을 명시하여 별지 제26호서식의 확인증(전자문서로 된 확인증을 포함한다)을 신고인에게 발급하여야 한다.

제18조(제한물질 또는 금지물질의 수출승인 등) ① 법 제21조제1항에 따라 제한물질 또는 금지물질의 수출승인을 받으려는 자는 매년 수출국별 해당 물질을 최초로 수출하기 전에 별지 제27호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 수출통보서

2. ｢산업안전보건법｣ 제41조에 따른 물질안전보건자료

3. 수출자 책임보증서

② 제1항에 따른 신청을 받은 지방환경관서의 장은 제1항제1호의 수출통보서를 수입국에 통보하여야 한다.

③ 지방환경관서의 장은 수입국이 해당 화학물질의 수입을 허용하는 경우에는 별지 제28호서식의 수출승인서(전자문서로 된 수출승인서를 포함한다)를 신청인에게 발급하고, 수입을 허용하지 아니한 경우에는 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

④ 법 제21조제1항 후단에서 “환경부령으로 정하는 중요한 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 승인받은 물질의 종류 또는 함량

2. 승인받은 수출 예정 물량(100분의 50 이상의 증가하는 경우만 해당한다)

3. 사업장의 명칭·소재지 또는 대표자

⑤ 법 제21조제1항 후단에 따른 변경승인을 받으려는 자는 별지 제29호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 제4항제3호에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

1. 변경 사항을 증명할 수 있는 서류

2. 수출승인서 원본

⑥ 제5항의 변경 신청서를 받은 지방환경관서의 장은 별지 제30호서식의 변경 승인서(전자문서로 된 변경 승인서를 포함한다)를 신청인에게 발급하여야 한다.

제2절 유해화학물질 취급시설의 설치·운영 등

제19조(화학사고 장외영향평가서의 작성ㆍ제출 방법 등) ① 법 제23조제1항에 따라 유해화학물질 취급시설을 설치ㆍ운영하려는 자는 취급시설 설치 공사 착공일 30일 이전에 별지 제31호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 정보를 포함하는 유해화학물질 화학사고 장외영향평가서(이하 “장외영향평가서”라 한다)를 첨부하여 화학물질안전원장에게 제출하여야 하며, 동일 사업장 내의 증설, 설치 위치 변경, 유해화학물질 변경 등의 사유로  화학사고 발생 시 사업장 주변 지역의 사람이나 환경 등에 미치는 영향이 달라지는 경우에도 또한 같다.

1. 기본 평가정보

가. 취급 화학물질의 목록, 취급량 및 유해성 정보

나. 취급시설의 목록, 명세, 공정정보, 운전절차 및 유의사항

다. 취급시설 및 주변지역의 입지 정보

라. 기상 정보

2. 장외 평가정보

가. 공정 위험성 분석

나. 사고 시나리오, 가능성 및 위험도 분석

다. 사업장 주변지역 영향 평가

라. 안전성 확보 방안

3. 다른 법률과의 관계 정보

② 제1항의 각 항목별 작성방법은 별표 4와 같다.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

④ 제1항 및 제3항에 따른 신청을 받은 화학물질안전원장은 신청을 받은 날부터 30일 이내에 신청서를 검토하여 지체없이 취급시설의 위험도(공정위험성 및 사고가능성에 따라 고위험도, 중위험도, 저위험도로 구분한다) 및 적합여부 등을 명시한 별지 제32호서식의 검토결과서(전자문서로 된 검토결과서를 포함한다)를 신청인에게 발급하고 관할 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.

⑤ 화학물질안전원장은 제1항 및 제3항의 신청서 및 첨부서류의 보완ㆍ조정이 필요한 경우에는 별지 제33호서식의 요청서(전자문서로 된 요청서를 포함한다)에 따라 신청인에게 자료의 보완ㆍ조정을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 보완ㆍ조정기간은 검토기간에 포함하지 아니한다.

⑥ 그 밖에 장외영향평가서의 작성, 검토기준 등에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

제20조(전문기관의 지정 등) ① 법 제23조제4항에서 “환경부령으로 정하는 전문기관”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기관 중에 환경부장관이 지정․고시하는 기관(이하 “전문기관”이라 한다)을 말한다.

1. 장외영향평가서 작성 업무를 전문적으로 수행할 수 있는 ***********************************을 갖출 것

2. 장외영향평가서 작성 업무와 관련하여 배상액 1억원 이상의 책임보험에 가입할 것

3. 그 밖에 장외영향평가서 작성 업무에 필요한 시설 및 장비 등 환경부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

② 환경부장관은 장외영향평가서 작성 업무의 공신력을 높이기 위하여 필요한 경우에는 전문기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있고, 요청을 받은 전문기관은 이에 따라야 한다.

**환경부장관은 제1항에 따라 지정․고시된 전문기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항에 따른 전문기관 지정을 취소할 수 있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법을 이용하여 전문기관으로 지정받은 경우

2. 제1항 각호에 따른 요건을 갖추지 못하게 된 경우

3. 고의 또는 중과실로 인한 장외영향평가서 작성의 중대한 오류 등이 확인된 경우

제21조(취급시설의 배치ㆍ설치 및 관리 기준) ① 법 제24조제1항에 따라 유해화학물질 취급시설은 그 외면으로부터 「건축법」제2조제2호에 따른 건축물 또는 「자연환경보전법」제2조제12호에 따른 생태․경관보호지역까지의 사이에 환경부장관이 정하여 고시하는 안전거리를 유지할 수 있도록 배치되어야 한다.

② 법 제24조제1항에 따른 유해화학물질 취급시설의 설치 및 관리기준은 별표 5와 같다.

제22조(검사기관 등) ① 법 제24조제2항에 따른 “환경부령으로 정하는 검사기관”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. ｢한국환경공단법｣에 따라 설립된 한국환경공단

2. ｢한국산업안전보건공단법｣에 따라 설립된 한국산업안전보건공단

3. 그 밖에 환경부장관이 유해화학물질 취급시설에 대한 검사와 안전진단에 대한 능력을 갖추고 있다고 인정하여 지정ㆍ고시한 자

② 환경부장관은 유해화학물질 취급시설에 대한 검사 및 안전진단의 공신력을 높이기 위하여 필요한 경우에는 제1항에 따른 검사기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있고, 요청을 받은 검사기관은 이에 따라야 한다.

③ 환경부장관은 제1항에 따라 지정ㆍ고시된 검사기관이 유해화학물질 취급시설에 대한 검사와 안전진단에 대한 능력을 갖추고 있는지의 여부 등을 주기적으로 평가하여야 한다.

제23조(취급시설의 정기ㆍ수시 검사 등) ① 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자는 법 제24조제2항에 따라 해당 시설의 가동 전에 제22조제1항의 검사기관에 의한 검사를 받고 별지 제34호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 검사결과서를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 화학사고가 발생한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 7일 이내에 법 제24조제3항 본문에 따른 수시검사를 받아야 한다.

③ ***************지방환경관서의 장이 별지 제35호서식에 따라 검사를 명한 경우에는 지체없이 법 제24조제3항 본문에 따른 수시검사를 받아야 한다.

④ 법 제24조제3항 본문에서 “환경부령으로 정하는 기간”이란 1년을 말한다. 다만, 법 제28조에 따른 유해화학물질 영업허가 대상인 아닌 유해화학물질 취급시설은 2년을 말한다.

⑤ 법 제24조제3항 단서에서 “환경부령으로 정하는 기간”이란 1년을 말한다.

⑥ 법 제24조제3항 본문과 제2항 및 제3항에 따른 수시검사를 받은 자는 별지 제36호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 검사결과서를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

⑦ 법 제24조제2항 및 제3항에 따른 검사의 내용, 제1항 및 제6항에 따른 검사결과서의 작성방법 등 그 밖에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

제24조(안전진단 등) ① 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 또는 유해화학물질 취급시설을 설치․운영하는 자는 법 제24조제2항 및 제3항과에 따른 검사 결과 유해화학물질 취급시설의 구조물이나 설비가 침하(沈下)·균열·부식(腐蝕) 등으로 안전상의 위해가 우려되어 취급시설의 안전진단이 필요한 경우에는 검사결과서를 받은 날을 기준으로 20일 이내에 제22조제1항의 검사기관에 의한 안전진단을 받아야 한다.

② ******************************************************************************다음 각 호와 같다. 다만, 위험도에 대한 검토결과가 없는 경우에는 매 4년으로 한다.

1. ****************: 매 4년

2. 중***************: 매 8년

3. 저***************: 매 12년

③ 법 제24조제4항제2호에 따라 안전진단을 받아야 하는 자는 제2항에 따른 기간이 경과한 날을 전후로 30일 이내에 제22조제1항의 검사기관에 의한 안전진단을 받아야 한다.

④ 제1항 및 제3항에 따른 안전진단을 실시한 자는 별지 제37호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 안전진단결과서를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 지방환경관서의 장은 근로자의 보호를 위하여 안전 조치가 필요하다고 인정되는 경우에는 지방고용노동관서의 장에게 관련 내용을 통보하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 안전진단의 항목 및 방법과 그 밖에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

제25조(취급시설 개선명령 등) ① 법 제25조제1항에 따른 개선명령을 하려는 경우 지방환경관서의 장은 화학사고의 발생 가능성 및 시급성, 공사기간 등을 고려하여 6개월의 범위 내에서 이행기간을 정하고, 해당 시설을 설치ㆍ운영하는 자에게 개선사항과 이행기간 등을 명시한 별지 제38호서식의 취급시설 개선명령서(전자문서로 된 취급시설 개선명령서를 포함한다)를 발부하여야 한다.

② 제1항에 따른 취급시설 개선명령서를 발부받은 자는 지체없이 별지 제39호서식의 이행계획서(전자문서로 된 이행계획서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하고, 이행계획서에 따라 개선명령을 이행하여야 한다.

1. 취급시설의 개선명세서

2. 이행계획 및 공사비

3. 이행기간 동안의 유해화학물질 안전관리계획

③ 제2항에 따른 이행계획서를 제출받은 지방환경관서의 장은 이행계획, 안전관리 계획 등이 부적정하다고 판단한 경우에는 이행계획서의 수정ㆍ변경을 요구할 수 있고, 해당 요청을 받은 자는 지체없이 별지 제39호서식의 이행계획서(전자문서로 된 이행계획서를 포함한다)와 첨부서류에 수정ㆍ변경 요청사항을 반영하여 지방환경관서의 장에게 다시 제출하고 이를 이행하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항에 따라 이행계획서를 제출한 자는 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 제1항에 따른 이행기간 내에 그 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 기간이 끝나기 전에 지방환경관서의 장에게 6개월의 범위 이내에서 개선기간을 연장하여 줄 것을 요청할 수 있다.

⑤ 제2항 및 제3항에 따라 이행계획서를 제출한 자가 해당 이행계획서를 모두 이행한 경우에는 지체 없이 별지 제40호서식의 이행결과 보고서(전자문서로 된 이행결과 보고서를 포함한다)를 지방 환경관서의 장에게 제출하여야 하며, 지방환경관서의 장은 현장을 방문하여 개선명령의 이행 상태를 확인하여야 한다.

⑥ 지방환경관서의 장은 법 제25조제2항에 따라 시설의 가동중지를 명하려는 경우에는 별지 제41호서식의 취급시설 가동중지 명령서(전자문서로 된 취급시설 가동중지 명령서를 포함한다)를 발부하여야 한다.

⑦ 제6항에 따른 취급시설 가동중지 명령서를 받은 유해화학물질 취급시설 설치ㆍ운영자는 명령서를 발부받은 때부터 시설의 가동을 중지하여야 하고, 가동중지 명령을 해제할 때까지 해당 시설을 가동하여서는 아니 된다.

제26조(취급시설 등의 자체점검) ① 법 제26조제1항에 따른 점검 결과는 별지 제42호서식의 점검대장에 기록하고 취급자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 비치하여야 한다.

② 법 제26조제2항제6호에 따른 유해화학물질 취급시설 및 장비 등에 대한 안전성 여부는 다음 각 호를 말한다.

1. 물 반응성 물질, 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부

2. 인화성 액체의 증기, 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부

3. 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비 주변에 있어 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부

4. 누출감지장치, 안전밸브, 경보기, 온도ㆍ압력계기의 비정상 작동으로 인해 유출ㆍ누출ㆍ화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부

*****************************************************

6**유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식ㆍ손상ㆍ균열 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부

제4장  유해화학물질 영업자

제1절  유해화학물질 영업구분 및 영업허가

제27조(유해화학물질 영업허가 등) ① 법 제28조제2항에 따라 유해화학물질 영업의 허가를 받으려는 자는 별지 제43호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제44호서식에 따라 작성된 취급 유해화학물질의 종류 및 물질별 연간(1월1일부터 12월31일까지를 말한다. 이하 같다) 취급 예정량에 관한 자료

2. 유해화학물질 취급시설ㆍ장비 명세서(취급시설 명세서에는 시설별 면적(㎡) 및 용량(㎥), 수량, 위치도 및 배치평면도 등을 기재한다)

3. 유해화학물질 기술인력 명세서

*******************************************************************************

5. 신청인(법인인 경우에는 그 임원을 포함한다)이 외국인인 경우에는 법 제30조제1호 및 제2호에 해당하지 아니함을 증명하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류

가. 해당 국가의 정부나 그 밖의 권한 있는 기관이 발행한 서류

나. 공증인이 공증하고 ｢재외공관 공증법｣에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국공관의 영사관이 확인한 신청인의 진술서

② 제1항에 따른 신청을 받은 담당 공무원은 ｢전자정부법｣ 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 사업자등록증 사본을 첨부하게 하여야 한다.

1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)

2. 사업자등록증

3. 후견등기부

③ 법 제28조제2항에 따른 유해화학물질별 취급시설ㆍ장비 및 기술인력 기준은 별표 6과 같다.

④ 법 제28조제3항에서 “환경부령으로 정하는 기간”이란 30일을 말한다.

⑤ 법 제28조제4항 단서에서 “환경부령으로 정하는 중요한 사항”이란 다음 각 호와 같다.

***********************

2. 법 제41조제1항제3호 및 제7호의 공정위험성, 유출·누출 시나리오

제28조(유해화학물질 영업 변경허가) ① 법 제28조제5항에 따른 유해화학물질 영업의 변경허가 또는 변경신고는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 변경허가사항: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

가. 업종별 보관·저장시설의 총 용량 또는 운반시설 용량의 100분의 50 이상 증감

나. 연간 제조량 또는 사용량의 100분의 50 이상 증가

다. 허가받은 유해화학물질 품목의 변경

라. ***********************(동일 사업장 내의 증설, 설치 위치 변경, 유해화학물질 변경 등의 사유로  화학사고 발생 시 사업장 주변 지역의 사람이나 환경 등에 미치는 영향이 달라지는 경우에만 해당한다)

마**사업장의 소재지(사무실만 있는 경우는 제외한다)

2. 변경신고사항: 사업장의 명칭·대표자 또는 소재지(사무실이 있는 경우에만 해당한다)

② 법 제28조제5항에 따른 변경허가 또는 변경신고를 하려는 유해화학물질 영업자는 사전에 별지 제45호서식의 신청서 또는 신고서(전자문서로 된 신청서 또는 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 변경신고는 변경한 날부터 20일 이내에 제출할 수 있다.

1. 변경 사항을 증명할 수 있는 서류

2. 유해화학물질 영업 허가증 원본

제29조(허가증의 발급 등) ① 지방환경관서의 장은 법 제28조제2항에 따라 유해화학물질의 영업을 허가하였을 경우에는 신청인에게 별지 제46호서식의 허가증(전자문서로 된 허가증을 포함한다)에 변경사항을 기재하여 발급하여야 하며, 법 제28조제5항에 따른 변경허가를 하였을 경우에도 또한 같다.

② 지방환경관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 허가증을 재발급하거나 정정(訂正)하여야 한다.

1. 유해화학물질 영업자가 허가증의 훼손 또는 분실 등으로 허가증의 재발급을 신청하는 경우

2. 유해화학물질 영업자가 허가증과 정정 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 허가증에 적힌 사항의 정정을 신청하는 경우

③ 지방환경관서의 장은 법 제28조제5항에 따라 유해화학물질 영업의 변경신고를 하였을 때에는 신청인에게 별지 제47호서식의 확인증(전자문서로 된 확인증을 포함한다)을 발급하여야 한다.

제30조(유해화학물질 영업허가의 정보 제공) ① 지방환경관서의 장은 법 제28조제6항에 따라 유해화학물질 영업허가, 변경허가 또는 변경신고가 있으면 영업허가, 변경허가 또는 변경신고가 있는 날부터 30일 이내에 허가증 사본 또는 신고 확인증 사본을 유해화학물질 취급시설의 소재지를 관할하는 소방서장에게 송부하여야 한다.

② 법 제28조제7항에 따라 지방환경관서의 장은 유해화학물질 취급시설의 설치 현황 자료를 1월 31일을 기준으로 매 2년마다 관할 소방관서와 지방자치단체 등 화학사고 대응 기관에 제공하여야 한다.

제31조(유해화학물질 영업허가의 면제) 법 제29조제4호에서 “환경부령으로 정한 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1.  1회에 1톤 이하의 유해화학물질을 운반하는 자

2. ｢수도법｣ 제7조에 따른 상수원보호구역 밖의 사업장에서 연간 120톤 이하의 유독물질(유독물질 중 사고대비물질은 제외한다)을 사용하는 자. 다만, 사업장이 ｢환경정책기본법｣ 제38조에 따른 특별대책지역 안에 있는 경우에는 연간 60톤 이하의 유독물질(유독물질 중 사고대비물질은 제외한다)을 사용하는 자로 하고, ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제51조에 따른 제2종지구단위계획구역(주거형은 제외한다) 또는 같은 법 시행령 제30조에 따른 전용공업지역 안에 있는 경우에는 연간 240톤 이하의 유독물질(유독물질 중 사고대비물질은 제외한다)을 사용하는 자로 한다.

3. 연간 60톤 이하의 제한물질(제한물질 중 사고대비물질인 것은 제외한다)을 사용하는 자. 다만, ｢환경정책기본법｣ 제38조에 따른 특별대책지역 또는 ｢수도법｣ 제7조에 따른 상수원보호구역 안에서 제한물질(제한물질 중 사고대비물질인 것은 제외한다)을 사용하는 자는 제외한다.

4. 사고대비물질을 취급하는 자 중 법 제23조제1항에 따른 장외영향평가서와 법 제41조제1항에 따른 위해관리계획서의 제출 대상이 아닌 자. 다만, ｢환경정책기본법｣ 제38조에 따른 특별대책지역 또는 ｢수도법｣ 제7조에 따른 상수원보호구역 안에서 사고대비물질을 사용하는 자는 제외한다.

5. ｢산업안전보건법｣ 제38조제1항에 따른 유해물질의 제조 또는 사용 허가를 받은 자. 다만, 법 제23조에 따른 장외영향평가서 또는 법 제41조에 따른 위해관리계획서를 제출하여야 하는 자는 제외한다.

6. ｢약사법｣에 따른 약국개설자 또는 의약품판매업자 중 유해화학물질을 가정용품으로 판매하는 자

7. 그 밖에 환경부장관이 유해화학물질 영업허가가 필요 없다고 인정하여 고시하는 자

제2절  유해화학물질 영업자에 대한 관리

제32조(유해화학물질 취급의 도급신고 등) ① 법 제31조제1항에 따라 유해화학물질 영업자가 해당 유해화학물질의 취급을 도급(하도급을 포함한다. 이하 같다)한 경우에는 그 도급을 한 날부터 10일 이내에 별지 제48호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

************************************************************************

***********************************************************************제2항제4호에 따른 능력과 기준을 증명할 수 있는 근거 서류*******

*****************

② 법 제31조제3항에서 “환경부령으로 정한 능력과 기준”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 법 제14조제2항에 따라 환경부장관이 고시한 개인보호장구의 완비

2. 법 제24조에 따른 유해화학물질 취급시설의 배치ㆍ설치 및 관리 기준의 준수

3. 법 제33조제1항에 따른 유해화학물질 안전교육의 이수

****그 밖에 유해화학물질의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 환경부장관이 정하여 고시한 능력과 기준

③ 법 제31조제4항에 따른 “환경부령으로 정한 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 도급계약 등에 정해진 공사ㆍ보수 기간의 단축

*************************************

3. 화학사고 발생 우려에 따른 수급인의 중단 요청에도 불구하고 유해화학물질의 취급 및 취급시설의 공사ㆍ보수ㆍ운영 지시

4. 화학사고 발생 사실 또는 발생 우려의 은폐

5. 그 밖에 유해화학물질의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 환경부장관이 정하여 고시한 사항

제33조(유해화학물질관리자 선임 기준) 법 제32조제1항에서 “환경부령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질관리 책임자 : 1명(다만, 종업원이 10명 미만인 경우에는 유해화학물질관리 점검원이 유해화학물질관리 책임자 직을 겸할 수 있다)

2. 유해화학물질관리 점검원 : 다음 각 목에 따라 선임하되, 유해화학물질 제조업, 보관ㆍ저장업, 운반업, 판매업(취급시설 없이 판매하는 자는 제외한다)의 경우에는 종사자 500명당 1명, 유해화학물질 사용업의 경우에는 종사자수 5,000명당 1명을 추가적으로 선임한다.

가. 연간 유해화학물질 취급량이 1,000톤 미만인 경우 : 1명

나. 연간 유해화학물질 취급량이 1,000톤 이상이고 10,000톤 미만인 경우 : 2명

다. 연간 유해화학물질 취급량이 10,000톤 이상이고 100,000톤 미만인 경우 : 3명

라. 연간 유해화학물질 취급량이 100,000톤 이상이고 1,000,000톤 미만인 경우 : 4명

마. 연간 유해화학물질 취급량이 1,000,000톤 이상인 경우 : 5명

제34조(유해화학물질관리자 선임 신고 등) ① 법 제32조제1항 및 제2항에 따라 유해화학물질관리자를 선임한 자는 유해화학물질관리자의 선임, 해임 및 퇴직이 있는 경우에는 지체없이 별지 제49호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 별지 제50호서식의 선임ㆍ해임ㆍ퇴직서(전자문서로 된 선임ㆍ해임ㆍ퇴직서를 포함한다)를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고서를 제출받은 지방환경관서의 장은 별지 제51호서식의 확인증(전자문서로 된 확인증을 포함한다)을 발급하여야 한다.

③ 법 제32조제3항 단서에 따라 유해화학물질관리자 선임에 필요한 기간의 연장 승인을 받으려는 자는 업무 대리자를 정하여 별지 제52호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 지체없이 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따른 신청서를 받은 지방환경관서의 장은 연장기간 등을 명시한 별지 제53호서식의 통지서(전자문서로 된 통지서를 포함한다)을 발급하여야 한다.

제35조(안전교육 기관) ① 법 제33조제1항에서 “환경부령으로 정하는 교육기관”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.

1. 화학물질안전원

2. 협회

3. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 기관 중에서 환경부장관이 안전교육에 전문성을 갖추고 있다고 인정하여 지정ㆍ고시하는 전문기관

가. 화학물질안전원이 실시하는 30일 이상의 교육과정을 수료한 전문가를 보유할 것

나. 유해화학물질 안전교육 업무를 전문적으로 수행할 수 있는 교육장 및 인력을 갖출 것

다. 5년 이상의 화학물질 안전분야 교육실적을 갖출 것

② 제1항제2호의 협회와 제1항제3호의 전문기관은 매년 화학물질안전원장이 실시하는 교육을 받아야 한다.

③ 화학물질안전원장은 유해화학물질 안전교육의 공신력을 높이기 위하여 필요한 경우에는 제1항제2호 및 제3호에 따른 교육기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있고, 요청을 받은 교육기관은 이에 따라야 한다.

④ 환경부장관은 제1항에 따라 지정ㆍ고시된 전문기관이 제1항제3호 각 목의 요건과 안전교육에 전문성을 갖추고 있는지의 여부 등을 주기적으로 평가하여야 한다.

제36조(안전교육 계획) ① 제35조제1항제2호ㆍ제3호에 따른 교육기관은 매년 11월30일까지 다음 해의 교육계획을 수립하여 사전에 화학물질안전원장의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 교육계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 안전교육의 기본방향

2. 안전교육 수요 및 장기 추계

3. 안전교육 과정의 설치계획

4. 안전교육 교재편찬 계획

5. 안전교육 성적의 평가방법

6. 그 밖에 안전교육을 위하여 필요한 사항

제37조(안전교육 결과보고 등) ① 법 제33조제1항에 따른 유해화학물질 안전교육 대상자는 제35조제1항의 교육기관이 실시하는 유해화학물질 안전교육을 매 2년마다 16시간 이상 받아야 한다. 다만, 통계․배출량조사표 작성, 위해관리계획서 작성 등 전문성을 필요로 하는 경우에는 16시간의 안전교육을 추가적으로 받아야 한다.

② 법 제33조제3항에 따른 사업장 종사자는 제37조제1항에 따른 교육기관 또는 유해화학물질관리자가 실시하는 유해화학물질 안전교육(온라인 교육을 포함한다)을 매년 1회, 2시간 이상 받아야 한다. 다만, 제1항에 따른 유해화학물질 안전교육 대상자는 제외한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 유해화학물질 안전교육을 실시한 교육기관은 다음 각 호의 내용을 포함한 교육결과를 분기별로 화학물질안전원장에게 보고하여야 한다.

1. 유해화학물질 안전교육 내용 및 결과

2. 유해화학물질 안전교육 이수자 명단

3. 유해화학물질 안전교육 강사 이력서

제38조(취급중단 및 휴업ㆍ폐업시 조치사항) ① 법 제34조제1항 본문에서 “환경부령으로 정하는 바에 따라 사업장 내 유해화학물질의 취급을 중단하거나 취급방식을 변경하는 경우”란 다음 각 호를 말한다.

1. 유해화학물질 취급시설을 30일 이상 가동하지 않는 경우

2. 유해화학물질의 취급을 30일 이상 중단한 경우

*************************************************

② 법 제34조제1항 본문에 따라 유해화학물질의 취급을 중단하는 경우 유해화학물질 영업자가 미리 조치하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 외부인의 출입이 없도록 출입을 통제하기 위한 대책을 마련할 것

2. 유해화학물질이 환경으로의 배출이 없도록 취급시설을 밀폐할 것

3. 유해화학물질 취급시설의 주기적인 자체점검 계획을 마련할 것

4. 저온 동파로 인한 화학사고를 예방하기 위한 보온 대책을 마련할 것

5. 취급 중단기간이 60일을 초과하는 경우에는 사업장의 잔여 유해화학물질을 처분할 것

③ 법 제34조제1항에 따라 유해화학물질의 취급방식을 변경하려는 경우 유해화학물질 영업자가 미리 조치하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제14조제2항에 따른 개인보호장구를 착용할 것

2. 대기ㆍ수계ㆍ토양 등 환경으로 배출되는  유해화학물질이 없도록 할 것

제39조(취급중단 및 휴업ㆍ폐업 신고 등) ① 법 제34조제2항에 따라 유해화학물질 영업의 폐업 또는 휴업을 신고하려는 자는 별지 제54호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 허가증 원본, 영업실적보고서(폐업의 경우만 해당한다) 및 법 제34조제1항 단서와 제39조제2항에 따른 조치사항의 이행여부를 명기한 서류를 첨부하여 폐업 또는 휴업 예정일 10일 전에 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고를 받은 지방환경관서의 장은 법 제34조제3항에 따라 7일 이내에 해당 유해화학물질 영업자가 취급하는 유해화학물질의 처리 및 보관 등에 대한 안전관리 실태를 확인ㆍ점검하고 필요한 조치를 명할 수 있다.

제40조(행정처분의 기준) ① 법 제35조제3항에 따른 행정처분의 기준은 별표 7과 같다.

② 별표 7에 따라 개선명령을 한 경우에는 위반행위의 장소와 시간, 위반행위의 구체적인 내용, 위반행위에 따른 구체적인 개선사항 및 이행기간을 명시한 별지 제55호서식의 개선명령서(전자문서로 된 개선명령서를 포함한다)를 발부하여야 한다.

제41조(권리ㆍ의무의 승계) ① 법 제37조제4항에 따라 유해화학물질 영업자의 권리·의무 승계신고를 하려는 자는 승계한 날부터 30일 이내에 별지 제56호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 허가증 원본

2. 권리·의무의 승계를 증명할 수 있는 서류

② 제1항에 따른 신청을 받은 담당 공무원은 ｢전자정부법｣ 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 사업자 등록증 사본을 첨부하게 하여야 한다.

1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)

2. 사업자등록증

3. 후견등기부

제42조(유해화학물질관리자 및 취급시설의 공동 활용 승인) ① 법 제38조제1항 전단에 따라 유해화학물질관리자나 취급시설의 공동 활용 승인을 받으려는 자는 별지 제57호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방 환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 공동활용계획서

2. 개별업소의 명세 및 위치도

3. 개별업소별 유해화학물질 관련 시설 및 장비의 내역서

4. 개별업소 간의 유해화학물질 관리에 관한 권리·의무 등의 협약서

5. 개별업소별 유해화학물질 관리를 위한 업무대행자 지정 내역서

② 제1항에 따른 첨부서류의 작성방법은 별표 8과 같다.

제43조(공동 활용의 변경 신고) ① 법 제38조제2항에서 “환경부령으로 정하는 중요한 사항”이란 다음 각 호와 같다.

1. 대표업소 및 공동활용업소

2. 공동활용하는 유해화학물질 취급시설의 용량(100분의 30 이상 증감하는 경우만 해당한다)

3. 공동활용하는 업무대행자의 대행범위

4. 유해화학물질 관리에 관한 협약 중 유해화학물질 사고 시의 공동대처방안

② 법 제38조제2항에 따른 공동활용의 변경신고를 하려는 자는 별지 제58호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 변경 사항을 증명할 수 있는 서류

2. 공동활용자의 등록증 원본

제5장  화학사고의 대비 및 대응 등

제1절  사고대비물질의 지정 등

제44조(사고대비물질의 관리기준) 법 제40조에 따른 사고대비물질의 관리기준은 별표 9와 같다.

제45조(위해관리계획서 제출대상) 법 제41조제1항에 따른 사고대비물질별 수량은 별표 10과 같다. 다만, 환경부장관은 법 제2조제6호에 따라 사고대비물질을 추가로 지정․고시하는 경우에는 사고대비물질별 수량도 함께 고시하여야 한다.

제46조(위해관리계획서의 작성ㆍ제출 등) ① 제45조에 따른 사고대비물질별 수량 이상을 취급하는 자는 별지 제59호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 법 제41조제1항 각 호의 사항을 포함하는 위해관리계획서(이하 “위해관리계획서”라 한다)를 첨부하여 매 5년마다 화학물질안전원장에게 제출하여야 한다.

② 법 제41조제1항의 각 호별 작성방법은 별표 11과 같다.

③ 제1항에도 불구하고 법 제41조제1항제8호에 따라 확인된 영향범위에 주민이 없고 과거 5년간 화학사고 발생 사례가 없는 경우에는 법 제41조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제4호ㆍ제5호ㆍ제6호의 사항만을 포함한 위해관리계획서를 제출할 수 있다.

④ 그 밖에****************************************

제47조(위해관리계획서의 검토) ① 제46조제1항에 따른 신청을 받은 화학물질안전원장은 신청서를 받은 날부터 30일 이내에 위해관리계획서를 검토하여 적합여부를 명시한 별지 제60호서식의 결과서(전자문서로 된 결과서를 포함한다)를 신청인과 관할 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.

② 법 제41조제4항에 따라 화학물질안전원장은 제1항에 따른 신청서와 첨부서류의 수정ㆍ보완이 필요한 경우에는 신청서 제출자에게 수정ㆍ보완기간을 정하여 별지 제61호서식의 수정ㆍ보완 요청서(전자문서로 된 수정ㆍ보완 요청서를 포함한다)를 발급하여야 한다. 이 경우 검토기간에는 자료의 수정ㆍ보완기간은 포함하지 아니한다.

제48조(위해관리계획서의 지역사회 고지) ① 법 제42조제1항에 따라 위해관리계획서의 고지 대상이 되는 취급 사업장 인근 지역 주민(법 제41조제1항제8호의 화학사고 발생 시 영향 범위에 있는 주민을 말한다)에게 고지되는 위해관리계획서의 고지서는 별지 제62호서식과 같다.

② 위해관리계획서를 고지해야 하는 자가 해당 고지를 실시한 경우에는 다음 각 호의 사항을 보관하여야 한다.

1. 위해관리계획서의 고지서

2. 고지 대상 명단 및 고지 방법

③ 법 제42조제2항에 따른 고지방법은 다음 각 호와 같다. 이 경우 **********************고지할 수 있다.

*********************************

***************************

***********************************

***********************************관할 시청·구청·군청 홈페이지에 게재하거나, 아파트 관리사무소, 동사무소ㆍ면사무소, 통반장을 통해 대표 전달하는 방법으로 고지할 수 있다.

④ 지방자치단체의 장은 제3항에 따른 고지가 원활히 이행될 수 있도록 해당 사업장을 지원하고 협력하여야 한다.

제2절  화학사고의 대응 등

제49조(화학사고 발생신고 통보) ① 법 제43조제3항에 따라 신고를 받은 기관의 장은 즉시 별지 제63호서식의 내용에 따라 화학사고의 원인․규모 등을 환경부장관에게 통보하여야 한다.

② 법 제43조제2항에 따른 화학사고의 즉시 신고 기준은 화학물질별 유출량․누출량, 화학사고 양태 등을 고려하여 환경부장관이 정한다.

제50조(현장수습조정관의 요건) 법 제44조제1항에서 “환경부령으로 정하는 요건”은 지방환경관서의 장과 소속공무원으로서 화학사고 대응능력을 갖춘 경우를 말한다.

제51조(조치명령 등) ① 지방환경관서의 법 제46조제1항에 따른 조치를 명할 경우 해당 화학물질로 인해 주변 사람의 건강이나 환경의 영향을 고려해 조치명령에 필요한 이행 기간을 정하여 별지 제64호서식의 조치명령서(전자문서로 된 조치명령서를 포함한다)를 발부하여야 한다.

② 제1항에 따른 조치명령서를 발부받은 자는 지체없이 별지 제65호서식의 이행계획서(전자문서로 된 이행계획서를 포함한다)를 작성하여 지방환경관서의 장에게 제출하고, 해당 계획서에 따라 조치명령을 이행하여야 한다.

③ 제2항에 따른 조치명령을 이행한 자는 지체 없이 별지 제66호서식의 이행결과서(전자문서로 된 이행결과서를 포함한다)를 작성하여 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따른 이행결과서를 접수한 지방환경관서의 장은 조치명령의 이행 실태를 현장에서 확인ㆍ점검하여야 하며, 해당 조치명령의 이행이 완료된 것을 확인한 때에는 별지 제67호서식의 이행확인서(전자문서로 된 이행확인서를 포함한다)를 작성하여 제1항의 조치명령을 받은 자에게 통보하여야 한다.

제6장 보  칙

제52조(화학물질 종합정보시스템의 구축ㆍ운영)  ① 화학물질안전원장은 법 제48조제3항에 따라 다음 각 호에 해당하는 국내외 정보를 수집ㆍ평가ㆍ관리하여야 한다.

1. 화학물질의 명칭(국문명, 영문명, 유사명 등)ㆍCAS(Chemical Abstracts Service) 번호ㆍ국제연합 번호 등 화학물질 일반정보

2. 유독물질, 제한물질, 금지물질, 사고대비물질, 위험물, 독성가스 등 화학물질 관련법에 따라 관리되는 화학물질 정보

3. 화학물질의 유해성 및 위해성 등에 관한 정보

4. 사업장별 화학물질 취급량 및 취급시설 등에 관한 정보

5. 화학물질의 용도ㆍ위험성ㆍ방재요령 등 화학사고 대비에 필요한 정보

**6. 화학물질의 누출ㆍ유출시 이격거리, 화재시 이격 및 방호활동거리 등 화학사고 대응에 필요한 정보

8. 화학물질, 화학물질 함유 제품의 국내외 정보

9. 그 밖에 화학물질의 안전관리 및 화학사고 대비·대응 등과 관련된 정보

***********************************************************************

*************************************************************************************************하여야 한다.

④ 제3항에 따른 협의체에 참여하는 기관 또는 단체는 각각 보유하고 있는 정보를 상호간에 제공하고 공유하여 제1항 각 호에 해당하는 국내외 정보가 체계적이고 종합적으로 수집․평가․관리될 수 있도록 협조․협력하여야 한다.

제53조(유해화학물질 취급자 등의 실적 보고) ① 법 제49조제1항제2호부터 제7호까지에 해당하는 신고ㆍ허가 또는 승인을 받은 자는 별지 제68호서식의 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 별지 제69호서식의 연간 실적보고서(전자문서로 된 연간 실적보고서를 포함한다)를 첨부하여 다음 해 3월 31일까지 협회에 제출하여야 한다. 이 경우 협회는 유해화학물질 영업자 등의 연간 실적보고서를 종합․분석하여 매년 5월 31일까지 화학물질안전원장에게 제출하여야 한다.

② 화학물질안전원장은 제1항에 따라 제출받은 자료의 신뢰성을 1개월 이내에 검토한 후 지체없이 환경부장관에게 보고하여야 한다.

③ 환경부장관**************************************************************************․*********************************

제54조(사업장 또는 시설 등의 출입ㆍ검사) ① 환경부장관, 화학물질안전원장 또는 지방환경관서의 장은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 법 제49조에 따라 사업장 등에 대한 출입·검사를 실시할 수 있다.

1. 화학물질의 적정한 관리를 위하여 환경부장관, 지방환경관서의 장이 정하는 정기 또는 수시 지도·점검계획에 따른 경우

2. 화학사고가 발생하였거나 발생될 우려가 있는 경우

3. 다른 기관의 정당한 요청이 있거나 민원이 제기된 경우

4. 법에 따른 허가ㆍ신고 또는 승인 등의 업무를 적정하게 수행하기 위하여 불가피한 경우

5. 법 제23조에 따른 화학사고 장외영향평가서의 사실 여부 및 준수 여부를 확인하려는 경우

6. 법 제24조에 따른 유해화학물질 취급시설의 배치ㆍ설치 및 관리기준의 준수 여부를 확인하려는 경우

7. 법 제25조, 법 제46조에 따른 개선명령, 조치명령 등의 이행 여부를 확인하려는 경우

8. 법 제35조에 따른 유해화학물질 영업허가 취소 해당 여부를 확인하려는 경우

9. 법 제40조에 따른 사고대비물질의 관리기준의 준수 여부를 확인하려는 경우

10. 법 제41조에 따른 위해관리계획서의 사실여부 및 준수 여부를 확인하려는 경우

11. 법 제43조에 따른 화학사고 신고의 적정성 여부를 확인하려는 경우

12. 법 제44조에 따라 화학사고 현장대응을 하려는 경우

13. 법 제45조에 따른 화학사고 영향조사를 실시하려는 경우

14. 화학물질의 안전한 관리를 위하여 환경부장관이 필요하다고 판단한 경우

제55조(화학물질 검사기관) 환경부장관 또는 지방환경관서의 장은 법 제49조에 따라 화학물질을 채취한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나의 기관에 그 화학물질이 유독물질 등에 해당하는지 검사하여 줄 것을 요청할 수 있다.

1. 화학물질안전원

2. 국립환경과학원

3. ************* 보건환경연구원

4. 유역환경청 또는 지방환경청

5. 한국환경공단

6. 한국산업안전보건공단

제56조(서류의 기록ㆍ보존) ① 법 제50조제1항에 따라 관련 서류를 보존하여야 하는 자는 다음 각 호의 서류(전산서류를 포함한다)를 5년간 보존하여야 한다.

1. 화학물질의 성분명세서․확인증명서 및 제조자․수출자 또는 수입대행자가 제공하는 화학물질 확인 관련 서류

2. 수입신고확인증 등 수입 관련 서류(수입의 경우만 해당한다)

② 법 제50조제1항에 해당하는 자는 화학물질 관리에 관한 사항을 별지 제70호서식의 화학물질 관리대장에 기록하고 마지막으로 기록한 날부터 5년간 보존하여야 한다.

제57조(자료보호의 신청 등) ① 법 제52조제1항 본문에 따라 자료보호를 요청하려는 자는 별지 제71호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다) 다음 각 호의 서류를 첨부하여 화학물질안전원장, 지방환경관서의 장 또는 협회에 제출하여야 한다.

1. 보호 내용의 요지 및 이유서

2. 보호대상 자료

② 영 제21조 단서에 따라 자료보호기간의 연장을 신청하기 위해서는 별지 제72호서식의 연장 신청서(전자문서로 된 연장 신청서를 포함한다)를 자료보호기간이 만료되기 30일 이전에 화학물질안전원장, 지방환경관서의 장 또는 협회에 제출하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 자료보호신청서 또는 연장신청서를 받은 경우에는 15일 이내에 영 제22조에 따른 자료보호 대상에 해당되는지 여부를 결정하여 신청인에게 별지 제73호서식의 결과서(전자문서로 된 결과서를 포함한다)를 통보하여야 한다.

제58조(보호자료의 관리) 화학물질안전원장, 지방환경관서의 장 또는 협회의 장은 관리대장의 비치, 관리자의 지정 등 보호자료의 적정한 관리를 위하여 환경부장관이 정하여 고시하는 방법에 따라 보호자료를 관리하여야 한다.

제59조(수수료) 법 제54조에 따른 수수료는 별표 12와 같다.

제60조(보고) ① 화학물질안전원장, 지방환경관서의 장 또는 협회의 장이 영 24조제2항에 따라 환경부장관에게 보고할 사항은 별표 13과 같다.

*************************************************************************************************************************************************************

부      칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(유해화학물질의 표시에 관한 경과조치)  이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 유독물의 표시를 한 자는 이 규칙 시행일로부터 1년 이내에 제12조의 규정에 의한 유해화학물질의 표시기준을 따라야 한다.

제3조(제한물질의 수입허가에 관한 경과조치) ① 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 취급제한물질의 수입허가를 받은 자는 이 규칙 시행 후 1년 이내에 허가증을 경신ㆍ교부받은 경우에 이 법에 따른 제한물질의 수입허가를 받은 것으로 본다.

제4조(유독물질의 수입신고에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 유독물의 수입신고를 한 자는 이 규칙 시행 후 1년 이내에 지방환경관서의 장이 발급한 확인증을 교부받은 경우에 이 법에 따른 유독물질의 수입신고를 한 것으로 본다.

제5조(제한물질 또는 금지물질의 수출승인에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제한물질 또는 금지물질에 대한 수출승인을 받은 자는 이 규칙 시행 후 1년 이내에 수출승인서를 갱신ㆍ교부받은 경우에 이 법에 따른 제한물질 또는 금지물질의 수출승인을 받은 것으로 본다.

제6조(장외영향평가서의 제출 등에 관한 경과조치) ① 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 유독물영업의 등록을 하거나 취급제한ㆍ금지물질영업의 허가를 받은 자는 제19조의 규정에 의한 장외영향평가서를 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 제출하여야 한다.

1. ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서와 ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 작성ㆍ제출대상 : 1년 이내

2. 연간 취급량이 100톤 이상 : 2년 이내

3. 연간 취급량이 100톤 미만 : 3년 이내

② 이 규칙 시행 당시 법 제23조제1항의 규정에 의하여 장외영향평가를 작성하여야 하는 자는 제19조의 규정에 의한 장외영향평가서를 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 제출하여야 한다.

1. 연간 취급량이 100톤 이상 : 2년 이내

2. 연간 취급량이 100톤 미만 : 3년 이내

제7조(사고대비물질 취급자의 영업허가에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 사고대비물질을 취급한 자가 이 법에 따른 영업허가를 받아야 하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 법 제28조의 개정규정에 따른 유해화학물질 영업허가를 받아야 한다.

1. ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서와 ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 작성ㆍ제출대상 : 1년 이내

2. 연간 취급량이 3,000톤 이상 : 2년 이내

3. 연간 취급량이 3,000톤 미만 : 3년 이내

제8조(유해화학물질의 취급의 도급신고에 관한 경과조치) 이 이 규칙 시행 당시 유해화학물질의 취급을 도급한 경우에는 이 규칙 시행 후 1년 이내에 법 제31조제1항의 개정규정에 따른 도급신고를 하여야 한다.

제9조(유해화학물질관리자 선임신고에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 유독물관리자, 취급제한ㆍ금지물질관리자를 임명한 자가 이 법에 따른  유해화학물질관리자를 선임하여야 하는 경우에는 이 규칙 시행 후 1년 이내에 법 제32조제3항의 개정규정에 따른 유해화학물질관리자 선임신고를 하여야 한다.

제10조(위해관리계획서의 작성ㆍ제출에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 종전의 규정에 의하여 자체방제계획을 제출한 자는 제46조의 규정에 의한 위해관리계획서를 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 제출하여야 한다.

1.  ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서와 ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 작성ㆍ제출대상 : 1년 이내

2. 연간 취급량이 3,000톤 이상 : 2년 이내

3. 연간 취급량이 3,000톤 미만 : 3년 이내

제11조(행정처분에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 위반행위에 대한 행정처분(과징금 부과처분을 포함한다)은 종전의 규정에 의한다.

제12조(다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「유해화학물질 관리법 시행규칙」의 규정을 인용하고 있는 경우에는 이 규칙 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 규칙의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

[별표 1]

유해화학물질의 취급기준(제8조 관련)

1. 공통 기준

1) 유해화학물질의 취급 중에 음식물, 음료 등을 섭취하지 말 것

2) 유해화학물질은 식료품, 사료, 의약품, 음식과 함께 혼합 보관하거나 운반하지 말 것

3) 유해화학물질을 취급하는 경우 콘택트렌즈를 착용하지 말 것. 다만, 적절한 보안경을 착용한 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 부식성 유해화학물질을 취급하는 장소에서 가까운 거리 내에 비상시를 대비하여 샤워시설 또는 세안시설을 갖출 것

5) 물과 반응할 수 있는 유해화학물질을 취급하는 경우에는 물과의 접촉을 피하도록 해당 물질을 관리할 것

6) 물과 반응할 수 있는 유해화학물질을 취급하는 경우에는 보관․저장시설 주변에 설치된 방류벽, 집수시설 및 집수조 등에 물이 괴어 있지 않도록 할 것

7) 열, 스파크, 불꽃 등의 점화원을 화재, 폭발 위험이 높은 유해화학물질로부터 제거할 것

8) 폭발 위험이 높은 유해화학물질을 취급할 때 사용되는 장비는 반드시 접지할 것

9) 화재, 폭발위험성이 높은 유해화학물질은 가연성물질과 접촉되지 않도록 할 것

10) 유해화학물질의 제조, 보관ㆍ저장 및 사용 장소 주변에서 흡연을 하지 말 것

11) 용접ㆍ용단 작업으로 인해 발생하는 불티의 비산 거리 이내에서 유해화학물질을 취급하지 말 것

12) 유해화학물질이 묻어있는 표면에 용접을 하지 말 것. 다만 화기 작업허가 등 안전조치를 취한 경우에는 그러하지 아니하다.

13) 열, 스파크 등 점화원과 접촉시 화재, 폭발 위험이 높은 유해화학물질을 담은 용기에 용접ㆍ용단작업을 실시하지 말 것. 다만, 부득이 용접ㆍ용단작업을 실시할 경우에는 용기 내를 불활성가스로 대체한 후에 실시할 수 있다.

14) 밀폐된 공간에서는 공기 중에 가연성, 폭발성 기체나 유독한 가스의 존재여부 및 산소 결핍 여부를 점검한 이후에 유해화학물질을 취급할 것

15) 종류가 다른 화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 상호간에 필요한 간격을 둘 것

16) 폭발성 물질과 같이 불안정한 물질은 폭발 반응을 방지하는 방법으로 보관할 것

17) 유해화학물질을 취급하거나 저장ㆍ적재ㆍ입출고 중에는 내용물이 환경 중으로 유출되지 않도록 포장할 것

18) 고체 유해화학물질은 밀폐한 상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전히 밀폐상태로 보관할 것

19) 용기는 유해화학물질로 인한 변형, 손상이 없는 재질이어야 하고 유해화학물질의 성질에 따라 적당한 재질, 두께 및 구조를 갖출 것

20) 유해화학물질 보관용기는 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 관리할 것

21) 운반 도중 파손되거나 유출ㆍ누출 위험이 있는 용기를 사용하지 말 것. 다만, 유해화학물질의 성질상 유리 등 파손 우려가 있는 용기를 불가피하게 사용한 경우에는 운송시 충격에 견딜 수 있도록 하고 포장을 견고히 하여 운반 도중 파손되지 않도록 하여야 한다.

22) 뚜껑을 포함하여 용기의 재질이 유해화학물질과 반응을 일으키지 않도록 할 것

23) 용기는 온도, 압력, 습도와 같은 대기조건에 영향을 받지 않도록 할 것

24) 용기는 취급자가 사용 후 다시 잠글 수 있는 밀봉 뚜껑을 갖출 것

25) 유해화학물질을 하역하는 동안 차량 안 또는 주변에서 담배를 피우지 말 것

26) 유해화학물질이 음식물이나 가축사료와 접촉하지 않도록 할 것

27) 유해화학물질을 다른 인화성 물질 또는 가연성 물질과 함께 운반하지 않도록 할 것

28) 차량을 이용하여 유해화학물질을 운반할 때에는 규정된 제한속도를 준수할 것

29) 버스, 철도, 지하철 등 대중 교통수단을 이용하여 유해화학물질을 운반하지 말 것

30) 유해화학물질을 일반 우편으로 보내지 말 것

31) 차량의 운전석이나 승객이 타는 자리 옆에 유해화학물질을 두지 말고 반드시 지정된 화물칸으로 이송하고 화물칸은 덮개를 덮을 것

32) 유해화학물질을 이송할 때에는 화학물질의 증기, 가스가 대기 중으로 배출되지 않도록 할 것

33) 앞서 저장한 화학물질과 상이한 유해화학물질을 저장하는 경우에는 사전에 탱크로리, 저장탱크 내부를 깨끗이 청소하고 폐액은 「폐기물관리법」 등 관련 법령에 따라 처리할 것

34) 유해화학물질을 운반하는 도중에 발생할 우려가 있는 화재, 폭발, 유출ㆍ누출에 대한 위험방지 조치를 할 것

35) 고체 유해화학물질을 이송시에는 비산하는 분진이 없도록 할 것

36) 고체 유해화학물질을 호퍼나 컨베이어, 용기 등에 낙하시킬 때에는 낙하거리가 최소화될 수 있도록 할 것. 이 경우 고체 유해화학물질의 낙하로 인해 발생하는 분진을 포집하기 위한 분진 포집 시설을 설치하여야 한다.

37) 고체 유해화학물질을 용기에 담아 이동할 때에는 용기 높이의 90% 이상을 담지 않도록 할 것

38) 인화성을 지닌 유해화학물질은 그 물질이 반응하지 않는 액체나 공기 분위기에서 취급할 것

39) 인화성을 지닌 유해화학물질은 자기발열성 및 자기반응성물질과 함께 보관하거나 운반하지 말 것

40) 유해화학물질을 계량하고 공정에 투입할 때 발생하는 증기를 포집하기 위한 국소 배기장치를 설치할 것

41) 용기에 들어 있는 유해화학물질을 공정에 모두 투입한 경우에는 용기에서 증기 등이 발생하지 않도록 밀봉하여 두거나 국소배기장치가 설치된 곳에 둘 것

42) 유해화학물질이 발생하는 반응, 추출, 교반, 혼합, 분쇄, 선별, 여가, 탈수, 건조 등의 공정은 밀폐 또는 격리된 상태로 이루어지도록 할 것

43) 유해화학물질이 유출된 경우에는 유출된 유해화학물질이 넓은 지역으로 퍼지지 않도록 차단하는 조치를 할 것

44) 유해화학물질이 유출ㆍ누출된 경우에는 다른 사람과 차량의 접근을 통제할 것

45) 유해화학물질을 사용하고 남은 빈 용기는 「폐기물관리법」에 따른 지정폐기물로 처리할 것

2. 개별 기준

번호	유해화학물질 명칭	취급기준
1	니트로펜[Nitrofen; 1836-75-5] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
2	다이알리포스[Dialifos; 10311-84-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
3	디디티[DDT; 50-29-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
4	디메토에이트[Dimethoate; 60-51-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
5	디술포톤[Disulfoton; 298-04-4] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
6	디엘드린[Dieldrin; 60-57-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
7	렙토포스[Leptophos; 21609-90-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
8	모노크로토포스[Monocrotophos; 6923-22-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
9	메타아미도포스[Methamidophos; 10265-92-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
10	비산 납[Lead arsenate; 7784-40-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
11	비스(2-클로로에틸)에테르[Bis(2-chloroethyl)ether; 111-44-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
12	비스(클로로메틸)에테르[Bis(chloromethyl)ether; 542-88-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
13	벤지딘[Benzidine; 92-87-5]과 그 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
14	스트리시닌[Strychnine; 57-24-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
15	아세트산 탈륨[Thallium acetate; 563-68-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
16	아세트산 페닐수은[Phenylmercury acetate; 62-38-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
17	아크린아트린[Acrinathrin; *******06-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
18	안투[Antu; 86-88-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
19	알드린[Aldrin; 309-00-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
20	알디캅[Aldicarb; 116-06-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
21	옥타브로모디페닐 옥사이드[Octabromodiphenyl oxide; 32536-52-0] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
22	이소벤잔[Isobenzan; 297-78-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
23	인화 알루미늄[Aluminium phosphide; 20859-73-8] 및 그의 분해촉진제를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
24	엔도술판[Endosulfan; 115-29-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
25	엔드린[Endrin; 72-20-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
26	질산 탈륨[Thallium nitrate; 10102-45-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
27	청석면[Crocidolite; 12001-28-4], 갈석면[Amosite; 12172-73-5], 안소필라이트석면[Anthophyllite asbestos; 77536-67-5], 악티놀라이트석면[Actinolite asbestos; 77536-66-4], 트레몰라이트석면[Tremolite asbestos; 77536-68-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	동 물질 및 이를 1%이상 함유한 제품은 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
28	캄페클로르[Camphechlor; 8001-35-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
29	클로로벤질레이트[Chlorobenzilate; 510-15-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
30	클로로피크린[Chloropicrin; 76-06-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
31	클로르단[Chlordan; 57-74-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
32	클로르디메폼[Chlordimeform; 6164-98-3]과 그 염류 및 그 중 클로르디메폼으로서 3%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
33	켑타폴[Captafol; 2425-06-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
34	켑탄[Captan; 133-06-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
35	트리스(2,3-디브로모프로필)포스페이트[Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate; 126-72-7] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
36	트리플루라린[Trifluralin; 1582-09-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
37	파라콰트 염류[Paraquat, salts] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
38	파라티온-메틸[Parathion-methyl; 298-00-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
39	파라티온[Parathion; 56-38-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
40	포스파미돈[Phosphamidon; 13171-21-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
41	플루아지남[Fluazinam; 79622-59-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
42	플루오로아세트아미드[Fluoroacetamide; 640-19-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
43	피라클로포스[Pyraclofos; 89784-60-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
44	피리미닐[Pyriminil; 53558-25-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
45	피비비[PBBs; 59536-65-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
46	피시비[PCBs; 1336-36-3] 및 이를 0.005%이상 함유한 혼합물질. 다만, 치환된 염소수가 3개미만인 경우는 제외	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
47	페닐수은 트리에탄올 암모늄 붕산[Phenylmercuric triethanol ammonium borate] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
48	펜타브로모디페닐 옥사이드[Pentabromodiphenyl oxide; 32534-81-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
49	펜타클로로페놀[Pentachlorophenol; 87-86-5]과 그 염류 및 그 중 펜타클로로페놀로서 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
50	펜피록시메이트[Fenpyroximate; *******61-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
51	헥사클로로시클로헥산[HCH; 608-73-1] 및 이를 1.5%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
52	헵타클로르[Heptachlor; 76-44-8] 및 이를 6%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
53	황산 탈륨[Thallium sulfate; 7446-18-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
54	2-나프틸아민[2-Naphthylamine; 91-59-8]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
55	1,2-디브로모에탄[1,2-Dibromoethane; 106-93-4] 및 이를 50%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
56	1,2-디브로모-3-클로로프로판[1,2-Dibromo-3- chloropropane; 96-12-8] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
57	4-아미노비페닐[4-Aminobiphenyl; 92-67-1]과 그 염산염 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
58	2,4,5-티[2,4,5-T; 93-76-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
59	오산화 비소[Arsenic pentoxide; 1303-28-2] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	동 물질과 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질 및 그 중 하나를 처리한 목제품 등 모든 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
60	석면이 1% 이상 함유된 탈크[Talc, 14807-96-6]	제조, 수입, 판매, 사용을 절대 하지 말 것
61	말라카이트 그린[Malachite green; 10309-95-2]의 염류 및 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	조경용 및 섬유염색용 염료를 제외한 용으로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
62	브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	검역법에 의한 소독기준에서 정해진 검역용을 제외한 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
63	사염화 탄소[Carbon tetrachloride; 56-23-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	옥외살충제용으로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
64	수산화 트리알킬주석[Trialkyl tin hydroxide]과 그 염류(산화 트리알킬주석을 포함한다) 및 트리부틸주석화합물(tributyltin compound), 또는 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 다음 각호의 하나에 해당하는 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것 가. 「선박법」 제2조의 규정에 의한 한국선박(단, 군함․경찰용선박은 제외한다) 및 「어선법」 제2조 규정에 의한 어선의 방오도료용 나. 「해양오염방지법」에 의한 해양시설과 항만법에 의한 항만시설중 일부 또는 전부가 해수와 접촉하거나 접촉할 수 있는 구조물 또는 시설물, 어망, 어구의 방오도료용 다. 「산림법」에 의한 목재방부처리용 라. 냉각수살균제용
65	폼알데하이드[Formaldehyde; 50-00-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	가구용 무늬목, 직물, 3세이하 유아용제품, 도배용 풀, 피혁가공 유연제의 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
66	노닐페놀[Nonylphenols; 25154-52-3, 104-40-5, 84852-15-3, 139-84-4, 136-83-4, Nonylphenol ethoxylates; 9016-45-9] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	가정용 세척제, 잉크, 페인트의 용도로 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
67	백석면[Chrysotile; 12001-29-5] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	석면시멘트제품(지붕․천장․벽 및 바닥재용) 및 석면마찰제품(「자동차관리법」상의 자동차용)의 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
68	납[Lead; 7439-92-1] 및 이를 0.06% 이상 함유한 혼합물질	1. 13세 이하 어린이가 장식에 사용할 용도로 고안된 장신구의 용도로는 제조, 수입(장신구포함), 사용 등을 절대하지 말 것 2. 13세 이하 어린이 목재장난감의 페인트 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것 3. 금속 장신구 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대 하지 말 것
69	카드뮴[Cadmium, 7440-43-9] 및 이를 0.1 % 이상 함유한 혼합물질	금속 장신구 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
70	크로뮴(6+)화합물[Chromium(6+) compounds 18540-29-9] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	물탱크 방청도료 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
71	트리클로로에틸렌[Trichloroethylene, 79-01-6] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	가정용 세정제 및 에어러졸 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
72	테트라클로로에틸렌[Tetrachloroethylene, 127-18-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	가정용 세정제 및 에어러졸 용도로는 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 절대하지 말 것
73	과산화 나트륨[Sodium peroxide; 1313-60-6] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	1. 강산(염산, 황산, 질산), 물, 분말상의 금속, 유기 또는 산화성물질과 격리하여 제조, 수입, 판매, 보관․저장, 운반, 사용을 할 것 2. 단단히 밀봉하여 서늘하고 통풍이 잘되는 장소에 저장․보관할 것 3. 취급시에는 국소배기장치를 가동할 것
74	과산화수소 [Hydrogen peroxide ; 7722-84-1] 및 이를 6%이상 함유한 혼합물질	1. 가벼운 플라스틱 병에 밀봉하여 보관하는 경우 35℃ 이하의 장소에 보관할 것 2. 원래의 용기에서 분리되어 사용된 과산화수소를 다시 원용기로 되돌려 놓지 말 것 3. 저장 용기는 열, 직사광선, 가연성 물질로부터 떨어져 보관할 것 4. 서늘한 장소에 보관할 것
75	글루타르알데히드[Glutaraldehyde; 111-30-8] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질.	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 보관할 것 2. 발화원 및 강산화제(염소, 브롬, 불소), 강산(염산, 황산, 질산), 강염기(수산화나트륨, 수산화칼륨)와 분리하여 보관할 것 3. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행할 것 4. 사고에 대비하여 취급 장소 부근에 소다회(soda ash)나 석회(dry lime)를 준비해 둘 것
76	글리시딜 아크릴산 [Glycidyl acrylate; 106-90-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 온도를 낮게 유지해 주어 과산화물이나 다른 물질의 생성을 최소화할 것 3. 아크릴 에스테르는 스테인레스나 알루미늄 용기에 보관하며 물리적인 손상을 견딜 수 있도록 할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
77	나트륨[Sodium; 7440-23-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼 합물질	1. 물, 할로겐화 탄화수소, 인 또는 인 화합물, 황 또는 황 화합물과 격리하여 저장할 것 2. 저장용기는 질소가스로 충전시킬 수 있고, 케로신, 나프타 등의 물질에 저장하는 경우 나트륨의 표면이 완전히 잠기게 할 것 3. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 4. 저장소에 충분한 열을 공급하여 대기상의 습기가 응축되지 않도록 할 것 5. 분진제거 시 절대로 쓸지 말 것 6. 취급시 국소배기장치를 가동할 것 7. 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
78	날레드[Naled; 300-76-5]및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 금속 드럼통이나 입구가 2.3인치를 넘지 않는 병에 보관할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘되며 물, 음식, 직사광선 등 분해를 일으킬 수 있는 물질들과 격리된 장소에 밀봉하여 저장할 것 3. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행할 것
79	사산화납(Lead tetroxide), 황산납(Lead sulfate), 염기성탄산납(Basic lead carbonate)을 제외한 납 화합물질 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 초산납(Lead acetate), 알킬화납(Lead alkyls), 아지드화납(Lead azide) 이초산납(Lead di(acetate)), 메탄술폰산납(Lead(III) methanesulfonate), 인산납(Lead phosphate(3:2)), 스티핀산납(Lead styphate)의 경우는 이를 0.5%이상 함유한 혼합물질.	1. 열원, 습기, 산, 산성 흄 또는 산화제와 격리하여 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 밀폐보관 할 것 3. 납 아세테이트인 경우에는 과염소산염, 과산화물, 과망간산염, 염소산염, 질산염 등의 염산, 황산, 질산 등의 강산, 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 아연 등의 화학적으로 활성인 금속과 격리하고 빛을 피해 저장할 것 4. 취급시 통풍이 잘되는 후드에서 행하고 불 침투성 바닥, 독성 흄 응축장치, 분말제거장치를 갖출 것 5. 취급시 국소배기장치를 가동할 것
80	니켈 카르보닐[Nickel carbonyl; 13463-39-3]및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 격리 보관할 것 2. 쉽게 반응하는 물질 및 산화제와 분리하여 저장할 것(화재, 폭발 위험성) 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
81	니코틴[Nicotine; 54-11-5]과 그 염류 및 그 중 하나를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 강산화제, 강산과 혼합저장하지 말 것 3. 적절한 환기장치를 설치하여 사용할 것 4. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 5. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것
82	니트로벤젠[Nitrobenzene; 98-95-3] 및 이를 85%이상 함유 한 혼합물질, 유기용제인 경우 85%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관할 것 2. 가연성, 환원성 물질, 강산화제, 강산으로부터 격리하여 저장할 것 3. 증류 시에 폭발할 수 있으므로 완전히 증발시키지 말 것 4. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 5. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 6. 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험하므로 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것 7. 용기를 완전히 밀폐시킬 것
83	데카메트린[Decamethrine; 52918-63-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 15~30℃ 온도에서 잘 밀봉된 용기에 보관할 것 2. 탱크, 밀폐된 용기 안에 들어갈 경우 호흡기를 착용할 것 3. 통풍장치를 가동할 것 4. 취급시에는 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
84	디-n-부틸아민 [Di-n-butylamine; 111-92-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 통풍이 잘되는 냉암소에 보관할 것 2. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 산, 산성염화물(acid chlorides), 산성알데히드(acid anhydrides), 이산화탄소, 강산화제로부터 격리시켜 저장할 것 4. 변이를 일으킬 수 있으므로 극히 주의를 기울일 것 5. 화학물질의 외부 유출을 막기 위하여 작업장을 외부와 차단시키고 국소배기장치를 설치할 것 6. 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험하므로 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
85	디노브톤 [Dinobuton; 973-21-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 저장할 경우는 절대로 0℃이하로 두지 말 것 2. 어둡고, 건조하고, 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 취급시 통풍장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
86	디노셉[Dinoseb; 88-85-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에서 비금속 용기에 넣어 밀폐보관 할 것 2. 사용 후 장비를 잘 닦아놓을 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
87	디노캅[Dinocap; 39300-45-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼 합물질	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 물리적 손상으로부터 용기/실린더를 보호할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
88	디메토에이트 [Dimethoate; 60-51-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 온도에 불안정하므로 25℃이하에서 보관하고, 액체상태일 때는 -13.9℃이상에서 보관할 것 3. 강염기성, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 국소배기장치가 가동되지 않으면 호흡용보호구를 착용하여 분진흡입을 피할 것
89	디메톤-S-메틸술폰 [Demeton-S-methylsulfone; 17040-19-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(2-8℃)에 보관할 것 2. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
90	디메톤-메틸 [Demeton-methyl; 8022-00-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐보관 할 것 2. 강산화제(염소, 불소, 브롬 등)와 격리하여 저장할 것 3. 통풍장치를 가동할 것
91	디메톤 Demeton; 8065-48-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 장소에 저장할 것 2.누출에 대비하여 제방을 쌓고 가라앉는 증기에는 물 스프레이를 준비할 것
92	디메틸란[Dimetilan; 644-64-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 좋은 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 증기발산원에는 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것
93	디메폭스[Dimefox; 115-26-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 25~30℃ 이하의 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 3. 증기압이 높으므로 밀폐된 장소에서는 호흡용보호구를 착용할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
94	디브롬화 디콰이트[Diquat dibromide; 85-00-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질.	1. 통풍이 좋은 냉암소의 비금속성용기에 밀폐보관할 것 2. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행할 것
95	디술포톤[Disulfotone; 298-04-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합 물질	1. 용기를 완전하게 밀폐시킬 것 2. 알칼리성에서는 가수분해되므로 함께 보관하지 말 것 3. 유리나 오지용기, 칩보드 또는 나무상자 등에 보관할 것
96	디엔오시[DNOC; 534-52-1]과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제 등 혼합금지물질과 함께 저장, 보관하지 말 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에서 밀폐보관 할 것 3. 분진 발생과 분진 축적이 없도록 할 것
97	디엘드린[Dieldrin; 60-57-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 장소에 보관할 것 2. 독성이 강해 흡입, 피부흡수 또는 삼켰을 때 치명적이므로 합성과 정제 작업은 후드에서 행할 것
98	디엠에이비[DMAB; 74-94-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되며 습기가 없는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 산화제, 산, 중금속염과 혼합저장하지 말 것 3. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 4. 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험하므로 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것 5. 습한 공기, 스팀과 접촉을 피할 것
99	디옥사벤조포스[Dioxabenzofos; 3811-49-2] 및 이를 1%이 상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것 3. 사용한 용기는 물과 표백제로 닦거나, 24시간 동안 알칼리성 용액에 담근 후 뜨거운 물로 헹굴 것
100	디옥사티온 [Dioxathion; 78-34-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 알칼리나 가열하면 가수분해되므로 알칼리 물질, 열원과 함께 두지 말 것 2. 표면이 철, 주석으로 되어있는 용기를 사용하지 말 것 3. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐보관 할 것 4. 용기 사이에 통풍이 잘 되도록 배치할 것 5. 취급시 통풍장치를 가동할 것
101	디이소시안산 헥사메틸렌[Hexamethylene diisocyanate;822-06-0] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 산화제(과염소산염, 과산화물, 과망간산염, 염산염, 질산염 등), 강산화제(염소, 브롬, 불소 등), 강산(염산, 황산, 질산 등), 산염화물(acid chloride), 산무수물(acid anhydride), 이산화탄소와 격리하여 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐 보관할 것 3. 습한 공기, 스팀과 접촉을 피할 것 4. 분진이 날리거나 축적되지 않도록 할 것 5. 통풍장치를 가동할 것
102	디코폴[Dicofol; 115-32-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 4.4℃ 이상의 통풍이 잘 되는 장소에 저장할 것 2. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것 3. 작업후 온몸을 깨끗이 씻은 후 충분한 휴식을 취할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
103	디크로토포스[Dicrotophos; 141-66-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 40℃ 이하의 통풍이 잘 되며 물과 격리된 장소에서 유리나 폴리에틸렌 용기에 밀봉하여 저장할 것 2. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
104	디클로로아세트산[Dichloroacetic acid; 79-43-6] 및 이를 25%이상 함유한 물질	1. 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 밀폐 보관할 것 2. 금속용기에 저장하지 말 것 3. 취급시 적절한 환기장치를 갖추고 사용할 것
105	디클로르보스[Dichlorvos; 62-73-7] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 27.6℃ 이하의 서늘하고 건조한 곳에 저장하여 가수분해를 방지할 것 2. 완전히 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 피부흡수, 섭취, 흡입의 침투성 효과로 인해 혈액 콜린에스테라아제(cholinesterase), 졸음, 착란의 증상이 나타날 수 있으며 더 심해지면 경련, 혼수(昏睡) 및 사망할 수 있으므로 적절한 보호장비를 갖출 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
106	디클로펜티온[Dichlofention; 97-17-6] 및 이를 3% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 불침투성의 깨끗한 바닥이 갖춰진 안전한 장소에 보관하고 시건장치를 해둘 것 3. 사용한 용기는 물에 표백제 분말을 넣은 현탁액이나 기타 알칼리성 용액에 24시간 담가둔 후 세척한 다음 온수로 헹굴 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
107	디파시논[Diphacinone; 82-66-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하고 빛을 피해 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘되는 어두운 곳에 밀폐보관할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
108	레스메트린[Resmethrin; 10453-86-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼 합물질	1. 강산화제와 격리하고 빛을 피해 저장할 것 2. 15~30℃의 온도로 밀폐 보관할 것 3. 건조한 곳에 저장할 것 4. 취급시 통풍장치를 가동할 것
109	렙토포스 [Leptophos; 21609-90-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
110	로테논[Rotenone; 83-79-4] 및 이를 2%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제(염소, 브롬, 불소 등)와 빛을 피해 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 밀폐 보관할 것 3. 불활성 대기상태 하에서 저장할 것 4. 분진이 흩날리거나 축적되는 일이 없도록 할 것 5. 취급시 통풍장치를 가동할 것 6. 빈 용기는 재사용하지 말 것
111	헥사클로로시클로헥산[1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane; 58-89-9] 및 이를 1.5%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(49℃이하)에 밀폐 보관할 것 2. 가능한 야외나 분리된 장소에 보관하고, 불가능 할 경우 일반적인 가연성 액체 저장소에 저장할 것 3. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
112	말레산 히드라지드 [Maleic hydrazide; 123-33-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 사용하지 않는 경우에는 용기를 밀폐할 것 3. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
113	말로노니트릴[Malononitrile; 109-77-3] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 용기를 완전히 밀폐시킬 것
114	머스타드 가스[Mustard gas; 505-60-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 열, 강산화제, 점화원과 분리하여 저장할 것(화재, 폭발 위험성)
115	메르캅토아세트산[Mercaptoacetic acid; 68-11-1]및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 열, 화염, 가연성 물질과 가까이에 저장하지 말 것 3. 부식장소를 피하고, 금속용기에 저장하지 말 것 4. 사용하지 않는 경우에는 용기를 밀폐시킬 것 5. 용액은 즉시 중화시켜 사용하고 미용사의 경우는 중성에 가깝게 희석하여 사용할 것 6. 미용실에는 환기장치를 설치하여 물질이 실내에 미스트의 형태로 축적되는 것을 방지할 것
116	메카밤[Mecarbam; 2595-54-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 장소에 밀폐된 용기에 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 인화점이 낮아 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화되고 증기가 공기와 접촉하여 폭발적으로 혼합할 수 있으며 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 폭발 및 독성위험이 없도록 조치할 것 4. 작업장에 들어가기 전에 밀폐된 공간은 환기시킬 것
117	메타아크릴로니트릴[Methacrylonitrile; 126-98-7] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제나 발화원에서 멀리 떨어진 곳에 보관할 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 3. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 4. 인화점이 13℃로 매우 낮으므로 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화할 수 있으므로 점화원으로부터 격리시킬 것 5. 가죽으로 만든 장갑, 부츠는 메타아크릴니트릴을 빠르게 흡수하므로 사용하지 말 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것
118	메틸비닐케톤[Methyl vinyl ketone; 78-94-4]및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 좋은 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 열, 산화물질, 직사광선과 멀리 떨어진 곳에 저장할 것 3. 환원제, 알칼리류에서 분리할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
119	메틸 아폭시드[Methyl aphoxide; 57-39-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
120	메틸 알코올[Methyl alcohol; 67-56-1] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질, 유기용제인 경우 85%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 필요에 따라 국소배기장치를 가동하고 점화원과 가까이 두지 말 것
121	메틸에틸케톤 [Methyl ethyl ketone;78-93-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질, 유기용제인 경우 85%이상 함유한 혼합물질	1. 냉암소에 밀폐 보관하고 간간히 누출여부를 확인 할 것 2. 폭발물, 산화제, 유기과산화물(organic peroxide)과 보관하지 말거나 바닥 구회선 등을 구분하고 적절한 간격을 두어 보관할 것 3. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 4. 물질을 이동시킬 때 추락, 충돌 등이 발생치 않도록 관리할 것 5. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
122	메틸 클로로아세트산[Methyl chloroacetate; 96-34-4] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 밀폐 보관할 것 2. 물이나 가연성물질과 격리시켜 보관할 것 3. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 4. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 5. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
123	메틸히드라진[Methylhydrazine; 60-34-4] 및 이를 1% 이 상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 건조하고 서늘한 곳에 밀폐 저장할 것 2. 산, 산화제, 할로겐 및 공기와 격리시킬 것 3. 유리병, 스테인레스 캔에 보관하거나 대형유리병(carboy)에 넣어 나무상자 안에 보관할 것 4. 열, 스파크, 화염과 가까이 두지 말 것 5. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되고, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
124	모노크로토포스[Monocrotophos; 6923-22-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 21.2~26.7℃의 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것 2. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
125	무기시안 화합물질[Inorganiccyanide compounds] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide), 황혈염(Potassium ferrocyanide), 적혈염(Potassium ferricyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 주기적 점검이 가능하도록 밀폐보관 할 것 2. 운반 시 갈고리를 사용하지 말 것 3. 부식이나 물리적 손상이 일어나지 않도록 할 것 4. 질산-아질산 혼합물이나 과산화물과 접촉하지 않도록 할 것
126	무기아연 염류[Inorganic zinc, salts] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 질. 탄산아연(Zinc carbonate) 및 뇌산아연(Zinc fulminate)은 제외	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 황산아연 용액은 8～24℃의 저장소에 보관할 것 4. 취급시 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
127	무기은 염류 [Inorganic silver, salts] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물 질, 염화 은(Silver chloride) 및 뇌산 은(Silver fulminate)은 제외	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 유기물질, 가연성물질, 산화제 및 열원과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 3. 질산은은 플라스틱 용기에 저장하지 말 것 4. 15～30℃에서 불활성용기에 저장할 것 5. 암염(ophthalmic) 수용액은 얼지 않도록 할 것 6. 취급시 국소배기장치를 가동할 것
128	무기주석염류[Inorganic tin, salts] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 용기를 강하게 밀봉하고 건조하게 보관할 것
129	무수크롬산[Chromic anhydride; 1333-82-0] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 환원제, 유기물질 및 가연성물질과 격리하여 저장할 것 2. 화재위험이 있으므로 나무 바닥에 저장하지 말 것 3. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 밀폐 보관할 것 4. 용기에 녹이 슬 수 있으므로 습기를 피해 건조한 곳에 저장할 것 5. 노출되기 전에 바셀린(petrolatum)이나 파라핀유를 코에 바를 것 6. 취급시 국소배기장치를 가동할 것
130	바미도티온[Vamidothion; 2275-23-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합 물질	1. 통풍이 좋은 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
131	발연황산[Fuming sulfuric acid; 8014-95-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 유기물질과는 격렬한 반응을 일으킬 수 있으므로 격리하여 저장할 것 2. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 물리적 손상과 물로부터 용기를 보호할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
132	벤디오캅[Bendiocarb; 22781-23-3] 및 이를 1%이상 함유 한 혼합물질	1. 서늘하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 알칼리성, 열 및 물과 격리하여 저장할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
133	벤술라이드[Bensulide; 741-58-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 25~30℃를 넘지 않는 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
134	벤젠[Benzene; 71-43-2] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 화재, 폭발 위험성이 있으므로 열원, 산화제, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 보호장갑으로 네오프렌, 고무, PVC, 폴리우레탄 재질은 사용하지 말 것 6. 발암성물질이므로 노출되지 않도록 매우 주의할 것 7. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것
135	벤젠아세토니트릴 [Benzeneacetonitrile]	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 적절한 환기장치를 사용할 것
136	벤족시메이트[Benzoximate; 29104-30-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 열원, 알칼리, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
137	벤지딘[Benzidine; 92-87-5] 및 그 염류 및 그 중 하나를 0.1% 이상 함 유한 혼합물질.	1. 직사광선과 공기가 차단된 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 산, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것
138	벤플루랄린[Benfluralin; 1861-40-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 자외선이 닿지 않는 곳에 저장할 것 2. 얼지 않도록 4℃ 이상에서 보관할 것 3. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
139	보밀[Bomyl; 122-10-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 불꽃, 스파크, 다른 점화원과 격리하여 저장할 것(화재, 폭발 위험성). 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
140	브로노폴[Bronopol; 52-51-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 6. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
141	브로모-2-프로판온 [Bromo-2-propanone; 598-31-2] 및 이 를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 증기발산원에는 환기시설 및 국소배기장치를 설치할 것 3. 산화제와 보관하지 말 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
142	브로모포스-에틸 [Bromophos-ethyl; 4824-78-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 좋은 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
143	브롬[Bromine; 7726-95-6] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. -6℃ 이상에서 얼지 않도록 보관할 것 3. 아세틸렌, 부탄, 메탄, 벤젠, 테레빈유나 금속분말과 격리 보관할 것 4. 열, 스파크, 화염, 가연성 물질과 가까이에 저장하지 말 것 5. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
144	브롬에탈린[Bromethalin; 63333-35-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되며 습기가 없는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 4. 분진을 흡입하지 않도록 조치할 것
145	브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 알루미늄, 망간, 주석, 아연, 합금물(alloy)로 제조된 저장용기는 사용하면 말 것 4. 40℃이하에서 보관할 것 5. 빛, 열, 금속, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
146	브롬화수소[Hydrogen bromide;10035-10-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 강산화제, 강부식제, 습기, 구리, 황동, 아연과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
147	브토카르복심[Butocarboxim; 34681-10-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 통풍이 잘 되는 장소에서 사용할 것 4. 빈 용기에 잔류물질은 적당한 발화원으로 폭발할 수 있으므로 용요기의 바닥에 쌓여서 축적되지 않도록 할 것 5. 용기에 절삭, 천공, 연마 또는 용접을 하지 말 것
148	비소[Arsenic; 7440-38-2] 또는 그 화합물과 비소화합물을 0.1% 이상 함 유한 혼합물질	1. 열원, 산화제 및 강산화제와 격리하여 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 밀폐보관 할 것 3. 금속비소는 산화하기 쉬우므로 진공 또는 불활성가스 중에 보관할 것 4. 취급시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하고 불 침투성 바닥, 독성 흄 응축장치, 분말제거장치를 갖출 것 5. 피부보호를 위해 칼라민(calamine) 로션, 산화아연 분말, 실리콘이 함유된 내비소성 크림 등을 사용할 수 있음 6. 취급시 국소배기장치를 가동할 것 7. 화재 시 산화비소(Ⅲ) 증기가 방출되어 심한 용혈작용을 유발하므로 주의하여 취급할 것
149	비스(2-에틸헥실)아민[Bis(2-ethylhexyl)amine; 106-20-7] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 3. 강산화제, 강산과 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
150	비스(2-클로로에틸)에테르[Bis(2-chloroethyl)ether; 111-44-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하고 빛과 열을 피해 저장할 것 2. 스파크를 방지하기 위해 용기를 접지시킬 것 3. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 4. 건조한 곳에 저장할 것 5. 취급 시 안전피펫을 사용할 것 6. 점화원을 제거할 것 7. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 8. 취급시는 통풍장치를 가동할 것 9. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 10. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
151	비스(클로로메틸)에테르[Bis(chloromethyl)ether; 542-88-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 산, 산화제, 물, 습한 공기 또는 점화원과 격리시켜 보관할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 4. 용기의 개폐(開閉)시 스파크가 발생되지 않는 도구를 사용할 것
152	사산화 오스뮴[Osmium tetroxide; 20816-12-0] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것 2. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 금속 및 인화성물질과 격리시켜 보관할 것 4. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 5. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
153	사염화탄소 [Carbon tetrachloride; 56-23-5] 및 이를 1%이상 함유 한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 인화성물질과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 4. 알칼리성 물질과 가까이 저장하지 말 것 5. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것 6. 철이나 금속 또는 가죽재질의 보호장비는 착용하지 말 것
154	산화프로필렌[Propylene oxide; 75-56-9] 및 이를 0.1%이 상 함유한 혼합물질	1. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함 2. 인화성이 매우 높으므로 가연성물질과 격리시켜 보관할 것
155	산화니켈[Nickel oxide; 12035-36-8/monoxide; 1313-99-1] 및 황화니켈 류[Nickel sulfide; 12035-72-2/subsulfide; 16812-54-7]와 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것
156	살리노마이신 [Salinomycin; 53003-10-4]과 그 염류 및 이를 살 리노마이신으로서 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 산화제와의 반응을 피할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 빈 용기에 대한 절삭, 천공, 연마 또는 용접을 하지 말 것
157	삼염화 인 [Phosphorus trichloride; 7719-12-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 저장용기는 물리적 손상 및 침식을 견딜 수 있는 재질이도록 할 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 3. 부식장소를 피할 것 4. 물과 반응하면 발열하며 부식성인 독성가스를 발생하므로 물과 격리시킬 것
158	세레진[Cerezin; 2346-99-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 3. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
159	셀레늄 [Selenium; 7782-49-2] 또는 그 화합물질과 셀렌화 합물질을 1%이상 함유한 혼합물질 셀로시딘[Cellocidin; 543-21-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 염소, 불소, 브롬 등의 강산화제, 염산, 황산, 질산 등의 강산, 물과 격리하여 저장할 것 2. 용기에 녹이 슬 수 있으므로 습기를 피해 건조한 곳에 저장할 것 3. 빈 용기도 같은 장소에 저장할 것 4. 암모니아, 할로겐화수소, 산, 강산화제, 유기물질과 격리하여 저장할 것 5. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 6. 국소배기장치를 설치하여 가동할 것
160	수산화 나트륨[Sodium hydroxide; 1310-73-2] 및 이를 5%이상 함유 한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 공기 중의 이산화탄소나 습기가 용기내로 들어가지 않도록 할 것 3. 실내 저장ㆍ보관시설의 경우 국소배기장치를 설치하여 가동할 것. 다만, 비활성 물질의 경우에는 해당되지 아니하다 4. 철, 구리, 주석, 알루미늄 또는 이와 관련된 합금물(alloy)로 제조된 저장용기는 사용하지 말 것 5. 산, 유기물(모직, 가죽 등), 금속, 니트로메탄(nitromethane), 염소처리 영매(chlorinated solvent)와 격리하여 저장할 것 6. 과염소산염(perchlorates), 과산화물(peroxides), 과망간산염(permanganates), 염소산염(chlorates), 질산염(nitrates), 염소, 브롬, 플루오르 등의 산화제와 혼화위험성(incom-patible)이 없도록 할 것 7. 수산화나트륨 수용액은 겨울철에 동결하지 않도록 보관할 것 8. 수산화나트륨 희석액을 만드는 경우 반드시 수산화나트륨을 물에 가할 것(절대로 물을 수산화나트륨에 가하면 안 됨) 9. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
161	수산화 칼륨 [Potassium hydroxide; 1310-58-3] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에서 공기중의 이산화탄소나 습기와 접촉하지 않도록 밀폐 보관할 것 2. 실내 저장ㆍ보관시설의 경우 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 3. 철, 구리, 주석, 알루미늄 또는 이와 관련된 합금 재질의 저장용기는 사용하지 말 것 4. 산, 유기물(모직, 가죽 등), 금속, 니트로메탄(nitromethane), 염소처리용매(chlorinated solvent)와 격리하여 저장할 것 5. 과염소산염(perchlorates), 과산화물(peroxides), 과망간산염(permanganates), 염소산염(chlorates), 질산염(nitrates), 염소, 브롬, 플루오르 등의 산화제와 혼합위험성(incompatibility)이 없도록 할 것 6. 수산화칼륨 수용액은 겨울철에 얼지 않도록 보관할 것 7. 수산화칼륨 희석액을 만드는 경우 반드시 수산화칼륨을 물에 가할 것(절대로 물을 수산화칼륨에 가하면 안됨) 8. 접촉 즉시 조직을 파괴하므로 절대 맨손으로 작업하지 말 것
162	수산화 트리아릴주석[Triaryl tin hydroxide] 및 그 염류 (수산화트리아릴 주석의 무수물을 포함한다)와 그 중 하나를 2%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 점화원을 제거할 것
163	수산화 트리알킬주석 [Trialkyl tin hydroxide]과 그 염류(산화트리알킬주 석을 포함한다) 및 트리부틸주석화합물(tributyltin compound), 또는 그 중 하나를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 좋은 냉암소에 밀폐보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 점화원을 제거할 것
164	수은[Mercury; 7439-97-6] 또는 그 화합물질과 수은 화합물질을 1% 이 상 함유한 혼합물질. 다만 황화제이수은(Mercuric sulfide), 요오드화제일 수은(Mercuric iodide), 오레인산수은(Mercuric oleate), 아미노염화제이 수은(Amino mercury(II) chloride), 뇌산제이수은 (Mercury(II) fulminate) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외	1. 취급시 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 2. 제일수은염은 용기에 알루미늄 포일을 사용하지 말 것 3. 빛에 민감하며 황색침전을 생성하며 분해될 수 있으므로 주의할 것 (Mercury acetate) 4. 빛에 민감하며 나무나 종이와 접촉하지 않도록 할 것(Mercury nitrate) 5. 취급시는 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
165	술포텝[Sulfotep; 3689-24-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것 2. 강산화제, 스파크, 불꽃 및 기타 점화원과 격리하여 보관할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 4. 액화가스에서 발생하는 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모일 수 있으므로 사전에 주의할 것
166	술프로포스[Sulprofos; 35400-43-2] 및 이를 3%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 3. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
167	쉬라단[Schradan; 152-16-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견디어야 할 것 4. 열, 스파크, 불꽃, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이 고 장기적인 노출을 피할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
168	스트리시닌[Strychnine; 57-24-9]과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이 상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것
169	시안아미드[Cyanamide; 420-04-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 요소로 가수 분해되기 쉬우므로 주의하여 취급할 것 2. 용액은 인산, 아세트산, 황산 또는 붕산을 가하여 pH4로 맞추어 저장할 것 3. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 4. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 5. 적절한 환기장치를 사용할 것
170	시클로니트[Cyclonite; 121-82-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 산화제, 기폭제, 가연성물질 및 열원과 격리하여 저장할 것 2. 화약고에만 저장할 것 3. 번개에 대비한 안전시설을 설치할 것 4. 외부에서 물리적인 충격을 가하지 말 것 5. 작업공간과 바닥을 깨끗이 유지할 것 6. 외부에서 금속분말과 모래를 묻혀 올 수 있는 위험을 방지하기 위해 신발 청소매트를 설치할 것 7. 공장은 도시와 먼 곳에 위치시키고, 폭발의 영향을 최소화하기 위해 건물크기를 제한하고 다수의 작은 건물에서 취급할 것 8. 국소배기장치를 가동할 것
171	시클로헥시미드[Cycloheximide; 66-81-9] 및 이를 0.2%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
172	시클로헥실아민[Cyclohexylamine; 108-91-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 인화성물질, 알칼리물질과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 4. 점화원, 유기 할로겐, 산성 물질과 가까이 두지 말 것 5. 산화물질과 접촉을 피할 것 6. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 7. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 8. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 9. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
173	싸이티오산 [Cythioate; 115-93-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것
174	싸이프로디닐[Cyprodinil; *******61-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 강산류, 염기류를 피할 것 4. 산화제류와의 반응을 피할 것 5. 통풍장치를 가동할 것 6. 빈 용기에 잔류물질이 바닥에 쌓여서 축적되지 않도록 할 것
175	싸이프로푸람[Cyprofuram; 69581-33-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 통풍장치를 가동할 것
176	싸이플루트린[Cyfluthrin;68359-37-5] 및 이를 0.5%이상 함유한 혼합물질	1. 부톡시화 피페로닐(piperonyl butoxide)과 40℃ 이하(15~30℃)에서 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
177	싸이할로트린[Cyhalothrin; 68085-85-8] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하고 빛을 피해 저장할 것 2. 15～30℃의 온도로 밀폐 보관할 것 3. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 4. 건조한 곳에 저장할 것 5. 취급시에는 통풍장치를 가동할 것
178	싸이헥사틴[Cyhexatin; 13121-70-5] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하여 자외선이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
179	아닐린[Aniline; 62-53-3] 및 그 염류를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 산화제(과염소산염, 과산화물, 과망간산염, 염소산염, 질소산염), 알루미늄, 금속(철, 아연, 알루미늄)수용액, 산, 알칼리와 격리하여 저장할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
180	아미노캅[Aminocarb; 2032-59-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 혼합시 위험한 물질과 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
181	아미도티오산[Amidothioate; 54381-26-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 통풍장치를 가동할 것
182	아미톤[Amiton; 78-53-5]과 그 옥살산염 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에서 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 혼합시 위험한 물질과 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 5. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
183	아세트산 디노셉 [Dinosebacetate; 2813-95-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 혼합시 위험한 물질과 점화원을 가까이 두지 말 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
184	아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 질산염, 강염기, 강산화제, 강산과 격리하여 저장할 것 4. 화재, 폭발위험성이 있으므로 열, 스파크, 불꽃, 가연성물질 및 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
185	아염소산나트륨[Sodium chlorite; 7758-19-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 화재, 폭발 위험성이 있으므로 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 충격을 피하고, 열, 산화제, 암모니아, 아민류, 산, 옥살산(oxalic acid), 환원제, 인, 황, 디티온산 나트륨(sodium dithionate)과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 발암성, 생식독성물질이므로 취급시 매우 주의할 것
186	아조시클로틴[Azocyclotin; 41083-11-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
187	아지드화 나트륨[Sodium azide; 26628-22-8] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에서 혼합시 위험한 물질과 떨어진 곳에 저장할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
188	아진포스-메틸[Azinphos-methyl; 86-50-0] 및 이를 1%이 상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 강산화제와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 4. 열, 산화제, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
189	아질산 염류 [Nitrous acid, salts] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되고 빛과 열기에서 분리된 시멘트바닥의 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것
190	아크롤레인[Acrolein; 107-02-8] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 알칼리와 격리하여 보관할 것 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 4. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 5. 질소가스를 충전하여 보관할 것 6. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 7. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 8. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것
191	아크린아트린[Acrinathrin; *******06-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
192	아크릴로니트릴 [Acrylonitrile; 107-13-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질.	1. 물리적인 손상에 견딜 수 있는 용기에 넣어 알칼리, 산화제 및 인화성물질과 격리하여 보관할 것 2. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 설치하고 가동할 것 4. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 5. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 6. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
193	아크릴아미드 [Acrylamide; 79-06-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 20~30℃의 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 직사광선, 산화물질과의 접촉을 피할 것 4. 산성 물질, 알칼리성 물질과 가까이 저장하지 말 것
194	아폭사이드[Aphoxide; 545-55-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 통풍장치를 가동할 것
195	안투[Antu; 86-88-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 산화제(과염소산염(perchlorates), 과산화물(peroxides), 과망간산염(permanganates), 질산염(nitrates), 염소, 브롬, 플루오르), 질산은과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이 고 장기적인 노출을 피할 것 5. 발암성물질이므로 주의하여 취급할 것
196	무기 안티몬 화합물질[Inorganic antimony compounds] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 산화안티몬(Antimony(Ⅴ) pentoxide, Antimony(Ⅳ) tetroxide), 황화안티몬 (Antimony(Ⅴ) pentasulfide, Antimony(Ⅲ) trisulfide), 안티몬산(HSbO3) 염류 (antimonic(Ⅴ) acid, salts) 및 이를 함유한 혼합물질과 산화안티몬 (Antimony(III) trioxide)을 함유한 혼합물질은 제외	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 조치를 마련할 것
197	알드린[Aldrin; 309-00-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 강산(염산, 황산, 질산), 산촉매, 산화제(염소, 페놀), 활성금속(나트륨, 칼륨, 마그네슘)과 혼합 위험성이 있어 폭발할 수 있으므로 격리하여 저장할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 용액을 저장할 경우 점화원(열, 스파크, 불꽃)과 격리하여 저장할 것 6. 발암 가능성이 있으므로 주의하여 취급할 것 7. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
198	알디캅[Aldicarb; 116-06-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
199	알릴 알콜[Allyl alcohol; 107-18-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 5. 취급 시 피부접촉을 피할 수 있도록 조치할 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 7. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 8. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
200	알킬 아닐린[Alkyl aniline] 및 그 염류를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 직사광선을 피하고 건조하며 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 강산, 강산화제와 혼합위험성이 있으므로 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
201	암모니아[Ammonia; 7664-41-7] 및 이를 10%이상 함유한 혼합물질	1. 빛, 열원, 습기를 차단하기 위해서는 건조한 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 할로겐(염소, 브롬, 요오드), Bromine pentaflouride, Chlorine trifluoride와 폭발적으로 반응하므로 격리하여 저장할 것 4. 아연, 알루미늄, 주석, 구리 등의 금속과, 산, 강산화제, 산무수물(acid anhydrides), 산염화물(acid chlorides), Chloroformates, Galvanized iron은 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
202	에디펜포스[Edifenphos; 17109-49-8] 및 이를 2%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(2-8℃)에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것 4. 사용하지 않을 때에는 용기는 안전하게 밀폐시킬 것
203	에르고칼시페롤[Ergocalciferol; 50-14-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 15~30℃를 유지하고 40℃를 넘지 않도록 할 것 2. 빛과 공기에 의해 분해되므로 밀폐 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 산화제, 점화원으로부터 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
204	에토프로포스[Ethoprophos; 13194-48-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것 4. 알칼리와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 화재, 폭발 위험성이 있으므로 열, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
205	에티온[Ethion; 563-12-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 완전히 밀폐하여 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산, 알칼리, 열원 등과 격리 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
206	에피클로로히드린[Epichlorohydrin; 106-89-8] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 점화원, 산, 염기, 무수금속할로겐화물(Anhydrous metal halides)과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 발암성 물질이므로 매우 주의하여 취급할 것 7. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 8. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
207	엔도술판[Endosulfan; 115-29-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 열원이나 물과 격리하여 보관할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
208	엔드린[Endrin; 72-20-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 강산화제, 강산, 파라티온과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 혼합시 위험한 물질 및 발화원을 가까이 두지 말 것 5. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
209	염소산 염류[Chloric acid, salts] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다 만 폭발약은 제외.	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 염소산칼륨은 요오드화물, 타르타르산과 혼합위험성이 있으므로 격리하여 보관저장할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험이 있으므로 가연성물질, 알칼리, 산, 환원제, 황, 황화물, 금속분말, 암모니아, 아민류와 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 가연성물질과 접촉하면 연소될 수 있으므로 주의하여 취급할 것 8. 가죽으로 만든 보호복, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
210	염화 2,3-에폭시프로필트리메틸암모늄 [2,3-Epoxypropyl- trimethylammonium chloride; 3033-77-0] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장온도는 10~15℃를 유지해 줄 것 3. 폴리에틸렌, PVC, 스테인레스 재질의 용기를 사용할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것
211	염화 N-알킬디메틸벤질 암모늄 [N-Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐 보관할 것 2. 저장온도는 15~30℃를 유지하고 40℃를 넘지 않도록 할 것 3. 냉각시키지 말 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
212	염화 메틸[Methyl chloride; 74-87-3] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 건조한 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장온도는 400℃ 이하로 유지할 것 3. 직사광선을 피할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상을 견딜 수 있어야 할 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
213	염화 수소[Hydrogen chloride; 7647-01-0] 및 이를 10%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 52℃ 이하의 저장소에 밀폐 보관할 것 2. 직사광선을 피하고 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 실내 저장ㆍ보관시설의 경우 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 유리, 스테인레스, 무쇠(cast), 연철(mild steel) 등으로 제조된 것이어야 하고, 물리적인 손상에 견딜 수 있도록 할 것 5. 수산화물, 아민류, 구리, 황동(brass), 아연과 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 6. 산화제(질산, 염화물), 강산, 강염기, 포름알데히드와 격리하여 저장할 것 7. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 8. 염산 희석액을 만드는 경우 반드시 염산을 물에 가할 것(절대로 물을 염산에 가하면안 됨) 9. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 10. 빈 용기에는 잔류물(증기, 액체 및 고체)이 남아있어 위험할 수 있으므로, 용기에 구멍을 뚫거나 용기를 태우지 말 것
214	염화 시안[Cyanogen chloride; 506-77-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 직사광선을 피할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 5. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 6. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
215	염화 에틸[Ethyl chloride; 75-00-3] 및 이를 25%이상 함유 한 혼합물질	1. 환기가 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상을 견딜 수 있어야 할 것 4. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 5. 취급 시 통풍이 잘 되는 후드에서 행할 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
216	염화황[Sulfur chloride; 10025-67-9] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조한 염화 황은 금속에 부식성을 나타내지 않으나 철과 반응하여 황화철을 생성하면 변색될 수 있으므로 스테인레스 스틸용기에 보관할 것 2. 습기가 있으면 염산과 유사하게 주철, 알루미늄, 스테인레스 스틸, 구리 및 구리합금 등의 금속을 침식하므로 특수합금용기에 보관할 것 3. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
217	오산화 인[phosphorus pentoxide; 1314-56-3] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되고 건조한 냉암소에 보관할 것 2. 고지대에 위치하고 다른 물질들과 분리되어진 방수성 저장소에 보관할 것 3. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 4. 강한 염기성 물질 등 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 5. 격렬한 반응이 일어나므로 용기 안으로 물이 들어가지 않도록 할 것 6. 눈, 피부 및 옷과 접촉하지 않도록 할 것
218	오염화인[Phosphorus pentachloride; 10026-13-8] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 유리용기에 넣어 질소와 함께 밀폐 보관할 것 2. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산, 알칼리, 알칼리금속 등과 격리보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 분진 발생과 분진 축적이 없도록 할 것
219	오황화 인[Phosphorus pentasulfide; 1314-80-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 유리용기에 넣어 질소와 함께 밀폐보관 할 것 2. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산, 알칼리, 알칼리금속 등과 격리 보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 분진 발생과 분진 축적이 없도록 할 것
220	옥사밀[Oxamyl; 23135-22-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것
221	요오드화 메틸[Methyliodide; 74-88-4] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 열, 습기, 산 등과 접촉하지 않게 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것 4. 재질의 장갑 및 고무장화와 마스크 등을 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
222	요오드화수소[Hydrogen iodide; 10034-85-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것
223	이소부틸아민[Isobutylamine; 78-81-9] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 산화제, 열원과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 취급시 통풍장치를 가동할 것 6. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
224	이소티오시안산 메틸[Methyl isothiocyanate; 556-61-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 빈용기는 재활용하지 말고 폐기할 것 4. 고무로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
225	이소티오에이트[Isothioate; 36614-38-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
226	이소플루오르페이트[Isofluorphate; 55-91-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되고 25~30℃를 넘지 않는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
227	이플루오르화 암모늄[Ammonium bifluoride; 1341-49-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있는 재질일 것 4. 열원, 강산화제(플루오르, 염소, 브롬), 산, 알칼리에 의해 플루오르화수소를 생성할 수 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
228	이피엔[EPN; 2104-64-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 18~38℃의 저장소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 열원, 산화제, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급 또는 작업 시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것 6. 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화되지 않도록 주의하여 취급할 것
229	이황화탄소 [Carbon disulfide; 75-15-0] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 물을 뿌려 압력이 증가하는 것을 막을 것 3. 다량일 때는 물속에 보관할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 7. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련할 것 8. 취급시 적절한 환기장치를 사용할 것 9. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 10. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
230	인 [White phosphorus; 12185-10-3] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 검은색은 공기 중에서 안정하며 흰색은 빛에 노출되면 검게 변하고 황색은 공기에 노출되면 자극성 흄을 발생하므로 주의할 것 2. 통풍이 잘 되는 서늘한 냉암소에 물과 함께 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
231	인화 아연 [Zincphosphide; 1314-84-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 플라스틱 백에 넣어 통풍이 잘 되는 서늘한 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 물과 열로부터 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
232	질산 탈륨 [Thallium nitrate; 10102-45-1] 및 이를 1% 이 상 함유한 혼합물질	1. 염소, 브롬, 플루오르 등의 강산화제와 목재, 종이, 오일 등의 가연성물질과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것
233	질산[Nitric acid; 7697-37-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되고 빛과 열기에서 분리된 시멘트바닥의 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 알칼리성물질과 혼합저장하지 말 것 3. 실내 저장ㆍ보관시설의 경우 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 4. 가스, 연기, 증기, 분무 등을 호흡하지 말 것 5. 물을 첨가하면 열이 발생되어 격렬하게 끓고 튀길 수 있으므로 주의할 것 6. 빈 용기에는 잔류물(증기, 액체 및 고체)이 남아있어 위험할 수 있으므로 주의하여 취급할 것
234	치노메티오나트[Chinomethionat; 2439-01-2] 및 이를 25%이상 함유 한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하고 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 15~30℃의 온도로 밀폐 보관할 것 3. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 통풍장치를 가동할 것
235	카두사포스[Cadusafos; 95465-99-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 인화성물질, 알칼리물질과 혼합 저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
236	카드뮴 화합물질[Cadmium compounds] 및 이를 25% 이상 함유한 혼 합물질. 다만 염화카드뮴 (Cadmium chloride), 탄산카드뮴(Cadmium carbonate), 불화붕소산카드뮴(Cadmium fluoroborate), 질산카드뮴 (Cadmium nitrate), 산화카드뮴(Cadmium oxide), 황산카드뮴 (Cadmium sulfate), 황화카드뮴 (Cadmium sulfide)의 경우 그 중 하나를 0.1% 이상 함유한 혼합물질.	1. 발암물질 표시를 하여 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 알칼리, 산화제, 열원 등과 격리 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것
237	카바놀에이트[Carbanolate; 671-04-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
238	카바릴[Carbaryl; 63-25-2]및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 알칼리성물질과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서 취급해야 할 것
239	카보페노티온[Carbophenothion; 786-19-6] 및 이를 1%이 상 함유한 혼합물질	1. 액체 카보페노티온은 증발에 의해 고체로 환원될 수 있으므로 밀폐 보관할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 25~30℃이하에 보관하고 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
240	카보푸란[Carbofuran; 1563-66-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 알칼리성물질과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 4. 물과 열로부터 가까이 두지 말 것 5. 화학물질 흄 후드 내에서 취급해야 할 것
241	칼륨[Potassium;7440-09-7] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 열원, 습기, 중금속화합물, 강산화제와 격리하여 저장할 것 2. 할로겐화 탄화수소에 절대로 저장하지 말 것 3. 저장용기는 질소가스로 충전시킬 수 있고, 케로신(kerosene)내에 저장하는 경우 칼륨의 표면이 완전히 잠기게 할 것 4. 액체 광유(鑛油), 석유 등 산소가 포함되지 않은 액체에 저장할 것 5. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 6. 서늘하고 건조한 장소에 저장할 것 7. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 8. 분진 제거시 절대로 쓸지 말 것 9. 국소배기장치를 가동할 것
242	칼륨과 나트륨의 합금 [Alloy of potassium and sodium; 11135- 81-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 열원, 습기, 중금속화합물, 강산화제와 격리하여 저장할 것 2. 물, 이산화탄소, 할로겐화 탄화수소 등과 격렬하게 반응하므로 혼합저장하지 말 것 3. 충분히 건조한 강철용기에 넣고 아르곤가스를 봉입하여 밀폐 보관할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 분진제거시 절대로 쓸지 말 것 6. 국소배기장치를 가동할 것
243	캄페클로르[Camphechlor; 8001-35-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 과염소산염, 과산화물, 과망간산염, 염소산염, 질산염, 염소, 브롬, 플루오르와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급 또는 작업 시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
244	크레졸[Cresol; 1319-77-3] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 철이나 강철재질의 용기에 저장하고 빛을 완전 차단할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 취급 시 피부접촉을 피할 수 있는 방안을 마련할 것
245	크로톤알데히드[Crotonaldehyde; 4170-30-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 알칼리, 산화제, 열원 등과 격리보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것. 4. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
246	크롬산 염류[Chromic acid, salts] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질. 다만 크롬산납을 70% 이하 함유한 것은 제외	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 강산화제이므로 유기물이나 환원제와의 접촉을 피할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것
247	크실레놀[Xylenol; 1300-71-6] 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화되므로 주의할 것
248	크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 산(아세트산, 잘산)이나 강산화제(염소, 브롬, 플루오르)와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급 또는 작업시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
249	클로로메틸 메틸 에테르[Chloromethyl methyl ether; 107-30-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 과염소산염, 과산화물, 과망간산염, 질산염 등의 강산화제, 물, 열원과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 통풍장치를 가동할 것
250	클로로술폰산[Chlorosulfonicacid; 7790-94-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 용기와 반응하여 생성되는 수소기체로 인해 내부압력이 높아질 수 있으므로 주 1회 이상 환기를 실시할 것 2. 유리나 오지 또는 금속용기에 담아 나무상자에 넣어 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 위험하게 반응할 수 있는 물질과 격리하여 밀폐 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 가연성 물질과 가까이에 저장하지 말 것 5. 사용하지 않는 경우에는 용기를 밀폐할 것 6. 격렬한 반응이 일어날 수 있으므로 용기 안으로 물이 들어가지 않도록 할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
251	클로로아세트산[Chloroaceticacid; 79-11-8] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 분진 발생과 분진 축적을 없도록 할 것
252	클로로포름[Chloroform; 67-66-3] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장온도는 30℃이하로 할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 직사광선, 산성 및 알칼리성 물질, 강한 무기산을 피해서 저장할 것 6. 취급 시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련할 것 7. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
253	클로로피크린 [Chloropicrin; 76-06-2] 및 이를 1%이상 함 유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산화제와 격리하여 밀폐 보관할 것 2. 마그네슘이나 알루미늄 용기를 사용하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것
254	클로르단[Chlordan; 57-74-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 상온에서 보관할 것 2. 유화 가능한 농도나 수성유상액(water emulsions), 유성용액을 보관할 때는 페놀수지로 코팅처리 된 유리나 금속용기를 사용할 것 3. 미세분말이나 가용성분말은 다중크라프트지(multiwall kraft paper)백에 넣어 보관할 것 4. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 격리보관 할 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 7. 인화점이 낮아 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화됨. 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 모이게 되므로 폭발위험이 있으므로 주의하여 취급할 것
255	클로르디메폼[Chlordimeform; 6164-98-3]과 그 염류 및 그 중 클로르디 메폼으로서 3% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 알칼리, 빛, 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
256	클로르메포스[Chlormephos; 24934-91-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 바닥은 어떠한 물질도 침투할 수 없도록 할 것 5. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고장기적인 노출을 피할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
257	클로르피리포스 [Chlorpyrifos; 2921-88-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 염산, 황산, 질산 등의 강산 또는 산성흄과 수산화나트륨, 수산화칼륨 등의 강염기, 열원과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 통풍장치를 가동할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
258	클로에토캅[Cloethocarb; 51487-69-5] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질.	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 알칼리성물질과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 4. 통풍이 잘 되는 장소에서 사용할 것 5. 빈 용기 바닥에 잔류물질이 쌓여서 축적될 수 있으므로 적당한 점화원이 존재할 수 있으므로 빈 용기를 절삭, 천공, 연마 또는 용접을 하지 말 것
259	터브포스[Terbufos; 13071-79-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 화재나 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급 또는 작업시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 5. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
260	테닐클로르 [Thenylchlor; 96491-05-3] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 취급시 피부접촉을 피할 것
261	테트라알킬 납 [Tetraalkyl lead] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질.	1. 가연성물질, 강산화제 및 열원과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 2. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 5. 취급시 국소배기장치를 가동할 것
262	테트라클로로에틸렌 [Tetrachloroethylene; 127-18-4] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 강산화제, 수산화 나트륨, 수산화 칼륨, 금속(바륨, 리튬, 베릴륨 등)과 격리하여 저장할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 열, 화염과 가까이 두지 말 것 6. 취급 시 피부접촉을 피할 수 있는 방안을 마련할 것 7. 적절한 환기장치를 사용할 것
263	톨루엔[Toluene; 108-88-3] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 플루오르, 브롬, 염소와 같은 산화제와 혼합위험성이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 화재나 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급 또는 작업시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
264	톨루엔디아민[Toluenediamine; 25376-45-8]과 그 염류 및 그 중 하나를 25% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 톨루엔-2,4-디아민 (Toluene-2,4-diamine)과 이것의 황산염 (Toluene-2,4-diamine sulfate)의 경우 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 열원, 알칼리, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 발암가능성이 있으므로 주의하여 취급할 것
265	톨루이딘[Toluidine]과 그 염류 및 그 중 하나를 25% 이상 함유한 혼합 물질. 다만, o-톨루이딘(o-Toluidine)의 경우 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 열원, 알칼리, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 발암가능성이 있으므로 주의하여 취급할 것
266	톨릴플루아니드 [Tolylfluanid; 731-27-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3.국소배기장치를 가동할 것 4. 통풍이 잘 되는 장소에서 사용할 것 5. 빈 용기 바닥에 잔류물질이 쌓여서 축적될 수 있으므로 적당한 점화원이 존재할 경우 폭발할 수 있으므로 빈 용기를 절삭, 천공, 연마 또는 용접하지 말 것 6. 산화제류와의 반응을 피할 것
267	트랄로메트린[Tralomethrin; 66841-25-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하고 빛을 피해 저장할 것 2. 15~30℃의 온도로 밀폐 보관할 것 3. 건조한 곳에 저장할 것 4. 점화원을 피하고 하수구나 수도근처를 피할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 통풍장치를 가동할 것
268	트리아미포스[Triamiphos; 1031-47-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 독성이 있는 살충제는 명확하게 라벨이 되어있고, 누수 방지가 되며 쉽게 손상되지 않는 용기로 옮길 것 5. 저장실 바닥은 어떠한 물질도 침투할 수 없어야 하고 안전한 잠금 장치가 있어야 할 것 6. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 7. 통풍장치를 가동할 것 8. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
269	트리아조포스 [Triazophos; 24017-47-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 혼합금지물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 통풍장치를 가동할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
270	트리클로로나트[Trichloronat; 327-98-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 25~30℃ 이하의 저장소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 열, 스파크, 불꽃, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 독성이 있는 유기인 살충제는 명확하게 라벨이 되어있고 누수 방지가 되며 쉽게 손상되지 않는 용기로 옮길 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
271	트리클로로아세트산 [Trichloroacetic acid; 76-03-9] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 조해성이 강하므로 완전히 밀폐시키고 햇빛을 차단할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 6. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련할 것 7. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
272	트리클로로에틸렌 [Trichloroethylene; 79-01-6] 및 이를 85%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 금속, 열원, 가연성물질과 격리하여 보관할 것 3. 저장용기는 어두운 색이어야 하며 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련할 것 6. 고무나 PVC재질의 장비는 사용하지 말 것 7. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 8. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
273	트리페닐포스핀[Triphenylphosphine; 603-35-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것 5. 취급 시 피부접촉을 피할 것
274	트리플루라린 [Trifluralin; 1582-09-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 5. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 6. 취급시 피부접촉을 피할 것
275	티람[Thiram; 137-26-8] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 알칼리성물질과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것
276	티오나진[Thionazin; 297-97-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 통풍장치를 가동할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
277	티오디캅[Thiodicarb; 59669-26-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식, 산성물질, 알칼리성물질, 중금속산화제, 특정의 살균제와 그 염류(마넵(maneb), 만코젭(mancozeb), cupreammonium carbonate, Bordeaux mixtures 등)과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 4. 식물성 기름희석제와 혼화하지 말 것
278	파라콰트 염류[Paraquat, salts] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질.	1. 자외선이 차단된 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 가죽으로 만든 보호복, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
279	파라티온-메틸[Parathion-methyl; 298-00-0] 및 이를 1%이 상 함유한 혼합물질	1. 열원과 격리하여 저장할 것 2. 결정화를 막기 위해 18~55℃에서 저장할 것 3. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 저장용기는 물리적인 손상, 침식에 견딜 수 있어야 할 것 6. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 7. 통풍장치를 가동할 것 8. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
280	파라티온[Parathion; 56-38-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 열원과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것 3. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 4. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것 5. 저장용기는 물리적인 손상, 침식에 견딜 수 있어야 할 것 6. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 7. 통풍장치를 가동할 것 8. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
281	퍼플루오로옥탄산 테트라메틸암모늄 [Tetramethylammonium perfluorooctanenoate] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질.	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 취급시는 보호의, 보호장갑 등을 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
282	페놀 [Phenol; 108-95-2] 및 이를 5%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 빛을 완전 차단한 곳에 저장할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 하며 페놀수지, PVC, 네오프렌, 사란(saran), 폴리에틸렌재질의 것은 사용하지 말 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 6. 취급 시 피부접촉을 피할 수 있도록 할 것 7. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 8. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
283	페니트로티온[Fenitrothion; 122-14-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관할 것 2. 열이나 스파크, 불꽃 등 점화원에 노출되지 말 것 3. 저장온도는 40℃ 이하를 유지할 것 4. 저장용기는 알루미늄이나 유리재질의 용기로 물리적인 손상 또는 빛을 차단하는 것을 사용할 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 7. 취급 시 피부접촉을 피하도록 할 것
284	페닐히드라진 [Phenylhydrazine; 100-63-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 5. 취급 시 피부접촉을 피할 것 6. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
285	펜발러레이트[Fenvalerate;51630-58-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 강산화제와 격리하고 빛을 피해 저장할 것 2. 15~30℃의 온도로 밀폐보관 할 것 3. 건조한 곳에 저장할 것 4. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 5. 통풍장치를 가동할 것
286	펜술포티온[Fensulfothion; 115-90-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 열원, 알칼리성물질과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 25~30℃에서 저장할 것 4. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 7. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 8. 통풍장치를 가동할 것 9. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
287	펜캅톤[Phencapton; 2275-14-1] 및 이를 1.5%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 알칼리와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 6. 열원, 스파크, 불꽃, 점화원과 격리하여 저장할 것 7. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 8. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
288	펜타클로로페놀[Pentachlorophenol; 87-86-5]과 그 염류 및 그 중 펜타클로로페놀로서 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것
289	펜티온[Fenthion; 55-38-9] 및 이를 2%이상 함유한 혼합물질	1. 염산, 황산, 질산 등의 강산 또는 산성흄과 수산화나트륨, 수산화칼륨 등의 강염기, 열원과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 취급시 통풍장치를 가동할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
290	포노포스[Fonofos; 944-22-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼 합물질	1. 통풍이 잘 되고 25~30℃를 넘지 않는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 취급시 국소배기장치를 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
291	포르말린[Formalin; 50-00-0] 및 포름알데히드로서 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 18~38℃의 저장소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 취급시 국소배기장치를 가동할 것 4. 산, 알칼리, 아민류, 산화제와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 화재나 폭발위험성이 있으므로 열원, 알칼리, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화되므로 주의하여 취급할 것 8. 발암성물질이므로 매우 주의하여 취급할 것
292	포르모티온[Formothion; 2540-82-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 -15~30℃의 저장소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
293	포스겐[Phosgene; 75-44-5] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 산화제, 습기, 금속, 알칼리, 암모니아 기체, 알코올과 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
294	포스아세팀[Phosacetim; 4104-14-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
295	포스핀[Phosphine; 7803-51-2] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 금속용기에 넣어 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 공기, 산화제, 열원 및 할로겐화물 등과 격리보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 4. 액체 포스핀과 접촉하면 동상을 입을 수 있으므로 특히 주의하여 취급할 것 5. 인화점이 낮아 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화됨. 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 모이게 되므로 폭발위험이 있으므로 주의하여 취급할 것
296	푸르푸랄 [Furfural; 98-01-1] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 5. 취급시 피부접촉을 피할 수 있는 방안을 마련하여 취급할 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 7. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 8. 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
297	프로파포스[Propaphos;7292-16-2] 및 이를 1%이상 함유 한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에서 유리, 폴리에틸렌용기에 보관할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 인화성물질, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것 5. 작업 후 온몸을 깨끗이 씻은 후 충분한 휴식을 취할 것
298	프로페노포스[Profenofos; 41198-08-7] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(2-8℃)에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
299	프탈산 수소 테트라메틸암모늄 [Tetramethylammonium hydrogenphthalate; 79723-02-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 취급시는 보호의, 보호장갑 등을 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
300	플루디옥소닐[Fludioxonil; *******86-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
301	플루발린에이트[Fluvalinate; 69409-94-5] 및 이를 25%이 상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(15~30℃)에 밀폐보관할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 5. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련하여 취급할 것
302	플루술파미드[Flusulfamide; *******52-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 혼합금지물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 4. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 5. 통풍장치를 가동할 것
303	플루싸이트린에이트 [Flucythrinate; 70124-77-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장온도는 15~30℃를 유지할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 6. 취급시 피부접촉을 피하기 위한 방안을 마련하여 취급할 것
304	플루오로규산[Fluorosilicic acid; 16961-83-4]과 그 염류 및 그 중 하나 를 1% 이상 함유한 혼합물질.	1. 유기물질, 산성 물질, 열원, 물과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 2. 철제용기에 저장할 것 3. 65.6℃ 이하의 건조한 곳에 저장할 것 4. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 5. 국소배기장치를 설치하여 가동할 것 6. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 7. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것
305	플루오로붕산[Fluoroboric acid; 16872-11-0] 및 그 염류를 25%이상 함 유한 혼합물질.	1. 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것 3. 인화성은 없지만 강산이기 때문에 금속과 반응, 수소를 내므로 폴리염화비닐, 폴리에틸렌 용기에 넣어 냉암소에 보관할 것 4. 물질을 들어내는 일은 사이폰, 압송내산펌프로 할 것
306	플루오로아세트산 [Fluoroacetic acid; 144-49-0] 과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 알칼리금속과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 통풍장치를 가동할 것
307	플루오로아세트아미드 [Fluoroacetamide; 640-19-7] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
308	플루오르화 나트륨 [Sodium fluoride; 7681-49-4] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 플랙스(plax), 플라스틱, 파라핀, 피렉스 등과 같이 부식과 물리적 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 강한 산성물질, 습기, 알칼리류를 피해서 저장할 것 5. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
309	플루오르화 수소[Hydrogen fluoride; 7664-39-3]및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 수용액은 플라스틱, 납, 왁스, 파라핀 종이재질의 용기에 저장할 것 2. 무수(無水)의 플루오르화수소는 강철재질의 실린더와 탱크에 저장할 것 3. 수산화나트륨, 수산화칼륨 등의 강염기, 물, 암모니아와 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 4. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 5. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 6. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 7. 부틸고무, 네오프렌, 니트릴, 염화폴리비닐, 폴리탄산에스테르 등의 재질은 약 1시간 내에 침식될 수 있으므로 주의하여 취급할 것 8. 사용후 모든 보호구는 반드시 세척하고 오염된 작업복은 분리하여 세탁할 것 9. 반응장치 등은 강압․밀폐식으로 하고 배기장치는 물, 알칼리성용액으로 세척할 것 10. 탱크, 배관 등을 수리할 경우에는 완전히 환기한 후 실시할 것 11. 취급시 국소배기장치를 가동할 것
310	플루오르화 술퍼릴[Sulfuryl fluoride; 2699-79-8] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 강철실린더 용기나 가스저장기에 압축하여 저장할 것 3. 취급시 국소배기장치를 가동할 것 4. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 5. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 6. 취급시 피부접촉을 피하기 방안을 마련하여 취급할 것
311	플루오르화 칼륨 [Potassium fluoride; 7789-23-3] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 염소, 브롬, 플루오르 등의 강산화제와 목재, 종이, 오일 등의 가연성물질과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 5. 분진 제거시 절대로 쓸지 말 것 6. 국소배기장치를 가동할 것
312	피크릭 산[Picric acid; 88-89-1] 및 그 염류를 25%이상 함유한 혼합물질. 다만 폭발약은 제외	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 열원, 산화제 등과 격리하여 보관할 것 2. 소량을 병, 상자, 나무통 등에 담아 물리적 손상이 가지 않도록 보관할 것 3. 건조하지 않도록 하고 운반할 때는 10~20%의 물을 첨가할 것 4. 사용 전 후 용기의 무게를 측정하여 물의 양이 감소했을 경우는 용기를 개봉하지 말 것 5. 국소배기장치를 가동할 것 6. 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 폭발함 7. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
313	헥사에틸 테트라포스페이트 [Hexaethyl tetraphosphate; 757-58-4] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것 4. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것
314	헥사클로로시클로펜타디엔[Hexachlorocyclopentadiene; 77-47-4] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 열이나 습기를 차단하고 통풍이 잘 되는 냉암소에서 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 나트륨, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 4. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
315	헵타클로르[Heptachlor; 76-44-8] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급 또는 작업시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
316	헵테노포스 [Heptenophos; 23560-59-0] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(2-8℃)에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 취급시 피부접촉을 피할 것 5. 통풍이 잘 되는 장소에서 사용할 것 6. 사용하지 않을 때에는 용기를 안전하게 밀폐시킬 것 7. 강산류와 강염기류를 피할 것
317	황산[Sulfuric acid; 7664-93-9] 및 이를 10%이상 함유한 혼합물질	1. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘 되며 물과 격리된 장소에 밀봉하여 저장할 것 3. 금속분말, 쉽게 산화된 유기물, 환원제와 분리하여 저장할 것 4. 직사광선과 열, 물 및 호환되지 않은 물질과 떨어진 곳에 저장할 것 5. 황산 희석액을 만드는 경우 반드시 황산을 물에 가할 것(절대로 물을 황산에 가하면 안됨) 6. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 오염된 옷은 버리고 재사용하기 전에 세척할 것
318	황산 디메틸[Dimethyl sulfate; 77-78-1] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 점화원과 부식장소를 피하여 저장할 것 5. 금속용기에 저장하지 말 것 6. 취급시 피부접촉을 피할 것 7. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 8. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
319	황산 디에틸[Diethyl sulfate; 64-67-5] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1, 발암물질 표시를 하여 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 강산화제, t-부톡시화칼륨 등과 격리하여 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 작업중 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것 4. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
320	황산 탈륨 [Thallium sulfate; 7446-18-6] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 염소, 브롬, 플루오르 등의 강산화제와 목재, 종이, 오일 등의 가연성물질과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것
321	히드라진[Hydrazine; 302-01-2] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 산, 산화금속과 격리시켜 보관할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 6. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 7. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 8. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 9. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
322	히드라진수화물[Hydrazine hydrate] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 불투명한 용기에 보관해야 하며 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 질산, 과산화수소, 산화성물질과 격리하여 저장할 것 4. 국소배기장치를 가동할 것 5. 점화원, 열과 멀리 떨어진 곳에서 저장할 것
323	2,4-디니트로아닐린[2,4-Dinitroaniline; 97-02-9] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 산화제, 기폭제, 열원과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 사용한 후 식사, 흡연, 화장실에 가기 전에 물과 비누로 손을 꼭 씻을 것 7. 통풍장치를 가동할 것
324	2,4-디니트로페놀 [2,4-Dinitrophenol; 51-28-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 열원, 산화제, 가연성물질과 격리하여 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐보관 할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 5. 점화원을 제거할 것 6. 국소배기장치를 가동할 것
325	1,2-디브로모-3-클로로프로판 [1,2-Dibromo-3-chloropropane; 96-12-8] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 아연 등의 화학적으로 활성인 금속, 열원과 격리하여 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것
326	4,4'-디이소시안산 디페닐메탄 [Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate; 101-68-8] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소(약 4℃)에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 열, 스파크, 화염, 점화원, 물과 멀리 떨어진 곳에 저장할 것 5. 취급시 피부접촉을 피할 것 6. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 7. 격렬한 반응이 일어나기 때문에 용기 안으로 물이 들어가지 않도록 할 것 8. 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
327	1,1-디클로로-1-니트로에탄[1,1-Dichloro-1-nitroethane; 594-72-9] 및 이를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 폭발위험성이 있으므로 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 격리보관 할 것 2. 직사광선과 고열 위험, 혼합시 위험한 물질을 피해서 저장할 것 3. 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 말 것 4. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것 5. 화학물질 흄 후드 내에서 취급할 것
328	2,4-디클로로-6-니트로페놀 [2,4-Dichloro-6-nitro-phenol; 609-89-2] 과 그 염류 및 그 중 하나를 1%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 물과 멀리 떨어진 곳에 저장할 것 5. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것
329	1,3-디클로로프로펜[1,3-Dichloropropene; 542-75-6] 및 이 를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 5. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 6. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 7. 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 하지 말 것
330	1,1'-메틸렌비스[4-이소시아나토시클로헥산] [1,1'-Methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]; 5124-30-1] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 열원, 습기, 아민, 강염기, 알코올, 화학적으로 활발한 금속과 격리하여 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐보관 할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 점화원을 피하고 하수구나 수도근처를 피할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 분진을 제거하거나 줄이기 위해 진공청소기를 사용할 것 7. 통풍장치를 가동할 것
331	2-메틸프로판니트릴 [2-Methylpropanenitrile; 78-82-0] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산화제, 환원제, 강산 및 강알칼리, 열원 등과 격리보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 열, 스파크, 화염과 가까이 두지 말 것 4. 인화점이 낮아 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화되고 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 모이게 되어 폭발의 위험이 있으므로 주의하여 취급할 것 5. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로, 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 될 것 6. 적절한 환기장치를 사용할 것
332	1,4-벤조퀴논 [1,4-Benzoquinone; 106-51-4] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 열원, 강산화제와 격리하여 저장할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 밀폐보관 할 것 3. 용기에 습기가 차있을 때는 햇빛에 노출시키지 말 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 점화원을 제거할 것 7. 국소배기장치를 가동할 것
333	2-부틴-1,4-디올 [2-Butyne-1,4-diol; 110-65-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 습기, 산 등과 격리 보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 4. 분진 발생과 분진 축적을 최소화 할 것 5. 적절한 환기장치를 사용할 것
334	2-n-부틸-벤조[d]이소티아졸-3-one [2-n-Butyl-benzo[d]iso-thiazol-3-one; 4299-07-4] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함 4. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것
335	2-브로모에탄올 [2-Bromoethanol; 540-51-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 완전히 밀폐된 용기에 저장할 것 4. 인화점이 낮아 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화되므로 주의하여 취급할 것 5. 적절한 환기장치를 사용할 것
336	1-브로모-2-클로로에탄 [1-Bromo-2-chloro-ethane; 107-04-0] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
337	2-비닐피리딘[2-Vinylpyridine; 100-69-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 고무나 플라스틱 재질의 보호의, 장갑, 앞치마를 사용하지 말 것
338	4-비닐피리딘[4-Vinylpyridine; 100-43-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 5. 취급시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 고무나 플라스틱 재질의 보호의, 장갑, 앞치마를 사용하지 말 것
339	4-아미노비페닐[4-Aminobiphenyl; 92-67-1] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 피해야 할 물질 및 발화원과 가까이 두지 말 것 4. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것
340	4-아미노비페닐 염산염[4-Aminobiphenyl hydrochloride; 2113-61-3] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 보관할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 취급시 보호의, 보호장갑 등을 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
341	p-아미노아조벤젠[p-Aminoazobenzene; 60-09-3] 및 이를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 피해야 할 물질 및 발화원과 가까이 두지 말 것 5. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 6. 발암성물질이므로 매우 주의할 것
342	m-아미노클로로벤젠 [m-Aminochlorobenzene; 108-42-9] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 산화제, 열원과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것 6. 통풍장치를 가동할 것
343	4-아미노피리딘 [4-Aminopyridine; 504-24-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 산무수물(acid anhydrides), 산염화물(acid chlorides), 강산(염산, 황산, 질산), 강산화제(플루오르, 염소, 브롬)와 격리하여 저장할 것 5. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 6. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
344	3-에톡시프로필아민 [3-Ethoxypropylamine; 6291-85-6] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산, 산화제, 열원 등과 격리하여 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 4. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 5. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 6. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로 잔류물을 완전히 제거할 것
345	2-클로로벤젠아민[2-Chlorobenzenamine; 95-51-2] 및 이 를 25%이상 함유한 혼합물질	1. 산화제, 열원과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 2. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 3. 국소배기장치를 가동할 것 4. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 5. 사고발생에 대비하여 눈이나 몸을 씻을 수 있는 세안시설과 샤워시설이 이용 가능한 장소에서 작업할 것
346	2-클로로에탄올 [2-Chloroethanol; 107-07-3] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 금속, 유리 또는 폴리에틸렌 용기에 담아 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 산화제, 산 및 염기와 격리 보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 열, 스파크, 화염, 점화원과 가까이 두지 말 것 4. 적절한 환기장치를 사용할 것 5. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로, 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
347	2-클로로피리딘[2-Chloropyridine; 109-09-1] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 강산화제, 강산과 격리하여 저장할 것 5. 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리하여 저장할 것 6. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 7. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로, 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 하지 말 것
348	1,1,2,2-테트라브로모에탄[1,1,2,2-Tetrabromoethane; 79-27-6] 및 이를 1.0%이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 2. 국소배기장치를 가동할 것 3. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 할 것 4. 과염소산염(perchlorates), 과산화물(peroxides), 과망간산염(permanganates), 염소산염(chlorates), 질산염(nitrates), 염소, 브롬과 같은 산화제나 활성금속(칼륨, 나트륨, 망간,아연, 알루미늄), 강염기(수산화나트륨, 수산화칼륩), 뜨거운 철(hot iron)과 혼합위험성이 있으므로 격리하여 저장할 것 5. 취급시 통풍이 잘 되는 후드에서 행하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
349	트리부틸아민[Tributylamine; 102-82-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 물리적 손상을 피할 것 2. 외부, 분리된 곳 또는 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에 저장할 것 3. 실내 저장 시 표준화된 가연성액체 저장소나 캐비닛에 저장할 것 4. 점화원, 산화성물질과 격리시킬 것 5. 이 물질의 잔류물질(증기, 액체)이 남아있는 용기는 위험할 수 있으므로 잔류물질이 남아있지 않도록 조치할 것 6. 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것 7. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것 8. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것 9. 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것 10. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로, 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
350	(에폭시에틸)벤젠[(Epoxyethyl)benzene; 96-09-3] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질.	1. 열, 스파크, 화염, 발화원과 가까이 두지 말 것 2. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 피해야 할 물질과 떨어진 곳에 저장할 것 4. 통풍이 잘되는 장소에서만 사용할 것 5. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 하지 말 것
351	나이트로펜[Nitrofen; 1836-75-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 혼합시 위험한 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 3. 금속, 산화제, 가연성 물질로부터 멀리할 것 4. 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것 5. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것
352	염화 2-클로로에틸디에틸암모늄[2-Chloroethyldiethyl ammonium chloride; 869-24-9] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질.	1. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 3. 습기를 피해서 저장할 것 4. 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것 5. 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것 6. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것
353	1-메틸프로필아민[1-Methylpropylamine; 13952-84-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	1. 금속, 산화제, 가연성 물질로부터 멀리할 것 2. 사용하지 않는 경우에는 용기를 밀폐할 것 3. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에 저장할 것 4. 국소배기장치를 설치하고 폭발의 위험이 있는 경우 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것 5. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것 6. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 7. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
354	1-클로로-2-니트로벤젠[1-Chloro-2-nitrobenzene; 88-73-3] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 건조한 냉암소에 보관할 것 2. 밀폐된 용기에 보관할 것 3. 가연성 물질, 금속, 아민, 염기, 할로겐, 시안화물, 환원제, 산, 산화제, 과산화물로부터 멀리할 것 4. 국소배기장치를 설치하고 폭발의 위험이 있는 경우 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것 5. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것
355	2-푸란메탄올[2-Furanmethanol; 98-00-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것 2. 밀폐된 용기에 보관할 것 3. 불활성 조건 하에서 보관할 것. 빛과의 접촉을 피할 것 4. 산, 가연성 물질, 과산화물, 산화제, 금속염으로부터 멀리할 것 5. 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것 6. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것 7. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것 8. 빈 용기에는 잔류물이 있을 수 있어 위험할 수 있으므로 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며 열, 스파크, 화염에 빈 용기를 노출시키지 말 것
356	벤질디메틸옥타데실암모늄[Benzyldimethyloctadecylammonium chloride; 122-19-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 통풍이 잘되는 곳에 보관할 것 2. 빛을 피하고 산화성물질로부터 멀리할 것 3. 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것 4. 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것 5. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것
357	에스펜발러레이트[Esfenvalerate; 66230-04-4] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 피레트린(Pyrethrins)과 피페로닐부톡사이드(Piperonyl butoxide)는 완전히 밀폐된 용기에 40℃보다 낮은 온도, 되도록이면 15~30℃에 저장할 것 2. 식품, 동물사료, 의료품, 살충제와 함께 저장하지 말 것 3. 홍수가 일어날 수 있는 곳, 우물, 배수구, 지하수 또는 지표수로 누출 또는 누수가 발생할 수 있는 곳에는 살충제를 저장하지 말 것 4. 직접적인 물리적 접촉을 피할 것 5. 화학물질은 흄 후드 내에서만 취급할 것
358	클로로벤질레이트[Chlorobenzilate; 510-15-6] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 물리적 손상으로부터 용기/실린더를 보호할 것 2. 서늘하고 통풍이 잘되는 장소에 강산, 강염기 등 피해야할 물질 및 발화원과 멀리 떨어뜨려 완전히 밀봉된 용기 내에 저장할 것 3. 발암성 물질은 물리화학적 성질에 따라 보관하고, 폭발 방지 냉장고나 냉동고의 한 구역에 물질명, 양, 받은 날짜 등을 적은 라벨을 붙여 저장할 것 4. 조제소와 저장소는 인접할 것 5. 드럼이나 다른 저장 용기에서 공정 용기로 물질을 옮길 때 가능하면 자동 액체 펌프를 사용할 것 6. 분진을 흡입하지 않도록 조치할 것 7. 직접적인 물리적 접촉을 피할 것 8. 화학물질은 흄 후드내에서만 취급할 것 9. 액체세제 디스펜서가 설치되도록 할 것 10. 동물실험 시 발목, 손목에 딱 맞는 원피스형 1회용 작업복과 장갑, 머리덮개, 덧신을 착용할 것 11. 화학실험 시 장갑과 가운을 항상 착용할 것 12. 분진, 가스가 있는 환경에서는 꼼꼼히 맞춘 마스크나 방독마스크를 착용할 것 13. 가운은 눈에 잘 띄는 색이어야 하고 실험실 밖에서 착용하지 말 것
359	4-니트로톨루엔[4-Nitrotoluene; 99-99-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 산류, 알칼리류, 산화제류, 환원제류와 떨어진 곳에 저장할 것 3. 분진의 발생과 축적이 없도록 할 것 4. 장기간, 반복적으로 피부에 접촉하지 말 것
360	아미트롤[Amitrole; 61-82-5] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 확실하게 밀폐된 유리 용기에 빛을 피해 저장할 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 피해야 할 물질과 떨어진 곳에 저장할 것 3. 실온에서 저장할 것 4. 발암성 물질은 물리화학적 성질에 따라 보관하고 폭발 방지 냉장고나 냉동고의 한 구역에 물질명, 양, 받은 날짜 등을 적은 표시를 붙여 저장할 것 5. 조제소와 저장소는 인접할 것 6. 분진의 발생과 축적이 없도록 할 것 7. 용기를 완전하게 밀폐시킬 것 8. 빛을 피해서 저장할 것 9. 사고에 대비하여 액체세제 디스펜서가 설치되도록 할 것 10. 동물실험 시 발목, 손목에 딱 맞는 원피스형 1회용 작업복과 장갑, 머리덮개, 덧신을 착용할 것 11. 화학실험 시 장갑과 가운을 항상 착용할 것(장갑이 완벽한 보호를 하는 것은 아님) 12. 분진, 가스가 있는 환경에서는 마스크나 방독마스크를 착용할 것
361	중크롬산[Dichromic acid; 13530-68-2]. 또는 그 염류 및 중크롬산 염류를 0.1%이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 피해야 할 물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 3. 구역을 안전하게 하고 라벨을 붙일 것 4. 물리적 손상으로부터 용기ㆍ실린더를 보호할 것 5. 노출을 피할 것(사용전 특별한 지침을 확보할 것) 6. 동 물질과 담은 용기는 반드시 「폐기물관리법」에 따른 지정폐기물로 처리할 것 7. 환경에 배출을 피할 것 8. 화학물질은 흄 후드내에서만 취급할 것
362	프로피오노니트릴[Propiononitrile; 107-12-0] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질.	1. 열, 스파크, 화염 등 점화원과 가까이 두지 말 것 2. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에 저장할 것 4. 섭취나 흡입하지 말 것 5. 피부, 눈과 접촉하지 않도록 하고 취급 후에는 손을 철저하게 씻을 것 6. 열, 스파크, 화염 등 점화원으로부터 멀리 둘 것 7. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 8. 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것 9. 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공하지 말 것 10. 용기를 완전히 밀폐시킬 것 11. 적절한 환기장치를 사용할 것
363	염화 비닐[Vinyl chloride; 75-01-4] 및 이를 0.1% 이상 함 유한 혼합물질	1. 건조하고 서늘하며 통풍이 잘되는 장소에 산화제류와 격리하여 저장할 것 2. 조제소와 저장소는 인접할 것 3. 물리적 손상으로부터 보호할 것 4. 물리화학적 성질에 따라 보관하고 폭발 방지 냉장고나 냉동고의 한 구역에 물질명, 양, 받은 날짜 등을 적은 라벨을 붙여 저장할 것 5. 과산화수소를 제거하기 위해 20~30% 수산화나트륨 용액을 사용할 것 6. 사용 전 노출을 피할 수 있는 추가적인 정보를 확보할 것 7. 기체, 증기 및 분진을 흡입하지 말 것 8. 점화원으로부터 멀리 둘 것 9. 화학물질 흄 후드내에서 취급할 것 10. 사고에 대비하여 액체세제 디스펜서를 설치할 것 11. 화학실험 시 장갑과 가운을 항상 착용할 것 12. 극저온이거나 빠르게 증발하는 액체에 노출될 수 있는 가능성이 있는 곳에는 항상 온몸을 재빨리 적실 수 있는 시설이나 눈을 씻을 수 있는 시설이 긴급 시 바로 사용할수 있도록 작업장 바로 옆에 위치하도록 할 것 13. 냉동된 극저온의 액체를 다룰때는 언제나 열 보호복을 착용할 것 14. 가연성 위험이 존재하므로 젖은 작업복은 즉시 제거할 것
364	산화에틸렌[Ethylene oxide; 75-21-8] 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	1. 사용하기 전에 사용자는 적절한 취급 및 저장 방법에 대해 훈련을 받을 것 2. 내부에 저장할 경우 적은 양만 할 것 3. 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 그늘진 장소에 열, 산화제류, 스파크, 햇빛 같은 점화원과 떨어뜨려 완전히 밀봉된 용기에 저장할 것 4. 용기를 열거나 닫을 때 스파크가 없는 기구나 장비를 사용할 것 5. 용기에 자동 폐쇄 밸브, 압력진공 마개, 화염방지기를 반드시 장착할 것 6. 이 물질이 제조, 취급, 사용 또는 저장되는 곳에 폭발 방지 전기기기와 설비를 둘 것 7. 물리적 손상으로부터 용기를 보호하고 정기적으로 누수를 확인할 것 8. 이 물질을 저장, 운반하는 용기는 특별히 녹 방지 처리가 된 강철 용기를 사용할 것 9. 이 물질이 존재하는 제한된 공간에 들어가기 전에 폭발물이 없는지 확인할 것 10. 사용전 노출을 피할 수 있는 추가적인 정보를 확보할 것 11. 기체, 증기 및 분진을 흡입하지 말 것 12. 눈, 피부 및 옷과 접촉하지 않도록 할 것 13. 점화원으로부터 멀리 둘 것 14. 사고에 대비하여 액체세제 디스펜서를 설치할 것
365	트리클로로아세토니트릴[Trichloroacetonitrile; 545-06-2] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질.	1. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 피해야 할 물질과 떨어진 곳에 저장할 것 2. 냉장 보관할 것(약 4℃) 3. 용기를 완전히 밀폐시킬 것 4. 피부와 접촉할 경우 즉시 제조자에 의해 지정된 물질로 충분히 씻어낼 것 5. 적절한 환기장치를 사용할 것 6. 용기를 완전히 밀폐시킬 것 7. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것
366	염화 2-메틸-2-프로페노일[2-Methyl-2-propenoyl chloride; 920-46-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 점화원과 가까이 두지 말 것 2. 서늘하고 건조한 장소에 저장할 것 3. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 4. 냉장보관ㆍ화기엄금할 것 5. 먼지, 증기, 미스트나 가스를 흡입하지 말 것 6. 눈, 피부 및 옷과 접촉하지 않도록 할 것 7. 화학물질은 흄 후드내에서만 취급할 것 8. 열, 스파크, 화염과 접촉을 피할 것 9. 스파크를 막는 기계와 폭발을 막는 장치를 사용할 것 10. 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 됨 11. 비상상황을 대비하여 양압의 자급식 공기호흡기(전면형, 압력디멘드형) 또는 자급식 공기호흡기가 보조장착된 압력디멘드형 송기마스크를 비치할 것
367	수산화 테트라메틸 암모늄[Tetramethylammonium hydroxide; 75-59-2] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 혼합금지물질 및 점화원을 가까이 두지 말 것 3. 구역을 안전하게 하고 라벨을 붙일 것 4. 눈과 피부에 접촉을 피할 것 5. 화학물질은 흄 후드내에서만 취급할 것
368	n-프로필 클로로포름산[n-Propyl chloroformate; 109-61-5] 및 이를 25%이상 함유한 혼합물질.	1. 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 2. 피해야 할 물질 및 점화원과 가까이 두지 말 것 3. 구역을 안전하게 하고 라벨을 붙일 것 4. 물리적 손상으로부터 용기ㆍ실린더를 보호할 것 5. 환기가 불량한 경우 적절한 보호 장비를 착용할 것 6. 직접적인 물리적 접촉을 피할 것 7. 화학물질은 흄 후드내에서만 취급할 것
369	염화테트라메틸암모늄[Tetramethyl ammonium chloride; 75-57-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	1. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 2. 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 3. 분진을 호흡하지 말 것 4. 분진 발생과 축적이 없도록 할 것
370	불화 트리에틸암모늄[Triethylammonium fluoride; 73602-61-6] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질.	1. 열, 스파크, 화염 등 점화원과 가까이 두지 말 것 2. 확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 3. 금속 또는 유리 용기에 저장하지 말 것 4. 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것 5. 부식 장소를 피할 것 6. 용기를 완전히 밀폐시킬 것 7. 빈 용기에 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 하지 말 것 8. 열, 스파크, 화염과의 접촉을 피할 것 9. 통풍이 잘되는 장소에서만 사용할 것 10. 화학물질 흄 후드 내에서만 취급할 것
비고 : 1. 제2호 개별기준 이외에 필요한 유해화학물질의 취급기준은 환경부장관이 관계 기관의 장과 협의하여 고시한다. 2. 제1호 및 제2호에 따른 유해화학물질 취급기준 중 설비를 보완해야 하는 경우에는 이 규칙 시행 후 1년 이내에 충족하여야 한다.

[별표 2]

유해화학물질의 표시 방법(제12조제2항 관련)

1. 보관ㆍ저장시설, 진열·보관 장소에 표시하는 경우

가. 양식

▲
		▲				유		해				화				학				물					질
		c
		▼
		▲				국제연합번호				국제연합번호						국제연합번호						국제연합번호
		d
						명칭				명칭						명칭						명칭
a
		▼
		▲				책임관리자 : O O O (성명) OOO-OOOO-OOOO (연락처)
		e
		▼
▼
					◀									b												▶

나. 양식크기: a=50㎝ 이상, b=3/2a, c=2/5a, d=1/5a, e=1/5a

다. 글자크기: 유해화학물질, 국제연합번호, 명칭 등 글자의 높이는 테두리 전체 높이의 65% 이상이 되도록 조정하여야 한다.

라. 표시개수 : 화재ㆍ폭발 등 물리적 위험성이 가장 높은 유해화학물질 순으로 국제연합번호 및 명칭을 표시하여야 한다. 다만, 보관ㆍ저장 시설, 진열ㆍ보관 장소 내 유해화학물질의 개수가 4개 이상인 경우에는 물리적 위험성이 가장 높은 유해화학물질 4개에 대해서만 국제연합번호 및 명칭을 표시한다.

마. 표시순서 : 물리적 위험성이 높은 유해화학물질 순으로 왼쪽부터 표시하여야 한다.

바. 명칭: 화학물질명 또는 CAS(Chemical Abstracts Service) 번호 또는 적정선적명(Proper Shipping Name)으로 표시하여야 한다.

사. 색상: 바탕은 흰색, 테두리는 검정색, 글자는 검정색으로 하되, 국제연합번호와 명칭의 바탕은 주황색으로 하여야 한다.

아. 표시위치: 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관장소의 입구 또는 쉽게 볼 수 있는 위치에 해당 표시를 부착하여야 한다.

자. 재질: 화재에 견딜 수 있는 재질이어야 한다.

2. 운반차량(컨테이너, 이동식 탱크로리 등을 포함한다)에 표시하는 경우

가. 양식

그림문자

▲

국제연합번호

그림문자

b

명칭

▼

◀

a

▶

나. 양식크기: 그림문자 네 변의 길이는 각각 25㎝ 이상, a=40㎝ 이상, b= 30㎝ 이상이어야 한다.

다. 글자크기: 국제연합번호, 명칭의 글자 높이는 테두리 전체 높이의 65% 이상이 되도록 조정하여야 한다.

라. 그림문자: 「위험물 운송에 관한 권고 모델 규칙」, 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제6조제1항 및 제26조제1항, 「항공법」 제59조제2항 및 제60조에 따라 국토교통부장관이 고시한 「항공위험물 운송기술기준」 등 위험물 운송과 관련된 법령에 따른 운송그림문자를 사용한다.

마. 표시개수: 운반차량 내 유해화학물질의 개수가 2개 이상인 경우에는 물리적 위험성, 건강유해성이 가장 높은 유해화학물질 2개의 국제연합번호 및 명칭을 표시할 수 있다. 이 경우 물리적 위험성, 건강 유해성 순으로 2개의 유해화학물질을 선정한다.

바. 표시순서: 물리적 위험성, 건강유해성이 높은 유해화학물질 순으로 왼쪽부터 표시하여야 한다.

사. 명칭: 화학물질명 또는 CAS(Chemical Abstracts Service) 번호 또는 적정선적명(Proper Shipping Name)으로 표시하여야 한다.

아. 색상: 테두리는 검정색, 글자(그림문자는 제외한다)는 검정색으로 하되, 국제연합번호와 명칭의 바탕은 주황색으로 하여야 한다.

자. 표시위치: 운반 차량은 후면 중앙, 양면 중앙 3면에 쉽게 볼 수 있는 위치에 표시를 부착 또는 각인하고, 외부포장(컨테이너, 이동식 탱크로리, 대형 금속 용기 등을 포함한다)는 단면 또는 여러 면에 쉽게 볼 수 있는 위치에 표시를 인쇄하여 부착하거나 직접 표시하여야 한다. 다만, 운반차량의 경우 3면에 표시가 불가능한 경우에는 후면에 쉽게 볼 수 있는 위치에 표시를 부착할 수 있다.

차. 재질: 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 및 「항공위험물 운송기술기준」 에 따른 재질이어야 한다.

3. 용기 또는 포장에 표시하는 경우

가. 양식

국제연합번호

명칭

그림문자        그림문자             o 신호어

o 유해ㆍ위험문구

o 예방조치문구

o 공급자정보

나. 전체크기

용기ㆍ포장의 용량

크기

5ℓ 미만

용기ㆍ내부 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5% 이상

5ℓ 이상  50ℓ 미만

90 ㎠ 이상

50ℓ 이상  200ℓ 미만

180 ㎠ 이상

200ℓ 이상  500ℓ 미만

300 ㎠ 이상

500ℓ 이상

450 ㎠ 이상

다. 그림문자 크기: 전체 크기의 40분의 1 이상이어야 한다.

라. 글자크기: 국제연합번호 글자의 높이는 용기 또는 내부포장의 크기가 30ℓ 또는 30kg을 초과한 경우에는 12mm, 30ℓ 또는 30kg을 이하인 경우에는 6mm, 5ℓ 또는 5kg 이하인 경우에는 제한이 없고, 명칭, 신호어, 유해ㆍ위험문구, 예방조치문구, 공급자정보는 테두리 내 표시될 수 있도록 글자 크기를 조정할 수 있다.

마. 색상: 전체 크기의 바탕은 흰색 또는 용기․내부포장 자체의 표면색으로 하고, 글자(그림문자는 제외한다)와 테두리는 검정색으로 한다. 다만, 용기․포장 자체의 표면색이 검정색에 가까운 경우에는 글자와 테두리를 바탕색과 대비되는 색상으로 한다.

바. 표시위치 : 단면 또는 여러 면에 쉽게 볼 수 있는 위치에 표시를 인쇄하여 부착하거나 직접 표시하여야 한다.

사. 비고

1) 화학물질의 내용량이 100그램 이하 또는 100밀리리터 이하인 경우에는 명칭 및 그림문자만을 표시할 수 있다.

[별표 3]

유해화학물질 표시를 위한 유해성 항목(제12조제3항 관련)

1. 화학물질의 유해성은 제2호부터 제5호까지의 구분에 따라 분류한다.

2. 물리적 위험성

2.1 “폭발성 물질 또는 화약류”는 자체의 화학반응에 의하여 주위환경에 손상을 입힐 수 있는 온도, 압력과 속도를 가진 가스를 발생시키는 고체·액체물질이나 혼합물을 말하며, 7개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.2 “인화성 가스”는 섭씨 20도, 표준압력 101.3킬로파스칼(KPa)에서 공기와 혼합하여 인화범위에 있는 가스를 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.3 “인화성 에어로졸” 인화성 가스, 인화성 액체나 인화성 고체 등 인화성으로 분류되는 성분을 포함하는 에어로졸을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.4 “산화성 가스”는 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스를 말하며, 하나의 구분으로 분류한다.

2.5 “고압가스”는 200킬로파스칼(KPa) 이상의 게이지 압력 상태로 용기에 충전되어 있는 가스 또는 액화되거나 냉동액화된 가스를 말하며, 4개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.6 “인화성 액체”는 인화점이 섭씨 60도 이하인 액체를 말하며, 3개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.7 “인화성 고체”는 쉽게 연소되는 고체, 마찰에 의하여 화재를 일으키거나 화재를 돕는 고체를 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.8 “자기반응성(自己反應性) 물질 및 혼합물” 열적(熱的)으로 불안정하여 산소의 공급이 없어도 강하게 발열 분해하기 쉬운 액체·고체물질이나 혼합물을 말하며, 7개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.9 “자연발화성 액체”는 적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 액체를 말하며, 하나의 구분으로 분류한다.

2.10 “자연 발화성 고체”는 적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 고체를 말하며, 하나의 구분으로 분류한다.

2.11 “자기발열성(自己發熱性) 물질 및 혼합물”은 자연발화성 물질이 아니면서 주위에서 에너지를 공급받지 아니하고 공기와 반응하여 스스로 발열하는 고체·액체물질이나 혼합물을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.12 “물반응성 물질 및 혼합물”은 물과의 상호작용에 의하여 자연발화성이 되거나 인화성 가스를 위험한 수준의 양으로 발생하는 고체·액체물질이나 혼합물를 말하며, 3개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.13 “산화성 액체”는 그 자체로는 연소하지 아니하더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 액체를 말하며, 3개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.14 “산화성 고체”는 그 자체로는 연소하지 아니하더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 고체를 말하며, 3개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.15 “유기과산화물”는 1개 또는 2개의 수소 원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체인 2가의 -O-O- 구조를 갖는 액체나 고체 유기물질을 말하며, 7개의 구분 중 하나로 분류한다.

2.16 “금속부식성 물질”은 화학적인 작용으로 금속을 손상 또는 파괴시키는 물질이나 혼합물을 말하며, 하나의 구분으로 분류한다.

3. 건강 유해성

3.1 “급성독성 물질”은 입이나 피부를 통하여 1회 또는 24시간 이내에 수 회로 나누어 투여하거나 4시간 동안 흡입노출시켰을 때 유해한 영향을 일으키는 물질을 말하며, 경구, 경피 또는 흡입 노출에 대해 각각 4개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.2 “피부 부식성 또는 자극성 물질”은 최대 4시간 동안 접촉시켰을 때 비가역적(非可逆的)인 피부손상을 일으키는 물질(피부 부식성 물질) 또는 회복 가능한 피부손상을 일으키는 물질(피부 자극성 물질)을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.3 “심한 눈 손상 또는 눈 자극성 물질”은 눈 앞쪽 표면에 접촉시켰을 때 21일 이내에 완전히 회복되지 아니하는 눈 조직 손상을 일으키거나 심한 물리적 시력감퇴를 일으키는 물질(심한 눈 손상 물질) 또는 21일 이내에 완전히 회복 가능한 어떤 변화를 눈에 일으키는 물질(눈 자극성 물질)을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.4 “호흡기 또는 피부 과민성 물질”은 호흡을 통하여 노출되어 기도에 과민 반응을 일으키거나 피부 접촉을 통하여 알레르기 반응을 일으키는 물질을 말하며, 호흡기 또는 피부 노출에 대해 각각 하나의 구분으로 분류한다.

3.5 “생식세포 변이원성 물질”은 자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 물질을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.6 “발암성 물질” 암을 일으키거나 암의 발생을 증가시키는 물질을 말하며, 2개의 구분 중 하나와 추가 구분(수유에 대한 또는 수유를 통한)으로 분류한다.

3.7 “생식독성 물질”은 생식 기능, 생식 능력 또는 태아 발육에 유해한 영향을 일으키는 물질을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.8 “특정 표적장기(標的臟器) 독성 물질(1회 노출)”은 1회 노출에 의하여 특이한 비치사적(非致死的) 특정 표적장기 독성을 일으키는 물질을 말하며, 3개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.9 “특정 표적장기(標的臟器) 독성 물질(반복 노출)”은 반복 노출에 의하여 특정 표적장기 독성을 일으키는 물질을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

3.10 “흡인 유해성 물질”은 액체나 고체 화학물질이 입이나 코를 통하여 직접적으로 또는 구토로 인하여 간접적으로 기관(氣管) 및 더 깊은 호흡기관(呼吸器官)으로 유입되어 화학폐렴, 다양한 폐 손상이나 사망과 같은 심각한 급성 영향을 일으키는 물질을 말하며, 2개의 구분 중 하나로 분류한다.

4. 환경 유해성

4.1 “수생환경 유해성 물질”은 단기간 또는 장기간 노출에 의하여 물 속에 사는 수생생물과 수생생태계에 유해한 영향을 일으키는 물질을 말하며, 하나의 급성 구분 및 4개의 만성 구분 중 하나로 분류한다.

4.2 “오존층 유해성 물질”은 몬트리올 의정서의 부속서에 등재된 모든 관리대상 물질을 말하며, 하나의 구분으로 분류한다.

5. 환경부장관이 고시한 추가적인 유해성

[별표 4]

장외영향평가서의 항목별 작성방법(제19조제2항 관련)

1. 기본 평가정보

가. 취급 화학물질의 목록, 취급량 및 유해성 정보

1) 취급 화학물질의 목록은 물질안전자료(MSDS), 개별시설 및 장치별 해당 유해화학물질의 최대 저장량 등을 포함하여 작성한다.

2) 취급량은 그 설비에서 하루 동안 취급할 수 있는 최대량을 작성한다.

3) 유해성 정보는 일반정보(물질명, CAS 번호, 조성농도), 물리·화학적 성질, 독성 정보 등을 포함하여 작성한다.

나. 취급시설의 목록, 명세, 공정정보, 운전절차 및 유의사항

1) 취급시설의 목록은 동력기계 목록, 장치 및 설비, 배관 및 개스킷 등을 포함하여 작성한다.

2) 취급시설의 명세는 다음의 사항을 포함하여 작성한다.

가) 동력기계번호, 동력기계명, 주요재질 분류기호, 취급량 혹은 처리 능력, 방호장치종류 등 동력기계 정보에 관한 사항

나) 취급 혹은 저장량, 기기번호, 기기명, 사용재질 분류기호, 개스킷 재질, 계산두께, 용접효율 등 장치 및 설비에 관한 사항

다) 배관 재질 및 분류 코드, 유체의 종류 또는 이름, 사용 재질 분류기호, 개스킷 재질 등 배관 및 개스킷에 관한 사항

3) 공정정보, 운전절차 및 유의사항은 다음의 사항을 포함하여 작성한다.

가) 운전조건, 반응조건, 이상반응 및 그 대책, 이상 시의 인터록(Interlock) 및 조업중지(Shut-Down) 등 공정개요에 관한 사항

나) 주요 동력 기계, 장치, 설비의 표시 및 명칭, 에너지 및 물질수지(Material Balance), 운전온도 및 운전압력, 기타 단위공정을 구분하는 자료(긴급차단밸브 등) 등 주요 기기의 취급/저장량을 포함한 공정 흐름도(Process Flow Diagram, PFD)

다) 공정배관계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID)(다만, 해당자료가 없는 경우에는 제외)

다. 취급시설 및 주변지역의 입지 정보

1) 취급시설 입지정보는 다음의 사항을 포함하여 작성한다.

가) 건물 및 설비 위치, 건물과 건물사이의 거리, 건물과 단위 설비간의 거리 등 전체 배치도(Overall Layout)에 관한 사항

나) 기기의 설치 높이, 각 단위설비와 단위설비간의 거리, 접지 배치도 등 설비배치도(Plot-Plan)에 관한 사항

2) 주변지역의 입지 정보는 사업장 주변 지역의 주거용, 상업용, 공공건물 등 시설물의 위치도 및 명세를 포함하여 작성한다.

라. 기상 정보

1) 기상정보는 월별 평균 온도, 습도, 대기안정도, 풍향, 풍속과 지표면의 굴곡도 등을 포함하여 작성한다.

2. 장외 평가정보

가. 공정 위험성 분석

1) 공정 위험성 분석은 체크리스트 기법, 상대위험순위 결정 기법, 작업자 실수 분석 기법, 사고예상 질문 분석 기법, 위험과 운전분석 기법, 이상위험도 분석 기법, 결함수 분석 기법, 사건수 분석 기법, 원인결과 분석 기법, 예비위험 분석 기법 중 적정한 기법을 선정하여 작성한다.

나. 사고 시나리오, 가능성 및 위험도 분석

1) 사고 시나리오는 기본 평가정보, 공정 위험성 분석 등을 통하여 도출된 사고 발생 시나리오(안전성 확보 방안을 반영한 시나리오를 포함한다)를 분석하여 작성한다.

2) 사고 가능성은 동일 또는 유사시설의 국내·외 사고 발생빈도 등을 분석하여 작성한다.

3) 위험도는 사고 시나리오에 따른 영향과 사고 가능성을 곱하여 작성한다.

다. 사업장 주변지역 영향 평가

1) 사업장 주변지역 영향 평가는 위험도에 따라 사고로 인하여 영향을 받는 구역을 설정하고, 해당 구역 내에 「건축법」제2조제2호에 해당하는 건축물, 「자연환경보전법」제2조제12호에 따른 생태․경관보호지역의 위치 여부와 영향 정도 등을 평가한다.

라. 안전성 확보 방안

1) 안전성 확보 방안은 제2호다목1)에 따라 예상되는 영향을 최소화할 수 있도록 잠재적 위험이 있는 공정 또는 설비의 위험을 제거하거나 감소하는 일련의 과정을 작성한다.

3. 타법과의 관계 정보

가. 유해화학물질 취급시설의 설치·운영에 영향을 미치는 신고, 등록, 허가와 관련된 타 법령 및 규제 내용을 작성한다.

비고 :  1.  ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서 또는 ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 작성대상인 경우에는 공정안전보고서 또는 안전성향상계획 사본과 제1호다목․라목, 제2호나목․다목․라목, 제3호를 작성․제출하는 것으로 장외영향평가서의 작성․제출을 대신할 수 있다.

2. 제1호․제2호는 법 제41조에 따른 위해관리계획서를 제출한 경우에는 위해관리계획서를 환경부장관에게 제출하는 것으로 대신할 수 있다.

[별표 5]

유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준(제21조제2항 관련)

1. 제조·사용 시설 및 설비 기준

가. 건축물

1) 유해화학물질 제조ㆍ사용시설의 기초는 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 필요한 조치를 마련하여야 한다.

2) 유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이 고이지 아니하는 구조이거나 지하층이 없도록 해야 하고 지붕·벽·창 등은 빗물이 새어들지 아니하는 구조로 하여야 한다.

3) 벽·기둥·바닥·보·서까래 및 계단은 불연 재료로 하고, 연소(延燒)의 우려가 있는 외벽은 출입구 외의 개구부가 없는 내화구조의 벽으로 하여야 한다. 이 경우 산화성 물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.

4) 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연 재료로 덮어야 한다. 다만, 유해화학물질을 취급하는 시설이 발생할 수 있는 내부의 과압(過壓) 또는 부압(負壓)에 견딜 수 있는 철근 콘크리트 구조이거나 외부화재에 90분 이상 견딜 수 있는 구조인 경우에는 그 지붕을 내화구조로 할 수 있다.

5) 인화성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설은 다음에 해당하는 부분을 내화구조로 하여야 한다. 다만, 건축물 등의 주변에 화재에 대비하여 물 분무시설 또는 폼 헤드(foam head)설비 등의 자동소화설비를 설치하여 건축물 등이 화재시에 2시간 이상 그 안전성을 유지할 수 있도록 한 경우에는 내화구조로 하지 아니할 수 있다.

가) 건축물의 기둥 및 보: 지상 1층(지상 1층의 높이가 6미터를 초과하는 경우에는 6미터)까지

나) 유해화학물질 저장·취급용기의 지지대(높이가 30센티미터 이하인 것은 제외한다): 지상으로부터 지지대의 끝부분까지

다) 배관·전선관 등의 지지대: 지상으로부터 1단(1단의 높이가 6미터를 초과하는 경우에는 6미터)까지

6) 내화재료는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준으로 정하는 기준에 적합하거나 그 이상의 성능을 가지는 것이어야 한다.

7) 출입구와 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제17조에 따라 설치하여야 하는 비상구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하고, 연소의 우려가 있는 외벽에 설치하는 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 갑종방화문을 설치하여야 한다.

8) 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구에 유리를 이용하는 경우에는 망입유리로 하여야 한다.

9) 유해화학물질을 취급하는 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 하며, 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집수설비를 설치하여야 한다.

10) 액체 유해화학물질을 취급하는 실외 시설(적재하거나 하역하는 시설을 포함한다)의 바닥 둘레는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 15㎝ 이상의 방지턱을 설치하여야 한다. 다만, 비수용성 고체상태인 물질(분말이나 미립자 형태의 것은 제외한다)의 경우에는 그러지 아니하다.

나. 배관, 밸브

1) 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다.

2) 배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지고 있어야 한다.

3) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.

4) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 하여야 한다. 이 경우 화학물질안전원장이 유해화학물질별 개스킷의 재질, 두께, 종류 등에 대한 기준을 제시하여야 한다.

5) 배관은 수송하는 유해화학물질의 특성 및 설치 환경조건을 고려하여 사고의 우려가 없도록 설치하고, 배관의 안전한 유지·관리를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

6) 제조·사용 시설 및 설비에 설치된 밸브 또는 콕(조작스위치에 의하여 그 밸브 또는 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치를 말한다. 이하 "밸브등"이라 한다)에는 다음의 기준에 따라 취급자가 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다.

가) 밸브등에는 그 밸브등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다.

나) 밸브등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.

다) 상시 사용하지 않는 밸브등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다.(긴급 시에 사용하는 것은 제외한다)

라) 밸브등을 조작하는 장소에는 밸브등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다.

마) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.

7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다.

8) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 지진·풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있다.

9) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.

가) 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것

나) 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것

다) 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것

10) 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 화재예방상 안전한 구조로 하여야 한다.

11) 제조·사용 설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판(이하 "안전밸브등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

가) 압력용기(안지름이 150밀리미터 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다)

나) 정변위 압축기

다) 정변위 펌프(토출축에 차단밸브가 설치된 것만 해당한다)

라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다)

마) 그 밖의 제조·사용 설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 것

12) 안전밸브등을 설치하는 경우에는 다단형 압축기 또는 직렬로 접속된 공기압축기에 대해서는 각 단 또는 각 공기압축기별로 안전밸브등을 설치하여야 한다.

13) 안전밸브등을 설치하여야 하는 제조·사용 시설이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 파열판만을 설치할 수 있다.

가) 반응 폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우

나) 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우

14) 유해화학물질이 지속적으로 외부에 유출될 수 있는 제조·사용설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.

15) 안전밸브등은 안전밸브등을 통하여 보호하려는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.

16) 안전밸브등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브등의 배출용량으로 하여야 한다.

17) 안전밸브등은 전단·후단에 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다.

가) 인접한 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브등이 각각 설치되어 있고, 해당 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비의 연결배관에 차단밸브가 없는 경우

나) 안전밸브등의 배출용량 2분의 1 이상에 해당하는 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브등이 병렬로 연결된 경우

다) 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우

라) 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브등이 설치되어 있는 경우

마) 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우

바) 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림·닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우

18) 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.

다. 사고예방

1) 유해화학물질의 감압설비와 그 물질의 반응설비간의 배관에는 긴급 시 물질이 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.

2) 유해화학물질 제조·사용 설비에는 그 설비 안의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 유해화학물질 취급시설 또는 그 배관(유해화학물질취급시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.

4) 유해화학물질의 용기를 이동하면서 사용할 때에는 이동설비에 고정 후 사용해야 하며 사용 종료 후에는 용기보관실에 저장해 두어야 한다.

5) 유해화학물질의 용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용한 후에는 밀폐하여야 한다.

6) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손·부식·균열 등이 없는 것으로 하여야 한다.

7) 유해화학물질의 취급설비, 기계·기구, 용기 등을 수리·청소 및 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

8) 온도, 습도, 압력 등 유해화학물질의 위험요인으로 영향을 미칠 수 있는 유해화학물질은 해당 유해화학물질의 성질에 맞는 적정한 온도, 습도 또는 압력을 유지하도록 하여야 한다.

9) 다음에 해당하는 제조·사용 시설을 설치하는 경우에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 필요한 온도계·유량계·압력계 등의 계측장치를 설치하여야 한다.

가) 발열반응이 일어나는 반응장치

나) 증류·정류·증발·추출 등 분리를 하는 장치

다) 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 유해화학물질의 분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비

라) 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 유해화학물질이 발생할 우려가 있는 설비

마) 온도가 섭씨 350도 이상이거나 게이지 압력이 980킬로파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비

바) 가열로 또는 가열기

사) 기타 가열·냉각 등 유해화학물질의 취급에 수반하여 온도변화가 생기는 설비

10) 유해화학물질 취급시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비 등 필요한 설비를 설치하여야 한다.

11) 유해화학물질을 가열 또는 건조하는 설비는 직접 불을 사용하지 아니하는 구조로 하여야 한다. 다만, 당해 설비가 방화상 안전한 장소에 설치되어 있거나 화재를 방지할 수 있는 부대설비를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

12) 유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 다음의 어느 하나에 해당하는 안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 라)의 파열판은 유해화학물질의 성질에 따라 안전밸브의 작동이 곤란한 가압설비에 한한다.

가) 자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 장치

나) 감압측에 안전밸브를 부착한 감압밸브

다) 안전밸브를 병용하는 경보장치

라) 파열판

13) 유해화학물질 취급시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준에 의하여야 한다.

14) 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다.

가) 접지에 의한 방법

나) 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법

다) 공기를 이온화하는 방법

15) 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침 (「산업표준화법」제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.

16) 전동기 및 유해화학물질을 취급하는 설비의 펌프·밸브·스위치 등은 사고예방 활동에 지장이 없는 위치에 부착하여야 한다.

17) 유해화학물질을 저장 또는 취급하는 경우에는 유해화학물질의 변질, 이물의 혼입 등에 의하여 당해 유해화학물질의 유해성이 증대되지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

18) 가연성 유해화학물질의 액체·증기 또는 가스가 새거나 체류할 우려가 있는 장소 또는 가연성 유해화학물질의 미분이 현저하게 부유할 우려가 있는 장소에서는 전선과 전기기구를 완전히 접속하고 불꽃을 발하는 기계·기구·공구·신발 등을 사용하지 아니하여야 한다.

19) 유해화학물질을 보호액 중에 보존하는 경우에는 당해 유해화학물질이 보호액으로부터 노출되지 아니하도록 하여야 한다.

20) 유해화학물질의 취급시설에서 인화성 물질에 따른 증기나 가스에 의한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치를 설치하여야 한다. 다만, 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 제311조에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

21) 인화성 액체를 다량으로 취급하는 작업을 하는 취급시설은 화재예방을 위하여 적절한 배치 구조로 하여야 한다.

22) 자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못하도록 사고예방을 위한 조치를 하여야 한다.

23) 안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소·흡수·세정(洗淨)· 포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리할 수 있다.

가) 배출물질을 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우

나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성가스를 발생시킬 우려가 있는 경우

다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소·흡수·세정· 포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우

라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 가스 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우

마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우

24) 유해화학물질의 유출ㆍ누출로 인한 사고를 방지하기 위하여 다음에 해당하는 조치를 하여야 한다.

가) 사업장 내 유해화학물질의 저장 및 취급량을 최소화할 것

나) 유해화학물질을 취급 저장하는 설비의 연결 부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 매주 1회 이상 연결부분에 이상이 있는지를 점검할 것

다) 유해화학물질을 폐기·처리하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수· 흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 유해화학물질이 외부로 방출되지 않도록 할 것

라) 유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 할 것

마) 유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격조정할 수 있는 수동조작구조로 설치할 것

바) 유해화학물질을 취급하는 설비의 이상이 발생한 경우에 작업자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 작업자와 가까운 장소에 설치해야 하며 경보장치를 설치하는 것이 곤란한 경우에는 감시인 또는 CCTV 둘 것

사) 유해화학물질이 외부로 누출된 경우에는 감지·경보할 수 있는 설비를 갖출 것

아) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 할 것

자) 이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지할 것

25) 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

26) 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발·화재 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.

27) 유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물은 다음의 기준에 따라 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광·조명 및 환기의 설비를 설치하여야 한다.

가) 채광설비는 불연재료로 하고, 연소의 우려가 없는 장소에 설치하되 채광면적을 최소로 할 것

나) 조명설비는 다음의 기준에 따라 설치할 것

(1) 가연성유해화학물질등이 체류할 우려가 있는 장소의 조명등은 방폭등으로 할 것

(2) 전선은 내화·내열전선으로 할 것

(3) 점멸스위치는 출입구 바깥부분에 설치할 것. 다만, 스위치의 스파크로 인한 화재·폭발의 우려가 없을 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 환기설비는 다음의 기준에 따라 설치할 것

(1) 환기는 자연배기방식으로 할 것

(2) 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150㎡마다 1개 이상으로 하고, 급기구의 크기는 800㎠ 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이  150㎡ 미만인 경우에는 다음의 크기로 하여야 한다.

바닥면적	급기구의 면적
60㎡ 미만	150㎠ 이상
60㎡ 이상 90㎡ 미만	300㎠ 이상
90㎡ 이상 120㎡ 미만	450㎠ 이상
120㎡ 이상 150㎡ 미만	600㎠ 이상

(3) 급기구는 낮은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것

(4) 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치할 것

라) 배출설비가 설치되어 유효하게 환기가 되는 건축물에는 환기설비를 하지 아니 할 수 있고, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 하지 아니할 수 있다.

28) 유해화학물질 저장설비의 긴급차단장치에 딸린 밸브 외에 설치한 밸브 중 그 저장설비의 가장 가까운 부근에 설치한 밸브는 물질을 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠가 두어야 한다.

29) 유해화학물질 취급시설에 대한 정비나 보수, 유독물질의 소분작업을 할 경우에는 유해화학물질관리자의 입회하에 실시하여야 한다.

라. 피해저감

1) 유해화학물질 제조·사용 시설로부터 유해화학물질이 누출된 경우에는 그 유해화학물질로 인한 피해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 유해화학물질의 증기 또는 분진이 체류할 우려가 있는 경우에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 다음의 기준에 의하여 배출설비를 설치하여야 한다.

가) 배출설비는 국소방식으로 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전역방식으로 할 수 있다.

(1) 유해화학물질 취급시설이 배관이음 등으로만 된 경우

(2) 건축물의 구조·작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우

나) 배출설비는 배풍기·배출닥트·후드 등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 하여야 한다.

다) 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 하여야 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1㎡당 18㎥ 이상으로 할 수 있다.

라) 배출설비의 급기구 및 배출구는 다음의 기준에 의하여야 한다.

(1) 급기구는 높은 곳에 설치하고, 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것

(2) 배출구는 지상 2m 이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하고, 배출닥트가 관통하는 벽부분의 바로 가까이에 화재시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼를 설치할 것

마) 배풍기는 강제배기방식으로 하고, 옥내닥트의 내압이 대기압 이상이 되지 아니하는 위치에 설치하여야 한다.

3) 배출설비는 「대기환경보전법」 시행규칙 별표 8의 대기오염물질의 배출허용기준 및 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 별표 13 수질오염물질의 배출허용기준에 따라 설치하여야 한다.

4) 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설에는 소화설비를 설치하여야 한다.

5) 화재를 일으킬 위험이 있는 유해화학물질 취급시설과 그 밖에 인화성 액체와의 사이에는 화재를 예방하기 위한 안전거리를 유지하거나 불연성 물체를 차열(遮熱)재료로 하여 방호하여야 한다.

6) 화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하며, 항상 철저하게 보수·유지하여야 한다.

7) 부식성 유해화학물질의 경우 동력을 사용하여 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.

가) 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것

나) 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것

다) 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것

라) 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것

마) 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것

바) 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것

사) 호스 및 그 접속용구는 매일 사용하기 전에 점검하고 손상·부식 등의 결함에 의하여 압송하는 부식성 액체가 날아 흩어지거나 새어나갈 위험이 있으면 교환할 것

8) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하며, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.

9) 유해화학물질을 제조·사용하는 경우에 해당 작업장소와 격리된 장소에 탈의실·목욕실 및 작업복 경의실을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다.

10) 배출시설 및 방류벽, 방지턱, 집수설비등 피해저감시설은 해당 유해화학물질을 견딜 수 있는 재질로 하여야 한다.

마. 그 밖의 기준

1) 유해화학물질 제조ㆍ사용시설 및 설비를 설치하는 자는 화학물질안전원장의 검토를 받은 장외영향평가서를 해당 사업장에 보관하여야 한다.

2) 유해화학물질 제조ㆍ사용시설 및 설비를 설치하는 자는 화학사고 장외영향평가서 내용 중 제19조제1항제2호라목에 따른 안전성 확보방안을 준수하여야 한다.

3) 환경부장관은 유해화학물질의 제조․사용 시설 및 설비에 대한 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되면 해당 취급시설에 대한 상세한 안전관리 지침서를 제작·보급할 수 있다.

2. 실내 저장·보관 시설 및 설비 기준

가. 건축물

1) 실내 저장·보관시설은 유해화학물질의 저장을 전용으로 하는 독립된 건축물로 하여야 한다.

2) 실내 저장·보관시설은 지면에서 처마까지 높이(이하 "처마높이"라 한다)를 6m 미만인 단층 건물로 하고 그 바닥은 지반면보다 높게 하여야 한다. 다만, 벽·기둥·보 및 바닥을 내화구조이고 출입구에 갑종방화문, 피뢰침을 설치한 경우에는 20m 이하로 할 수 있다.

3) 실내 저장·보관시설은 연소의 우려가 있는 경우에는 벽·기둥 및 바닥은 내화구조로 하고 보와 서까래는 불연재료로 하여야 한다.

4) 실내 저장·보관시설의 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 하고 천장을 만들지 아니하여야 한다. 다만, 폭발 위험이 없는 유해화학물질을 취급하는 경우에는 지붕을 내화구조로 할 수 있고 난연재료 또는 불연재료로 된 천장을 설치할 수 있다.

5) 출입구와 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제17조에 따라 설치하여야 하는 비상구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하고 연소의 우려가 있는 외벽에 설치하는 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 갑종방화문을 설치하여야 한다.

6) 실내 저장·보관시설의 창 또는 출입구에 유리를 이용하는 경우에는 망입유리로 하여야 한다.

7) 실내 저장·보관시설의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 하며, 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집수설비를 설치하여야 한다.

8) 실내 저장·보관시설의 출입구의 턱 높이는 당해 실내저장·보관설비(실내 저장·보관설비가 2개 이상인 경우에는 최대용량의 시설을 기준으로 한다)의 용량을 수용할 수 있는 높이 이상으로 하거나 실내 저장·보관시설로부터 유출된 물질이 시설 외의 부분으로 유출하지 아니하는 구조로 되어 있어야 한다.

9) 실내 저장·보관시설의 구조는 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방지하기 위하여 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하고, 지진 발생에 대비한 내진성능 확보 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.

10) 실내 저장·보관 설비와 벽과의 사이 및 설비 상호간에는 0.5m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

11) 실내 저장·보관시설에 선반 등의 수납장을 설치하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 수납장은 불연재료로 만들어 견고한 기초 위에 고정할 것

나) 수납장은 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것으로 할 것

다) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것

12) 인화성이 있는 유해화학물질을 취급하는 경우에는 다음에 해당하는 부분을 내화구조로 하여야 한다. 다만, 건축물 등의 주변에 화재에 대비하여 물 분무시설 또는 폼 헤드(foam head)설비 등의 자동소화설비를 설치하여 화재시에 2시간 이상 그 안전성을 유지할 수 있도록 한 경우에는 내화구조로 하지 아니할 수 있다.

가) 건축물의 기둥 및 보: 지상 1층(지상 1층의 높이가 6미터를 초과하는 경우에는 6미터)까지

나) 유해화학물질 저장·취급용기의 지지대(높이가 30센티미터 이하인 것은 제외한다): 지상으로부터 지지대의 끝부분까지

다) 배관·전선관 등의 지지대: 지상으로부터 1단(1단의 높이가 6미터를 초과하는 경우에는 6미터)까지

13) 내화재료는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준으로 정하는 기준에 적합하거나 그 이상의 성능을 가지는 것이어야 한다.

14) 다층건물의 실내 저장ㆍ보관시설은 각층 바닥을 지면보다 높게 하고, 바닥면으로부터 상층의 바닥(상층이 없는 경우에는 처마)까지의 높이는 6m 미만으로 하여야 한다.

15) 다층건물의 실내 저장ㆍ보관시설은 벽·기둥·바닥 및 보를 내화구조로 하고, 계단을 불연 재료로 하여야 하며 연소 우려가 있는 외벽은 출입구 외의 개구부를 갖지 아니하는 벽으로 하여야 한다.

16) 다층건물의 실내 저장ㆍ보관시설은 2층 이상의 바닥에는 개구부를 두지 아니하여야 한다. 다만, 내화구조의 벽과 갑종방화문 또는 을종방화문으로 구획된 계단실에 있어서는 그러하지 아니하다.

나. 배관·밸브

1) 제조ㆍ사용시설 및 설비의 배관·밸브기준과 같다.

다. 사고예방

1) 저장·보관 설비는 그 설비 안의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 상용압력 이하로 되돌릴 수 있도록 안전장치 설치 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 저장·보관시설에는 물질이 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 대응할 수 있도록  필요한 조치를 하여야 한다.

3) 저장·보관설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.

4) 가연성 유해화학물질(자기 발화하는 물질은 제외한다)의 저장·보관시설에 설치된 전기설비는 그 설치장소 및 그 물질의 종류에 따라 적절한 방폭 성능을 갖추어야 한다.

5) 저장·보관시설에는 누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

6) 저장·보관 설비는 부식 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.

7) 가연성 유해화학물질 저장·보관 설비에는 해당 설비에서 발생한 정전기가 점화원이 되지 않도록 접지하여야 한다.

8) 저장·보관시설에는 물질을 흡수ㆍ중화하는 설비와 연동되는 경보장치를 설치하고, 물질이 누출된 경우 해당 물질이 흡수ㆍ중화설비로 이송될 수 있도록 하여야 한다.

9) 저장·보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

10) 보관시설은 다음의 기준에 적합하게 관리되어야 한다.

가) 저장용기와 잔량용기는 각각 구분하여 용기 보관 장소에 놓을 것

나) 보관시설에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 말 것

다) 보관시설의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 말 것

라) 저장용기는 직사광선을 받지 않도록 조치할 것

마) 저장용기에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 않을 것

바) 가연성 유해화학물질의 용기 보관시설에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않을 것

11) 저장ㆍ보관 설비의 기밀시험이나 시운전을 할 때에는 미리 그 설비 중에 있는 가연성물질을 방출한 후 실시하여야 하여야 한다.

12) 가연성 유해화학물질을 취급하는 실내 저장·보관시설 부근에는 작업에 필요한 양 이상으로 연소하기 쉬운 물질을 두어서는 아니된다.

13) 실내 저장·보관 시설의 긴급차단장치에 부착된 밸브 외에 설치한 밸브 중에서 저장․보관 설비로부터 가장 가까운 부근에 설치된 밸브는 물질을 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠가 두어야 한다.

14) 저장·보관 설비는 외면에 그 강도를 약하게 하는 균열 또는 주름등이 없고 유해화학물질이 누출되지 않는 것이어야 한다.

15) 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사하여야 한다.

16) 저장․보관 시설 및 설비를 수리·청소 및 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

17) 유해화학물질 실내 저장·보관시설에는 채광·조명 및 환기의 설비를 갖추어야 하고, 화학물질안전원장이 고시한 유해화학물질 실내저장·보관시설에 있어서는 내부에 체류한 물질의 증기를 지붕 위로 배출하는 설비를 갖추어야 한다.

18) 유해화학물질 실내저장·보관시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술 기준을 따라야 한다.

19) 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침을 설치하여야 한다. 다만, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.

20) 온도 상승으로 분해·발화할 우려가 있는 유해화학물질을 저장·보관하는 시설은 발화 온도에 도달하지 않도록 시설 구조를 갖추거나 다음의 기준을 갖춘 통풍장치 또는 냉방장치 등의 설비를 설치하여야 한다.

가) 상용전력원이 고장인 경우 자동으로 비상전원으로 전환되어 가동되도록 할 것

나) 비상전원의 용량은 통풍장치 또는 냉방장치 등의 설비를 유효하게 작동할 수 있는 정도일 것

21) 저장·보관시설은 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 계측설비·비상전력설비 및 통신설비 등 필요한 설비를 갖추어야 한다.

22) 저장ㆍ보관시설은 인화성 물질의 증기나 가스로 인한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 장치를 갖추어야 한다. 다만, 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 제311조에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

23) 다량의 인화성 물질을 취급하는 저장ㆍ보관시설은 화재예방을 위하여 적절한 배치 구조로 하여야 한다.

24) 자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

25) 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방지하기 위하여 다음의 조치를 하여야 한다.

가) 사업장 내 유해화학물질의 저장 및 취급량을 최소화할 것

나) 유해화학물질을 취급 저장하는 설비의 연결 부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 연결부분에 이상이 있는지를 정기적으로 점검할 것

다) 유해화학물질을 폐기·처리하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수· 흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 유해화학물질이 외부로 방출되지 않도록 할 것

라) 유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 할 것

마) 유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치할 것

바) 유해화학물질을 취급하는 설비의 이상이 발생한 경우에 작업자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 작업자와 가까운 장소에 설치하여야 하며 경보장치를 설치하는 것이 곤란한 경우에는 감시인 또는 CCTV를 둘 것

사) 유해화학물질이 외부로 누출된 경우에는 감지·경보할 수 있는 설비를 갖출 것

아) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 할 것

자) 이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지할 것

26) 실내 저장ㆍ보관설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.

27) 실내 저장·보관설비의 사용개시 전 및 사용 종료 후에는 반드시 이상 유무를 점검하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

28) 액체 상태에서 호스 또는 배관 등을 사용하여 유해화학물질을 취급시설, 저장설비, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 그 호스 또는 배관 등의 결합부를 확실히 연결하고 누출이 없는지를 확인한 후에 작업을 하여야 한다.

29) 실내 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 틈이 없도록 제작하여야 한다.

30) 액체 유해화학물질의 실내 저장ㆍ보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시할 수 있도록 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식이나 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치하여야 한다.

31) 액체 유해화학물질의 실내 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것

나) 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것

다) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것

라) 정전기에 의한 재해 발생 우려가 있는 주입구 부근에는 정전기를 유효하게 제거하기 위한 접지전극을 설치할 것

마) 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것

바) 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 방지턱을 설치하거나 집수설비 등의 장치를 설치할 것

사) 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.

32) 실내 저장ㆍ보관설비의 펌프설비는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것

나) 펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물 그 밖의 공작물(이하 "펌프실"이라 한다)의 벽·기둥·바닥 및 보는 불연재료로 할 것

다) 펌프실의 지붕을 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 할 것

라) 펌프실의 창 및 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

마) 펌프실의 창 및 출입구에 유리를 이용하는 경우에는 망입유리로 할 것

바) 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2m 이상의 턱을 만들고 바닥은 콘크리트 등 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집수설비를 설치할 것

사) 펌프실에는 물질을 취급하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것

아) 물질의 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것

자) 펌프실 외의 장소에 설치하는 펌프설비에는 그 직하의 지반면의 주위에 높이 0.15m 이상의 턱을 만들고 당해 지반면은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집수설비를 할 것.

33) 실내 저장ㆍ보관설비의 배수관은 시설의 옆판에 설치하여야 한다. 다만, 저장설비와 배수관과의 결합부분이 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 방법으로 배수관을 설치하는 경우에는 시설의 밑판에 설치할 수 있다.

34) 유해화학물질의 용기를 이동하면서 사용할 때에는 이동설비에 고정 후 사용해야 하며 사용 종료 후에는 용기보관실에 저장해 두어야 한다.

36) 유해화학물질의 용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용한 후에는 밀폐하여야 한다.

37) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손·부식·균열 등이 없는 것으로 하여야 한다.

38) 실내 저장설비에 있어서는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음의 기준과 제1호다목12)에 따른 안전장치 기준을 따라야 한다.

가) 밸브 없는 통기관

(1) 통기관의 선단은 건축물의 창·출입구 등의 개구부로부터 1m 이상 떨어진 실외의 장소에 지면으로부터 4m 이상의 높이로 설치하고, 화학물질안전원장이 고시한 물질의 저장설비에 설치하는 통기관에 있어서는 부지경계선으로부터 1.5m 이상 이격할 것

(2) 통기관은 가스 등이 체류할 우려가 있는 굴곡이 없도록 할 것

(3) 직경은 30㎜ 이상일 것

(4) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조로 할 것

(5) 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지 장치를 할 것

(6) 가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우에 있어서는 당해 통기관의 밸브는 저장설비에 물질을 주입하는 경우를 제외하고는 항상 개방되어 있는 구조로 하고, 폐쇄하였을 경우에는 10㎪ 이하의 압력에서 개방되는 구조로 할 것.

나) 대기밸브 부착 통기관

(1) 가)(1)․(2)․(5)의 기준에 적합할 것

(2) 5㎪ 이하의 압력차이로 작동할 수 있을 것

39) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관해야 한다.

40) 유해화학물질과 식료품, 사료, 의약품, 음식과 같은 시설 안에 함께 보관하여서는 아니된다.

41) 저장·보관시설의 유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 해야 한다. 다만, 저장시설 등이 사용처와 직접 연결되어 기계장치에 의하여 수시 출고 또는 입고되거나 단위포장 또는 용기에서 소량씩 나누어 수시로 사용하는 경우에는 1일 단위로 재고량을 정리할 수 있다.

42) 저장·보관 시설의 출입문·창문 및 잠금장치의 부식·노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 책임 관리자가 관리하여야 한다.

43) 보관시설에 유해화학물질 외에 기계, 자재류를 같이 보관하고자 하는 경우에는 유해화학물질 보관높이보다 높은 고정식 칸막이(벽 등)를 설치하고 유해화학물질 보관구역 쪽으로 배수로를 설치하여야 한다.

44) 온도, 습도, 압력 등 유해화학물질의 위험요인으로 영향을 미칠 수 있는 유해화학물질은 해당 유해화학물질의 성질에 맞는 적정한 온도, 습도 또는 압력을 유지하도록 하여야 한다.

45) 환기설비는 제1호다목27)다)의 기준을 따라야 한다.

46) 배출 설비가 설치되어 유효하게 환기가 되는 건축물에는 환기설비를 하지 아니 할 수 있고, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 하지 아니할 수 있다.

47) 고체 유해화학물질 용기는 가능한 한 밀폐상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전밀폐 상태로 보관하여 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다

48) 유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다

49) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관·저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴었을 때는 지체 없이 배출하도록 하여야 한다

라. 피해저감

1) 저장·보관 시설 및 설비 주위에는 물질이 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

2) 저장·보관 설비와 사고피해 우려가 높은 다른 유해화학물질 취급시설간 사이에는 물질의 폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치하여야 한다. 다만, 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 저장·보관 시설은 그 시설로부터 물질이 누출될 경우 그 물질로 인한 중독이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 유해화학물질을 저장·취급하는 대기압 저장설비에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등(이하 "통기설비"라 한다)을 설치하여야 한다.

5) 통기설비는 정상운전 시에 대기압 저장설비 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사용하여야 하며, 철저하게 유지·보수를 하여야 한다.

6) 화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저하게 보수·유지하여야 한다.

7) 유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치하여야 한다.

8) 부식성 유해화학물질의 경우 동력을 사용하여 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.

가) 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것

나) 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것

다) 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것

라) 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것

마) 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것

바) 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것

사) 호스 및 그 접속용구는 매일 사용하기 전에 점검하고 손상·부식 등의 결함에 의하여 압송하는 부식성 액체가 날아 흩어지거나 새어나갈 위험이 있으면 교환할 것

9) 화학사고에 대비하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.

10) 배출시설 및 방류벽, 방지턱, 집수설비 등 피해저감시설은 유해화학물질의 특성에 맞게 선정해야 하고 해당 유해화학물질을 견딜 수 있는 재질이어야 한다.

11) 유해화학물질의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 다음의 기준에 따른 배출설비를 설치하여야 한다.

가) 배출설비는 국소방식으로 하여야 한다. 다만, 다음의 하나에 해당하는 경우에는 전역방식으로 할 수 있다.

(1) 유해화학물질 취급시설이 배관이음 등으로만 된 경우

(2) 건축물의 구조·작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우

나) 배출설비는 배풍기·배출닥트·후드 등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 하여야 한다.

다) 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 하여야 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1㎡당 18㎥ 이상으로 할 수 있다.

라) 배출설비의 급기구 및 배출구는 다음 각목의 기준에 의하여야 한다.

(1) 급기구는 높은 곳에 설치하고, 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것

(2) 배출구는 지상 2m 이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하고, 배출닥트가 관통하는 벽부분의 바로 가까이에 화재시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼를 설치할 것

마) 배풍기는 강제배기방식으로 하고, 옥내닥트의 내압이 대기압 이상이 되지 아니하는 위치에 설치하여야 한다.

마. 그 밖에 기준

1) 유해화학물질 실내 저장ㆍ보관시설 및 설비를 설치한 자는 화학물질안전원장의 검토를 받은 장외영향평가서를 해당 사업장에 보관하여야 한다.

2) 유해화학물질 실내 저장ㆍ보관시설 및 설비를 설치한 자는 화학사고 장외영향평가서 내용 중 제19조제1항제2호라목에 따른 안전성 확보방안을 준수하여야 한다.

3) 화학물질안전원장은 지역별 특수한 상황을 고려하여 저장ㆍ보관시설 및 설비에 대해 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다.

4) 환경부장관은 유해화학물질의 저장․보관 시설에 대한 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되면 해당 취급시설에 대한 상세한 안전관리 지침서를 제작․보급할 수 있다.

3. 실외 저장·보관 시설 및 설비 기준

가. 건축물

1) 실외 저장·보관시설 중 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급하는 것의 위치․구조 및 설비의 기준은 다음과 같다.

가) 실외 저장·보관시설은 안전거리를 둘 것

가) 실외 저장·보관시설은 습기가 없고 배수가 잘 되는 장소에 설치할 것

가) 유해화학물질을 저장 또는 취급하는 장소의 주위에는 경계표시를 하여 명확하게 구분할 것

2) 실외 저장·보관시설에 선반 등의 수납장을 설치하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 선반은 불연재료로 만들고 견고한 지반면에 고정할 것

나) 선반은 하중․풍하중․지진의 영향 등에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것으로 할 것

다) 선반의 높이는 6m를 초과하지 아니할 것

라) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것

3) 눈․비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 실외 저장·보관시설에 캐노피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기 및 소화활동에 지장을 주지 아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 기둥은 내화구조로 하고 캐노피 또는 지붕은 불연재료로 하며, 벽은 설치하지 아니하여야 한다.

4) 지진동에 의한 관성력 또는 풍하중에 대한 응력이 실외 저장ㆍ보관설비의 옆판 또는 지주의 특정한 점에 집중하지 아니하도록 당해 저장ㆍ보관설비를 견고한 기초 및 지반 위에 고정하여야 한다.

5) 실외 저장·보관시설의 구조는 그 시설을 보호하고 그 시설로부터의 유해화학물질 누출을 방지하기 위하여 그 저장설비에 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 그 저장설비의 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.

나. 배관·밸브

1) 제조ㆍ사용시설 및 설비의 배관·밸브기준과 같다.

다. 사고예방

1) 저장·보관 설비는 그 설비 안의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 상용압력 이하로 되돌릴 수 있도록 안전장치 설치 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 저장·보관시설에는 물질이 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 대응할 수 있도록  필요한 조치를 하여야 한다.

3) 저장·보관설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.

4) 가연성 유해화학물질(자기 발화하는 물질은 제외한다)의 저장·보관시설에 설치된 전기설비는 그 설치장소 및 그 물질의 종류에 따라 적절한 방폭 성능을 갖추어야 한다.

5) 저장·보관시설에는 누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

6) 저장·보관 설비는 부식 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.

7) 가연성 유해화학물질 저장·보관 설비에는 해당 설비에서 발생한 정전기가 점화원이 되지 않도록 접지하여야 한다.

8) 저장·보관시설에는 물질을 흡수ㆍ중화하는 설비와 연동되는 경보장치를 설치하고, 물질이 누출된 경우 해당 물질이 흡수ㆍ중화설비로 이송될 수 있도록 하여야 한다.

9) 저장·보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

10) 저장·보관설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소화 할 수 있는 조치를하여야 한다.

11) 저장ㆍ보관 설비의 기밀시험이나 시운전을 할 때에는 미리 그 설비 중에 있는 가연성물질을 방출한 후 실시하여야 하여야 한다.

12) 가연성 유해화학물질을 취급하는 실외 저장·보관시설 부근에는 작업에 필요한 양 이상으로 연소하기 쉬운 물질을 두어서는 아니된다.

13) 실외 저장·보관 시설의 긴급차단장치에 부착된 밸브 외에 설치한 밸브 중에서 저장․보관 설비로부터 가장 가까운 부근에 설치된 밸브는 물질을 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠가 두어야 한다.

14) 실외 저장·보관설비의 사용개시 전 및 사용 종료 후에는 반드시 이상 유무를 점검하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

15) 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사하여야 한다.

16) 저장․보관 시설 및 설비를 수리·청소 및 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

17) 저장·보관시설은 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 계측설비·비상전력설비 및 통신설비 등 필요한 설비를 갖추어야 한다.

18) 액체 상태에서 호스 또는 배관 등을 사용하여 유해화학물질을 취급시설, 저장설비, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 그 호스 또는 배관 등의 결합부를 확실히 연결하고 누출이 없는지를 확인한 후에 작업을 하여야 한다.

19) 인화성 액체의 증기, 인화성 가스 또는 인화성 고체가 존재하여 폭발이나 화재가 발생할 우려가 있는 유해화학물질 취급시설에서 해당 증기·가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위하여 통풍·환기 및 분진 제거 등의 조치를 하여야 한다.

20) 저장ㆍ보관시설은 인화성 물질의 증기나 가스로 인한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 장치를 갖추어야 한다. 다만, 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 제311조에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

21) 다량의 인화성 물질을 취급하는 저장ㆍ보관시설은 화재예방을 위하여 적절한 배치 구조로 하여야 한다.

22) 자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

23) 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방지하기 위하여 다음의 조치를 하여야 한다.

가) 사업장 내 유해화학물질의 저장 및 취급량을 최소화할 것

나) 유해화학물질을 취급 저장하는 설비의 연결 부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 연결부분에 이상이 있는지를 정기적으로 점검할 것

다) 유해화학물질을 폐기·처리하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수· 흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 유해화학물질이 외부로 방출되지 않도록 할 것

라) 유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 할 것

마) 유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치할 것

바) 유해화학물질을 취급하는 설비의 이상이 발생한 경우에 작업자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 작업자와 가까운 장소에 설치하여야 하며 경보장치를 설치하는 것이 곤란한 경우에는 감시인 또는 CCTV를 둘 것

사) 유해화학물질이 외부로 누출된 경우에는 감지·경보할 수 있는 설비를 갖출 것

아) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 할 것

자) 이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지할 것

24) 실외 저장ㆍ보관 설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 틈이 없도록 제작하여야 한다.

25) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관해야 한다.

26) 실외 저장ㆍ보관 설비는 물질의 폭발 등에 의하여 설비 내의 압력이 비정상적으로 상승하는 경우에 내부의 물질 또는 증기를 상부로 방출할 수 있는 구조로 하여야 한다.

27) 실외 저장ㆍ보관 설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.

28) 실외 저장ㆍ보관 설비의 밑판이 지반면에 접하게 설치하는 경우에는 다음 중 하나의 기준에 따라 밑판 외면의 부식을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.

가) 저장설비의 밑판 아래에 밑판의 부식을 유효하게 방지할 수 있도록 아스팔트샌드 등의 방식재료를 댈 것

나) 저장설비의 밑판에 전기방식의 조치를 강구할 것

다) 가)․나)의 기준과 동등 이상으로 밑판의 부식을 방지할 수 있는 조치를 강구할 것

29) 액체 유해화학물질의 실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시할 수 있도록 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식이나 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치하여야 한다.

30) 액체 유해화학물질의 실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것

나) 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것

다) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것

라) 정전기에 의한 재해 발생 우려가 있는 주입구 부근에는 정전기를 유효하게 제거하기 위한 접지전극을 설치할 것

마) 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것

바) 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 방지턱을 설치하거나 집수설비 등의 장치를 설치할 것

사) 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.

31) 실외 저장ㆍ보관설비의 펌프설비는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것

나) 펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물 그 밖의 공작물(이하 "펌프실"이라 한다)의 벽·기둥·바닥 및 보는 불연재료로 할 것

다) 펌프실의 지붕을 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 할 것

라) 펌프실의 창 및 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

마) 펌프실의 창 및 출입구에 유리를 이용하는 경우에는 망입유리로 할 것

바) 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2m 이상의 턱을 만들고 바닥은 콘크리트 등 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집수설비를 설치할 것

사) 펌프실에는 물질을 취급하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것

아) 물질의 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것

자) 펌프실 외의 장소에 설치하는 펌프설비에는 그 직하의 지반면의 주위에 높이 0.15m 이상의 턱을 만들고 당해 지반면은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집수설비를 할 것

32) 실외 저장ㆍ보관설비의 배수관은 시설의 옆판에 설치하여야 한다. 다만, 저장설비와 배수관과의 결합부분이 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 방법으로 배수관을 설치하는 경우에는 시설의 밑판에 설치할 수 있다.

33) 부상지붕이 있는 실외저장ㆍ보관설비의 옆판 또는 부상지붕에 설치하는 설비는 지진 등에 의하여 부상지붕 또는 옆판에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다.

34) 유해화학물질 실외 저장ㆍ보관 시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술 기준을 따라야 한다.

35) 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침을 설치하여야 한다. 다만, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.

36) 금수성물질(고체물질에 한한다)의 실외 저장ㆍ보관설비에는 방수성의 불연재료로 만든 피복설비를 설치하여야 한다.

37) 저장·보관 설비는 외면에 그 강도를 약하게 하는 균열 또는 주름등이 없고 유해화학물질이 누출되지 않는 것이어야 한다.

38) 유해화학물질 실외 저장·보관시설에는 조명 설비를 갖추어야 한다.

39) 유해화학물질의 용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용한 후에는 밀폐하여야 한다.

40) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손·부식·균열 등이 없는 것으로 하여야 한다.

41) 실외저장설비에 있어서는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음의 기준과 제1호다목12)에 따른 안전장치 기준을 따라야 한다.

가) 밸브 없는 통기관

(1) 직경은 30㎜ 이상일 것

(2) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조로 할 것

(3) 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 할 것

(4) 가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우에 있어서는 당해 통기관의 밸브는 저장설비에 물질을 주입하는 경우를 제외하고는 항상 개방되어 있는 구조로 하고, 폐쇄하였을 경우에는 10㎪ 이하의 압력에서 개방되는 구조로 할 것.

나) 대기밸브부착 통기관

(1) 5㎪ 이하의 압력차이로 작동할 수 있을 것

(2) 가)(3)의 기준에 적합할 것

42) 유해화학물질과 식료품, 사료, 의약품, 음식과 같은 시설 안에 함께 보관하여서는 아니된다.

43) 저장·보관시설의 유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 하여야 한다. 다만, 저장시설 등이 사용시설과 직접 연결되어 기계장치에 의하여 수시 출고 또는 입고되거나 단위포장 또는 용기에서 소량씩 나누어 수시로 사용하는 경우에는 1일 단위로 재고량을 정리할 수 있다.

44) 저장·보관시설의 출입문·창문 및 잠금장치의 부식·노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 저장·보관시설 책임관리자가 관리하여야 한다.

45) 실외 저장·보관설비 또는 배관에는 그 저장설비 또는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

46) 취급자는 고체 유해화학물질의 용기를 밀폐상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전밀폐 상태로 보관하여 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다.

47) 취급자는 유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다.

48) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관·저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴었을 때는 지체 없이 배출하도록 하여야 한다.

라. 피해저감

1) 실외 저장·보관설비주위에는 물질이 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

2) 실외 저장·보관설비와 사업소 안의 보호시설과의 사이에는 물질의 폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치하여야 한다. 다만 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능한 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 실외 저장·보관 시설은 그 시설로부터 물질이 누출될 경우 그 물질로 인한 중독이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 유해화학물질을 액체 상태로 저장하는 실외저장·보관설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽를 설치하여야 한다.

5) 실외 저장·보관시설의 주위는 다음의 기준에 따라 방류벽을 설치하여야 한다.

가) 하나의 취급설비 주위에 설치하는 방류벽의 용량은 당해 설비용량의 110% 이상으로 하고, 둘 이상의 취급설비 주위에 하나의 방류벽을 설치하는 경우에는 그 방류벽의 용량은 당해 설비 중 용량이 최대인 것의 100%에 나머지 설비용량 합계의 10%를 가산한 양 이상이어야 한다. 이 경우 방류벽의 용량은 당해 방류벽의 내용적에서 용량이 최대인 설비 외의 설비의 방류벽 높이 이하 부분의 용적, 당해 방류벽 내에 있는 모든 설비의 지반면 이상 부분의 기초의 체적, 간막이 둑의 체적 및 당해 방류벽 내에 있는 배관 등의 체적을 뺀 것으로 한다.

나) 방류벽의 높이는 0.5m 이상 3m 이하로 할 것

다) 방류벽 내의 면적은 8만㎡ 이하로 할 것

라) 방류벽 내의 설치하는 실외저장·보관설비의 수는 10 이하로 할 것. 다만, 화학물질안전원장이 정한 물질을 저장 또는 취급하는 실외 저장·보관설비의 경우에는 그러하지 아니하다.

마) 방류벽 외면의 2분의 1 이상은 자동차 등이 통행할 수 있는 3m 이상의 노면폭을 확보한 구내도로(실외저장·보관설비가 있는 부지내의 도로를 말한다. 이하 같다)에 직접 접하도록 할 것. 다만, 방류벽 내에 설치하는 실외 저장·보관설비의 용량합계가 20만ℓ 이하인 경우에는 소화활동에 지장이 없다고 인정되는 3m 이상의 노면폭을 확보한 도로 또는 공지에 접하는 것으로 할 수 있다.

바) 방류벽은 실외 저장·보관설비의 지름에 따라 그 저장설비의 옆판으로부터 다음에 정하는 거리를 유지할 것

(1) 지름이 15m 미만인 경우에는 시설 높이의 3분의 1 이상

(2) 지름이 15m 이상인 경우에는 시설 높이의 2분의 1 이상

사) 방류벽은 철근콘크리트 또는 흙으로 만들고, 물질이 방류벽의 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것

아) 용량이 1,000만ℓ 이상인 실외저장·보관설비의 주위에 설치하는 방류벽은 다음의 당해 시설마다 간막이 둑을 설치할 것

(1) 간막이 둑의 높이는 0.3m(방류벽내에 설치되는 실외저장·보관설비의 용량의 합계가 2억ℓ를 넘는 방류벽에 있어서는 1m)이상으로 하고, 방류벽의 높이보다  0.2m 이상 낮게 할 것

(2) 간막이 둑은 흙 또는 철근콘크리트로 할 것

(3) 간막이 둑의 용량은 간막이 둑 안에 설치된 저장설비 용량의 10% 이상일 것

자) 방류벽 내에는 당해 방류벽 내에 설치하는 실외 저장·보관설비를 위한 배관, 조명설비 및 계기시스템과 이들에 부속하는 설비 그 밖의 안전 확보에 지장이 없는 부속설비 외에는 다른 시설을 설치하지 아니할 것

차) 방류벽 또는 간막이 둑에는 당해 방류벽을 관통하는 배관을 설치하지 아니할 것. 다만, 방류벽 또는 간막이 둑에 손상을 주지 아니하도록 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

카) 방류벽에는 그 내부에 고인 물을 외부로 배출하기 위한 배수구를 설치하고 이를 개폐하는 밸브 등을 방류벽의 외부에 설치할 것

타) 용량이 100만ℓ 이상인 물질을 저장하는 실외 저장·보관설비에 있어서는 밸브 등에 그 개폐상황을 쉽게 확인할 수 있는 장치를 설치할 것

파) 높이가 1m를 넘는 방류벽 및 간막이 둑의 안팎에는 방류벽 내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 약 50m마다 설치할 것

6) 유해화학물질을 저장·취급하는 대기압 저장설비에는 통기설비를 설치하여야 한다.

7) 통기설비는 정상운전 시에 대기압 저장설비 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사용하여야 하며, 철저하게 유지·보수를 하여야 한다.

8) 인화성 유해화학물질을 저장 취급하는 설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치하여야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 섭씨 38도 이상 60도 이하인 인화성 유해화학물질을 저장·취급할 때에 화염방지 기능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

9) 화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고 항상 철저하게 보수·유지하여야 한다.

10) 동력을 사용하여 부식성 유해화학물질을 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.

가) 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것

나) 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것

다) 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것

라) 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압 방지장치를 설치할 것

마) 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것

바) 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것

사) 호스 및 그 접속용구는 매일 사용하기 전에 점검하고 손상·부식 등의 결함에 의하여 압송하는 부식성 액체가 날아 흩어지거나 새어나갈 위험이 있으면 교환할 것

11) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다

12) 주변에 작업이 이루어질 가능성이 있는 곳은 작업자가 쉽게 사용할 수 있도록 비상샤워시설과 세안설비를 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 사고요인 평가를 통해 별도의 안전대책이 수립·이행된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

마. 그밖의 기준

1) 유해화학물질 실외 저장ㆍ보관시설 및 설비를 설치하는 자는 화학물질안전원장의 검토를 받은 장외영향평가서를 해당 사업장에 보관하여야 한다.

2) 유해화학물질 실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비를 설치하는 자는 화학사고 장외영향평가서 내용 중 제19조제1항제2호라목에 따른 안전성 확보방안을 준수하여야 한다.

3) 화학물질안전원장은 지역별 특수한 상황을 고려하여 실외 저장ㆍ보관시설 및 설비에 대해 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다.

4) 환경부장관은 유해화학물질의 실외 저장․보관 시설에 대한 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되면 해당 취급시설의 상세한 안전관리 지침서를 제작․보급할 수 있다.

4. 지하 저장·보관 시설 및 설비 기준

가. 건축물

1) 지하 저장·보관시설은 지하의 가장 가까운 벽․피트․가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장설비와 지하 저장·보관시설의 안쪽과의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지하여야 한다.

2) 지하 저장·보관시설은 벽ㆍ바닥 및 뚜껑을 다음의 기준에 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하여야 한다.

가) 벽ㆍ바닥 및 뚜껑의 두께는 0.3m 이상일 것

나) 벽ㆍ바닥 및 뚜껑의 내부에는 직경 9㎜부터 13㎜까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치할 것

다) 벽ㆍ바닥 및 뚜껑의 재료에 수밀콘크리트를 혼입하거나 벽ㆍ바닥 및 뚜껑의 중간에 아스팔트층을 만드는 방법으로 적정한 방수조치를 할 것

나. 배관밸브

1) 지하 저장설비의 주된 밸브(액체의 유해화학물질을 이송하기 위한 배관에 설치된 밸브중 저장설비의 바로 옆에 있는 것을 말한다) 및 주입구의 밸브 또는 뚜껑은 물질을 넣거나 빼낼 때 외에는 폐쇄하여야 한다.

2) 지하 저장설비의 배관은 당해 설비의 윗부분에 설치하여야 한다. 다만, 저장설비에 유효한 제어밸브를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 사고예방

1) 지하 저장설비에는 다음의 방법으로 과충전을 방지하는 장치를 설치하여야 한다.

가) 지하 저장설비의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단하는 방법

나) 지하 저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음을 울리는 방법

2) 지하 저장·보관시설에는 다음의 기준에 의하여 맨홀을 설치하여야 한다.

가) 맨홀은 지면까지 올라오지 아니하도록 하고, 가급적 낮게 할 것

나) 보호틀을 다음 각목에 정하는 기준에 따라 설치할 것

(1) 보호틀을 설비에 완전히 용접하는 등 보호틀과 설비를 기밀하게 접합할 것

(2) 보호틀의 뚜껑에 걸리는 하중이 직접 보호틀에 미치지 아니하도록 설치하고, 빗물 등이 침투하지 아니하도록 할 것

다) 배관이 보호틀을 관통하는 경우에는 당해 부분을 용접하는 등 침수를 방지하는 조치를 할 것

3) 지하 저장설비의 주위에는 당해 설비로부터 유해화학물질 누출을 검사하기 위한 관을 다음의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하여야 한다.

가) 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.

나) 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것

다) 관은 설비전용실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿게 할 것

라) 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.

마) 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있도록 할 것

4) 지하 저장설비는 지면하에 설치된 지하 저장·보관시설에 설치하여야 한다. 다만, 다음의 기준에 적합한 때에는 그러하지 아니하다.

가) 당해 저장설비를 지하철․지하가 또는 지하터널로부터 수평거리 10m 이내의 장소 또는 지하건축물내의 장소에 설치하지 아니할 것

나) 당해 저장설비를 그 수평투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6m 이상 크고 두께가 0.3m 이상인 철근콘크리트조의 뚜껑으로 덮을 것

다) 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 저장설비에 걸리지 아니하는 구조일 것

라) 당해 저장설비를 견고한 기초 위에 고정할 것

마) 당해 저장설비를 지하의 가장 가까운 벽․피트․가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 매설할 것

5) 지하 저장설비의 윗부분은 지면으로부터 0.6m 이상 아래에 있어야 한다.

6) 지하 저장설비를 둘 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1m이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 그 사이에 지하저장·보관시설의 벽이나 두께가 20㎝ 이상의 콘크리트 구조물이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

7) 지하 저장설비는 용량에 따라 다음 표에서 정하는 기준에 적합하게 강철판 또는 동등 이상의 성능이 있는 금속재질로 완전용입용접 또는 양면겹침이음용접으로 틈이 없도록 하여야 한다.

탱크용량(단위 ℓ)	탱크의 최대직경(단위 ㎜)	강철판의 최소두께(단위 ㎜)
1,000 이하	1,067	3.20
1,000 초과 2,000 이하	1,219	3.20
2,000 초과 4,000 이하	1,625	3.20
4,000 초과 15,000 이하	2,450	4.24
15,000 초과 45,000 이하	3,200	6.10
45,000 초과 75,000 이하	3,657	7.67
75,000 초과 189,000 이하	3,657	9.27
189,000 초과	-	10.00

8) 지하 저장설비의 외면은 다음에서 정하는 바에 따라 보호하여야 한다. 다만, 지하저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 방청도장을 하지 않을 수 있다.

가) 지하 저장·보관설비에 설치하는 지하 저장설비의 외면은 다음의 하나에 해당하는 방법으로 보호할 것

(1) 저장설비의 외면에 방청도장을 할 것

(2) 저장설비의 외면에 방청제 및 아스팔트프라이머의 순으로 도장을 한 후 아스팔트 루핑 및 철망의 순으로 저장설비를 피복하고, 그 표면에 두께가 2㎝ 이상에 이를 때까지 방수제를 혼합한 모르타르를 도장할 것

(3) 저장설비의 외면에 방청도장을 실시하고, 그 표면에 아스팔트 및 아스팔트루핑에 의한 피복을 두께 1㎝에 이를 때 까지 교대로 실시할 것

(4) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재를 휘감은 후 에폭시수지 또는 타르에폭시수지에 의한 피복을 설비의 외면으로부터 두께 2㎜ 이상에 이를 때까지 실시할 것. 이 경우에 있어서 복장재는 수도용 강관아스팔트도복장방법(KS D 8306)으로 정하는 비닐론클로스 또는 헤시안클래스에 적합하여야 한다.

(5) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 유리섬유 등을 강화재로한 강화플라스틱에 의한 피복을 두께 3㎜ 이상에 이를 때까지 실시할 것

나) 지하 저장·보관시설 외의 장소에 설치하는 지하 저장설비의 외면은 가)(2) 내지 (4)의 하나에 해당하는 방법으로 보호할 것

9) 액체 유해화학물질의 지하 저장설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 이 경우 계량구를 설치하는 지하 저장설비에 있어서는 계량구의 직하에 있는 설비의 밑판에 그 손상을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

10) 액체 유해화학물질의 지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 화재예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것

나) 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것

다) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치할 것

라) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 지하 저장ㆍ보관설비의 주입구 부근에는 정전기를 유효하게 제거하기 위한 접지전극을 설치할 것

마) 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 하여야 한다.

바) 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 방지턱을 설치하거나 집수설비 등의 장치를 설치할 것

11) 지하 저장설비에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준을 따라야 한다.

12) 지하 저장설비의 펌프 또는 전동기를 지하 저장설비 안에 설치하는 펌프설(이하 “액중펌프설비”라 한다)에 있어서는 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다. 단, 지하저장설비밖에 설치하는 펌프설비는 제2호다목32)를 따라야 한다.

가) 액중펌프설비의 전동기의 구조는 다음에 정하는 기준에 의할 것

(1) 고정자는 유해화학물질에 침투되지 아니하는 수지가 충전된 금속제의 용기에 수납되어 있을 것

(2) 운전 중에 고정자가 냉각되는 구조로 할 것

(3) 전동기의 내부에 공기가 체류하지 아니하는 구조로 할 것

나) 전동기에 접속되는 전선은 유해화학물질 침투되지 아니하는 것으로 하고, 직접 유해화학물질에 접하지 아니하도록 보호할 것

다) 액중펌프설비는 체절운전에 의한 전동기의 온도상승을 방지하기 위한 조치가 강구될 것

라) 액중펌프설비는 다음의 경우에 있어서 전동기를 정지하는 조치가 강구될 것

(1) 전동기의 온도가 현저하게 상승한 경우

(2) 펌프의 흡입구가 노출된 경우

마) 액중펌프설비는 다음에 의하여 설치할 것

(1) 액중펌프설비는 지하저장설비와 플랜지접합으로 할 것

(2) 액중펌프설비중 지하 저장설비 내에 설치되는 부분은 보호관내에 설치할 것. 다만, 해당 부분이 충분한 강도가 잇는 외장에 의하여 보호되어 있는 경우에 있어서는 그러하지 아니하다.

(3) 액중펌프설비중 지하저장설비의 상부에 설치되는 부분은 물질의 누출을 점검할 수 있는 조치가 강구된 안전상 필요한 강도가 있는 피트내에 설치할 것

13) 지하 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음의 구분에 따른 기준에 적합하게 설치하고, 압력저장설비에 있어서는 제1호다목12)에 따른 안전장치 기준을 따라야 한다.

가) 밸브 없는 통기관

(1) 통기관은 지하저장설비의 윗부분에 연결할 것

(2) 통기관 중 지하의 부분은 그 상부의 지면에 걸리는 중량이 직접 해당 부분에 미치지 아니하도록 보호하고, 해당 통기관의 접합부분(용접, 그 밖의 물질 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 것은 제외한다)에 대하여는 해당 접합부분의 손상유무를 점검할 수 있는 조치를 할 것

(3) 직경은 30㎜ 이상일 것

(4) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조로 할 것

(5) 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 할 것

(6) 가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우에 있어서는 당해 통기관의 밸브는 저장설비에 물질을 주입하는 경우를 제외하고는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편, 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10㎪ 이하의 압력에서 개방되는 구조로 할 것

나) 대기밸브 부착 통기관

(1) 가)의 (1) 및 (2)의 기준에 적합할 것

(2) 5㎪ 이하의 압력차이로 작동할 수 있을 것

(3) 직경은 30㎜ 이상일 것

(4) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조로 할 것

14) 저장·보관시설의 유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 하여야 한다. 다만, 저장시설 등이 사용 시설과 직접 연결되어 기계장치에 의하여 수시 출고 또는 입고되거나 단위포장 또는 용기에서 소량씩 나누어 수시로 사용하는 경우에는 1일 단위로 재고량을 정리할 수 있다.

라. 피해저감

1) 지하 저장·보관시설에는 사고시 유출되는 유해화학물질을 자동으로 배출할 수 있는 시설을 설치하고 침출수에 섞인 물질이 직접 배수구로 흘러 들어가지 아니하도록 하여야 한다.

마. 그 밖의 기준

1) 유해화학물질 지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비를 설치하는 자는 화학물질안전원장의 검토를 받은 장외영향평가서를 해당 사업장에 보관하여야 한다.

2) 유해화학물질 지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비를 설치하는 자는 화학사고 장외영향평가서 내용 중 제19조제1항제2호라목에 따른 안전성 확보방안을 준수하여야 한다.

3) 화학물질안전원장은 지역별 특수한 상황을 고려하여 지하 저장ㆍ보관시설 및 설비에 대해 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다.

4) 환경부장관은 유해화학물질의 지하 저장․보관 시설에 대한 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되면 해당 취급시설에 대한 상세한 안전관리 지침서를 제작․보급할 수 있다.

5. 차량 운반 시설 및 설비 기준

가. 건축물

1) 실외에 있는 운반 저장설비(탱크로리, 컨테이너 등)의 차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)의 거리를 확보하여야 한다.

2) 실내에 있는 운반 저장설비의 차고지는 벽․바닥․보․서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.

3) 자체 보유한 모든 유해화학물질 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 주차장을 갖추어야 한다.

4) 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조가 있는 세차시설을 갖추어야 한다.

5) 유해화학물질을 운반하는 경우에는 다음의 기준에 맞는 차량을 갖추어야 한다.

가) 고체상태의 유해화학물질, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 : 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형·밴형 또는 특수용도형 화물자동차

나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우 : 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차

나. 배관밸브

1) 운반 설비의 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 해당 설비의 배출구에 밸브(이하 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

2) 운반 저장설비는 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이송하는 경우 운반차량 측 유출배관에서 긴급차단밸브(과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치하여야 한다. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형(Wheel type)이어야 한다.

3) 배출밸브를 설치하는 경우 그 배출밸브에 대하여 외부로부터의 충격으로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 액체물질의 운반 설비의 주입호스(운반설비로부터 물질을 저장 또는 취급하는 다른 설비로 물질을 공급하는 호스를 말한다)는 물질을 저장 또는 취급하는 설비의 주입구와 결합할 수 있는 금속구를 사용하고, 그 결합금속구는 놋쇠 그 밖에 마찰 등에 의하여 불꽃이 생기지 아니하는 재료로 하여야 한다. 이 경우 화학물질안전원장은 주입호스의 재질과 규격 및 결합금속구의 규격 등에 대한 기준을 제시하여야 한다.

5) 운반설비에 주입설비(주입호스의 선단에 개폐밸브를 설치한 것을 말한다)를 설치하는 경우에는 다음의 기준에 따라야 한다.

가) 물질이 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 할 것

나) 주입설비의 길이는 50m 이내로 하고, 그 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 할 것

다) 분당 토출량은 200ℓ 이하로 할 것

다. 사고예방

1) 저장·보관시설로부터 차량에 고정된 저장설비에 물질을 이입하거나 차량에 고정된 저장설비로부터 저장·보관시설에 물질을 이송할 때에는 물질의 누출을 방지하고 누출된 물질로 인한 재해의 확대를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

2) 운반차량은「화물자동차운수사업법」 제3조제1항 및 제55조에 따른 차고지에 주차하여야 하고, 원거리 운행 등으로 해당 차고지에 주차할 수 없는 경우에는 다음에 해당하는 장소에 주차할 수 있다. 다만, 유해화학물질을 적재한 상태로 주차할 경우에는 유해화학물질 유출을 방지할 수 있는 방류턱이나 집수시설이 갖추어진 장소에 주차하여야 한다.

가) 다른 유해화학물질 운반차량의 차고지 또는 유해화학물질 영업허가 사업장의 주차장

나) 「화물자동차운수사업법」에 따른 공영차고지, 화물자동차휴게소, 공동차고지

다) 「주차장법」에 따른 노외주차장의 화물자동차 주차공간

라) 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류터미널의 주차장

마) 「위험물안전관리법」에 따른 이동탱크 저장소와 상치장소

바) 그 밖에 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목에 따른 주거지역과 상업지역 이외의 지역으로서 유해화학물질 운반차량을 안전하게 주차할 수 있는 장소

3) 차량에 고정된 저장설비에 의하여 물질의 운반을 시작할 때 또는 운반을 종료하였을 때에는 물질 누출 등의 이상 유무를 점검하고 이상이 있을 때에는 보수를 하거나 그 밖에 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

4) 운반차량으로 운반할 때에는 그 물질의 명칭ㆍ성질 및 운반 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 적은 서류를 운전자가 휴대하여야 한다.

5) 운반차량에 고정된 저장설비에 물질을 충전하거나 그로부터 물질을 이입받을 때에는 차량정지목을 설치하는 등 그 차량이 고정되도록 하여야 한다.

6) 차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품이 장치되어 있어야 하고 그 부속품은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

가) 유해화학물질을 충전하는 차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브가 부착되어 있고 그 성능이 그 저장설비 또는 용기의 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동할 수 있는 것일 것

나) 긴급차단장치는 그 성능이 원격조작에 의하여 작동되고 차량에 고정된 저장설비 또는 이에 접속하는 배관 외면의 온도가 110℃일 때에 자동적으로 작동할 수 있는 것일 것

다) 차량에 고정된 저장설비에 부착되는 밸브·안전밸브·부속배관 및 긴급차단장치는 그 내압성능 및 기밀성능이 그 저장설비의 내압시험압력 및 기밀시험압력 이상의 압력으로 행하는 내압시험 및 기밀시험에 합격될 수 있는 것일 것

8) 피견인자동차에 고정된 운반설비에 물질을 저장할 때에는 당해 피견인자동차에 견인자동차를 결합한 상태로 두어야 한다. 다만, 다음의 기준에 따라 피견인자동차를 철도·궤도상의 차량에 싣거나 차량으로부터 내리는 경우에는 그러하지 아니하다.

가) 피견인자동차를 싣는 작업은 화재예방상 안전한 장소에서 실시하고, 화재가 발생하였을 경우에 그 피해의 확대를 방지할 수 있도록 필요한 조치를 강구할 것

나) 피견인자동차를 실을 때에는 운반설비에 변형 또는 손상을 주지 아니하도록 필요한 조치를 강구할 것

다) 피견인자동차를 차량에 싣는 것은 견인자동차를 분리한 즉시 실시하고, 피견인자동차를 차량으로부터 내렸을 때에는 즉시 당해 피견인자동차를 견인자동차에 결합할 것

9) 컨테이너식 운반 저장설비 외의 운반 저장설비에 있어서는 물질을 저장한 상태로 운반 저장설비를 옮겨 싣지 아니하여야 한다.

10) 운반 저장설비 및 그 안전장치와 그 밖의 부속배관은 균열, 결합불량, 극단적인 변형, 주입호스의 손상 등에 의한 물질의 누출이 일어나지 아니하도록 하고, 당해 저장설비의 배출밸브는 사용시 외에는 완전하게 폐쇄하여야 한다

11) 운반차량으로 용기를 적재하여 운반할 때에는 용기를 운반차량에 세워서 운반하여야 한다.

12) 운반차량은 차량의 최대적재량을 초과하여 적재하여서는 아니된다.

13) 밸브가 돌출한 용기는 고정식 프로텍터 또는 캡을 부착시켜 밸브의 손상을 방지하는 조치를 하고 운반하여야 한다.

14) 운반차량으로 용기를 적재하여 운반할 때에는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하기 위하여 용기를 단단하게 묶어야 한다.

15) 용기를 차에 싣거나 차에서 내릴 때에는 충격을  받지 않도록 하고, 충격을 최소한으로 방지하기 위하여 완충판 등을 차량 등에 갖추어야 한다.

16) 운반차량을 운행할 때에는 그 물질로 인한 위해를 방지하기 위하여 주의사항의 비치, 안전점검, 안전수칙 준수 등 안전 확보에 필요한 조치를 마련하여야 한다.

17) 용기를 적재하여 운반할 때에는 노면이 나쁜 도로에서는 가능한 운행하지 말아야 한다. 다만, 부득이하게 노면이 나쁜 도로를 운행할 때에는 운행개시 전에 용기의 적재상황을 재점검하여 이상이 없는지를 확인하고 운행하여야 한다.

19) 용기를 적재하여 운반하는 때에는 노면이 나쁜 도로를 운행한 후 일단 정지하여 적재상황ㆍ용기밸브ㆍ로프 등의 풀림 등이 없는지의 여부를 확인하여야 한다.

20) 물질을 적재하여 운반하는 차량은 차량의 고장, 교통사정, 운반책임자 또는 운전자의 휴식 등 부득이한 경우를 제외하고는 장시간 정차해서는 아니 되며, 운반책임자와 운전자가 동시에 차량에서 이탈하지 않아야 한다.

21) 물질을 운반할 때에는 운반책임자 또는 물질 운반차량의 운전자에게 그 물질의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시켜야 하며, 차량에는 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방재요령을 기재한 카드를 비치하여야 한다.

22) 물질을 운반하는 자는 그 물질을 수요자에게 인도할 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하여야 하고, 물질을 보관할 때에는 안전한 장소에 보관ㆍ관리하여야 한다.

23) 200㎞ 이상의 거리를 운행하는 경우에는 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행하여야 한다.

24) 유해화학물질 운전자는 유해화학물질 안전교육을 이수한 자, 유해화학물질 관리자이어야 한다.

25) 운반용기에 다음의 기준에 따라 물질을 수납하여 적재하여야 한다. 다만, 물질을 동일 사업장 내에서 운반하기 위하여 적재하는 경우에는 그러하지 아니하다

가) 물질이 온도변화 등에 의하여 누출되지 아니하도록 운반용기를 밀봉하여 수납할 것

나) 수납하는 물질과 위험한 반응을 일으키지 아니하는 등 당해 물질의 성질에 적합한 재질의 운반용기에 수납할 것

다) 고체물질은 운반용기 내용적의 90％ 이하의 수납율로 수납할 것

라) 액체물질은 운반용기 내용적의 98％ 이하의 수납율로 수납할 것

마) 하나의 외장용기에는 다른 종류의 물질을 수납하지 아니할 것

26) 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기에 대한 수납은 25)의 기준(고체물질은 제외)을 따르는 것 외에 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 다음에 따른 요건에 적합한 운반용기에 수납할 것

(1) 부식, 손상 등 이상이 없을 것

(2) 금속제의 운반용기, 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱내용기 부착의 운반용기에 있어서는 다음에 정하는 시험 및 점검에서 누출 등 이상이 없을 것

(가) 2년 6개월 이내에 실시한 기밀시험(액체의 물질 또는 10㎪ 이상의  압력을 가하여 수납 또는 배출하는 고체의 물질을 수납하는 운반용기에 한한다)

(나) 2년 6개월 이내에 실시한 운반용기의 외부의 점검·부속설비의 기능점검 및 5년 이내의 사이에 실시한 운반용기의 내부의 점검

나) 복수의 폐쇄장치가 연속하여 설치되어 있는 운반용기에 물질을 수납하는 경우에는 용기본체에 가까운 폐쇄장치를 먼저 폐쇄할 것

다) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 물질을 운반용기에 수납 또는 배출할 때에는 당해 재해의 발생을 방지하기 위한 조치를 강구할 것

라) 온도변화 등에 의하여 고체의 물질이 액상으로 되었을 때에는 당해 물질이 새지 아니하는 운반용기에 수납할 것

마) 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱내용기 부착의 운반용기에 액체물질을 수납하는 경우에는 당해 운반용기는 제조된 때로부터 5년 이내의 것일 것

27) 물질을 수납한 운반용기가 전도·낙하 또는 파손되지 아니하도록 적재하여야 한다.

28) 운반용기는 수납구를 위로 향하게 하여 적재하여야 한다.

29) 운반차량에 운반용기를 겹쳐 쌓는 경우에는 상부의 운반용기가 차량 밖으로 떨어지지 않도록 차량 적재함 양옆면, 후면에 지지대 설치 등의 조치를 하여야 한다.

31) 물질 또는 물질을 수납한 운반용기가 현저하게 마찰 또는 동요를 일으키지 아니하도록 운반하여야 한다.

32) 물질을 운반하는 자는 시장ㆍ군수 또는 구청장이 지정하는 도로ㆍ시간ㆍ속도에 따라 운반하여야 한다.

33) 운반 저장설비(탱크로리)의 구조는 다음의 기준에 따라야 한다.

가) 저장설비(맨홀 및 주입관의 뚜껑을 포함한다)는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도․내식성 및 내열성이 있다고 인정되는 재료 및 구조로 물질이 새지 아니하게 제작할 것

나) 압력저장설비(최대상용압력이 46.7㎪ 이상인 저장설비를 말한다) 외의 저장설비는 70㎪의 압력으로, 압력저장설비는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 각각 10분간의 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니할 것. 이 경우 수압시험은 용접부에 대한 비파괴시험과 기밀시험으로 대신할 수 있다.

34) 운반저장설비는 그 내부에 4,000ℓ 이하마다 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도․내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 칸막이를 설치하여야 한다. 다만, 고체물질을 저장하거나 고체물질을 가열하여 액체 상태로 저장하는 경우에는 그러하지 아니하다.

35) 34)에 따른 칸막이로 구획된 각 부분마다 맨홀과 다음의 기준에 따른 안전장치 및 방파판을 설치하여야 한다. 다만, 칸막이로 구획된 부분의 용량이 2,000ℓ 미만인 부분에는 방파판을 설치하지 아니할 수 있다.

가) 안전장치는 상용압력이 20㎪ 이하인 저장설비에 있어서는 20㎪ 이상 24㎪ 이하의 압력에서, 상용압력이 20㎪를 초과하는 저장설비에 있어서는 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하는 것으로 할 것

나) 방파판은 두께 1.6㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도․내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 할 것

다) 하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 운반저장설비의 진행방향과 평행으로 설치하되, 각 방파판은 그 높이 및 칸막이로부터의 거리를 다르게 할 것

라) 하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적의 합계는 당해 구획부분의 최대 수직단면적의 50% 이상으로 할 것. 다만, 수직단면이 원형이거나 짧은 지름이 1m 이하의 타원형일 경우에는 40% 이상으로 할 수 있다.

36) 맨홀․주입구 및 안전장치 등이 저장설비의 상부에 돌출되어 있는 저장설비는 다음의 기준에 따라 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치하여야 한다. 다만, 피견인자동차에 고정된 저장설비에는 측면틀을 설치하지 아니할 수 있다.

가) 측면틀

(1) 저장설비 뒷부분의 입면도에 있어서 측면틀의 최외측과 저장설비의 최외측을 연결하는 직선(이하 “최외측선”이라 한다)의 수평면에 대한 내각이 75도 이상이 되도록 하고, 최대수량의 물질을 저장한 상태에 있을 때의 당해 저장설비 중량의 중심점과 측면틀의 최외측을 연결하는 직선과 그 중심점을 지나는 직선중 최외측선과 직각을 이루는 직선과의 내각이 35도 이상이 되도록 할 것

(2) 외부로부터 하중에 견딜 수 있는 구조로 할 것

(3) 저장설비상부의 네 모퉁이에 당해 저장설비의 전단 또는 후단으로부터 각각 1m 이내의 위치에 설치할 것

(4) 측면틀에 걸리는 하중에 의하여 저장설비가 손상되지 아니하도록 측면틀의 부착부분에 받침판을 설치할 것

나) 방호틀

(1) 두께 2.3㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로써 산모양의 형상으로 하거나 이와 동등 이상의 강도가 있는 형상으로 할 것

(2) 정상부분은 부속장치보다 50㎜ 이상 높게 하거나 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 할 것

37) 운반 저장설비의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.

38) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반 저장설비에의 차량구동용엔진(피견인식 운반저장설비에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송하여야 한다. 다만, 화재예방상 지장이 없는 위치에 고정하여 설치할 것은 외부로부터 전원을 공급받는 방식의 모터펌프를 설치할 수 있다.

39) 피견인식 운반 저장설비의 견인부분에 설치된 차량구동용 엔진의 동력원을 이용하여 물질을 이송하는 경우에는 다음의 기준에 적합하여야 한다.

가) 견인부분에 작동유탱크 및 유압펌프를 설치하고, 피견인부분에 오일모터 및 펌프를 설치할 것

나) 트랜스미션(Transmission)으로부터 동력전동축을 경유하여 견인부분의 유압펌프를 작동시키고 그 유압에 의하여 피견인부분의 오일모터를 경유하여 펌프를 작동시키는 구조일 것

40) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 하여야 한다.

41) 인화성, 폭발성 유해화학물질의 운반 저장설비에는 다음에 따라 접지도선을 설치하여야 한다.

가) 양도체(良導體)의 도선에 비닐 등의 절연재료로 피복하여 선단에 접지전극을 결착시킬 수 있는 클립(clip) 등을 부착할 것

나) 도선이 손상되지 아니하도록 도선을 수납할 수 있는 장치를 부착할 것

42) 컨테이너식 운반시설은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

가) 운반설비는 옮겨 싣는 때에 운반설비하중에 의하여 생기는 응력 및 변형에 대하여 안전한 구조로 할 것

나) 컨테이너식 운반시설에는 운반설비하중의 4배의 전단하중에 견디는 걸고리체결금속구 및 모서리체결금속구를 설치할 것. 다만, 용량이 6,000ℓ 이하인 운반설비를 싣는 운반저장설비의 경우에는 운반설비를 차량의 샤시프레임에 체결하도록 만든 구조의 유(U)자볼트를 설치할 수 있다.

43) 운반용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다.

44) 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기는 다음 사항을 따라야 한다.

가) 운반용기는 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호될 것

나) 운반용기는 수납하는 물질의 내압 및 취급시와 운반시의 하중에 의하여 당해 용기에 생기는 응력에 대하여 안전할 것

다) 운반용기의 부속설비에는 수납하는 물질이 당해 부속설비로부터 누출되지 아니하도록 하는 조치가 강구되어 있을 것

라) 용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 다음의 요건에 적합할 것

(1) 용기본체는 항상 틀내에 보호되어 있을 것

(2) 용기본체는 틀과의 접촉에 의하여 손상을 입을 우려가 없을 것

(3) 운반용기는 용기본체 또는 틀의 신축 등에 의하여 손상이 생기지 아니할 것

마) 하부에 배출구가 있는 운반용기는 다음의 요건에 적합할 것

(1) 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브가 설치되어 있을 것

(2) 배출을 위한 배관 및 밸브에는 외부로부터의 충격에 의한 손상을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있을 것

(3) 폐지판 등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐할 수 있는 구조일 것. 다만, 고체의 물질을 수납하는 운반용기에 있어서는 그러하지 아니하다.

45) 운반의 안전상 제한이 필요하다고 인정되는 경우에는 물질의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준을 화학물질안전원장이 정하여 고시할 수 있다.

46) 유해화학물질과 식료품, 사료, 의약품, 음식과 함께 운반하여서는 아니된다.

47) 운반차량 내부 및 차량용 저장설비 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계 압력계 등의 장치를 설치하고 운전자가 이를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

라. 피해저감

1) 차량에 고정된 저장설비 및 용기 운반차량에 그 용기 및 운반설비를 보호하고 그 용기 및 운반설비로부터 물질이 누출되는 경우 재해 확대를 방지하기 위하여 온도계 및 액면계 등 필요한 설비를 설치하고, 액면요동방지 조치, 돌출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 물질의 운반도중 물질이 누출 우려가 있거나 현저하게 새는 등 재난발생의 우려가 있는 경우에는 응급조치를 강구하는 동시에 가까운 소방관서, 지방환경관서 그 밖의 관계기관에 통보하여야 하며, 물질을 도난당하거나 분실한 때에는 즉시 그 내용을 경찰서에 신고하여야 한다.

3) 운반차량이 통과할 도로(예비도로 1개를 포함한다)는 강·하천 등 전복사고 등으로 수질오염을 유발하지 아니할 수 있는 곳을 선정하여야 한다.

4) 액체상태의 유해화학물질을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다.

5) 운반차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는 2개 이상 비치하여야 한다.

6) 물질을 운반하는 경우의 운전자는 운반 도중에 응급조치를 위한 긴급지원을 요청할 수 있도록 운반경로의 주위에 소재하는 그 물질의 제조ㆍ저장ㆍ판매자, 수입업자 및 경찰서ㆍ소방서의 위치 등을 파악하고 있어야 한다.

7) 운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.

마. 그 밖의 기준

1) 유해화학물질 운반시설 및 설비를 설치·운영하는 자는 화학물질안전원장의 검토를 받은 장외영향평가서를 해당 사업장에 보관하여야 한다.

2) 유해화학물질 운반시설 및 설비를 설치·운영하는 자는 화학사고 장외영향평가서 내용 중 제19조제1항제2호라목에 따른 안전성 확보방안을 준수하여야 한다.

3) 화학물질안전원장은 지역별 특수한 상황을 고려하여 운반시설 및 설비의 설치·운영에 대해 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다.

4) 환경부장관은 유해화학물질의 운반시설 및 설비의 설치·운영에 대한 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되면 해당 취급시설에 대한 상세한 안전관리 지침서를 제작․보급할 수 있다.

6. 배관 이송 시설 및 설비 기준

가. 건축물

1) 이송시설의 기초는 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 이송 시설은 다음의 장소 외의 장소에 설치하여야 한다.

가) 철도 및 도로의 터널 안

나) 고속국도 및 자동차전용도로(「도로법」 제61조제1항에 따라 지정된 도로를 말한다)의 차도․길어깨 및 중앙분리대

다) 호수․저수지 등으로서 수원이 되는 곳

라) 급경사지역으로서 붕괴의 위험이 있는 지역

3) 2)의 규정에도 불구하고 지형상황 등 부득이한 사유가 있고 안전에 필요한 조치를 하는 경우에만 배관 이송 시설을 설치할 수 있다.

나. 배관밸브

1) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 배관은 그 외면으로부터 건축물․지하가․터널 또는 수도시설까지 각각 다음의 규정에 의한 안전거리를 둘 것. 다만, (2) 또는 (3)의 공작물에 있어서는 적절한 누출확산방지조치를 하는 경우에 그 안전거리를 2분의 1의 범위 안에서 단축할 수 있다.

(1) 건축물(지하가내의 건축물을 제외한다) : 1.5m 이상

(2) 지하가 및 터널 : 10m 이상

(3) 「수도법」에 의한 수도시설(물질의 유입우려가 있는 것에 한한다) : 300m 이상

나) 배관은 그 외면으로부터 다른 공작물에 대하여 0.3m 이상의 거리를 보유 할 것. 다만, 0.3m 이상의 거리를 보유하기 곤란한 경우로서 당해 공작물의 보전을 위하여 필요한 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 배관의 외면과 지표면과의 거리는 산이나 들에 있어서는 0.9m 이상, 그 밖의 지역에 있어서는 1.2m 이상으로 할 것. 다만, 당해 배관을 각각의 깊이로 매설하는 경우와 동등 이상의 안전성이 확보되는 견고하고 내구성이 있는 구조물 안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

라) 배관은 지반의 동결로 인한 손상을 받지 아니하는 적절한 깊이로 매설하여야 한다.

마) 성토 또는 절토를 한 경사면의 부근에 배관을 매설하는 경우에는 경사면의 붕괴에 의한 피해가 발생하지 아니하도록 매설하여야 한다.

바) 배관의 입상부, 지반의 급변부 등 지지조건이 급변하는 장소에 있어서는 굽은관을 사용하거나 지반개량 그 밖에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

사) 배관의 하부에는 사질토 또는 모래로 20㎝(자동차 등의 하중이 없는 경우에는 10㎝) 이상, 배관의 상부에는 사질토 또는 모래로 30㎝(자동차 등의 하중에 없는 경우에는 20㎝) 이상 채워야 한다.

2) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 다음의 기준에 의하여야 한다.

가) 배관이 지표면에 접하지 아니하도록 할 것

나) 배관[이송기지(펌프에 의하여 물질을 보내거나 받는 작업을 행하는 장소를 말한다. 이하 같다)의 구내에 설치되어진 것을 제외한다]은 화학물질안전원장이 제시한 안전거리를 둘 것

다) 배관은 지진․풍압․지반침하․온도변화에 의한 신축 등에 대하여 안전성이 있는 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 내화성이 있는 지지물에 의하여 지지되도록 할 것. 다만, 사고에 의하여 당해 구조물이 변형될 우려가 없는 지지물에 의하여 지지되는 경우에는 그러하지 아니하다.

라) 차량 등의 충돌에 의하여 배관 또는 그 지지물이 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 견고하고 내구성이 있는 보호설비를 설치할 것

마) 배관은 다른 공작물(당해 배관의 지지물을 제외한다)에 대하여 배관의 유지관리상 필요한 간격을 가질 것

바) 단열재 등으로 배관을 감싸는 경우에는 일정구간마다 점검구를 두거나 단열재 등을 쉽게 떼고 붙일 수 있도록 하는 등 점검이 쉬운 구조로 할 것

3) 배관의 재료는 그 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다.

4) 배관의 구조는 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 것이어야 한다.

5) 배관의 강도 및 두께는 그 물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 것이어야 한다.

6) 배관의 접합은 물질의 누출을 방지할 수 있도록 확실한 방법으로 하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 하여야 한다.

7) 배관은 수송하는 물질의 특성 및 설치환경의 조건을 고려하여 위해의 염려가 없도록 설치하고, 배관의 안전한 유지ㆍ관리를 위하여 필요한 설비를 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

8) 배관․관이음쇠 및 밸브(이하 “배관등”이라 한다)의 재료는 다음 각목의 규격에 적합한 것으로 하거나 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 것으로 하여야 한다.

가) 배관 : 고압배관용 탄소강관(KS D 3564), 압력배관용 탄소강관(KS D 3562), 고온배관용 탄소강관(KS D 3570) 또는 배관용 스테인레스강관(KS D 3576)

나) 관이음쇠 : 배관용강제 맞대기용접식 관이음쇠(KS B 1541), 철강재 관플랜지 압력단계(KS B 1501), 관플랜지의 치수허용자(KS B 1502), 강제 용접식 관플랜지(KS B 1503), 철강재 관플랜지의 기본치수(KS B 1511)또는 관플랜지의 개스킷자리치수(KS B 1519)

다) 밸브 : 주강 플랜지형 밸브(KS B 2361)

9) 배관등의 구조는 다음의 하중에 의하여 생기는 응력에 대한 안전성이 있어야 한다.

가) 물질의 중량, 배관등의 내압, 배관등과 그 부속설비의 자중, 토압, 수압, 열차하중, 자동차하중 및 부력 등의 주하중

나) 풍하중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향, 배의 닻에 의한 충격의 영향, 파도와 조류의 영향, 설치공정상의 영향 및 다른 공사에 의한 영향 등의 종하중

10) 교량에 설치하는 배관은 교량의 굴곡․신축․진동 등에 대하여 안전한 구조로 하여야 한다.

11) 배관의 두께는 배관의 외경에 따라 다음 표에 정한 것 이상으로 하여야 하고, 이외에 배관등의 구조 및 두께에 관하여 필요한 사항은 화학물질안전원장이 제시하여야 한다.

배관의 외경(단위 ㎜)	배관의 두께(단위 ㎜)
114.3 미만	4.5
114.3 이상 139.8 미만	4.9
139.8 이상 165.2 미만	5.1
165.2 이상 216.3 미만	5.5
216.3 이상 355.6 미만	6.4
356.6 이상 508.0 미만	7.9
508.0 이상	9.5

12) 배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축을 흡수하는 조치를 강구하여야 한다.

13) 배관등의 이음은 아크용접 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법에 의하여야 한다. 다만, 용접에 의하는 것이 적당하지 아니한 경우는 안전상 필요한 강도가 있는 플랜지이음으로 할 수 있다.

14) 플랜지이음을 하는 경우에는 당해 이음부분의 점검을 하고 물질의 누출확산을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

15) 지하에 설치한 배관등에 다음의 각목의 기준에 내구성이 있고 전기절연저항이 큰 도복장재료를 사용하여 외면부식을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

가) 도장재(塗裝材) 및 복장재(覆裝材)는 다음의 기준 또는 이와 동등 이상의 방식효과를 갖는 것으로 할 것

나) 도장재는 수도용강관아스팔트도복장방법(KS D 8306)에 정한 아스팔트 에나멜, 수도용강관콜타르에나멜도복장방법(KS D 8307)에 정한 콜타르 에나멜

다) 복장재는 수도용강관아스팔트도복장방법(KS D 8306)에 정한 비니론크로즈, 글라스크로즈, 글라스매트 또는 폴리에틸렌, 헤시안크로즈, 타르에폭시, 페트로라튬테이프, 경질염화비닐라이닝강관, 폴리에틸렌열수축튜브, 나이론12수지

라) 방식피복의 방법은 수도용강관아스팔트도복장방법(KS D 8306)에 정한 방법, 수도용강관콜타르에나멜도복장방법(KS D 8307)에 정한 방법 또는 이와 동등 이상의 부식방지효과가 있는 방법에 의할 것

16) 지상에 설치한 배관등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장을 실시하여야 한다.

17) 지하에 설치한 배관등에는 다음의 기준에 의하여 전기방식 조치를 하여야 한다. 이 경우 근접한 매설물 그 밖의 구조물에 대하여 영향을 미치지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

가) 방식전위는 포화황산동전극 기준으로 마이너스 0.8V 이하로 할 것

나) 적절한 간격(200m 내지 500m)으로 전위측정단자를 설치할 것

다) 전기철로 부지 등 전류의 영향을 받는 장소에 배관등을 매설하는 경우에는 강제배류법 등에 의한 조치를 할 것

18) 배관등에 가열 또는 보온하기 위한 설비를 설치하는 경우에는 화재 예방상 안전하고 다른 시설물에 영향을 주지 아니하는 구조로 하여야 한다.

19) 교체밸브·제어밸브 등은 다음의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가) 밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지내에 설치할 것

나) 밸브는 그 개폐상태가 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인할 수 있도록 할 것

다) 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치할 것

라) 밸브는 당해 밸브의 관리에 관계하는 자가 아니면 수동으로 개폐할 수 없도록 할 것

20) 물질의 주입구 및 토출구는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 물질의 주입구 및 토출구는 화재예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것

나) 물질의 주입구 및 토출구는 물질을 주입하거나 토출하는 호스 또는 배관과 결합이 가능하고 물질의 유출이 없도록 할 것

다) 물질의 주입구 및 토출구에는 물질의 주입구 또는 토출구가 있다는 내용과 화재예방과 관련된 주의사항을 표시한 게시판을 설치할 것

라) 물질의 주입구 및 토출구에는 개폐가 가능한 밸브를 설치할 것

다. 사고예방

1) 이송시설에는 그 설비 안의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 유해성이 높은 이송시설에 부착된 배관에는 긴급 시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련하고, 필요한 곳에는 역류 및 역화를 방지할 수 있는 적절한 장치를 설치하여야 한다.

3) 배관에는 그 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 이송시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 압력계ㆍ비상전력설비 등 필요한 설비를 설치하여야 한다.

5) 이송시설 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치를 하여야 한다.

6) 이송시설에 설치한 밸브등에는 다음의 기준에 따라 작업자가 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다.

가) 밸브등에는 그 밸브등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브등이 설치된 이송시설에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)이 표시하여 구분되도록 하여야 한다.

나) 밸브등(조작스위치에 의하여 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.

다) 상시 사용하지 않는 밸브등은 자물쇠로 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다.(긴급 시에 사용하는 것은 제외한다)

라)  밸브등을 조작하는 장소에는 밸브등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다.

7) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.

8) 가연성물질의 이송시설의 부근에는 작업에 필요한 양 이상의 연소되기 쉬운 물질을 두지 않아야 한다.

9) 이송시설의 사용개시 전 및 사용 종료 후에는 반드시 이상 유무를 점검하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

10) 이송시설을 수리ㆍ청소 및 철거할 때에는 그 작업의 안전성을 확보하고, 수리 및 청소 후에는 그 설비의 성능 유지와 작동성 확인 등 필요한 조치를 하여야 한다.

11) 배관을 설치하기 위하여 설치하는 터널(높이 1.5m 이상인 것에 한한다)에는 증기의 체류를 방지하는 조치를 하여야 한다.

12) 부등침하 등 지반의 변동이 발생할 우려가 있는 장소에 배관을 설치하는 경우에는 배관이 손상을 받지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

13) 배관등의 용접부는 비파괴시험을 실시하여 합격할 것이어야 한다. 이 경우 이송기지내의 지상에 설치된 배관등은 전체 용접부의 20% 이상을 발췌하여 시험할 수 있다.

14) 배관등은 최대상용압력의 1.25배 이상의 압력으로 4시간 이상 수압을 가하여 누출 그 밖의 이상이 없도록 하여야 한다. 다만, 수압시험을 실시한 배관등의 시험구간 상호간을 연결하는 부분 또는 수압시험을 위하여 배관등의 내부공기를 뽑아낸 후 폐쇄한 곳의 용접부는 13)의 비파괴시험으로 대신할 수 있다.

15) 배관계(배관등 및 물질 이송에 사용되는 일체의 부속설비를 말한다. 이하 같다)에는 펌프 및 밸브의 작동상황 등 배관계의 운전상태를 감시하는 장치를 설치하여야 한다.

16) 배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치하여야 한다.

17) 배관계에는 다음의 제어기능을 가진 안전제어장치를 설치하여야 한다.

가) 압력안전장치․누출검지장치․긴급차단밸브 그 밖의 안전설비의 제어회로가 정상으로 있지 아니하면 펌프가 작동하지 아니하도록 하는 제어기능

나) 안전상 이상상태가 발생한 경우에 펌프․긴급차단밸브 등이 자동 또는 수동으로 연동하여 신속히 정지 또는 폐쇄되도록 하는 제어기능

18) 배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 제어하는 장치(이하 “압력안전장치”라 한다)를 설치하여야 한다.

19) 압력안전장치는 배관계의 압력변동을 충분히 흡수할 수 있는 용량을 가져야 한다.

20) 배관의 경로에는 안전상 필요한 장소와 25㎞의 거리마다 감진장치 및 강진계를 설치하여야 한다.

21) 운전상태의 감시장치․안전제어장치․압력안전장치․누출검지장치․긴급차단밸브․ 소화설비 및 경보설비에는 상용전원이 고장인 경우에 자동적으로 작동할 수 있는 비상전원을 설치하여야 한다.

22) 배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 등의 설비를 하여야 한다.

23) 배관계는 안전상 필요에 따라 지지물 그 밖의 구조물로부터 절연하여야 한다.

24) 배관계에는 안전상 필요에 따라 절연용 접속을 하여야 한다.

25) 피뢰설비의 접지장소에 근접하여 배관을 설치하는 경우에는 절연을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

26) 이송시설(물질을 이송하는 배관등의 부분을 제외한다)에는 피뢰설비를 설치하여야 한다. 다만, 주위의 상황에 의하여 안전상 지장이 없는 경우에는 그러하지 하지 아니하다.

27) 이송시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준에 의하여야 한다.

28) 굴착에 의하여 주위가 일시 노출되는 배관은 손상되지 아니하도록 적절한 보호조치를 하여야 한다.

29) 이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도록 경계표시를 할 것. 다만, 주위의 상황에 의하여 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

30) 피그장치를 설치하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 피그장치는 배관의 강도와 동등 이상의 강도를 가질 것

나) 피그장치는 당해 장치의 내부압력을 안전하게 방출할 수 있고 내부압력을 방출한 후가 아니면 피그를 삽입하거나 배출할 수 없는 구조로 할 것

다) 피그장치는 배관 내에 이상응력이 발생하지 아니하도록 설치할 것

라) 피그장치를 설치한 장소의 바닥은 물질이 침투하지 아니하는 구조로 하고 누출한 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 배수구 및 집수설비를 설치할 것

마) 피그장치의 주변에는 너비 3m 이상의 공지를 보유할 것. 다만, 펌프실내에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 피해저감

1) 배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 배관을 시가지․하천․수로․터널․도로․철도 또는 투수성(透水性) 지반에 설치하는 경우에는 누출된 물질의 확산을 방지할 수 있는 강철제의 관․철근콘크리트조의 방호구조물 등 견고하고 내구성이 있는 구조물의 안에 설치하여야 한다.

3) 배관계에는 다음의 기준에 적합한 누출검지장치를 설치하여야 한다.

가) 증기를 발생하는 물질을 이송하는 배관계의 점검상자에는 증기를 검지하는 장치

나) 배관계내의 물질의 양을 측정하는 방법에 의하여 자동적으로 물질의 누출을 검지하는 장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 장치

다) 배관계내의 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 자동적으로 검지하는 장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 장치

라) 배관계내의 압력을 일정하게 정지시키고 당해 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 검지하는 장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 장치

4) 배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검지구를 설치하여야 한다. 다만, 배관을 따라 일정한 간격으로 누출을 검지할 수 있는 장치를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5) 배관에는 도로 또는 철도를 횡단하여 설치하는 경우에는 횡단하는 부분의 양 끝에 긴급차단밸브를 설치하여야 한다. 다만, 안전상 필요한 조치를 하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다.

6) 긴급차단밸브는 다음의 기능이 있어야 한다.

가) 원격조작 및 현지조작에 의하여 폐쇄되는 기능

나) 누출검지장치에 의하여 이상이 검지된 경우에 자동으로 폐쇄되는 기능

7) 긴급차단밸브는 그 개폐상태가 당해 긴급차단밸브의 설치장소에서 용이하게 확인될 수 있어야 한다.

8) 긴급차단밸브를 지하에 설치하는 경우에는 긴급차단밸브를 점검상자 안에 유지할 수 있어야 한다. 다만, 긴급차단밸브를 도로외의 장소에 설치하고 당해 긴급차단밸브의 점검이 가능하도록 조치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

9) 긴급차단밸브는 당해 긴급차단밸브의 관리에 관계하는 자 외의 자가 수동으로 개폐할 수 없도록 하여야 한다.

10) 배관에는 서로 인접하는 2개의 긴급차단밸브 사이의 구간마다 당해 배관안의 물질을 안전하게 물 또는 불연성기체로 치환할 수 있는 조치를 하여야 한다.

11) 이송취급소에는 다음의 기준에 따른 경보설비를 설치하여야 한다.

가) 이송기지에는 비상벨장치 및 확성장치를 설치하여야 한다.

나) 증기를 발생하는 물질을 취급하는 펌프실등에는 증기 경보설비를 설치하여야 한다.

12) 이송기지에는 당해 이송기지 밖으로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에 유해화학물질을 차단이 가능한 방류벽을 설치하여야 한다.

마. 그 밖의 기준

1) 유해화학물질 배관이송시설 및 설비를 설치하는 자는 화학물질안전원장의 검토를 받은 장외영향평가서를 해당 사업장에 보관하여야 한다.

2) 유해화학물질 배관이송시설 및 설비를 설치하는 자는 화학사고 장외영향평가서 내용 중 제19조제1항제2호라목에 따른 안전성 확보방안을 준수하여야 한다.

3) 화학물질안전원장은 지역별 특수한 상황을 고려하여 배관이송시설 및 설비를 설치에 대해 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다.

4) 환경부장관은 유해화학물질의 배관이송시설 및 설비에 대한 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되면 해당 취급시설에 대한 상세한 안전관리 지침서를 제작․보급할 수 있다.

비고 :  1. 2014년 12월 31일 이전에 설치된 유해화학물질 취급시설은 제1호부터 제6호까지에서 정한 취급시설의 설치기준을 이 규칙 시행 후 5년 이내에 충족하여야 한다.

2. 「위험물안전관리법」 제2조제1항제1호에 따른 위험물에 해당하는 유해화학물질의 경우에는 그 법에서 정한 설치기준을 적용한다. 다만, 그 법에 특별한 규정이 없거나 제1호부터 제6호까지에서 정한 설치기준이 화학사고 예방을 위하여 「위험물안전관리법」의 설치기준보다 강화된 경우에는 이 법을 따른다.

[별표 6]

유해화학물질별 취급시설ㆍ장비 및 기술인력 기준(제27조제3항 관련)

1. 취급시설ㆍ장비

가. 유해화학물질 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 주차장(유해화학물질 운반업의 경우에만 해당된다)

나. 폐수를 모을 수 있는 집수조가 있는 세차시설(유해화학물질 운송업의 경우에만 해당된다)

다. 작업복을 탈의하고 세탁 등이 가능한 탈의시설

라. 법 제14조제2항에 따라 고시한 것으로서 해당 작업자가 착용할 수 있는 개수의 개인보호장구

마. 「소방시설유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제3조에 따른 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비 및 소화활동설비

바. 누출ㆍ배출된 유해화학물질을 측정할 수 있는 감지ㆍ경보장지 또는 CCTV

사. 차량 충돌로부터 배관이나 취급설비의 피해를 방지할 수 있는 충돌방지벽

아. 물질의 특성에 맞는 적정한 온도 습도 또는 압력 등을 유지하기 위에 필요한 계측장치

자. 물질의 누출·유출 감지시 자동 또는 원격으로 물질의 차단이 가능한 긴급차단밸브

차. 그 밖에 제22조제2항에 따른 취급시설 설치 기준에 따라 갖추어야 하는 시설이나 설비

2. 기술인력

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1인 이상을 두어야 한다. 다만, 취급시설 없이 판매하는 자는 제외한다.

1) 「국가기술자격법」에 따른 화공안전ㆍ화공ㆍ가스․산업위생관리 기술사를 취득한 사람

2) 산업안전ㆍ기계ㆍ화공ㆍ위험물ㆍ가스 분야 석사 학위 이상을 취득한 사람 중에서 해당 실무 경력 3년 이상인 사람

3) 「국가기술자격법」에 따른 화공ㆍ산업안전ㆍ가스․산업위생관리 기사 자격증을 취득한 사람 중에서 해당 실무 경력 5년 이상인 사람

4) 「국가기술자격법」에 따른 산업안전ㆍ수질환경ㆍ대기환경ㆍ폐기물처리ㆍ위험물ㆍ가스․산업위생관리 산업기사 또는 환경․위험물기능사 자격증을 취득한 사람 중에서 해당 실무 경력 7년 이상인 사람

나. 법 제32조, 영 제12조 및 제34조에 따라 유해화학물질관리자를 두어야 한다.

비고 :  1. 2014년 12월 31일 이전에 유독물영업의 등록을 하거나 취급ㆍ제한물질 영업의 허가를 받은 자는 제1호와 제2호에서 정한 취급시설ㆍ장비 및 기술인력 기준을 이 규칙 시행 후 1년 이내에 충족하여야 한다.

[별표 7]

행정처분 기준(제40조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 위반사항에 따라 각각 처분한다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 업무정지 또는 영업정지인 경우에는 무거운 처분기준을 따르되, 각 처분 기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 가중할 수 있다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 해당 위반행위가 있는 날 이전 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 다만, 제40조제2항에 따른 개선명령서의 내용을 완전히 이행한 경우에는 당해 위반횟수에 산입하지 아니한다.

다. 처분권자는 위반행위의 동기, 내용, 횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다.

1) 반복적이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반의 내용ㆍ정도가 경미하여 국민건강 및 환경에 미치는 피해가 없다고 인정되는 경우

3) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 5년 이상 유해화학물질 영업을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우

4) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 영업정지 이상의 처분을 받을 경우 공익에 지장을 가져오거나 위반 행위자가 생계를 유지하기 곤란하게 되는 등의 사유가 인정되는 경우

5) 화학물질 안전관리를 위해 취급시설 개선투자 및 안전 환경 인력 채용을 확대한 경우

6) 위해관리계획서 이행상태를 평가한 결과 사고예방 노력을 적극적으로 기울인 경우

7) 법 제14조에 따른 개인보호장구 착용 의무 이행을 위해 작업자에 대해 정기적인 교육․훈련을 실시하였다는 것을 입증할 수 있는 경우

8) 유해화학물질 취급을 도급받은 수급인이 도급받은 업무와 관련하여 이 법을 위반한 경우 도급인이 해당 수급인에 대한 관리․감독 의무를 충분히 하였다는 것을 입증할 수 있는 경우

라. 영업의 양도ㆍ상속 또는 법인의 합병이 있는 경우에도 양도ㆍ상속 또는 합병 전에 해당 사업자에 대하여 행한 처분(이미 처분기간이 경과한 처분 및 처분기간이 진행 중인 처분을 포함한다)의 효과는 그 양수인ㆍ상속인 또는 합병 후의 법인이 이를 승계한다.

2. 개별 기준

위반사항	근거법령	행정처분 기준
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 위반
1) 다른 사람에게 명의를 대여하여 해당 영업을 하게 하거나 허가증을 사용하게 한 경우	법 제35조 제2항제1호	영업정지 15일	허가취소
2) 제10조제4항에 따른 화학물질 통계조사 또는 제11조제2항에 따른 화학물질 배출량조사에 필요한 자료의 제출을 하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제2호	개선명령	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
3) 제13조를 위반하여 유해화학물질 취급기준을 준수하지 아니한 경우 가) 유해화학물질의 유출․누출 우려가 있는 경우 나) 그 밖의 취급기준을 위반한 경우	법 제35조 제2항제3호	개선명령 경고	경고 경고	영업정지 15일 경고	영업정지 1개월 영업정지 5일
4) 제14조제1항을 위반하여 개인보호장구를 착용하지 아니한 경우 가) 사업주가 지급하지 않아 작업자가 착용하지 않은 경우 나) 사업주가 지급하였으나 작업자가 착용하지 않은 경우	법 제35조 제2항제4호	개선명령 경고	경고 경고	영업정지 15일 경고	영업정지 1개월 영업정지 5일
5) 제15조제1항을 위반하여 유해화학물질 취급량을 초과하여 진열·보관하거나 같은 조 제2항을 위반하여 보관·저장 시설을 보유하지 아니하고 유해화학물질을 진열·보관한 경우 가) 제15조제1항을 위반하여 유해화학물질 취급량을 초과하여 진열·보관한 경우 나) 제15조제2항을 위반하여 보관·저장 시설을 보유하지 아니하고 유해화학물질을 진열·보관한 경우	법 제35조 제2항제5호	경고 개선명령	경고 경고	영업정지 5일 영업정지 15일	영업정지 1개월 영업정지 1개월
6) 제15조제3항을 위반하여 운반계획서를 제출하지 아니하고 유해화학물질을 운반한 경우	법 제35조 제2항제6호	경고	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
7) 제16조제1항 및 제2항에 따른 유해화학물질에 관한 표시를 하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제7호	개선명령	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
8) 제17조제1항에 따른 유해화학물질 취급의 중지명령을 위반하여 유해화학물질로 인하여 사람의 건강이나 환경에 위해가 발생한 경우	법 제35조 제2항제8호	영업정지 1개월	허가취소
9) 제24조제3항에 따른 유해화학물질 취급시설 검사 또는 같은 조 제4항에 따른 안전진단을 실시하지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 경우 가) 유해화학물질 취급시설 검사를 실시하지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 경우 나) 유해화학물질 취급시설 안전진단을 실시하지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 경우	법 제35조 제2항제9호	개선명령 개선명령	영업정지 5일 영업정지 15일	영업정지 1개월 영업정지 3개월
10) 제24조제4항에 따른 안전진단결과보고서를 제출하지 아니하거나 같은 조 제5항에 따라 적합 판정을 받지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 경우 가) 제24조제4항에 따른 안전진단결과보고서를 제출하지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 경우 나) 제24조제5항에 따라 적합 판정을 받지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 경우	법 제35조 제2항제10호	개선명령 영업정지 1개월	영업정지 15일 영업정지 6개월	영업정지 1개월
11) 제25조에 따른 개선명령을 이행하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제11호	개선명령	영업정지 15일	영업정지 3개월
12) 제26조제1항을 위반하여 취급시설 및 장비 등을 점검하지 아니하거나 그 결과를 5년간 기록·비치하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제12호	개선명령	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
13) 제27조에 따른 업종 구분과 영업 내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 경우	법 제35조 제2항제13호	개선명령	영업정지 15일	영업정지 1개월
14) 제28조제4항에 따른 영업허가를 받은 후 2년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 2년 이상 휴업한 경우	법 제35조 제2항제14호	허가취소
15) 28조제5항 전단에 따른 변경허가를 받지 아니한 경우	법 제35조 제2항제15호	개선명령	영업정지 5일	영업정지 1개월
16) 제31조제1항을 위반하여 유해화학물질 취급의 도급신고를 하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제16호	경고	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
17) 제31조제3항을 위반하여 능력과 기준을 갖추지 못한 자에게 도급한 경우	법 제35조 제2항제17호	경고	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
18) 제31조제4항을 위반하여 무리한 취급시설의 운영 등을 요구한 경우	법 제35조 제2항제18호	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
19) 제32조제1항 및 제2항에 따라 유해화학물질관리자를 선임하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제19호	개선명령	영업정지 5일	영업정지 15일
20) 제40조를 위반하여 사고대비물질의 관리기준을 지키지 아니한 경우 가) 사고대비물질의 유출․누출 또는 도난․전용의 우려가 있는 경우 나) 그 밖의 관리기준을 위반한 경우	법 제35조 제2항제20호	개선명령 경고	영업정지 15일 경고	영업정지 1개월 경고	영업정지 5일
21) 제42조를 위반하여 위해관리계획서를 고지하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제21호	개선명령	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월
22) 제43조제1항을 위반하여 위해관리계획에 따른 응급조치를 하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제22호	경고	영업정지 5일	영업정지 15일
23) 제43조제2항을 위반하여 즉시 신고를 하지 아니한 경우 가) 26)에 해당하는 경우 나) 26)에 해당하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제23호	경고 경고	영업정지 5일 경고	영업정지 1개월 영업정지 5일	영업정지 1개월
24) 제49조제1항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우와 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 경우 가) 제49조제1항에 따른 보고를 하지 아니하거나 자료를 제출하지 아니한 경우 나) 제49조제1항에 따른 보고를 거짓으로 하거나 자료를 거짓으로 제출한 경우	법 제35조 제2항제24호	개선명령 경고	영업정지 5일 영업정지 5일	영업정지 1개월 영업정지 1개월
25) 제50조제1항에 따른 유해화학물질의 취급과 관련된 사항을 기록·보존하지 아니한 경우	법 제35조 제2항제25호	개선명령	경고	영업정지 5일	영업정지 15일
26) 업무상 과실 또는 중대한 과실로 화학사고가 발생하여 사상자가 발생하거나 환경부령으로 정하는 기준에 따른 재산·환경에 영향이 발생한 경우 가) 업무상 과실로 화학사고가 발생한 경우 (1) 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생하거나 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해 (2) 1명 이상의 사망자가 발생한 경우 (3) 법 제45조에 따라 화학사고 조사단이 실시한 영향조사 결과 사업장 밖 피해금액이 1억원 이상인 경우 나) 업무상 중대한 과실(개선명령 불이행 등 이에 준하는 경우를 말한다)로 화학사고가 발생한 경우 (1) 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생하거나 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해 (2) 1명 이상의 사망자가 발생한 경우 (3) 법 제45조에 따라 화학사고 조사단이 실시한 영향조사 결과 사업장 밖 피해금액이 1억원 이상인 경우	법 제35조 제2항제26호	경고 경고 1억원 이상일 경우 영업정지를 1일로 하고, 최대 30일 이내에서 1억원 추가될 때마다 1일씩 추가 영업정지 5일 영업정지 15일 1억원 이상일 경우 영업정지를 1일로 하고, 5천만원 추가될 때마다 1일씩 추가	영업정지 5일 영업정지 15일 1억원 이상일 경우 영업정지를 1일로 하고, 1억원 추가될 때마다 1일씩 추가 영업정지 15일 영업정지 1개월 1억원 이상일 경우 영업정지를 1일로 하고, 5천만원 추가될 때마다 1일씩 추가	영업정지 15일 영업정지 1개월

[별표 8]

공동활용 승인 신청 첨부서류 작성방법(제42조제2항 관련)

1. "공동활용계획서"에는 유해화학물질관리자와 유해화학물질 취급시설을 구분하여 다음 각 목의 해당사항을 기재한다.

가. 유해화학물질관리자를 공동 활용하는 경우에는 동 유해화학물질관리자가 공동으로 수행하여야 할 업소별 업무내용(종업원에 대한 교육 및 지도·감독, 시설·장비 확인 등), 근무소요시간과 배분근무계획 등

나. 유해화학물질 취급시설 중 제조시설을 공동 활용하는 경우에는 업소별 취급 유해화학물질명 및 사용량과 1회 사용시 소요시간(원료투입부터 포장까지)과 업소별 사용시간의 원칙적 배정내역 등

다. 유해화학물질 취급시설 중 보관·저장시설을 공동 활용하는 경우에는 업소별 사용면적 또는 사용용량, 위치 등을 구분하여 도면에 표시하고 잠금장치의 열쇠 보관관리 등 안전설비관리계획

라. 유해화학물질 취급시설 중 유해화학물질 운반차량을 공동 활용하는 경우에는 운반하고자 하는 유해화학물질의 종류별·성상별 일일운반소요량, 일일운반능력(대당운반능력×횟수×대수)과 운반차량의 업소별 활용시간배정계획, 세차 등 차량관리계획

2. "개별업소의 명세 및 위치도"는 공동활용 업소의 위치와 이동로 및 이동거리 등을 표시한 도면에 유해화학물질 영업 허가증 사본을 첨부하여야 한다.

3. "개별업소별 유해화학물질 관련 시설 및 장비의 내역서"는 유해화학물질 영업 허가 신청시 제출한 유해화학물질 취급시설ㆍ장비의 명세서로 갈음한다.

4. "개별업소 간의 유해화학물질 관리에 관한 권리·의무 등의 협약서"에는 공동 활용 내역, 유해화학물질 사고시 공동대처방안, 대표업소의 선정, 유해화학물질관리자의 업무한계 및 업무지원 내역(유해화학물질관리자 공동활용의 경우) 등을 포함하여 작성한다.

5. "개별업소별 유해화학물질 관리를 위한 업무대행자 지정내역서"에는 유해화학물질관리자 부재시 유독물 관리업무를 보좌할 수 있는 업무대행자를 지정하고 그 업무내역을 기재한다.

[별표 9]

사고대비물질의 관리기준(제44조 관련)

1. 일반기준

가. 사고대비물질을 취급하는 경우에는 별표1에 따른 유해화학물질 취급기준을 따라야 한다.(「고압가스안전관리법」에 따른 고압의 독성가스는 제외한다)

나. 사고대비물질을 취급하는 자는 법 제14조제2항에 따른 개인보호장구를 착용하여야 한다.

다. 법 제41조제1항에 따라 위해관리계획서를 작성해야 하는 사고대비물질 취급자는 화학물질안전원장의 적합 통보를 받은 위해관리계획서를 해당 사업장에 보관하고,  위해관리계획서에 기재된 사항을 이행하여야 한다.

2. 개별기준

가. 니트로벤젠, 질산, 산화질소, 니트로메탄, 질산암모늄, 헥사민, 과산화수소, 염소산칼륨, 질산칼륨, 과염소산칼륨, 과망간산칼륨, 염소산나트륨, 질산나트륨, 사린, 염화시안 취급자 및 도난ㆍ전용 위험이 있어 환경부장관이 고시한 사고대비물질 취급자

1) 해당 물질을 인계ㆍ인수한 때에는 인계자와 인수자의 이름, 주소, 전화번호, 물질 종류 및 물질의 양을 기록하고 이를 3년 이상 보존하여야 한다.

2) 외부인 침입방지를 위하여 취급시설 및 판매시설 내 출입인원 및 차량에 대하여 확인ㆍ기록하고 이를 1년 이상 보관하여야 한다. 다만, 기록ㆍ보관이 곤란할 경우에는 외부인을 확인할 수 있는 CCTV 등의 영상 장비를 설치하고 기록물을 1년 이상 보관하여야 한다.

3) 해당 물질에 대해서는 외부인의 접근을 엄격히 차단하고, 다음과 같이 보안시설을 갖추어야 한다.

가) 옥내 보관시설 중 창문이 있는 경우 창문에는 보호철망을 설치하여야 한다.

나) 옥외 보관시설에는 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있는 울타리 등을 설치하여야 한다.

다) 저장ㆍ보관 시설, 진열ㆍ보관 장소에는 시건장치를 설치하고 평상시에는 잠가 두어야 한다.

4) 해당 물질을 인터넷 등 온라인상에서 판매시 구매자의 인적사항을 확인할 수 있는 실명 인증체계를 갖추어야 한다.

5) 해당 물질을 청소년에게 판매하여서는 아니 된다. 다만, 실험 등의 용도로 사용할 경우 보호자의 동의서를 제출하여야 하며 이를 3년간 보존하여야 한다.

6) 해당 물질이 도난된 경우에는 경찰서, 국가정보원, 화학물질안전원 등 국가기관에 신고하여야 한다.

[별표 10]

사고대비물질별 지정기준(제45조 관련)

(단위: kg)
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
1	포름알데하이드(Formaldehyde)	포름알데하이드 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******00-0	1,500,000	200,000
2	메틸 하이드라진(Methyl hydrazine)	메틸 하이드라진 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******34-4	300,000	10,000
3	포름산(Formic acid)	포름산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******18-6	1,500,000	20,000
4	메탄올(Methanol)	메탄올 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	*******56-1	1,500,000	200,000
5	벤젠(Benzene)	벤젠 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	*******43-2	1,500,000	10,000
6	염화메틸(Methyl chloride)	염화메틸 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******87-3	300,000	10,000
7	메틸아민(Methylamine)	메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******89-5	300,000	10,000
8	시안화수소(Hydrogen cyanide)	시안화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******90-8	300,000	1,500
9	염화비닐(Vinyl chloride)	염화비닐 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	*******01-4	1,500,000	200,000
10	이황화탄소(Carbon disulfide)	이황화탄소 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	*******15-0	300,000	10,000
11	산화에틸렌(Ethylene oxide)	산화에틸렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	*******21-8	1,500,000	10,000
12	포스겐(Phosgene)	포스겐 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******44-5	75,000	750
13	트리메틸아민(Trimethylamine)	트리메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******50-3	300,000	10,000
14	산화프로필렌(Propylene oxide)	산화프로필렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	*******56-9	1,500,000	10,000
15	메틸에틸케톤(Methyl ethyl ketone)	메틸에틸케톤 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******93-3	1,500,000	200,000
16	메틸 비닐 케톤 (Methyl vinyl ketone)	메틸 비닐 케톤 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******94-4	1,500,000	200,000
17	아크릴산(Acrylic acid)	아크릴산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******10-7	1,500,000	20,000
18	메틸 아크릴레이트 (Methyl acrylate)	메틸 아크릴레이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******33-3	1,500,000	200,000
19	니트로벤젠(Nitrobenzene)	니트로벤젠 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******95-3	1,500,000	20,000
20	파라-니트로톨루엔(p-Nitrotoluene)	파라-니트로톨루엔 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******99-0	1,500,000	20,000
21	염화 벤질(Benzyl chloride)	염화 벤질 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******44-7	300,000	10,000
22	아크롤레인(Acrolein)	아크롤레인 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	*******02-8	300,000	10,000
23	알릴 클로라이드(Allyl chloride)	알릴 클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******05-1	300,000	10,000
24	아크릴로니트릴(Acrylonitrile)	아크릴로니트릴 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	*******13-1	1,500,000	10,000
25	에틸렌디아민(Ethylenediamine)	에틸렌디아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******15-3	300,000	10,000
26	알릴알코올(Allyl alcohol)	알릴알코올 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******18-6	1,500,000	20,000
27	메타-크레졸(m-Cresol)	메타-크레졸 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	*******39-4	1,500,000	20,000
28	톨루엔(Toluene)	톨루엔 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	*******88-3	1,500,000	200,000
29	페놀(Phenol)	페놀 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	*******95-2	1,500,000	20,000
30	노말-부틸아민(n-Butylamine)	노말-부틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******73-9	1,500,000	200,000
31	트리에틸아민(Triethylamine)	트리에틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******44-8	300,000	10,000
32	아세트산에틸(Ethyl acetate)	아세트산에틸 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******78-6	1,500,000	20,000
33	시안화나트륨(Sodium cyanide)	시안화나트륨 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide)ㆍ황혈염(Potassium ferrocyanide)ㆍ적혈염(Potassium ferri-cyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외한다.	*******33-9	300,000	10,000
34	에틸렌이민(Ethylenimine)	에틸렌이민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******56-4	1,500,000	20,000
35	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 (Toluene-2,4-diisocyanate(TDI))	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******84-9	1,500,000	20,000
36	일산화탄소(Carbon monoxide)	일산화탄소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******08-0	300,000	10,000
37	아크릴일 클로라이드 (Acrylyl chloride)	아크릴일 클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******68-6	750,000	20,000
38	인화 아연(Zinc phosphide)	인화 아연 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******84-7	300,000	10,000
39	메틸에틸케톤 과산화물 (Methyl ethyl ketone peroxide)	메틸에틸케톤 과산화물 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******23-4	750,000	10,000
40	디이소시안산 이소포론 (Isophorone diisocyanate)	디이소시안산 이소포론 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******71-9	300,000	10,000
41	나트륨(Sodium)	나트륨 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******23-5	30,000	1,000
42	염화수소(Hydrogen chloride)	염화수소 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	*******01-0	1,500,000	20,000
43	플루오르화수소(Hydrogen fluoride)	플루오르화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******39-3	150,000	1,000
44	암모니아(Ammonia)	암모니아 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	*******41-7	1,500,000	20,000
45	황산(Sulfuric acid)	황산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	*******93-9	1,500,000	20,000
46	질산(Nitric acid)	질산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	*******37-2	2,250,000	300,000
47	삼염화인(Phosphorus trichloride)	삼염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******12-2	300,000	10,000
48	플루오린(Fluorine)	플루오린 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******41-4	150,000	1,000
49	염소(Chlorine)	염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******50-5	450,000	10,000
50	황화수소(Hydrogen sulfide)	황화수소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******06-4	150,000	1,000
51	아르신(Arsine)	아르신 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	*******42-1	15,000	500
52	클로로술폰산(Chlorosulfonic acid)	클로로술폰산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******94-5	300,000	10,000
53	포스핀(Phosphine)	포스핀 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******51-2	15,000	500
54	옥시염화인 (Phosphorus oxychloride)	옥시염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******87-3	750,000	20,000
55	이산화염소(Chlorine dioxide)	이산화염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******04-4	150,000	20,000
56	디보란(Diborane)	디보란 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******45-7	75,000	750
57	산화질소(Nitric oxide)	산화질소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******43-9	75,000	750
58	니트로메탄(Nitromethane)	니트로메탄 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******52-5	60,000	20,000
59	질산암모늄(Ammonium nitrate)	질산암모늄 및 이를 33% 이상 함유한 혼합물질	*******52-2	90,000	30,000
60	헥사민(Hexamine)	헥사민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	*******97-0	90,000	30,000
61	과산화수소(Hydrogen peroxide)	과산화수소 및 이를 35% 이상 함유한 혼합물질	*******84-1	90,000	30,000
62	염소산칼륨(Potassium chlorate)	염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	*******04-9	15,000	5,000
63	질산칼륨(Potassium nitrate)	질산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	*******79-1	90,000	30,000
64	과염소산칼륨 (Potassium perchlorate)	과염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	*******74-7	15,000	5,000
65	과망간산칼륨 (Potassium permanganate)	과망간산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	*******64-7	300,000	100,000
66	염소산나트륨(Sodium chlorate)	염소산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	*******09-9	15,000	5,000
67	질산나트륨(Sodium nitrate)	질산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	*******99-4	90,000	30,000
68	사린(O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate)	사린 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******44-8	15,000	500
69	염화시안(Cyanogen chloride)	염화시안 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	*******77-4	75,000	750
비고 : 1. 벤젠, 염화메틸, 시안화수소, 메틸 아크릴레이트, 알릴 클로라이드, 에틸렌디아민, 노말-부틸아민, 트리에틸아민, 에틸렌이민을 함유하는 혼합물질의 경우에는 대기압(1기압) 아래에서 인화점이 21℃ 이하인 물질을 사고대비물질의 범위에 포함시킨다. 이 경우 인화점의 수치는 태그밀폐식, 세타밀폐식 또는 클리블랜드 개방식 등의 인화점 측정기에 따라 1기압에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다. 2. “제조ㆍ사용수량”이란 사고대비물질을 설비에서 1년간 제조하거나 사용할 수 있는 최대수량을 말한다. 3. “보관ㆍ저장수량”이란 저장소, 저장탱크 등 사고대비물질을 보관ㆍ저장하는 시설에서 보관ㆍ저장할 수 있는 최대수량을 말한다.

[별표 11]

위해관리계획서의 항목별 작성방법(제46조제2항 관련)

1. 취급하는 사고대비물질의 목록 및 유해성정보

가. 취급 사고대비물질의 목록은 물질안전자료(MSDS), 개별 시설 및 장치별 해당 물질의 최대저장량 등을 포함하여 작성한다.

나. 사고대비물질의 유해성정보는 일반정보(물질명. CAS 번호, 조성농도), 물리․화학적 성질, 독성 정보 등을 포함하여 작성한다.

2. 사고대비물질 취급시설의 목록, 방제시설 및 장비의 보유 현황

가. 취급시설의 목록은 동력기계 목록, 배관 및 개스킷, 저장시설, 공정시설, 취급 물질의 위치와 취급량, 취급시설 명세 및 위치, 유틸리티시설의 사양 및 계통도 상 주요 공급위치, 취급시설의 입지정보 등을 포함하여 작성한다.

나. 방제시설은 비상배출탱크, 플레어스택, 고정식 소화설비, 고정식 유해감지시설, 유출방지턱 등 사고 예방, 대응을 위해 설치된 것으로서 시설명, 위치, 성능에 관한 기본사양과 목록을 포함하여 작성한다.

다. 방제장비의 보유 현황은 사업장 내에 있는 개인보호장구, 휴대용 측정기, 유출차단 및 오염물 제거용 장비 등 유사시 사고 대응에 활용할 수 있는 것으로서 종류, 수량, 성능, 보관위치 등의 정보를 포함하여 작성한다.

3. 사고대비물질 취급시설의 공정안전정보, 공정위험성 분석자료, 공정운전절차 및 유의사항에 관한 사항

가. 공정안전정보는 물질 및 에너지 수지 흐름도, 공정흐름도, 공정배관계장도, 시설배치도, 시설운전개요·조건, 운전조건 허용범위 및 비정상운전조건, 공정위험성에 대비한 제어시설, 방폭설비, 유틸리티 계통도 등을 포함하여 작성한다.

나. 공정위험성 분석 자료는 ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서와 ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획에 따른 분석기법 또는 유사한 수준이거나 그 이상의 수준의 방법을 채택하여 작성한다.

다. 공정운전절차 및 유의사항은 취급설비의 정상 및 비상운전절차, 긴급상황에서의 공장가동중지의 권한 및 절차, 유틸리티 공급중단에 대한 비상운전절차 등을 포함하여 작성한다.

4. 사고대비물질 취급시설의 운전책임자, 작업자 현황

가. 운전책임자, 작업자 현황은 화학사고에 대한 책임 및 피해를 입을 수 있는 작업자 등을 포함하여 작성한다.

5. 화학사고 대비 교육․훈련 및 자체점검 계획

가. 화학사고 대비 교육ㆍ훈련은 화재, 독성가스 누출, 환경오염 등의 사고 대비 비상계획을 검증하기 위하여 실시되는 것으로서 전체 종업원과 환경안전요원에 대한  교육ㆍ훈련의 계획과 실적을 포함하여 작성한다.

나. 자체점검 계획은 취급시설의 사고예방 차원에서 주기적으로 수행하는 안전점검에 관한 계획으로서 체크리스트나 기타의 방법으로 작성한다.

6. 화학사고 발생 시 비상연락체계 및 가동중지에 대한 권한자 등 안전관리 담당조직

가. 비상연락체계는 화학사고 예방·대응 담당자 및 연락처, 대외 커뮤니케이션 및 통제실 운영, 경보전달 및 사고신고체계 등을 포함하여 작성한다.

나. 안전관리 담당조직은 유사시 실제적으로 투입이 가능하고 임무에 맞게 훈련이 되어 있는 사람과 조직 및 공조 활동을 필요로 하는 외부기관 목록과 역할 등을 포함하여 작성한다.

7. 화학사고 발생 시 유출․누출 시나리오 및 응급조치 계획

가. 유출·누출 시나리오는 사고 발생 최악의 시나리오와 사고사례, 공학적 표준을 고려한 실제 발생이 가능한 보다 현실적인 대안적 시나리오를 포함하여 작성한다.

나. 응급조치 계획은 시나리오에 따라 발생할 수 있는 각 사고에 대하여 자동차단시스템 혹은 비상운전계획, 확산방지 대책, 비상대피 및 응급의료, 방제계획 등을 포함하여 작성한다.

8. 화학사고 발생 시 영향 범위에 있는 주민, 공작물․농작물 및 환경매체 등의 확인

가. 제1호, 제2호, 제3호, 제7호 등을 이용하여 사업장 주변지역 영향평가를 실시하고 화학사고 발생시 예상되는 영향 범위를 작성한다.

나. 가목에 따른 영향 범위에 있는 주민, 공작물·농작물의 확인은 주거용, 상업용, 공공건물 등 시설물의 위치도 및 명세, 주민 분포, 공작물·농작물의 위치도 및 명세 등을 포함하여 작성한다.

다. 가목에 따른 영향 범위에 있는 환경매체 등의 확인은 월별 평균 온도, 습도, 대기안정도, 풍향, 풍속과 지표면의 굴곡도 등 기상정보, 상수취수원, 토양 및 지하수, 자원보호구역 등 환경매체, 주변위험시설, 운송시설 등 외부위해요소 등을 포함하여 작성한다.

9. 화학사고 발생시 주민(인근 사업장에 종사하는 사람을 포함한다)의 소산계획

가. 소산계획은 구체적인 경보전달 방법 및 절차, 유관기관과의 협력 체계 등을 포함하여 작성한다.

10. 화학사고 피해의 최소화․제거 및 복구 등을 위한 조치계획

가. 조치계획에는 자체 방제능력의 확보계획, 지역 비상대응기관과의 협력 체계, 방제비용 및 사고복구계획, 사고복구의 방법 및 조직 등을 포함하여 작성한다.

11. 그 밖에 사고대비물질의 안전관리에 관한 사항

가. 잠재적 사고 위험이 있는 공정 또는 설비의 위험을 제거하거나 감소하는 일련의 과정을 작성한다.

나. 취급시설의 유지보수 계획, 비정기 작업에 대한 안전작업 허가 등 그 밖에 취급시설의 안전관리에 필요한 정보를 포함하여 작성한다.

비고: 1. 위해관리계획서를 작성하는 자 중에서 ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서와  ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 작성 대상이 아니고 제47조제3항에 해당하지 않는 자는 제3호의 일부만을 작성한다. 다만, 구체적인 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

2. ｢산업안전보건법｣ 제49조의2에 따른 공정안전보고서 또는 ｢고압가스안전관리법｣ 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 작성대상인 경우에는 공정안전보고서 또는 안전성향상계획 사본과 제3호다목, 제4호, 제5호가목, 제6호부터 제11호까지를 작성․제출하는 것으로 위해관리계획서의 작성․제출을 대신할 수 있다.

[별표 12]

수수료(제59조 관련)

화학물질확인증명 신청 등의 수수료는 다음 표와 같다. 다만, 취급시설의 정기ㆍ수시검사 및 안전진단 수수료는 시설규모별 인건비ㆍ경비 및 출장비 등을 고려하여 환경부장관이 정하여 고시한다.
종별	수수료	정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우
1. 화학물질확인증명 신청 2. 금지물질 제조ㆍ수입ㆍ판매 허가 신청 3. 금지물질 제조ㆍ수입ㆍ판매 변경허가 및 변경신고 4. 허가물질 허가 및 재허가 신청 5. 제한물질 수입 허가 신청 6. 제한물질 수입 변경허가 및 변경신고 7. 유독물질 수입신고 8. 유독물질 수입 변경신고 8. 제한물질ㆍ금지물질 수출승인 신청 9. 제한물질ㆍ금지물질 수출승인 변경 신청 10. 취급시설 검사결과 신고 11. 취급시설 정기ㆍ수시검사 결과 신고 12. 유해화학물질 영업 허가 신청 13. 유해화학물질 영업 변경허가 및 변경신고 14. 유해화학물질 취급도급 신고 15. 유해화학물질 영업 폐업, 휴업, 재개 신고	13,000원(매품목당) 13,000원(매품목당) 9,000원(매품목당) 13,000원(매품목당) 13,000원(매품목당) 9,000원(매품목당) 13,000원(매품목당) 9,000원(매품목당) 13,000원(매품목당) 9,000원(매품목당) 9,000원 9,000원 30,000원 20,000원 13,000원 13,000원	11,700원(매품목당) 11,700원(매품목당) 7,200원(매품목당) 11,700원(매품목당) 11,700원(매품목당) 7,200원(매품목당) 11,700원(매품목당) 7,200원(매품목당) 11,700원(매품목당) 7,200원(매품목당) 7,200원 7,200원 27,000원 18,000원 11,700원 11,700원
비고: 수수료는 지방환경청장ㆍ유역환경청장ㆍ화학물질안전원장 또는 국립환경과학원장에게 신청하는 경우에는 수입인지 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하여야 한다.

[별표 13]

위임 및 위탁 업무의 보고사항(제60조제1항 관련)

업무내용	보고횟수	보고기일	보고자
화학사고 장외영향평가서의 운영 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	화학물질안전원장
유해화학물질 안전교육 실적 및 운영 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	화학물질안전원장
위해관리계획서의 운영 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	화학물질안전원장
화학물질 종합정보시스템의 구축ㆍ운영 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	화학물질안전원장
자료보호 신청의 접수 및 자료보호 대상이 아닌 자료의 통지에 관한 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	화학물질안전원장
과태료의 부과ㆍ징수 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	화학물질안전원장
화학물질 통계조사 현황 및 결과	2년 2회	조사 착수시 및 완료시	지방환경관서의 장
화학물질 배출량 조사 현황 및 결과	연 2회	조사 착수시 및 완료시	지방환경관서의 장
유해화학물질의 진열ㆍ보관계획서, 운반계획서 운영 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
유해화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제요청서 접수, 해제 여부 확인서 발급 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
금지물질의 취급금지 허가, 변경허가, 변경신고 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
허가물질의 제조ㆍ수입ㆍ사용 허가 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
제한물질의 수입허가 및 변경허가, 변경신고 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
유독물질의 수입신고 및 변경신고 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
제한물질 또는 금지물질의 수출승인 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
취급시설의 검사 및 안전진단 관리 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
취급시설 개선명령 및 가동중지 명령 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
유해화학물질 영업허가, 변경허가, 변경신고 및 정보제공 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
도급신고 등 유해화학물질 취급의 도급(하도급을 포함한다) 관리 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
유해화학물질관리자 선임신고 등 유해화학물질관리자 관리 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
유해화학물질 취급중단ㆍ휴업ㆍ폐업 신고 및 조치명령 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
영업허가의 취소 및 영업정지 명령 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
영업정지 처분에 갈음하여 부과하는 과징금 처분 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
권리ㆍ의무승계 신고 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
유해화학물질관리자 및 취급시설의 공동 활용 승인 및 신고 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
화학사고 현장 대응 현황	수시	사고 발생시	지방환경관서의 장
화학사고 영향조사 현황	수시	사고 발생시	지방환경관서의 장
화학사고 조치명령 현황	수시	사고 발생시	지방환경관서의 장
자료보호 신청의 접수 및 자료보호 대상이 아닌 자료의 통지 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
과태료의 부과ㆍ징수 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	지방환경관서의 장
화학물질 확인 업무 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	협회의 장
자료보호 신청의 접수 및 자료보호 대상이 아닌 자료의 통지 현황	연 2회	매반기 종료 후15일 이내	협회의 장

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제1호서식]
□ 제 조			화학물질확인 명세서
□ 수 입
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.									(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일			처리기간	즉시
제조(수입)자	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
제조(수입) 제품명세	⑥ 제품명(상품명)		⑦ 수입국		⑧ 연간제조(수입) 예정량(kg)			⑨ HSK No.	⑩ 주요용도
	⑪ 확인방법		□ 성분명세서 □ 화학물질확인 증명서(증명번호: 제 호) □ 확인 관련 서류(제공자: ○제조자 ○수출자 ○확인을 위임받은 자)
확인 관련 서류 제공자	⑫ 상호(명칭)
	⑬ 주소		(전화번호: )
	⑭ 담당자		성 명			전화 및 팩스
			부서명			E-mail
⑮ 확인내용	함유여부 구분		있음							없음
	기존화학물질		「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제10조에 따른 등록대상				□			□
			「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제11조에 따른 등록면제대상				□
	신규화학물질		「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제10조에 따른 등록대상				□			□
			「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제11조에 따른 등록면제대상				□
	유독물질		화학물질명(CAS No.)							□
			함량 또는 함량범위(%)
	허가물질		화학물질명(CAS No.)							□
			함량 또는 함량범위(%)
	제한물질		화학물질명(CAS No.)							□
			함량 또는 함량범위(%)
	금지물질		화학물질명(CAS No.)							□
			함량 또는 함량범위(%)
	사고대비물질		화학물질명(CAS No.)							□
			함량 또는 함량범위(%)
⑯ 비고
｢화학물질관리법｣ 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항에 따라
□ 제조		하는 위 제품을 구성하는 화학물질을 확인합니다.
□ 수입
년 월 일 제조(수입)자 : (서명 또는 인)
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
작성방법
1. “제조자”란 ｢화학물질관리법｣에 따른 화학물질을 제조하는 자를 말하며, “수입자”란 같은 법에 따라 수입하려는 자(｢관세법｣ 제19조에 따른 납세의무자)를 말합니다. 2. ⑥란은 제품명을 제조 또는 수입으로 구분하여 적습니다. 3. ⑦란은 화학물질을 수입하는 경우만 그 수입국을 적습니다. 4. ⑧란은 연간 제조량 또는 수입량을 예상하여 적습니다. 5. ⑨란은 화학물질을 수입하는 경우만 수입상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 6. ⑩란은 그 상품의 주요 용도를 적습니다. 7. ⑪란은 확인제품에 들어 있는 화학물질에 대하여 ⑮란의 각 확인 내용을 확인한 방법을 선택합니다. 8. 확인을 위임받은 자는 제조(수입)자를 대신하여 실제 화학물질에 대한 확인을 한 자를 말합니다. 9. ⑮란은 기존화학물질, 신규화학물질, 유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질 및 사고대비물질 함유여부를 해당란에 표시하여야 하고, 유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질 및 사고대비물질이 함유되어 있는 경우에는 그 물질의 화학물질명, CAS No. 및 제품 중 함량 또는 함량범위(%)를 적어야 합니다.
처리절차
이 확인서는 아래와 같이 처리됩니다.
제출인		처리기관
		｢화학물질관리법｣ 제55조제2항 및 같은 법 시행령 제23조제4항에 따라 해당 업무를 위탁받은 화학물질관리에 관한 협회
확인서	⇒		접수	⇒	검토		⇒	결재
제출인			처리기관		처리기관			처리기관
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제2호서식]
□ 제 조			화학물질확인 증명 신청서
□ 수 입
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.								(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일	처리기간	3일 (전문기관의 확인 등 특별한 사유가 있는 경우에는 7일)
신청인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
신청사항	⑥ 제품명(상품명)
	⑦ 수입국
	⑧ 연간제조(수입) 예정량		kg
	⑨ HSK No.
	⑩ 주요용도
	⑪ 자료보호신청 여부		□ 해당 □ 해당없음
	⑫ 확인신청 내용		□ 기존화학물질 등록대상 해당 여부 □ 신규화학물질 등록대상 해당 여부 □ 유독물질 해당 여부 □ 허가물질 해당 여부 □ 제한물질 해당 여부 □ 금지물질 해당 여부 □ 사고대비물질 해당 여부
｢화학물질관리법｣제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따라
위와 같이		□ 제조 □ 수입		화학물질확인 증명서 발급을 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 협회 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		화학물질확인 증명서를 발급받으려는 제품을 구성하는 화학물질의 명칭, 화학물질의 함량, CAS 번호 등이 적힌 성분명세서 1부.							수수료
									13,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 제품명을 제조 또는 수입으로 구분하여 적습니다. 2. ⑦란은 화학물질을 수입하는 경우에만 그 수입국을 적습니다. 3. ⑧란은 연간 제조량 또는 수입량을 예상하여 적습니다. 4. ⑨란은 화학물질을 수입하는 경우만 수입상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No. : Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 5. ⑩란은 그 제품의 주요 용도를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		｢화학물질관리법｣ 제55조제2항 및 같은 법 시행령 제23조제4항에 따라 해당 업무를 위탁받은 화학물질관리에 관한 협회
신청서	⇒		접수	⇒	검토	⇒		확인증명서 작성	⇒	증명서 발급
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제3호서식]
증명번호		□ 제 조 □ 수 입			화학물질확인 증명서
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)						③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 수입국
⑦ 연간제조(수입) 예정량				kg
⑧ HSK No.
⑨ 주요용도
⑩ 확인신청내용(신청인)						⑪ 확인내용(협회)
⑫ 확인조건
｢화학물질관리법｣제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제3조제2항에 따라 귀하가 제시하는
관련 서류에 근거한			□제조 □수입				화학물질확인 증명서를 발급합니다.
년 월 일 협회장 (인)
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제4호서식]
환 경 부 수신자: (경유) 제 목: 화학물질 조사결과 및 정보의 공개계획 통보
1. ｢화학물질관리법｣ 제12조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 다음 사항을 관보나 환경부 홈페이지에 공개하고자 합니다.
공개 대상자	상호(명칭)				성명(대표자)
	주소(사업장)		(전화번호: )
공개내용
소명서 제출기한
2. 만약 공개 내용에 이의가 있을 경우에는 해당 통보서를 받은 시점을 기준으로 15일 이내에 ｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제7조제2항에 따른 별지 제5호서식의 소명서를 제출하시고, 자료보호를 신청하려는 경우에는 **********제59조제1항에 따른 별지 제73호서식의 자료보호신청서도 함께 작성․제출하여 주시기 바랍니다. 끝.
환경부장관				인
기안자(직위/직급) 서명 / 검토자(직위/직급) 서명 / 결재자(직위/직급) 서명 협조자(직위/직급) 서명 시행 처리과 - 일련번호 (시행일자) 접수 처리과명 - 일련번호 (접수일자) 우 주소 /홈페이지 주소 전화( ) 전송( ) /전자우편주소 /공개구분 210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제5호서식]
정보공개 소명서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.					(앞 쪽)
접수번호		접수일	발급일	처리기간	15일
신청인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
⑥ 소명 내용
｢화학물질관리법｣ 제12조제4항 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따라 화학물질 조사결과 및 정보의
공개계획에 대한 소명서를 제출합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 환경부장관 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
작성방법
1. ⑥란은 화학물질 조사결과 및 정보의 공개계획 통보에 대해 비공개 요청사항 및 그 사유 등을 적습니다. 2. 공개대상 정보의 자료보호를 신청하려는 경우에는 ｢화학물질관리법｣제52조제1항 및 같은 법 시행규칙 제59조제1항에 따른 별지 제73호서식의 자료보호요청서를 같이 제출하여야 합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		환경부
신청서 작성	⇒		접수	⇒	심의	⇒		결제	⇒	통보
신청인			처리기관		처리기관 (화학물질정보공개심의위원회)			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제6호서식]
통지번호		소명서 처리결과 통보서
제 호
정보 공개 대상자	① 상호(명칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑥ 공개 여부				□ 공개 □ 부분공개 □ 비공개
⑦ 공개 내용
⑧ 공개 방법
⑨ 공개 시점				년 월 일부터
｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제7조제4항에 따라 정보공개 소명서에 대한 처리 결과를 통보합니다.
년 월 일 환경부장관 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제7호서식]
유해화학물질 진열ㆍ보관계획서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일		처리기간	10일
제출인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑥ 유해화학물질명		⑦ 진열ㆍ보관수량(kg)			⑧ 방재장비 목록
｢화학물질관리법｣ 제15조제1항 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따라 유해화학물질 진열·보관계획서를
작성ㆍ제출합니다.
년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류										수수료
										없음
작성방법
1. ⑤란은 유해화학물질을 진열ㆍ보관하는 사업장 주소를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
제출인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	현장 확인	⇒		결제	⇒		증명서 발급
제출인			처리기관		처리기관			처리기관			제출인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제8호서식]
증명번호		진열ㆍ보관계획 등 확인 증명서
제 호
신청인	① 상호(명칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑥ 적정성 여부		□ 적정 □ 조건부 적정 □ 부적정
⑦ 진열ㆍ보관 조건
⑧ 취급시 주의사항
⑨ 방제요령		누출시 :
		화재시 :
		폭발시 :
⑩ 비상시 연락기관		(전화번호: )
｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제10조제3항에 따라 진열ㆍ보관계획 등 확인 증명서를 발급합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제9호서식]
유해화학물질 운반계획서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 제출인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일		처리기간	즉시
제출인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
운반업체	⑥ 상호(명 칭)			⑦ 사업자등록번호
	⑧ 성명(대표자)			⑨ 담당자 성명 및 연락처
	⑩ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑪유해화학물질명		⑫수량(kg)			⑬휴대용 방제장비
｢화학물질관리법｣ 제15조제3항 및 같은 법 시행규칙 제11조제2항에 따라 유해화학물질 운반계획서를
작성ㆍ제출합니다.
년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 통행도로 상세 서류 1부. 2. 통행도로 주변의 하천 내역 1부.								수수료
										없음
작성방법
1. 운반업체는 실제 유해화학물질을 운반하는 업체를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		결제	⇒		증명서 발급
신청인			처리기관		처리기관			처리기관			신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행령[별지 제10호서식]
유해화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제 요청서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호		접수일			처리기간
요청인	① 상호(명칭)		② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
요청 사항	⑥ 화학물질명
⑦ 중지 해제 요청 사유
｢화학물질관리법｣ 제17조제4항 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항에 따라 위 화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제를 요청합니다.
년 월 일
요청인	(서명 또는 인)
유역(지방)환경청장 인
첨부서류	없 음	수수료 없음
처리절차
요청서 작성	□	접수	□	의견 청취	□	결제	□	통보
요청인		처리기관		처리기관		처리기관		요청인
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
확인번호		유해화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제 여부 확인서
제 호
요청인	① 상호(명칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑥ 중지 해제				□ 수용 □ 부분 수용 □ 불수용
⑦ 중지 해제 내용 ※ 수용 또는 부분수용시 작성
⑧ 중지 해제 시점 ※ 수용 또는 부분수용시 작성				년 월 일부터
｢화학물질관리법｣ 제17조제4항 및 같은 법 시행령 제8조제2항에 따라 위 화학물질의 제조ㆍ수입 등의 중지 해제 여부 확인서를 발급합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제12호서식]
금지물질				□ 제 조				허가 신청서
				□ 수 입
				□ 판 매
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.										(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
신청사항	⑥ 제품명(상품명)
	⑦ 제조국(수입국)
	⑧ 주요 용도
	⑨ 연간 예정량		kg
	⑩ HSK No.
	금지물질 함유 내용		⑪ 명칭
			⑫ 금지물질 번호 또는 CAS No.
			⑬ 함유량(%)
	⑭ 자료보호 신청 여부		□ 해당 □ 해당없음
｢화학물질관리법｣ 제18조제1항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라
금지물질의		□ 제조 □ 수입 □ 판매	허가를 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 사용 또는 판매 계획서 1부.							수수료
									매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 상품의 이름을 적습니다. 2. ⑦란은 제조국 또는 수입국을 적습니다. 3. ⑧란은 그 상품의 주요 용도를 적습니다. 4. ⑨란은 연간 제조, 수입 또는 판매 총량을 예상하여 적습니다. 5. ⑩란은 상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 6. ⑪란부터 ⑬란까지는 상품에 포함된 금지물질을 종류별로 적습니다. 7. 앞 쪽 공란이 부족할 때에는 별지로 작성하여 첨부합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		허가증 작성	⇒	허가증 발급
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제13호서식]
허가번호			금지물질	□ 제 조 □ 수 입 □ 판 매		허가증
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)				③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 금지물질의 명칭
⑦ 연간 허가량			kg
⑧ 용도
⑨ 허가조건
⑩ 허가기간
｢화학물질관리법｣ 제18조제1항 및 같은 법 시행규칙 제14조제2항에 따라 상기 물질의
□제조를 □수입을 □판매를		허가합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제14호서식]
허가번호			금지물질			□ 제 조		□ 변경허가 신청서 □ 변경신고서
						□ 수 입
제 호
						□ 판 매
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.										(앞 쪽)
접수번호				접수일			발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)						② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)						④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호 : )
	⑥ 제조(수입/판매) 제품명(상품명)
변경사항	⑦ 변경 전						⑧ 변경 후
｢화학물질관리법｣ 제18조제2항 및 같은 법 시행규칙 제14조제4항에 따라
금지물질의		□ 제조 □ 수입 □ 판매			□ 변경허가를 신청합니다. □ 변경신고를 합니다.
년 월 일 신청인(신고인) (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부 2. 허가증 원본 1부										수수료
											9,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우7,200원)
작성방법
1. 허가번호란은 금지물질의 제조, 수입 또는 판매 허가시 시 부여된 허가번호를 적습니다.
처리절차
이 신청서 또는 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서(신고서) 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒	변경사항이 적인 허가증 또는 신고확인증 작성		⇒	변경사항이 적인 허가증 또는 신고확인증
신청인 (신고인)			처리기관		처리기관		처리기관			신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제15호서식]
□ 허가번호 □ 증명번호		금지물질			□ 제조 □ 수입 □ 판매		□ 변경 허가증 □ 변경신고 확인증
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)					③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 금지물질의 명칭
⑦ 변경 허가(신고) 사항
⑧ 용도
⑨ 준수사항
｢화학물질관리법｣ 제18조제2항 및 같은 법 시행규칙 제14조제5항에 따라 상기 물질의
□ 변경 허가증을 □ 변경신고 증명서를			발급합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제16호서식]
허가물질				□ 제 조				허가 신청서
				□ 수 입
				□ 사 용
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.										(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일		처리기간		20일
신청인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
신청사항	⑥ 제품명(상품명)
	⑦ 제조국(수입국)
	⑧ 주요용도
	⑨ 연간제조(수입/사용) 예정량		kg
	⑩ HSK No.
	⑪ 허가 기간
	허가물질 함유 내용		⑫ 명칭
			⑬ 허가물질 번호 또는 CAS No.
			⑭ 함유량(%)
	⑮ 자료보호 신청 여부		□ 해당 □ 해당없음
｢화학물질관리법｣ 제19조제1항 및 같은 법 시행규칙 제15조제1항에 따라
허가물질의		□ 제조 □ 수입 □ 사용	허가를 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 화학물질의 용도 상세 내역 1부 2. 화학물질의 위해성 자료 1부 3. 대안 분석 및 실행가능성 자료 1부 4. 대체 계획 자료 1부							수수료
									매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 상품의 이름을 적습니다. 2. ⑦란은 제조국 또는 수입국을 적습니다. 3. ⑧란은 그 상품의 주요 용도를 적습니다. 4. ⑨란은 연간 제조, 수입 또는 사용 총량을 예상하여 적습니다. 5. ⑩란은 상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 6. ⑪란은 허가물질을 제조ㆍ수입ㆍ사용을 희망하는 최소한의 기간을 적습니다. 7. ⑫란부터 ⑭란까지는 상품에 포함된 허가물질을 종류별로 적습니다. 8. 앞 쪽 공란이 부족할 때에는 별지로 작성하여 첨부합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		허가증 작성	⇒	허가증 발급
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제17호서식]
허가번호			허가물질		□ 제 조 □ 수 입 □ 사 용		허가증
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)					③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 허가물질의 명칭
⑦ 연간 허가량				kg
⑧ 주요용도
⑨ 한정기간(허가기간)				년 월 일부터 년 월 일까지
⑩ 준수사항
｢화학물질관리법｣ 제19조제1항 및 같은 법 시행규칙 제15조제2항에 따라 상기 물질의
□제조를 □수입을 □사용을		허가합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제18호서식]
허가물질				□ 제 조			재허가 신청서
				□ 수 입
				□ 사 용
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.									(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일	처리기간		10일
신청인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
신청사항	⑥ 허가번호
	⑦ 재허가(한정) 기간
	⑧ 자료보호 신청 여부		□ 해당 □ 해당없음
｢화학물질관리법｣ 제19조제6항 및 같은 법 시행규칙 제15조제3항에 따라
허가물질의		□ 제조 □ 수입 □ 사용	재허가를 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 허가증 원본 1부 2. 화학물질의 용도 상세 내역 변경사항 1부 3. 화학물질의 위해성 변경사항 1부 4. 대안 분석 및 실행가능성 변경사항 1부 5. 대체 계획 변경사항 1부							수수료
									매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 허가물질의 제조ㆍ수입ㆍ사용 허가증에 기재된 허가번호를 적습니다. 2. ⑦란은 허가물질을 제조ㆍ수입ㆍ사용을 희망하는 최소한의 기간으로 이전 허가기간보다 짧게 작성합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		허가증 작성	⇒	허가증 발급
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]
제한물질 수입허가 신청서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호		접수일	발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
신청사항	⑥ 제품명(상품명)
	⑦ 제조국(수입국)
	⑧ 주요 용도
	⑨ 연간 수입 예정량	kg
	⑩ HSK No.
	제한물질 함유 내용	⑪ 명칭
		⑫ 제한물질 번호 또는 CAS No.
		⑬ 함유량(%)
	⑭ 자료보호 신청 여부	□ 해당 □ 해당없음
｢화학물질관리법｣ 제20조제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 따라 제한물질의
수입허가를 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 용도 상세내역서 1부							수수료
									매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 상품의 이름을 적습니다. 2. ⑦란은 제조국 또는 수입국을 적습니다. 3. ⑧란은 그 상품의 주요 용도를 적습니다. 4. ⑨란은 연간 수입 총량을 예상하여 적습니다. 5. ⑩란은 상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 6. ⑪란부터 ⑬란까지는 상품에 포함된 제한물질을 종류별로 적습니다. 7. 앞 쪽 공란이 부족할 때에는 별지로 작성하여 첨부합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		허가증 작성	⇒	허가증 발급
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제20호서식]
허가번호		제한물질 수입 허가증
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)			③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 제한물질의 명칭
⑦ 연간 허가량			kg
⑧ 주요용도
⑨ 준수사항
｢화학물질관리법｣ 제20조제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조제2항에 따라 상기 물질의 수입을 허가합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제21호서식]
제한물질		제한물질 수입			□ 변경허가 신청서 □ 변경신고서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호 : )
	⑥ 수입제품명(상품명)
변경사항	⑦ 변경 전			⑧ 변경 후
□ ｢화학물질관리법｣ 제20조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제4항에 따라 제한물질 수입허가의 변경허가를 신청합니다. □ ｢화학물질관리법｣ 제20조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제5항에 따라 제한물질 수입허가의 변경신고를 합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부. 2. 허가증 원본						수수료
								매품목당 9,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 7,200원)
작성방법
1. 앞 쪽 공란이 부족할 때에는 별지로 작성하여 첨부합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서(신고서) 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒	변경사항이 적인 허가증 또는 확인증 작성	⇒	변경사항이 적인 허가증 또는 확인증
신청인 (신고인)			처리기관		처리기관		처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제22호서식]
□ 허가번호 □ 증명번호		제한물질 수입				□ 변경 허가증 □ 변경신고 확인증
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)				③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 제한물질의 명칭
⑦ 변경 허가(신고) 사항
⑧ 용도
⑨ 준수사항
｢화학물질관리법｣ 제20조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제6항에 따라 상기 물질의
□ 변경 허가증을 □ 변경신고 증명서를			발급합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제23호서식]
유독물질 수입 신고서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호		접수일	발급일		처리기간	즉시
신고인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
신고사항	⑥ 제품명(상품명)
	⑦ 수입국
	⑧ 용도
	⑨ 연간수입 예정량	kg
	⑩ HSK No.
	유독물질 함유 내용	⑪ 명칭
		⑫ 유독물질 번호 또는 CAS No.
		⑬ 함유량(%)
	⑭ 자료보호 신청 여부	□ 해당 □ 해당없음
｢화학물질관리법｣ 제20조제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 유독물질의 수입 신고를 합니다
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		없 음							수수료
									매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 상품의 이름을 적습니다. 2. ⑦란은 수입국을 적습니다. 3. ⑧란은 그 상품의 주요 용도를 적습니다. 4. ⑨란은 연간 수입 총량을 예상하여 적습니다. 5. ⑩란은 상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 6. ⑪란부터 ⑬란까지는 상품에 포함된 유독물질을 종류별로 적습니다. 7. 앞 쪽 공란이 부족할 때에는 별지로 작성하여 첨부합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신고서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		확인증 작성	⇒	확인증 발급
신고인			처리기관		처리기관			처리기관		신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제24호서식]
확인번호		유독물질 수입 신고확인증
제 호
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)			③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 유독물질의 명칭
⑦ 연간 신고량			kg
⑧ 주요 용도
⑨ 준수사항
｢화학물질관리법｣ 제20조제1항 및 같은 법 시행규칙 제17조제2항에 따라 상기 물질의 수입신고를
접수하였음을 증명합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제25호서식]
신고번호		유독물질 수입 변경신고서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.						(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일	처리기간	즉시
신고인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호 : )
	⑥ 수입제품명(상품명)
변경사항	⑦ 변경 전			⑧ 변경 후
｢화학물질관리법｣ 제20조제4항 및 같은 법 시행규칙 제17조제4항에 따라 유독물질 수입 변경신고서를
제출합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부. 2. 확인증 사본						수수료
								매품목당 9,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 7,200원)
작성방법
1. 앞 쪽 공란이 부족할 때에는 별지로 작성하여 첨부합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신고서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒	확인증 작성	⇒	확인증 발급
신고인			처리기관		처리기관		처리기관		신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제26호서식]
증명번호 제 호		유독물질 수입 변경 신고 확인증
신고인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)			③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑤ 제품명(상품명)
⑥ 유독물질의 명칭
⑦ 변경 신고 사항
⑧ 주요 용도
⑨ 준수사항
｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제17조제5항에 따라 상기 물질의 수입 변경 신고 증명서를 발급합니다.
년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제27호서식]
제한물질ㆍ금지물질 수출승인 신청서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호		접수일	발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
신청사항	⑥ 수출제품명 (상품명)
	⑦ 주요용도
	⑧ 해당 연도 수출 예정량	kg
	⑨ HSK No.
	⑩ 수입국
	⑪ 수입자 상호
	제한물질ㆍ금지 물질 함유내용	⑫ 명칭
		⑬ CAS No.
		⑭ 함유량(%)
		⑮로테르담협약 부속서Ⅲ 등재물질 여부
｢화학물질관리법｣ 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제18조제1항에 따라 제한물질ㆍ금지물질 수출승인을
신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류			1. 수출통보서 2부 2. 물질안전보건자료 2부 3. 수출자 책임보증서 비고: 로테르담협약 부속서 Ⅲ 등재물질인 경우 수출자 책임보증서만 제출합니다.								수수료
											매품목당 13,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 11,700원)
작성방법
1. ⑥란은 수출제품의 이름을 적습니다. 2. ⑦란은 수출용도 등 그 상품의 주요 용도를 적습니다. 3. ⑧란은 해당 연도의 수출총량을 예상하여 적습니다. 4. ⑨란은 수출상품에 대한 관세ㆍ통계통합분류표의 품목번호(HSK No.: Harmonized System Korea Number)를 적습니다. 5. ⑩란 및 ⑪란은 수입국 및 수입자의 상호를 적습니다. 6. ⑫란부터 ⑮란까지는 수출상품에 포함된 제한물질ㆍ금지물질을 종류별로 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인			처리기관
			유역환경청, 지방환경청
수출 승인서 작성	⇒	접수		⇒	수입당사국에 수출통보서 통보	⇒	수입당사국이 해당 화학물질의 수입을 승인한 경우		⇒	수출 승인서 작성	⇒	수출승인서 교부
신청인		처리기관		(로테르담협약 부속서 Ⅲ 등재물질인 경우 별도의 절차를 따름)	처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제28호서식]
승인번호		제한물질ㆍ금지물질 수출승인서
제 호
신청인	① 상호(명칭)					② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)					④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
⑥ 수출제품명 (상품명)					⑦ 주요용도
⑧ 해당 연도 수출예정량		kg			⑨ HSK No.
⑩ 수입국					⑪ 수입자 상호
제한물질ㆍ금지 물질 함유 내용		⑫ 명칭		⑬ CAS No.			⑭ 함유량(%)
유효기간		년 12월 31일까지
유효조건		동일한 수출제품에 대하여도 수입국이 다른 경우에는 따로 수출승인 신청을 하여야 합니다.
｢화학물질관리법｣ 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제18조제3항에 따라 제한물질ㆍ금지물질의 수출을 승인합니다. 년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제29호서식]
승인번호		□ 제한물질				수출승인 변경 신청서
제 호		□ 금지물질
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.								(앞 쪽)
접수번호				접수일	발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호 : )
	⑥ 수출제품명(상품명)
변경사항	⑦ 변경 전				⑧ 변경 후
｢화학물질관리법｣ 제21조제1항 후단 및 같은법 시행규칙 제18조제5항에 따라
□ 제한물질의			수출승인 변경을 신청합니다.
□ 금지물질의
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류 2. 수출승인서 원본							수수료
									매품목당 9,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 7,200원)
작성방법
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		결제	⇒	변경사항이 적힌 수출승인서
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제30호서식]
승인번호		□ 제한물질		수출승인 변경 승인서
제 호		□ 금지물질
신청인	① 상호(명칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
	⑥ 수출제품명 (상품명)
변경사항		⑦ 변경 전				⑧ 변경 후
｢화학물질관리법｣ 제21조제1항 단서 및 같은 법 시행규칙 제18조제6항에 따라 제한물질ㆍ금지물질의 수출승인 변경을 승인합니다. 년 월 일 유역(지방)환경청장 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제31호서식]
장외영향평가서 검토 신청서
※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.
접수번호	접수일	발급일	처리기간	30일
신청인	① 상호(명 칭)	② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)	④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장) (전화번호: )
｢화학물질관리법｣ 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제19조제1항에 따라 위와 같이 장외영향평가서의 검토를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 화학물질안전원장 귀하
첨부서류	1. 장외영향평가서 2부.	수수료
없음
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인	처리기관
화학물질안전원장
신청서 작성	⇒	접수	⇒	검토	⇒	결제	⇒	결과서 통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제32호서식]
검토번호			장외영향평가서 검토결과서
제 호
신청인	① 상호(명칭)					② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)					④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑥ 검토대상 취급시설
⑦ 검토결과
｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제19조제4항에 따라 장외영향평가서의 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다. 년 월 일 화학물질안전원장 인
첨부서류:		□ 적합여부 상세내용 1부 □ 위험도 평가 상세내용 1부
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제33호서식]
요청번호			장외영향평가서 보완ㆍ조정 요청서
제 호
신청인	① 상호(명칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑥ 검토대상 취급시설
⑦ 서류 보완ㆍ조정 사항
⑧ 보완ㆍ조정 서류 제출 마감일				년 월 일까지
｢화학물질관리법｣ 제23조제3항 및 같은 법 시행규칙 제19조제5항에 따라 장외영향평가서의 보완ㆍ조정을 요청합니다. 년 월 일 화학물질안전원장 인
첨부서류:		□ 보완ㆍ조정사항 상세 내역 1부
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제34호서식]
유해화학물질 취급시설 검사 결과 신고서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호	접수일	발급일	처리기간	즉시
신고인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
⑥ 신고 취급시설
⑦ 검사기관
｢화학물질관리법｣ 제24조제2항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 검사결과서를 제출합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
첨부서류	1. 취급시설 검사결과서 1부	수수료
매품목당 9,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 7,200원)
작성방법
1. 취급시설 검사결과서는 검사기관에서 작성한 자료를 제출합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인	처리기관
유역환경청, 지방환경청
신고서 작성	⇒	접수	⇒	검토	⇒	결제
신고인		처리기관		처리기관		처리기관
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제35호서식]

유해화학물질 취급시설에 대한 수시검사 명령서

기관명

수신자 :

(경유)

1.｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제23조제3항에 따라 귀 업체가 사용하고 있는 유해화학물질 취급시설에 대한 수시검사를 받을 것을 명합니다.

2. 따라서 귀 업체에서는 안전진단 전문기관(한국환경공단, 한국산업안전보건공단 등)에 안전진단을 신청하여 신청일부터 1개월 이내에 안전진단을 실시하기 바랍니다.

붙임 : 수시검사 명령 사유서 1부.  끝.

유역(지방)환경청장	직인

기안자(직위/직급) 서명      /      검토자(직위/직급) 서명      /      결재자(직위/직급) 서명

협조자(직위/직급) 서명

시행  처리과 - 일련번호 (시행일자)                      접수  처리과명 - 일련번호 (접수일자)

우             주소                                                           /홈페이지 주소

전화(   )                전송(     )                         /전자우편주소    /공개구분

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제36호서식]
허가번호		유해화학물질 취급시설					□ 정기검사 □ 수시검사			결과 신고서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.											(앞 쪽)
접수번호			접수일			발급일		처리기간			즉시
신고인	① 상호(명 칭)					② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)					④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
	⑥ 취급시설		□ 제조·사용시설 □ 보관·저장시설 □ 운반시설 □ 기타
	⑦ 취급 화학물질		명칭		연간취급량(Ton)				주요용도
｢화학물질관리법｣ 제24조제3항 및 같은법 시행규칙 제23조제6항에 따라
유해화학물질 취급시설			□ 정기검사 □ 수시검사	결과를 신고합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류			취급시설 검사결과서 1부							수수료
										매품목당 9,000원(정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 7,200원)
작성방법
1. 허가번호란은 유해화학물질 영업 허가 시 부여된 허가번호를 적습니다.
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신고서 작성	⇒			접수	⇒	검토	⇒	확인증 작성	⇒		확인증 발급
신고인				처리기관		처리기관		처리기관			신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제37호서식]
유해화학물질 취급시설 안전진단 결과 신고서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호	접수일	발급일	처리기간	즉시
신고인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
⑥ 안전진단 대상 취급시설
⑦ 검사기관
｢화학물질관리법｣ 제24조제4항 및 같은 법 시행규칙 제24조제4항에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 안전진단결과서를 제출합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
첨부서류	1. 취급시설 안전진단 결과서 1부	수수료
없음
작성방법
1. 취급시설 안전진단결과서는 검사기관에서 작성한 자료를 제출합니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인	처리기관
유역환경청, 지방환경청
신고서 작성	⇒	접수	⇒	검토	⇒	결제
신고인		처리기관		처리기관		처리기관
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제38호서식]

제       호

취급시설 개선명령서

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 위반 내용 :

6. 개선 조치 사항 :

7. 개선계획서 제출기한 :           년     월    일까지

｢화학물질관리법｣ 제25조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조제1항에 따라

해당 유해화학물질 취급시설을 설치ㆍ운영하는 자는 개선계획서를 제출기한

내에 유역(지방)환경청에 제출하시기 바라며, 만일 이를 위반할 경우에는 같은

법 제59조제9호에 따라 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하게

됨을 알려드립니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

첨부서류 :

□ 개선조치 상세내역 1부

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제39호서식]
명령번호	유해화학물질 취급시설 개선명령 이행계획서
제 호
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호	접수일	발급일	처리기간
보고인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
⑥ 개선명령 사항
｢화학물질관리법｣ 제25조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조제2항에 따라 개선명령 이행계획을 보고합니다.
년 월 일 보고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
첨부서류	1. 취급시설의 개선명세서 1부 2. 이행계획 및 공사비 1부 3. 이행기간 동안의 유해화학물질 안전관리 계획	수수료
없음
작성방법
1. 명령번호는 개선명령시 부여된 번호를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
보고인	처리기관
유역환경청, 지방환경청
계획서 작성	⇒	접수	⇒	검토	⇒	이행
보고인		처리기관		처리기관		보고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제40호서식]
명령번호		유해화학물질 취급시설 개선명령 이행결과 보고서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.						(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일	처리기간
보고인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
	⑥ 개선명령 사항
⑦ 개선명령 이행결과 내용
｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제25조제5항에 따라 개선명령을 이행하고 그 결과를 보고합니다.
년 월 일 보고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	개선명령 이행결과 상세보고서 1부								수수료
									없음
작성방법
1. 명령번호는 개선명령시 부여된 번호를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
보고인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
보고서 작성			⇒	접수	⇒	현장 확인		⇒		결제
보고인				처리기관		처리기관				처리기관
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제41호서식]

제      호

취급시설 가동중지 명령서

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 가동중지 대상 취급시설 :

6. 위반 내용 :

｢화학물질관리법｣ 제25조제2항 및 같은 법 시행규칙 제25조제6항에 따라 유해화학물질 취급시설의 가동을 중단하여 주시기 바라며, 만일 이를 위반할 경우에는 같은 법 제59조제9호에 따라 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드립니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제42호서식]
유해화학물질 취급시설 자체점검대장
연월일	점검시간 (00:00 ~ 00:00)	소속		성명	서명
점검 항목			이상 유무			비고
① 유해화학물질의 이송배관․접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출․누출 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
③ 액체․기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식․손상․노후화 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
⑥ 물 반응성 물질, 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
⑦ 인화성 액체의 증기, 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 있어 화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기, 온도ㆍ압력계기의 비정상 작동으로 인해 유출ㆍ누출ㆍ화재ㆍ폭발 가능성이 있는지 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
⑩ 유해화학물질 저장ㆍ보관설비의 부식·손상·균열 등으로 인한 유출ㆍ누출 여부			□ 문제없음 □ 자체점검시 조치완료 □ 정밀 재점검 필요
※ 비고란에는 자체점검시 조치완료 사항 또는 정민 재점검 필요사항을 기재 297㎜×210㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제43호서식]
유해화학물질			□ 제 조 업		□ 운 반 업	허가신청서
			□ 판 매 업		□ 사 용 업
			□ 보관ㆍ저장업
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일	처리기간
신청인	① 상 호(명칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주 소(사업장)		(전화번호: )
신청사항	⑥ 취급시설 보유 여부		□ 없음 □ 자가 □ 위탁 □ 임차
	⑦ 보관ㆍ저장시설 소재지		(전화번호: )
	⑧ 취급품목명				⑨ 전체연간취급량	Ton 또는 ㎥
	⑩ 종업원수		명		⑪ 사업장면적	㎡
	⑫ 보관ㆍ저장시설능력		톤 또는 ㎥		⑬ 운반장비능력	Ton 또는 ㎥
	⑭ 전년도 매출액 (사업장)		억원
	⑮ 저장 시설 현황	저장시설번호 또는 명칭	용 량(㎥)	저 장 화 학 물 질
				명 칭	1일 평균사용량	주 요 용 도
	⑯ 관리자공동 활용여부		□ 단독 □ 공동		⑰ 취급시설 공동활용 여부	□ 단독 □ 공동
	⑱ 위해관리계획 수립대상 여부		□ 대상 □ 비대상
｢화학물질관리법｣ 제28조제1항 및 같은 법 시행규칙 제27조제1항에 따라 유해화학물질 영업 허가를 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 적합통보를 받은 화학사고 장외영향평가서 1부 2. 적합판정을 받은 취급시설 검사결과서(유해화학물질 취급시설을 설치ㆍ운영하는 경우에 제출합니다) 1부 3. 적합통보를 받은 위해관리계획서(사고대비물질을 취급하는 경우에 제출합니다) 1부 4. 별지 제44호서식에 따른 취급하는 유해화학물질의 종류 및 물질별 연간 취급예정량에 관한 서류 1부 5. 유해화학물질 취급시설ㆍ장비 명세서(취급시설 명세서에는 시설별 면적(㎡) 및 용량(㎥), 수량, 위치도 및 배치평면도 등을 기재한다) 1부 6. 유해화학물질 기술인력 명세서 1부 7. ｢화물자동차 운수사업법｣에 따른 화물자동차운송사업허가증 또는 그 사본(유해화학물질 운반업의 경우에만 첨부한다) 1부 8. 피성년후견인 또는 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니함을 증명하는 다음 어느 하나의 서류(외국인인 경우에만 제출한다) 1부 가. 해당 국가의 정부나 그 밖의 권한 있는 기관이 발행한 서류 나. 공증인이 공증하고 ｢재외공관 공증법｣에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국공관의 영사관이 확인한 신청인의 진술서									수수료
											30,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우27,000원)
담당 공무원 확인사항		1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당) 2. 사업자등록증(신청인이 확인에 동의하지 않는 경우 신청인이 사본 제출) 3. 후견등기부
행동정보 공동이용 동의서
본인은 이 신청서의 처리와 관련하여 ｢전자정부법｣ 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인)
작성방법
1. ⑧란은 취급하는 유해화학물질의 명칭 및 제품명을 별지로 작성 첨부합니다. 2. ⑨란은 업소에서 연간 취급 예상 유해화학물질의 총량을 품목에 관계없이 적습니다. 3. ⑫란은 ⑦란의 자가(임차) 보관ㆍ저장시설 용량을 적습니다. 4. ⑬란은 보유하고 있는 운반장비의 전체용량을 적습니다. 5. ⑭란은 전년도 해당 사업장의 매출액을 적습니다.(과징금 산정의 기준이 되기 때문에 정확하게 적어야 합니다) 6. ⑮란은 액체 또는 기체상태의 유해화학물질의 저장시설에 대하여 적습니다. 6. ⑯란및 ⑰란은 ｢화학물질관리법｣ 제38조에 따른 유해화학물질관리자 및 취급시설의 공동 활용 여부를 적습니다. 7. 은 ｢화학물질관리법｣제41조 및 같은 법 시행규칙 제46조에 따른 위해관리계획 수립대상 여부를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서	⇒		접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재		⇒	허가증 발급
신청인			처리기관		처리기관		처리기관			처리기관			신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제44호서식]
유해화학물질의 연간 취급예정량 등에 관한 자료
① 취급방식		□ 제조 □보관ㆍ저장 □ 판매 □ 사용 □ 운반
② 유해화학 물질명	③ CAS No.	④ 제품명	⑤ 용도	⑥ 취급예정량(ton 또는 ㎥)
				월간	연간

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제45호서식]
허가번호			유해화학물질	영업변경	□ 허가 신청서
제 호					□ 신고서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일	처리기간
신청인	⁀ 신 고 인 ︶	① 상호(명칭)		② 사업자등록번호
		③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
		⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
		⑥ 영업종류	□ 제조업 □ 판매업 □ 보관ㆍ저장업 □ 운반업 □ 사용업
변경사항		⑦ 변경 전		⑧ 변경 후
｢화학물질관리법｣ 제28조제5항 및 같은 법 시행규칙 제28조제2항에 따라 유해화학물질 영업의 □ 변경허가를 신청합니다. □ 변경을 신고합니다.
년 월 일 신청인(신고인) (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부 2. 변경된 장외영향평가서와 위해관리계획서(변경사유가 발생한 경우에만 해당한다) 1부. 3. 유해화학물질 영업 허가증 원본									수수료
											20,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우18,000원)
작성방법
1. 허가번호란은 유해화학물질 영업허가 시 부여된 허가번호를 적습니다. 2. ⑦란은 유해화학물질 영업 허가 시에 제시한 내용 중 변경되는 사항만 적되, 보관ㆍ저장시설의 용량 또는 제조ㆍ사용하는 유해화학물질의 품목을 적습니다. 3. ⑧란은 ⑦란의 내용 중 변경되는 사항을 적습니다.
처리절차
이 신청서(신고서)는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인 (신고인)			처리기관
			유역환경청, 지방환경청
신청서 (신고서)	⇒		접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재	⇒	변경사항을 기재한 허가증(확인증) 발급
신청인 (신고인)			처리기관		처리기관		처리기관 (변경허가의 경우)			처리기관		신청인 (신고인)
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제46호서식]
	(앞 쪽)
허가번호	유해화학물질	□ 제조업 □ 판매업 □ 보관ㆍ저장업	□ 운반업 □ 사용업		허가증
제 호
신 청 인	⁀신 고 인 ︶	ⓛ 상호(명 칭)
② 성명(대표자)		③ 사업자등록번호
④ 주소(사업장)	(전화번호: )
⑤ 취급시설 보유 여부	□ 없음 □ 자가 □ 위탁 □ 임차
⑥ 보관ㆍ저장시설 소재지	(전화번호: )
⑦ 취급품목명		⑧ 전체연간취급량	Ton 또는 ㎥
⑨ 종 업 원 수	명	⑩ 사업장 면적	㎡
⑪ 보관ㆍ저장 시설능력	Ton 또는 ㎥	⑫ 운반장비능력	Ton 또는 ㎥
⑬ 전년도 매출액 (사업장)	억원
⑭ 저장 시설 현황	저장시설번호 또는 명칭	용 량 (㎥)	저 장 화 학 물 질
명 칭	1일 평균사용량	주 요 용 도
⑮ 관리자공동 활용 여부	□ 단독 □ 공동	⑯ 취급시설 공동활용 여부	□ 단독 □ 공동
위해관리계획 수립대상 여부	□ 대상 □ 비대상
⑱허가 조건
｢화학물질관리법｣ 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제29조제1항에 따라 유해화학물질 영업을 허가합니다. 년 월 일
유역(지방)환경청장 □
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

		(뒤 쪽)
<변경사항>
일자	내용			확인
<처분사항>
일자	내용			확인
<참고사항>
일자	내용			확인

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제47호서식]

제      호

유해화학물질 영업변경 신고 확인증

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 허가번호 :

6. 변경신고 내용 :

｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제29조제3항에 따라 유해화학물질 영업 변경신고를 마쳤음을 확인합니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제48호서식]
유해화학물질 취급 도급 신고서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.								(앞 쪽)
접수번호		접수일			발급일		처리기간	10일
신청인	① 상호(명 칭)
	② 성명(대표자)			③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)		(전화번호: )
도급인	⑤ 상호(명 칭)
	⑥ 성명(대표자)			⑦ 사업자등록번호
	⑧ 주소(사업장)		(전화번호: )
수급인	⑨ 상호(명 칭)
	⑩ 성명(대표자)			⑪ 사업자등록번호
	⑫ 주소(사업장)		(전화번호: )
도급 사항	⑬ 도급 내용
	⑭ 도급 사유
	⑮ 유해화학물질 종류 및 취급량
	⑯ 취급시설의 종류 및 규모
	⑰ 도급기간
｢화학물질관리법｣ 제31조제1항 및 같은 법 시행규칙 제32조제1항에 따라 유해화학물질 취급의 도급을 신고합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. ************************************************************************1부 *********************************************************************제2항제4호에 따른 능력과 기준을 증명할 수 있는 근거 서류********1부 ****************1부										수수료
												13,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우11,700원)
작성방법
1. 신청인은 신고를 하는 자를 적습니다. 2. 도급인은 실제 도급을 준 자를 적습니다. 3. 수급인은 실제 도급을 받은 자를 적습니다.
처리절차
이 신청서(신고서)는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인 (신고인)			처리기관
			유역환경청, 지방환경청
신고서	⇒		접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재	⇒		확인증 발급
신고인			처리기관		처리기관		처리기관			처리기관			신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제49호서식]
유해화학물질관리자					□ 선임		신고서
					□ 해임
					□ 퇴직
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.										(앞 쪽)
접수번호			접수일			발급일			처리기간	즉시
신고인	① 상호(명 칭)
	② 성명(대표자)				③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)			(전화번호: )
사업장 개요	⑤ 유해화학물질 종류 및 연간 취급량
	⑥ 종업원 수
	⑦ 유해화학물질관리자 수
｢화학물질관리법｣ 제32조제3항 및 같은 법 시행규칙 제34조제1항에 따라 유해화학물질관리자의
□ 선임을		신고합니다.
□ 해임을
□ 퇴직을
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 유해화학물질관리자 명단 1부							수수료
								없음
작성방법
1. ⑤란은 유해화학물질 종류와 유해화학물질별 연간 취급량을 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인	처리기관
	유역환경청, 지방환경청
신고서		⇒	접수	⇒	검토		⇒		확인증 발급
신고인			처리기관		처리기관				신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제50호서식]
유해화학물질관리자				□ 선임서
				□ 해임서
				□ 퇴직서
유해화학물질관리자
성명		주민등록번호	선임기간		자격증	비 고
화학과목 및 유해화학물질 안전교육 양성과정 이수 사항
교육 내용
특기 사항
년 월 일 업체명(대표자) □
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제51호서식]

제      호

유해화학물질관리자 신고 확인증

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 신고내용 :  □ 선임    □ 해임    □ 퇴직

6. 유해화학물질관리자 :

｢화학물질관리법｣ 제32조제3항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따른

유해화학물질관리자 신고를 마쳤음을 확인합니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제52호서식]
유해화학물질관리자 선임기간 연장 신청서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.								(앞 쪽)
접수번호		접수일			발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)
	② 성명(대표자)			③ 사업자등록번호
	④ 주소(사업장)		(전화번호: )
유해화학 물질관리자	⑤ 연장 기간
	⑥ 연장 사유
	⑦ 업무 대리자
｢화학물질관리법｣ 제32조제3항 후단 및 같은 법 시행규칙 제34조제3항에 따라 유해화학물질관리자의 선임 기간 연장을 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 업무 대리자 이력 1부							수수료
								없음
작성방법
1. ⑥란은 30일 이내에서 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인	처리기관
	유역환경청, 지방환경청
신청서		⇒	접수	⇒	검토		⇒		승인증 발급
신청인			처리기관		처리기관				신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제53호서식]

제      호

선임연장 검토결과 통지서

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 승인 여부 :   □ 승인       □ 불승인

6. 연장 승인기간 :

｢화학물질관리법｣ 제32조제3항 후단 및 같은 법 시행규칙 제34조제4항에 따라

유해화학물질관리자의 선임 기간 연장을 신청을

□ 승인합니다.

□ 불승인합니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제54호서식]
허가번호			유해화학물질	영업	□ 폐업	신고서
					□ 휴업
제 호					□ 재개
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.							(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일		처리기간	7일
신고인	① 상호(명칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
신고사항	⑥ 영업종류		□ 제조업 □ 판매업 □ 보관ㆍ저장업 □ 운반업 □ 사용업
	⑦ 폐업예정일		년 월 일	⑧ 휴업예정기간		년 월 일부터 년 월 일까지
	⑨ 휴ㆍ폐업 사유
	⑩ 휴ㆍ폐업기간 중 유해화학물질 보유 여부 및 안전관리에 관한 조치계획
｢화학물질관리법｣ 제34조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제1항에 따라
유해화학물질		영업을 (□ 폐업ㆍ□ 휴업ㆍ□ 재개)하기 위하여 신고합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 허가증 원본 2. 영업실적보고서(폐업의 경우에만 첨부합니다) 1부 3. 조치결과서									수수료
											13,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우11,700원)
작성방법
1. 허가번호란은 유해화학물질 영업허가 시 부여된 허가번호를 적습니다.
처리절차
이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인			처리기관
			유역환경청, 지방환경청
신고서	⇒		접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재		⇒	통보
신고인			처리기관		처리기관		처리기관			처리기관			신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제55호서식]

제       호

개선명령서

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 위반 내용 :

6. 위반 장소 :

7. 위반 확인시간 :

8. 개선 조치 사항 :

9. 개선 조치 기한 :           년     월    일까지

｢화학물질관리법｣ 제35조제2항 및 같은 법 시행규칙 제40조제2항에 따라    개선조치 기한 내에 위반 내용을 개선 조치하여 주시기 바라며, 만일 이를 위반할 경우에는 같은 법 시행규칙 별표9에 따른 개별기준에 따라 추가 위반 조치가 이루어짐을 알려드립니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

첨부서류 :  □ 개선조치 상세내역 1부

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제56호서식]
허가번호		유해화학물질 영업 권리ㆍ의무 승계 신고서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.						(앞 쪽)
접수번호		접수일	발급일		처리기간
신고인	① 상호(명칭)		② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)	(전화번호 : )
	⑥ 승계 사유
신고사항	구분	승계 전		승계 후
	⑦ 상호(명칭)
	⑧ 성명(대표자)
｢화학물질관리법｣ 제37조제2항 및 같은 법 시행규칙 제41조제1항에 따라
유해화학물질 영업의 권리ㆍ의무 승계를 신고합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 허가증 원본 2. 권리ㆍ의무의 승계를 증명하는 서류 1부							수수료
								없음
담당 공무원 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당) 2. 사업자등록증 3. 후견등기부
행동정보 공동이용 동의서
본인은 이 신청서의 처리와 관련하여 ｢전자정부법｣ 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당공무원 학인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인)
작성방법
처리절차
이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신고서		⇒	접수	⇒	검토		⇒		결재
신고인			처리기관		처리기관				처리기관
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제57호서식]
허가번호		유해화학물질			□ 관 리 자	공동 활용 승인 신청서
					□ 취급시설
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.								(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일		처리기간
신청인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호 : )
신청사항	⑥ 대표업소명		(전화번호 : )
	⑦ 관리자 또는 취급시설의 공동활용업소명
｢화학물질관리법｣제38조제1항 및 같은 법 시행규칙 제42조제1항에 따라
유해화학물질		□ 관 리 자 □ 취급시설		의 공동 활용 승인을 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 공동활용계획서 1부 2. 개별업소의 명세 및 위치도 1부 3. 개별업소별 유해화학물질 관련 시설 및 장비의 명세서 1부 4. 개별업소 간의 유해화학물질 관리에 관한 권리ㆍ의무 등의 협약서 1부 5. 개별업소별 유해화학물질 관리를 위한 업무대행자 지정 명세서 1부										수수료
											없음
작성방법
1. 허가번호란은 유해화학물질 영업허가 시 부여된 허가번호를 적습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서	⇒	접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재	⇒	통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관 (필요시)			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제58호서식]
허가번호		유해화학물질			□ 관 리 자	공동 활용 변경 신고서
					□ 취급시설
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.								(앞 쪽)
접수번호			접수일		발급일		처리기간	즉시
신고인	① 상호(명 칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호 : )
	⑥ 대표업소명		(전화번호 : )
	⑦ 관리자 또는 취급시설의 공동활용업소명
변경사항	⑧ 변경 전				⑨ 변경 후
｢화학물질 관리법｣제38조제2항 및 같은 법 시행규칙 제43조제2항에 따라
유해화학물질				□ 관 리 자 □ 취급시설	의 공동활용의 변경을 신고합니다.
년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부 2. 공동활용업자의 허가증 원본									수수료
										없음
작성방법
1. 허가번호란은 유해화학물질 영업허가 시 부여된 허가번호를 적습니다.
처리절차
이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.
신고인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신고서	⇒	접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재		⇒	통보
신고인		처리기관		처리기관		처리기관 (필요시)			처리기관			신고인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제59호서식]
위해관리계획서 검토 신청서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호	접수일	발급일	처리기간	30일
신청인	① 상호(명 칭)	② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)	④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장) (전화번호: )
｢화학물질관리법｣제41조제1항 및 같은 법 시행규칙 제46조제1항에 따라 위와 같이 위해관리계획서의 검토를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 화학물질안전원장 귀하
첨부서류	1. 위해관리계획서 2부	수수료
없음
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인	처리기관
화학물질안전원장
신청서 작성	⇒	접수	⇒	검토	⇒	결제	⇒	적합여부 통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제60호서식]
검토번호			위해관리계획서 검토 결과서
제 호
신청인	① 상호(명칭)					② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)					④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑥ 검토 대상 사고대비물질
⑦ 검토 결과
｢화학물질관리법｣제41조제3항 및 같은 법 시행규칙 제47조제1항에 따라 위해관리계획서의 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다. 년 월 일 화학물질안전원장 인
첨부서류:		□ 적합여부 상세내용 1부
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제61호서식]
요청번호			위해관리계획서 수정ㆍ보완 요청서
제 호
신청인	① 상호(명칭)				② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)				④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑥ 검토 대상 사고대비물질
⑦ 수정ㆍ보완서류 제출 마감일				년 월 일까지
｢화학물질관리법｣제41조제3항 및 같은 법 시행규칙 제47조제2항에 따라 위해관리계획서의 수정ㆍ보완을 요청합니다. 년 월 일 화학물질안전원장 인
첨부서류:		수정․보완사항 상세 내역 1부
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
위해관리계획 고지서			동 고지서는 ｢화학물질관리법｣ 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)
사업장 위치(주소)
사업장 대표전화	(전화번호: )
유해화학물질 취급정보	종류
	유해성
	사고 위험성
사고 발생시 대응정보	영향 범위
	방제장비 보유현황
	경보 전달방법
	행동요령
	비상연락 기관 및 전화번호
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제63호서식]
						00년 0월 0일, 00:00현재(최초, 중간, 최종)
						보고자	소속 직책 성명
						전화번호		팩스번호
			화학사고상황보고서
1. 사고개요 가. 일 시: 년 월 일 시 분( 요일) 나. 장 소: 다. 사고내용 ○ 라. 사고원인 ○ 마. 사고시설 현황(유발자 현황) ○ 2. 피해상황 가. 인명피해: 00명(사망 0명, 중상 0명 경상 0명 등) 나. 재산피해: 3. 수습(조치)현황 가. 사고접수시간: 년 월 일 시 분(신고자 ○○○ → 접수자 ○○○) 나. 시간대별 수습(조치)사항
일자		시간		주요조치내용
다. 방제장비 등 동원현황 ○ 동원인력: 00명(기관별 동원인력을 상세히 기록합니다) ○ 동원장비: 00대(소방차·탱크로리 등 현장수습 활동에 동원된 장비를 상세히 기록합니다) ○ 방제장비 - 오일펜스·흡착포·유처리제·방제약품 등 그 밖의 장비·자재 동원 명세 4. 사고관리 가. 주변지역에 미친 영향 ○ 대기: ○ 수질: 수계 및 취·정수장에 미친 영향 ○ 토양: 주변 주거지역 등 오염 현황 등 ○ 주변 주거지역 주민 피해 현황 나. 사고지역 사후관리 활동 ○ 오염토양 제거, 주민피해 보상 조치 등 5. 사고발생업소 조치
일자	관련법령		조치내용					조치기관
6. 사고발생 원인 및 재발방지 대책 ○ 사고발생 원인: ○ 재발방지 대책(향후 조치계획 등) 7. 기타 ○ 언론취재 여부 등 [비고] 1. 사고보고는 최초·중간·최종보고로 구분하되 최초보고는 사고발생 개요와 피해 현황을 정리하여 가장 빠른 방법으로 하여야 합니다. 2. 최종보고는 사고를 완전히 수습한 후 수습상황을 종합하여 보고하며, 최종보고서에는 사고 유발자 등의 관계법 위반에 대한 조치 내용, 사고발생 원인, 사고지역 관리방법, 향후 조치계획을 포함하여야 합니다.
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제64호서식]

제      호

화학사고 조치명령서

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 조치명령 사항 :

6. 이행계획서 제출기한 :

상기인은 ｢화학물질관리법｣ 제46조제1항에 따라 화학사고로 인한 사람의

건강이나 주변 환경에 대한 피해의 최소화 및 제거, 화학물질로 오염된

대한 복구를 하여야 하고, ｢화학물질관리법｣ 제46조제2항 및 같은 법

시행규칙 제51조제2항에 따른 이행계획서를 제출기한 내에 제출하여 주시기

바라며, 만일 이를 위반할 경우에는 같은 법 제58조제10호에 따라 5년

이하의 징역 또는 1억원  이하의 벌금에 처하게 됩니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

첨부서류:

조치명령 상세 내역서 1부

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제65호서식]
명령번호		화학사고 조치명령 이행계획서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.						(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일	처리기간
신청인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
	⑥ 허가 업종
⑦ 조치명령 이행 계획
｢화학물질관리법｣ 제46조제2항 및 같은 법 시행규칙 제51조제2항에 따른 조치명령에 대한
이행계획을 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 이행계획서 상세본 1부								수수료
									없음
작성방법
1. 명령번호는 조치명령시 부여된 번호를 적습니다.
처리절차
이 보고서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		유역환경청, 지방환경청
신청서 작성		⇒	접수	⇒	검토		⇒	결재		⇒	통보
신청인			처리기관		처리기관			처리기관			신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제66호서식]
명령번호		화학사고 조치명령 이행결과서
제 호
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.						(앞 쪽)
접수번호			접수일	발급일	처리기간
신청인	① 상호(명 칭)			② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)			④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
	⑥ 허가 업종
⑦ 조치명령 이행 결과
｢화학물질관리법｣ 제46조제2항 및 같은 법 시행규칙 제51조제3항에 따른 조치명령 이행계획서에 대한
이행 결과서를 제출합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 유역(지방)환경청장 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류	1. 이행결과서 상세본 1부										수수료
											없음
작성방법
1. 명령번호는 조치명령시 부여된 번호를 적습니다.
처리절차
이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인			처리기관
			유역환경청, 지방환경청
이행결과서 작성		⇒	접수	⇒	검토	⇒	현지확인		⇒	결재		⇒	확인서 통보
신청인			처리기관		처리기관		처리기관			처리기관			신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제67호서식]

제     호

화학사고 조치명령 이행확인서

1. 상호(명칭) :

2. 사업자등록번호 :

3. 성명(대표자) :

4. 주소(사업장) :

5. 조치명령 사항 :

6. 이행 완료일 :

｢화학물질관리법｣ 시행규칙 제51조제4항에 따라 화학사고 조치명령의

이행을 완료하였음을 확인합니다.

년       월       일

유역(지방)환경청장	직인

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제68호서식]
유해화학물질 실적보고서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호			접수일			발급일				처리기간		즉시
보고인	① 상호(명 칭)					② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)					④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)		(전화번호: )
보고사항	⑥ 실적 보고 내용
｢화학물질관리법｣ 제49조제1항 및 같은 법 시행규칙 제53조제1항에 따라
유해화학물질 취급에 대한 실적을 보고합니다.
년 월 일 보고인 (서명 또는 인) 협회 귀하
처리절차
이 보고서는 아래와 같이 처리됩니다.
보고인		처리기관
		｢화학물질관리법｣ 제55조제2항 및 같은 법 시행령 제23조제4항에 따라 해당 업무를 위탁받은 화학물질관리에 관한 협회
신청서		⇒		접수	⇒		검토		⇒		통보
신청인				처리기관			처리기관				신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제69호서식(1) ]
금지물질			□ 제조 □ 수입 □ 판매				실적 보고( 년도분)
허가번호 : 제 호
보고인	ⓛ 상호(명칭)
	② 성명(대표자)						③ 사업자등록번호
	④ 주 소			(전화번호: )
⑤ 사 업 장 소 재 지				(전화번호: )
⑥ 사업장 경유하천				( )
⑦ 금지물질 취급실적
제품명 (상품명)		금지물질명			금지물질 함유량 (%)	제조(수입/판매량)(톤/년)		주요용도		금지물질번호 또는 CAS No.
⑧ 합계
첨부서류 : 금지물질 □제조 □수입 □판매 상세 내역서 1부
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제69호서식(2) ]
허가물질				□ 제조 □ 수입 □ 사용				실적 보고( 년도분)
허가번호 : 제 호
보고인	ⓛ 상호(명칭)
	② 성명(대표자)						③ 사업자등록번호
	④ 주 소		(전화번호: )
⑤ 사 업 장 소 재 지			(전화번호: )
⑥ 사업장 경유하천			( )
⑦ 허가물질 취급실적
제품명 (상품명)		허가물질명			허가물질 함유량 (%)	제조(수입/사용)량(톤/년)			주요용도		허가물질번호 또는 CAS No.
⑧ 합계
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제69호서식(3) ]
제한물질 수입 실적 보고( 년도분)
허가번호: 제 호
보고인	ⓛ 상호(명칭)
	② 성명(대표자)					③ 사업자등록번호
	④ 주 소		(전화번호: )
⑤사업장 소재지			(전화번호: )
⑥사업장 경유하천			( )
⑦ 제한물질 수입 실적
제품명 (상품명)		제한물질명		제한물질 함유량 (%)	수입량 (톤/년)		주요용도		제한물질번호 또는 CAS No.
⑧ 합계
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제69호서식(4) ]
유독물질 수입 실적 보고( 년도분)
신고번호: 제 호
보고인	ⓛ 상호(명칭)
	② 성명(대표자)					③ 사업자등록번호
	④ 주 소		(전화번호: )
⑤사업장 소재지			(전화번호: )
⑥사업장 경유하천			( )
⑦ 유독물질 수입 실적
제품명 (상품명)		유독물질명		유독물질 함유량 (%)	수입량 (톤/년)		주요용도		유독물질번호 또는 CAS No.
⑧ 합계
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제69호서식(5) ]
제한물질ㆍ금지물질 수출 실적 보고 ( 년도분)
보고인	ⓛ 상호(명칭)
	② 성명(대표자)						③ 사업자등록번호
	④ 주 소			(전화번호: )
⑤ 사업장 소재지				(전화번호: )
⑥ 허가ㆍ승인번호				제 호		⑦ 허가ㆍ승인일자				년 월 일
⑧ 보관ㆍ저장시설 현황				시설수				총용량
⑨ 사업장 경유하천				( )
⑩ 취급제한ㆍ금지물질 취급실적
제품명 (상품명)		제한물질ㆍ금지물질명	함유량(%)		취급량 (톤/년)		주요 용도		제한물질ㆍ금지물질 번호 또는 CAS No.			상온ㆍ상압에서의 상태
												고체	액체	기체
⑪ 합계
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제69호서식(6) ]
유해화학물질				□ 제조 □ 판매 □ 보관ㆍ저장 □ 운반 □ 사용						실적 보고( 년도분)
보 고 인	ⓛ 상호(명칭)
	② 성명(대표자)							③ 사업자등록번호
	④ 주 소		(전화번호: )
⑤ 사업장 소재지			(전화번호: )
⑥ 허가번호			제 호				⑦ 등록일자			년 월 일
⑧ 보관ㆍ저장시설 현황			시설수							총용량
⑨ 사업장 경유하천			( )
⑩ 유독물질 취급실적
제품명 (상품명)		물질명			함유량 (%)	취급량 (톤/년)			주 요 용 도		고유번호 또는 CAS No.		상온ㆍ상압에서의 상태
													고체	액체	기체
⑪ 제한물질 취급실적
제품명 (상품명)		물질명			함유량 (%)	취급량 (톤/년)			주 요 용 도		고유번호 또는 CAS No.		상온ㆍ상압에서의 상태
													고체	액체	기체
⑫ 사고대비물질 취급실적
제품명 (상품명)		물질명			함유량 (%)	취급량 (톤/년)			주 요 용 도		고유번호 또는 CAS No.		상온ㆍ상압에서의 상태
													고체	액체	기체
⑬ 전체 합계
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제70호서식(1)]
화학물질					□ 제조 □ 수입 □ 사용 □ 판매									관리대장
제품(상품)명:							주요용도:
금지물질, 허가물질, 제한물질, 유독물질, 사고대비물질							1.		2.			3.
함량:							1. %		2. %			3. %
(단위: 톤 / kg)
입고량									출고량							재고량	비 고
연월일	이월량	제조ㆍ수입ㆍ구입량		구입명세					연월일	사용ㆍ판매량		판매명세
		물질명	수량	상호 (성명)		사업자등록번호 (생년월일)	주소	전화번호		물질명	수량	상호 (성명)	사업자등록번호 (생년월일)	주소	전화번호
297㎜×210㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제70호서식(2)]
화학물질 보관ㆍ저장 관리대장
제품(상품)명:					주요용도:
금지물질, 허가물질, 제한물질, 유독물질, 사고대비물질					1.		2.		3.
함량:					1. %		2. %		3. %
(단위: 톤 / kg)
연월일	이월량	위탁인					연월일	위탁인				재고량	비고
		상호 (성명)		사업자등록번호	주소	입고량		상호 (성명)	사업자등록번호	주소	출고량
297㎜×210㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제70호서식(3)]
화학물질 운반 관리대장
제품(상품)명:					주요용도:
금지물질, 허가물질, 제한물질, 유독물질, 사고대비물질					1.		2.			3.
함량:					1. %		2. %			3. %
(단위: 톤 / kg)
연월일	운반량		출발지점	도착지점		차량번호		위탁인						비고
								상호(성명)	주소		전화번호		사업자등록번호
297㎜×210㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제70호서식(4)]
외부인 출입 관리대장
연월일	출입시간 (00:00 ~ 00:00)	성명	연락처	차량번호	출 입 목 적
※ 비고 : 구매자가 차량을 가져오지 않은 경우에는 차량번호 미기재 297㎜×210㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제71호서식]
자료보호 신청서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호	접수일	발급일	처리기간	15일
신청인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
신청사항	⑦ 자료보호 신청 내용
｢화학물질관리법｣ 제52조제1항 및 같은 법 시행규칙 제57조제1항에 따라 자료의 보호를 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 귀하
첨부서류	1. 보호내용의 요지 및 이유서 1부 2. 보호 대상 자료 1부	수수료
없음
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인	처리기관
화학물질안전원장, 국립환경과학원장, 유역(지방)환경청장, 협회의 장
신청서 작성	⇒	접수	⇒	검토	⇒	결제	⇒	통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제72호서식]
자료보호 기간 연장 신청서
※ 뒤쪽의 신청 안내를 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.					(앞 쪽)
접수번호		접수일	발급일	처리기간	15일
신청인	① 상호(명 칭)		② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)		④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)	(전화번호: )
신청사항	⑥ 통지번호
	⑦ 자료보호 항목
	⑧ 자료 보호기간 만료 예정일	년 월 일
	⑨ 보호요청 연장기간	년 월 일까지
	⑩ 보호요청 연장 사유
｢화학물질관리법｣ 시행령 제21조 단서 및 같은 법 시행규칙 제57제2항에 따라 자료의 보호기간의
연장을 신청합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 귀하
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)
첨부서류		1. 자료보호 인정 통지서 원본 1부							수수료
									없음
작성방법
1. ⑥란은 자료보호 신청시 화학물질안전원장, 국립환경과학원장, 지방환경관서의 장 또는 협회의 장에게서 받은 통보서의 통지번호를 적습니다. 2. ⑨란은 자료보호기간 만료 예정일을 기준으로 5년을 넘을 수 없습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인		처리기관
		화학물질안전원장, 국립환경과학원장, 지방환경관서의 장, 협회의 장
신청서 작성	⇒		접수	⇒	검토	⇒		결제	⇒	통보
신청인			처리기관		처리기관			처리기관		신청인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제73호서식]
통지번호			자료보호			□ 신청 □ 기간 연장			검토 결과서
제 호
신청인	① 상호(명칭)						② 사업자등록번호
	③ 성명(대표자)						④ 담당자 성명 및 연락처
	⑤ 주소(사업장)			(전화번호: )
⑥ 자료보호항목
⑦ 자료보호기간				년 월 일까지
⑧ 자료비보호 항목
⑨ 자료비보호 사유
⑩ 이의신청 기한				년 월 일까지
｢화학물질관리법｣제52조제1항 및 같은 법 시행규칙 제57조제3항에 따라
자료보호		□ 신청 □ 기간 연장			검토결과를 통보합니다.
년 월 일 인
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]