2013년도 하천방류

유출지하수 수질검사결과 보고

2014. 1

서 울 특 별 시

(물관리정책과)

2013년도 하천방류

유출지하수 수질검사결과 보고

지하철, 전력구, 통신구 등에서 발생하여 하천유지용수로 활용하고 있는 유출지하수의 수질검사결과를 보고함.

Ⅰ		수질검사 개요

□ 검사대상 : 124개소(지하철역 68, 전력구 25, 통신구 31)

※ 청계천 방류 14개소(지하철 13, 전력구 1)는 분기 1회 검사

□ 검사기간 : ′13.4~9월(재검사 : ′13.10~12월)

□ 검사항목 : 7개항목(BOD, COD, SS, T-P, 분원성대장균군, 총대장균군, Fe)

□ 분석기관 : 서울시 보건환경연구원

□ 유출지하수 발생량 및 이용현황

○ 발생량 및 이용량

(′13.6월 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발 생 량	162,746	107,345	29,242	17,882	8,277
이 용 량 (이 용 율)	111,801 (69%)	85,276 (79%)	9,216 (34%)	9,474 (53%)	7,835 (95%)

○ 이용현황

(′13.6월 기준, 단위 : 톤/일)

계	하천유지용수	도로청소용수	조경용수	화장실용수	건물용수
111,801 (100%)	101,921 (91.2%)	695 (0.6%)	1,823 (1.6%)	545 (0.5%)	6,817 (6.1%)

Ⅱ		수질검사결과

〈

총   괄

〉

□ 검사현황

구 분	검사대상	수질검사결과			미실시	비 고
		계	목표수질 이내	목표수질 초과
계	124	118	89	29	6
지 하 철	68	63	42	21	5	분기 13 포함
전 력 구	25	24	21	3	1	분기 1 포함
통 신 구	31	31	26	5

※ 목표수질 초과시설 재검사결과(21개소, 분기별 검사 8개소 제외)

- 기준 이내 9, 기준 초과 5, 미실시 7

□ 수질검사결과

구 분		BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성대장균군	총대장균군
목표수질		3	5	25	0.1	200	1,000	0.60
2013년 (평균)	전 체	1.0	1.5	1.1	0.039	142	568	0.13
	지하철	1.2	1.6	1.4	0.044	188	849	0.18
	전력구	1.1	1.3	0.8	0.035	52	80	0.11
	통신구	0.1	1.3	0.6	0.032	72	104	0.01
2012년		0.7	1.4	1.5	0.027	309	1,941	0.09

※ 목표수질 : 하천 생활환경 기준의 Ⅱ(약간좋음) 등급(환경정책기본법 시행령 제2조)

□ 분석

○ 전체적으로 BOD 등 7개 전체 항목 목표수질기준 이내로 분석되어,

하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)”등급에 해당함.

○ 일부 지하철역 유출지하수 수질이 목표수질기준을 초과하여 하천

수질보다 높게 분석되었으나,

- 분기별 검사시 일시적 고농도 검출

- 재검사결과 기준 이내로 분석되어 하천 수질에는 큰 영향을 미치지

않을 것으로 판단됨.

○ 전력구 및 통신구 유출지하수는 목표수질 이내로 양호하였음.

○ 목표수질 초과시설에 대하여는 시설 개선 및 점검 요청

○ 목표수질 초과 및 미실시 시설은 ′14년 수질관리계획에 포함하여 관리

□ 지하철역 : 68개소(검사 실시 63, 미실시 5)

□ 수질검사결과

(단위 : ㎎/L, 대장균군 군수/100mL)

구 분		BOD	COD	SS	T-P	분원성 대장균군	총대장균군	Fe
목표수질		3	5	25	0.1	200	1,000	0.6
2013	최 대	8.1	4.4	13.6	0.341	6,300	24,000	4.12
	평 균	1.2	1.6	1.4	0.044	188	849	0.18
	초과시설 (개소)	11	-	-	8	7	11	5
청계천	하천수질	0.6	2.1	4.0	0.014	400	3,200	-
	방류수질	1.6	1.7	0.6	0.082	171	584	0.05
중랑천	하천수질	3.3	5.4	22.0	0.082	300	10,000	-
	방류수질	1.7	1.0	1.1	0.012	79	659	0.23
양재천	하천수질	1.8	5.0	22.4	0.197	3,500	70,000	-
	방류수질	2.4	1.5	1.5	0.022	4	1,708	0.08
성내천	하천수질	6.6	4.0	6.4	0.293	2,300	27,000	-
	방류수질	0.2	0.7	3.2	0.016	0	1	0.35
기 타	사 당 천 방류수질	0.9	1.8	0.7	0.017	2	41	0.01
	불 광 천 방류수질	0.7	0.9	0.9	0.017	0	29	0.18
2012	최 대	3.2	7.3	30.3	0.557	11,000	110,000	1.51
	평 균	0.9	1.5	2.2	0.039	506	3,101	0.14
	초과시설 (개소)	1	1	1	5	13	17	6

※ 하천 수질 : 물환경정보시스템 ′13.5월 기준(시료 채취 및 분석일자 감안)

□ 목표수질 초과시설 재검사결과

○ 초과시설 : 21개소(년 검사 13, 분기 검사 8)

○ 재검사기간 : ′13.10~12월

○ 재검사결과(13개소, 분기 검사 제외)

- 기준 이내 3, 기준 초과 4, 미실시 6

□ 분석

○ 평균적으로 목표수질기준 이내로 분석되었으며, 하천수질기준(BOD)상 “좋음(Ib)”등급에 해당함.

○ 전년 수질보다 소폭 상승한 것으로 분석되었으나, 분원성대장균군과 총대장균군은 큰 폭으로 저하하였음.

- BOD는 한티역, 종로3가역(3호선), 경복궁역 등 11개소(분기 검사 7, 년 1회 검사 4)가 목표수질을 초과하였음.

▸ 청계천으로 방류되어 분기별로 실시한 종로3가역, 독립문역, 경복궁역 등 7개소에서 3.2~5.9㎎/L로 목표수질을 초과하였으나, 나머지 분기에서는 모두 기준 이내로 분석되었음.

▸ 기준 초과 4개소(년 1회 검사)의 재검사결과 기준 이내 2개소, 미실시 2개소였음.

- COD, SS, T-P는 전년과 비슷하였으며, 목표수질기준 이내의 양호한 수질로 방류되었음.

- 대장균군은 전년보다 큰 폭으로 저하되어 목표수질기준 이내로 분석 되었는데, 전년 일부 지하철역의 고농도 검출에 따른 평균수질 상승에 기인한 것으로 판단됨.

〈분원성대장균군 및 총대장균군 수질검사결과 비교〉

(단위 : 군수/100mL)

시설명	분원성대장균군		총대장균군		비 고
	2013년	2012년	2013년	2012년
안국역	30	2,000	4,500	21,000
을지로3가역	4	230	7	23,000
구산역	1	11,000	3	110,000
역촌역	2	6,300	24	16,000
연신내역	0	5,500	0	6,300

※ 최고 농도 기준

- Fe는 고속터미널역(7호선), 천호역, 장한평(본선) 등 5개소가 기준을 초과한 것으로 나타났으며, 특히 고속터미널역과 장한평역은 재검사결과도 기준을 초과하고 있어 시설물 개선, 별도 정화처리 등을 검토하여야 할 것으로 판단됨.

※ 재검사결과

▸ 고속터미널역 : 4.129 → 1.199㎎/L

▸ 장한평역(35k200) : 1.186 → 0.616㎎/L

○ 일부 지하철역의 유출지하수 수질이 방류하천 수질보다 높게 측정되었으나,

- 분기별 검사시 일시적 고농도 검출

- 재검사결과 기준 이내로 분석되어 하천 수질에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됨.

○ 목표수질 초과에 대하여는 시설 개선 및 점검 요청

○ 목표수질 초과 및 미실시 시설은 ′14년 수질관리계획에 포함하여 관리

□ 전력구 : 25개소(검사 실시 24, 미실시 1)

□ 수질검사결과

구 분		BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성	총대장균군
목표수질		3	5	25	0.100	200	1,000	0.6
2013	최 대	3.6	2.0	5.6	0.173	1,200	1,800	0.31
	평 균	1.1	1.3	0.8	0.035	52	80	0.11
	초과시설 (개소)	1	-	-	2	1	1	-
2012		0.6	1.4	0.7	0.015	69	595	0.05

□ 목표수질 초과시설 재검사결과

○ 초과시설 : 3개소

○ 재검사결과 : 기준 이내 1, 기준 초과 1, 미실시 1

□ 분석

○ 평균적으로 목표수질기준 이내로 분석되었으며, 하천수질기준(BOD)상 “좋음(Ib)”등급에 해당함.

○ 전년 수질보다 소폭 상승한 것으로 분석되었으나, 목표수질기준 이내의 양호한 수질로 분석되었음.

○ 일부 전력구에서 기준을 초과하였으나,

- 방류량이 적고(신답역사 560, 용두사거리 900, 신당수직구 100톤/일),

- 목표수질과 큰 차이를 보이지 않으며,

- 총대장균군은 생활용수기준 (5,000군수/100mL)보다 저농도로서 하천 수질에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됨.

○ 목표수질 초과에 대하여는 시설 개선 및 점검 요청

○ 목표수질 초과 및 미실시 시설은 ′14년 수질관리계획에 포함하여 관리

□ 통신구 : 31개소(검사 실시 31)

□ 수질검사결과

구 분		BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성	총대장균군
목표수질		3	5	25	0.100	200	1,000	0.6
2013	최 대	0.2	5.0	5.2	0.043	700	850	0.01
	평 균	0.1	1.3	0.6	0.032	72	104	0.01
	초과시설 (개소)	-	-	-	-	5	-	-
2012		0.5	1.0	0.4	0.005	0	74	0.01이하

□ 목표수질 초과시설 재검사결과

○ 초과시설 : 5개소

○ 재검사결과 : 기준 이내 5개소

□ 분석

○ 평균적으로 목표수질기준 이내로 분석되었으며, 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)”등급에 해당함.

○ 전년 수질과 비슷하게 분석되었으며, 목표수질기준 이내의 매우 양호한 수질로 분석되었음.

Ⅲ		향후 계획

□ 하천관리과 및 시설물 유지관리기관에 검사결과 통보

□ 시설관리기관에 목표수질 초과 시설물 개선 및 점검 요청

□ ′14년 수질관리계획 수립

따로붙임 : 하천방류 유출지하수 수질검사결과(2013년) 1부.  끝.