광명시 협의의견에 대한 조치계획

□ 광명시

부 서	협 의 의 견	조 치 계 획	반영 여부
광 역 도로과	[교통처리계획] ◦광명시 남부순환로 997(철산동 9-158) GS칼텍스 주유소 앞 보도구간을 차도로 변경하여 가속차로 설치 [무상귀속 협의] ◦도로부지는 행정재산으로써 무상사용	◦GS칼텍스주유소 앞 신설 보도폭은 2m로 가속차로 설치가 물리적으로 어렵고, 만약 무리하게라도 가속차로 설치시에는 보행동선이 끊어져 보행자의 교통안전 확보가 되지 않아 부득이 보도설치가 필요한 실정임을 감안하여 광명시에서 보도설치에 협조하여 주기 바람. ◦무상사용 조치	미반영 반영
첨단도시 교통과	◦공사 중 이면도로 접근 제한 및 혼잡 발생시 교통소통대책 관련 사전협의하시기 바람	◦공사 중 이면도로 접근 제한 및 혼잡 발생시 교통소통대책 관련 사전협의하겠음	반영
재해 방재과	[무상귀속 협의] ◦철산동 567(국유하천, 5,947㎡ 중 1,210㎡) 은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제65조상 무상귀속 가능 - 지적정리(분할)후 별도 협의바람 ◦광명동 679-271(국유하천, 1,972㎡ 중 300㎡), 광명동 2(공유하천, 1,018㎡ 중 622㎡), 철산동 9-207(공유구거, 141㎡ 중 3㎡)은 지방하천(목감천) 구역으로 무상귀속 불가 - 하천법상 하천점용허가를 득하기 바람 ◦철산동 607(국유하천, 1,302㎡ 중 1,089㎡) 은 하천법 제92조상 서울지방국토관리청에 권한위임된 토지임 - 해당기관과 별도 협의바람 [시설물 관련] ◦교량확장 공사 시 교량하부(자전거도로, 보행자도로) 공간에 시민들의 안전을 위하여 안전시설(낙하방지망, 표지판, 야간표시등)을 이중으로 설치하기 바라며, 유수소통에 지장을 주는 지장물을 설치할 경우에는 우리시와 사전 협의하고 우기기간(5.15.～10.15.)내에는 설치시설물에 대해서는 반드시 철거하기 바람 ◦안양교는 주변에 물놀이장이 설치되어 많은 시민들이 이용하므로 시민들의 안전을 위하여 교량 주변에 낙하방지시설, 차폐시설을 설치하고 공사 기자재는 공사 후 즉시 이동 조치바람	◦지적정리(분할)후 별도 협의토록 하겠음 ◦목감천의 광명시 관리구간에 대하여 하천점용허가를 득하겠음 ◦서울지방국토관리청과 별도 협의 하겠음 ◦안전시설을 이중으로 설치할 예정이며, 유수소통에 지장을 주는 지장물 설치시 광명시와 사전협의토록 하겠음 ◦협의 의견대로 시민의 안전을 위하여 낙하방지시설, 차폐시설을 설치하고 공사자재는 사용즉시 이동조치 하겠음	반영 반영 반영 반영 반영
정보 통신과	[도로 및 지하시설물도 DB구축 관련] ◦「공공측량 작업규정」제6장 지하시설측량 제138조 (시설물 조사, 탐사 대상 및 범위)상 공공측량 실시 - 폭이 4m 이상인 도로 및 도로부대시설물 - 관경이 50mm 이상인 상수관로 및 부속시설물 - 관경이 200mm 이상인 하수관로 및 부속시설물 - 관경이 50mm 이상인 가스관로 및 부속시설물 - 관경이 50mm 이상인 통신관로 및 부속시설물 - 관경이 100mm 이상인 전기관로 및 부속시설물 - 모든 송유관 - 모든 난방열관 ◦「광명시 공간정보 기본 조례」제8조(공간정보 작성 및 갱신)상 공공측량시행 후 성과심사가 완료된 준공도면(전산도면) 제출 - 도로증설과 관련하여 지하시설물 설비 이동이 발생시 공공측량 후 도면 제출 ◦「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제9조(측량기준점표지의 보호)상 공사 주변 측량기준점(공공, 도시) 협의	◦ 공공측량 실시하겠음 ◦「광명시 공간정보 기본 조례」에 따라 도로증설과 관련하여 지하시설물 설비 이동이 발생시 공공측량 후 도면 제출하겠음 ◦공사 주변 측량기준점(공공, 도시) 협의하겠음	반영 반영 반영