풍수해 시설물 안전점검표

(배수지, 가압장)

시 설 명	목동배수지외 23개소	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	급수운영과 김남구외 3인 시설관리과 문병희외 10인	점 검 일	2016.02.18~ 03.21

□ 일반 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 안전관리 계획서의 작성 및 관리상태	적정
- 안전관리 조직의 적정성	적정
- 자체 및 정기 안전점검 실시 여부	실시

□ 기초 지반 및 절토부, 굴착사면

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 기초지반
- 맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기 구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부	이상없음	없음
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부	이상없음	없음
- 세굴, 활동 발생 유무	이상없음	없음
- 침하 발생 유무	이상없음	없음
2) 비탈면
- 인장균열 발생 여부	이상없음	없음
- 침하 발생 여부	이상없음	없음
- 급격한 지하수 용출 여부	이상없음	없음
- 낙석 및 붕괴 발생 여부	이상없음	없음
- 붕괴 또는 낙하위험이 있는 느슨한 암괴 및 나무 여부	이상없음	없음
- 굴착 단부의 출입금지 조치 여부	이상없음	없음
- 표면수 유입방지용 배수시설 설치여부	이상없음	없음
- 굴착면 적정 경사 준수 여부 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부	이상없음	없음
- 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부	이상없음	없음
- 비탈사면 보호 · 보강시설의 상태	이상없음	없음

□ 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 콘크리트 옹벽
- 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	없음
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	없음
- 철근 노출 발생 여부	이상없음	없음
- 배수공 막힘 여부	이상없음	없음
2) 보강토 옹벽
- 파손 및 손상 , 균열 발생 여부	이상없음	없음
- 블록(판넬) 유실 여부	이상없음	없음
- 블록(판넬) 이격 발생 여부	이상없음	없음
- 배부름 현상 여부	이상없음	없음
2) 석축
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	없음
- 견칫돌 유실 여부	이상없음	없음
- 견칫돌 이격 발생 유무	이상없음	없음
- 배부름 현상 여부	이상없음	없음
3) 게비온 옹벽
- 채움재 유실 여부	이상없음	없음
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부	이상없음	없음
4) 주변시설
- 주변시설(배수로,측구)의 존재 여부	이상없음	없음
- 주변 배수시설의 관리 상태	이상없음	없음
- 자중에 의한 변형 발생 여부	이상없음	없음
- 도로융기 발생 여부(도로시설)	이상없음	없음
- 침하의 발생 여부(상부지반)	이상없음	없음
- 주변 시설 변형 여부	이상없음	없음
- 시설물 파손 여부	이상없음	없음
- 옹벽의 기초세굴 여부	이상없음	없음

□ 건축물

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형		없음
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부	이상없음	없음
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)	이상없음	없음
- 보에 결함 발생 여부(단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)	이상없음	없음
나. 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	이상없음	없음
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부	이상없음	없음
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소상태	이상없음	없음
다. 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부	이상없음	없음
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부	이상없음	없음
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부	이상없음	없음
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부	이상없음	없음
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 창틀, 유리창의 고정상태	이상없음	없음
- 각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부	이상없음	없음
- 철재 부식 발생 여부	이상없음	없음
3) 기타 결함 사항
- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부	이상없음	없음
- 담장의 전도 징후 여부	이상없음	없음
- 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무	이상없음	없음
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무	이상없음	없음
- 건축물의 기초부위로 지표수 유입 여부	이상없음	없음