일 반  안 전 수 칙

1. 작업을 할 때는 규정된 복장 및 보호구를 착용한다.

2. 시설 및 작업용 기구(공구)는 점검 후 사용한다.

3. 작업장 주위환경은 항상 정리․정돈하도록 한다.

4. 인화물질 또는 폭발물질이 있는 장소에는 화기취급을 엄금한다.

5. 위험표시 구역은 담당자외 무단출입을 금한다.

6. 담배는 흡연장소에서만 피워야 한다.

7. 모든 기계는 담당자 이외의 취급을 금한다.

8. 음주 후 작업을 금한다.

9. 현장에서는 장난을 하거나 뛰어다녀서는 아니 된다.

10. 모든 전선은 전기가 통한다고 생각하고 주의한다.

11. 기계가동 중 기계에 대한 청소, 정비 및 이물질을  제거하지 않는다.

12. 사전 승인이 없는 화기취급은 절대 엄금한다.

13. 책상, 캐비닛 등은 사용 후 서랍을 꼭 닫도록 한다.

14. 사고는 항상 방심, 과신 및 사소한 부주의에서 발생하는 것임을 명심한다.

(주)경신산업안전

복장․보호구 안전수칙

1. 그라인더작업, 용접․단 작업, 유해물질 취급작업 등에는 눈을 해칠 위험성이 있으므로 적절한 보(차광)안경을 착용할 것

2. 물체의 낙하 또는 비래의 위험이 있는 작업에는 안전모를 착용할 것

3. 고소작업자는 안전대를 착용할 것

4. 중량물을 취급하는 자는 안전화를 착용할 것

5. 유해물질이나 분진이 발생하는 작업자는 방독마크나 방진마스크를 착용할 것

6. 고온의 물질․화합물이나 철판, 주조물을 취급하는 근로자는 앞치마 및 안전장갑을 착용할 것

7. 소음이 많이 발생하는 곳에서는 귀마개를 착용할 것

8. 기계주위에서 작업할 때는 넥타이를 매지 말 것

9. 너풀거리거나 찢어진 바지를 입지 말 것

10. 바지는 발목이상 올라와야 하며 가부라(까프스)를   달지 말 것

(주)경신산업안전

정리․정돈  안전수칙

1. 작업에 필요한 물건은 안전하게 보관하고 불필요한   것은 즉시 제거한다.

2. 자재와 장비, 그리고 잔재와 버리는 토막은 장소를

정하고 제자리에 두어야 한다.

3. 올바른 방법과 안전한 방법으로 정리정돈 한다.

4. 작업장 주위 및 통로는 청소를 항시 깨끗이 하고 작업을 행한다.

5. 소화전 및 소화기의 위치표시 등 안전표지는 눈에 잘 보이도록  올바르게 부착한다.

6. 구르기 쉬운 것은 받침대를 튼튼히 하고 가능한 한 묶어서 적재 또는 보관한다.

7. 사용시기별, 용도별로 정리하고 먼저 사용하는 것은 위에 적재한다.

8. 부식 및 발화 등 가연물질 또는 위험물질은 별도의 장소에 보관한다.

9. 품명 및 수량을 파악하기 쉽게 정리정돈 한다.

10. 정리정돈이 잘된 곳이 재해 없는 안전한 곳이란 것을 명심한다.

(주)경신산업안전

기계작업 안전수칙

1. 자기 담당기계 이외의 기계는 움직이거나 손을 대지 않는다.

2. 원동기와 기계의 가동은 각 직원의 위치와 안전장치의 적정여부를 확인한 다음 행한다.

3. 움직이는 기계를 방치한 채 다른 일을 하면 위험하므로 기계가 완전히  정지한 다음 자리를 뜬다.

4. 정전이 되면 먼저 스위치를 내린다.

5. 기계의 조정이 필요하면 원동기의 전원을 차단하고 기계가 완전히 정지할 때까지 기다려야 하며 손이나 막대기로 정지시키지 않도록 한다.

6. 기계는 깨끗이 소제해야 한다.  소제할 때에는 브러시나 막대기를 사용하고 손으로 소제하지 않는다.

7. 기계취급 작업자는 보안경 등 필요한 보호구를 착용  하여야 한다.

8. 기계취급 작업자는 소매끝단을 단정히 하고 넥타이, 장갑, 반지 등을 착용하지 않는다.

9. 고장중인 기계는 「고장․사용금지」등의 표지를 붙이고 키는 책임자가 보관한다.

10. 기계는 작업시작 전․후 점검하여 이상유무를 확인  한다.

(주)경신산업안전

(수)공구 안전수칙

1. (수)공구는 사용 전 점검하고 사용 후 차기사용     이 용이하도록 깨끗이 청소하여 보관할 것.

2. 정이나 끌과 같은 기구는 때리는 부분이 버섯모     양 같이 되면 반드시 교체할 것.

3. 자루가 망가지거나 헐거우면 바꾸어 끼울 것.

4. 작업내용에 적합한 (수)공구의 선정․사용할 것

5. 끝이 예리한 (수)공구는 반드시 덮개나 칼집에      넣어서 보관․이동할 것.

6. 파편이 튈 위험이 있는 작업에는 보안경을 착용     할 것.

7. 각 (수)공구는 일정한 용도 이외에는 사용하지      말 것.

8. 사용 전 (수)공구의 이상(손상, 마모, 부식, 변      형)유무를 점검할 것.

9. 작업 중 시선은 작업점을 주시하고 (수)공구에      무리한 힘을 가하지 않을 것.

(주)경신산업안전

드릴작업 안전수칙

1. 작업 전 드릴(날물)의 이상(마모, 부식, 변형

손상 등) 유무를 점검한다.

2. 작업 전 드릴(날물)이 올바르게 고정되었는지

확인한다.

3. 장갑을 끼고 작업하지 않는다.

4. 작업 중에는 테이블을 조작하지 아니하도록

한다.

.

5. 작업 중에는 칩을 입으로 불거나 손으로 털지

않도록 한다.

.

6. 작업 중 시선은 작업점을 주시하고 드릴(날물)

에 무리한 힘을 가하지 않는다.

7. 큰 구멍을 뚫을 때에는 먼저 작은 구멍을

뚫은 다음에 뚫도록 한다.

6. 얇은 판에 구멍을 뚫을 때에는 나무판을 밑에

받치고 뚫도록 한다.

7. 이송레버를 파이프에 걸고 무리하게 돌리지

않는다.

8. 전기드릴기를 사용할 때는 반드시 접지 한다.

(주)경신산업안전

연삭기 취급작업 안전수칙

1. 연삭기의 덮개 노출각도는 90°이내이거나 전체원  주의 1/4을 초과하지 말 것

2. 작업 전 방호장치(덮개, 작업대-가공물 지지대)의   이상유무를 점검할 것

3. 연삭숫돌의 교체시는 3분 이상, 작업시작 전에는

1분 이상 시운전할 것

4. 사용 전에 연삭숫돌을 점검하여 균열이 있는 것은   사용하지 말 것

5. 연삭숫돌과 작업대(가공물 지지대) 간격은 1～3㎜   간격을 유지할 것

6. 작업시는 연삭숫돌 정면으로부터 150°정도 비켜서  서 작업할 것

7. 가공물은 급격한 충격을 피하고 점진적으로 접촉시  킬 것

8. 작업 시 연삭숫돌의 측면을 사용하여 작업하지 말   것

9. 소음․진동이 심하면 즉시 점검할 것

(주)경신산업안전

전기취급작업 안전수칙

1. 면허소지자 이외에는 전기수리를 하지 않는다.

2. 전기고장을 발견하면 즉시 책임자에게 보고한다.

3. 모든 전선은 전기가 통하고 있다고 생각하고 함부로 만   지지 않는다.

4. 쳐져있는 전선은 만지지 말고 책임자에 보고한다.

5. 젖은 손으로 전기설비를 만지지 않는다.

6. 모든 스위치는 뚜껑을 달아야 한다.

7. 모터 등 전기장치에 스파크나 연기가 나면 전원을 차단   하고 즉시 보고한다.

8. 스위치 통, 전동기, 배전반 등 전기기구에 물, 기타 액  상의 물질을 뿌리지 않는다.

9. 배선상태의 안전성 여부를 정기적으로 검사한다.

10. 전선 및 전기기구에 물건을 걸어 놓지 않는다.

11. 전선을 모퉁이나 기계 위에 설치하지 않는다.

12. 고압전선에는 위험표지를 달아야 한다.

13. 전선의 규정용량을 초과하여 사용하지 않는다.

14. 전선을 로프 대신으로 사용하지 않는다.

15. 정비 또는 청소 등 작업시 모터나 전기기구에 물이 튀  지 않도록 한다.

(주)경신산업안전

용접작업 안전수칙

1. 용접작업 시 물기 있는 복장을 착용하지 않는다.

2. 용접작업 시 안전보호구를 철저히 착용한다.

3. 용접기 주변에 물을 뿌리지 않는다

4. 용접기를 사용하지 않을 때는 스위치를

차단시키고 전선을 정리해 둔다

5. 용접기 어스선의 접속상태를 확인한다

6. 용접작업 중단 시 전원을 차단시킨다.

7. 용접작업장 주위에는 기름, 나무 조각, 도료, 헝겊 등 타기 쉬운 물건을 두지 않는다.

8. 전압이 걸려 있는 홀더에 용접봉을 끼운 채  방치

하지 않는다.

9. 절연커버가 파손되지 않은 홀더를 사용한다

(주)경신산업안전

발 전 실  안 전 수 칙

1. 발전기 가동시에는 담당자외 스위치 조작을 금      할 것

2. 발전용량은 정격용량의 90%를 초과하지 않을 것

3. 송전할 때에 송전선로를 확인한 후 송전할 것

4. 윤활유 순환상태를 수시점검할 것

5. 냉각수 순환을 확인한 후 발전기를 가동할 것

6. 발전기 가동 송전시 스위치 조작은 다음과 같       이 할 것  (한전 전원의 정전을 확인한 후)

절체 DS스위치 → 발전기OCB → 배전반OCB

7. 발전 전원 송전에서 한전 전원으로 전원 교체시     스위치 조작법은 다음과 같이 한다.

배전반OCB스위치 OFF → 발전기OCB스위치       OFF → DS스위치 절체 → 메인OCB 투입 →      각 배전반OCB 투입

(주)경신산업안전

이동식 사다리작업 안전수칙

1. 관리감독자는 아래 각 호의 수칙을 준수하도록 관리․감독할 것

2. 안전하게 수리될 수 없는 사다리는 작업장 외로 반출시킬 것

3. 벽면 상부로부터 최소한 1m 이상 연장 되게 설치할 것

4. 상․하부가 움직이지 않도록 고정할 것

5. 상․하부가 움직일 우려가 있을 때에는 작업감시자를 배치할 것

6. 부서지기 쉬운 벽돌 등을 받침대로 사용 하지 말 것

7. 작업자는 복장을 단정히 할 것

8. 미끄러운 장화나 신발을 신지 말 것

9. 지나치게 부피가 크거나 무거운 짐을 운반하     지 말 것

10. 출입문 주위에 사다리를 설치할 경우에는 반      드시 감시자를 배치할 것

11. 금속사다리는 전기설비가 있는 곳에서 사용      하지 말 것

12. 몸의 중심을 사다리로부터 이격시키지 말 것

(주)경신산업안전

위험물 취급 안전수칙

1. 부서장은 안전수칙을 제정하고 취급방법, 대피요령 등을 교육시켜야 한다.

2. 위험물은 반드시 명확한 표시가 있어야 하고 취급방법을 확인한다.

3. 물질안전보건자료(MSDS)를 구비하여 위험물품을 처리, 운송, 사용하는 근거가 되도록 한다.

4. 보호구를 준비한다.

5. 가연성 물품은 인화금지구역에 저장하고 적당한 환경을 조성시킨다.

6. 폐기처분은 안전관리실을 통하여 하도록 한다.

7. 누출시 처리절차는 다음과 같다.

․국부지역에 누출시 경고표지와 지역내 출입금지 조치

․광역지역에 누출시 비상벨을 누르고 대피

․부서장, 비상대책위원회 또는 안전실에 연락

․위험정도가 경미하면 보호구 착용 후 비상조치

․원인을 조사하여 환경피해 최소화

․19리터 이상의 누출은 서면보고

(주)경신산업안전

고압가스 사용자 안전수칙

1. 담당자는 호스의 연결부에 비눗물을 사용하여 가스의 누출 유무를 수시로 점검할 것.

2. 접속부분에는 반드시 호스밴드를 사용할 것.

3. 연소기구의 청소는 주기적으로 할 것.

4. 바람 때문에 불이 꺼지는 일이 없도록 할 것.

5. 고무호스가 노후 또는 터진 곳이 없는가 항상 확인할 것.

6. 밸브는 서서히 열고 잠그도록 할 것.

7. 점화할 때는 먼저 중간밸브를 열고 성냥 등의 착화원을 연소기구에 가까이 한 후 코크를 천천히 열도록 할 것.

8. 사용중 화재가 발생하였을 때에는 당황하지 말고 먼저 연소기구의 코크와 중간밸브를 잠그고 소화작업을 할 것.

9. 불꽃은 공기구멍의 개폐에 의하여 완전연소의 불꽃(파란불꽃)으로 조절할 것.

10. 가스의 사용이 끝났을 때에는 반드시 모든 밸브  를 잠그도록 할 것.

11. 빈 통의 밸브는 완전히 잠그도록 할 것.

12. 용기에 무리한 충격을 주지 않도록 할 것.

(주)경신산업안전

L.P.G 취급 안전수칙

1. 배관 및 호스의 가스누설 여부를 확인하고 코크와 연결부를 비눗물로 수시점검할 것.

2. 낡은 호스나 연결장치가 없는지 확인할 것.

잘못된 계산식잘못된 계산식.

3. 연소기 구멍이 막히지 않도록 수시 청소할 것.

4. 연소기 주위에는 가연성물질을 두지 말 것.

5. 사용전, 사용중에는 실내의 통풍상태를 양호하게 유지할 것.

6. 점화시는 점화봉을 착화한 후 연소기 코크를 열어 점화할 것.

7. 밸브의 작동상태를 확인하고 개폐는 천천히 그리고 확실히 할 것.

8. 사용중 완전연소 여부를 확인하고 상응하는 조치를 할 것.

9. 사용후 모든 밸브를 확실히 잠글 것.

10. 배관은 밟거나 충격을 금하며 40℃이하로 유지할 것.

11. 배관의 상태를 수시 확인하고 양호한 도색상태로 유지할 것.

12. 소화기는 항상 정위치에 비치할 것.

13. 이상 발생시는 주밸브를 닫고 신속히 가스실에 연락할 것.

(주)경신산업안전

지 게 차 안 전 수 칙

기 본 자 세

1. 지정된 운전원 이외에는 운행하지 말 것.

2. 사람이 포크나 파레트에 타는 일이 없도록 할 것.

3. 엔진을 켜 놓은 상태에서 주유하지 말 것.

4. 지게차에 어떤 고장이 발견되면 우선 감독자에게 보고하고 조치를 받을 것.

5. 외관도색을 완전히 하고 벗겨질 경우에는 점검일지에 사유를 기록하고 즉시 채색할 것.

6. 운전원은 장비를 떠날 때 엔진을 끄고 제동할 것.

7. 작업 종료시 정리․정돈을 철저히 할 것.

주 행 수 칙

1. 무리하게 핸들을 돌리거나 짐을 들어서는 안되며 짐을 들고 이동시 급 정차  하지 말 것.

2. 주행속도는 10㎞/h이하로 할 것.

3. 운전원은 지게차 운행시 사람이 타거나 매달리는 행위를 근절할 것.

4. 통행자, 보행자가 있으면 진로를 양보할 것.

5. 횡단통로나 시야확보에 어려움이 있는 장소에서는 서행하여야 하며 건물이나 창고를 출입할 때는 출입문에 이르러 완전히 정차한 다음 앞에 위험이 없음을 확인한 후 전진할 것.

6. 마스트를 충분하게 뒤로 제치고 주행할 것.

7. 후진시는 후방을 잘 살피고 서행할 것.

8. 경사진 곳을 오를 때는 전진, 내려올 때는 후진할 것.

9. 지게차의 포크를 지상에서 20㎝이상 올려서 운전하지 말고, 주차할 때는 포크를 바닥에 내려놓을 것.

하 역 수 칙

1. 운전원은 운반하여야 할 짐을 점검하고 기준 중량을 초과하지 말 것.

2. 포크의 팔이 운반물 크기에 비해 작은 것은 길게 연장하여 작업할 것.

3. 짐을 바로잡기 위하여 포크 등으로 부딪치거나 떠밀지 말 것.

4. 운반물의 폭에 따라 포크의 간격을 적절히 조절해야 하며 무게의 중심을 중앙에 오도록 한 후 작업할 것.

(노) 경영안전

운반작업 안전수칙

1. 들어올릴 물체를 중심으로 한발은 옆쪽에 다른 한발은 뒤쪽에 두어 편안한 자세가 되도록 자리를 잡는다.

2. 허리는 똑바로 펴고

3. 턱을 앞으로 당겨서 허리와 머리가 일직선이 되게 한다.

4. 손가락의 힘은 손바닥보다 약하므로 손바닥으로 물체를 단단히 눌러 잡는다.

5. 물체는 몸으로 바짝 끌어서 들어 올린다.

6. 뒤쪽에 있는 발의 반동을 이용하여 물체를 똑바로 들어 올린다.

7. 특히, 물건을 들고 방향을 바꿀 때는 허리를 틀지 말고 반드시 발의 위치를 바꿔 몸 전체로 돌린다.

(주)경신산업안전

유해물질 안전수칙

1. 유해물은 소정의 장소, 용기에 격납하여야 한다.

2. 유해물은 지정된 표시를 하여야 한다.

3. 취급관계자 이외에는 작업장 출입을 금한다.

4. 작업장내에서는 담배, 음식을 금한다.

5. 식전에는 손을 깨끗이 닦아야 한다.

6. 보호구(가스마스크, 고무앞치마, 장갑 등)나 방호장치는 완전히 사용해야 한다.

7. 작업장의 통풍환기에는 항상 주의한다.

8. 신체에 이상(두통, 복통, 설사)을 느끼면 곧 의사의 진단을 받는다.

9. 특히 정하여진 특수건강진단을 반드시 받는다.

10. 강한 산이나 알칼리류는 위험하므로 신중히 취급한다.

11. 유산가리 청산화합물은 유독물이므로 취급에 주의해야 되는데 산류에 화합하면 가장 무서운 독소로 변한다.

(주)경신산업안전

통행 안전수칙

1. 관리감독자는 아래 각호의 수칙을 준수하도록 관     리․감독할 것

2. 회사에서 지정된 장소로만 통행할 것

3. 통행로를 통행하는 자는 좌측통행을 할 것

4. 계단을 오르내리는 자는 손잡이를 잡고 통행할 것

5. 계단을 통행할 때는 발판을 건너뛰지 말고 한 계  단씩 오르내릴 것

6. 건물의 출입구를 통행할 때는 유리에 부딪치지 않     도록 유의할 것

7. 좁은 통로의 모퉁이를 통행할 때는 반대편에서 사  람이 뛰어오고 있다고 가정하고 충돌에 유의할 것

8. 통행로를 통행할 때는 긴급한 경우를 제외하고는     뛰어가지 말 것

9. 지상에 설치된 시설물 위를 통행할 때는 지정된      통로를 따라 추락에 유의하면서 통행할 것

10. 투시되지 않은 출입문 등을 통행(개폐)할 때에는   반대편에서 개폐할 경우 충돌을 대비하여 서서히  출입문을 개폐하고 출입할 것

(주)경신산업안전

일반  안전수칙

1. 작업시작전 안전보호구를 착용한다(고무장갑, 보안경, 마스크 등)

2. 배기장치의 가동유무를 확인한다..

3. 작업장 주위환경은 항상 정리정돈 한다.

4. 인화물질 또는 폭발물질이 있는 장소에는 화기취급을 엄금한다.

5. 위험표시 구역은 담당자외 무단출입을 금한다.

6. 담배는 흡연장소에서만 피워야 한다.

7. 모든 기계는 담당자 이외의 취급을 금한다.

8. 음주 후 작업을 금한다.

9. 현장에서는 장난을 하거나 뛰어다녀서는 아니 된다.

10. 모든 전선은 전기가 통한다고 생각하고 주의한다.

11. 기계가동 중 기계에 대한 청소, 정비 및 이물질을  제거하지 않      는다.

12. 사전 승인이 없는 화기취급은 절대 엄금한다.

13. 책상, 케비넷 등은 사용 후 서랍을 꼭 닫도록 한다.

14. 배부된 각종 리본 패용 기간을 준수하고 항상 패용하도록 한다.

(주)경신산업안전

화재예방 수칙

1. 금연수칙을 잘 지킬 것

2. 금연구역에는 가연성 물질이 있음을 뜻하므로 가연성 물질이 보  이지 않더라도 성냥이나 라이터를 켜지 말 것

3. 가연성 쓰레기 등은 금속용기에 모아 버려야 하며 보관시에는       밀폐하여 둘 것

4. 소화기는 점검, 소화액 충전 등은 철저히 하고 점검표를 붙여  서 점검, 정비, 사용, 소화액 사용 등을 상세히 기록할 것

5. 소화기의 비치장소를 알아 둘 것

6. 소화기의 사용방법을 알아 둘 것

7. 비상탈출구의 위치를 알아두고 비상탈출구는 언제나 사용할 수      있도록 해둘 것

8. 소화기나 소방호스 소화전은 정상으로 유지해 놓을 것

9. 휘발유, 석유, 납사 등에 젖은 옷은 즉시 갈아입을 것

10. 관리감독자가 교육한 안전교육 내용에 따라 인화성물질을 취급      할 것

11. 경보장치의 위치와 사용방법을 알아 둘 것

12. 화기사용 후에는 반드시 소화상태를 확인하고 작업장을 떠날 것  13. 하수구에는 절대로 유류를 버리지 말 것

14. 페인트 작업시에는 특히 화기에 주의할 것

(주)경신산업안전

분.배전반의 조작 안전

1. 단독 차단기가 설치된 조작박스를 제외한 다수의 차단기가 설치된 분전반에는 부하설비명이 표기된 단선도를 보관함.

2. 전등.전열부하 선로에는 누전차단기를 설치함.

3. 충전부는 최대한 절연조치하고 덮개를 부착함.

4. 점검.정비 작업시에는 정전작업을 실시함.

5. 1개의 차단기에 다수의 부하 전선을 접속하지 않고 1개의 부하만을 사용함.

6. 누전차단기는 투입.개로시 시험버튼으로 정사여부를 확인함.

7. 모든 케이블 배선은 분.배전반 밑바닥으로 하여야 하며, 분.배전반의 외함통과 시에는 케이블 그랜드 등으로 밀봉 처리함.

7.  활선 작업시에는 안면보호구(보안경 등)와 절연보호구(절연장갑, 절연화)를 착용하고 절연성능이 유지되는 수공구/도구를 사용함.

(주)경신산업안전

바닥.통로에서의 전도 방지

건물청소 작업장소의 미끄럼 방지조치 실시

1. 미끄럼  위험장소에 바닥 마찰계수를 높일 수 있는 미끄럼방지제 처리.

2. 미끄럼을 방지할 수 있는 세제,박리제 및 왁스 청소작업용 미끄럼방지화 지급 및 착용.

3. 통로 주변설비에서의 액체의 흘림방지 등 마른상태로 유지.

작업장소 구획 및 작업방법 개선

1. 작업장소에 □출입금지,작업중 미끄럼주의□ 등의 안전표지 설치.

2. 필요시 작업장소를 구획하는 출입제한 라인 설치.

3. 계단 청소시에는 상향식으로 이동하면서 작업 실시.

계단,경사로 등 통로상 위험요인 사전조치

1. 불균일한 답단 높이의 계단인 경우 사전주의 조치 및 숙지교육.

2. 통행에 충분한 조도 유지 : 75 룩스(Lux) 이상

경비근무자의 순찰점검 통로상 사전 안전조치 실시

1. 통로상의 개구부 또는 임시 보수장소 등에는 식별 가능한 위험표지판 설치

2. 순찰 및 점검 통로상에는 적치물이 방치되지 않도록 하고, 고정조명을 설치

3. 순찰을 위한 개인 휴대용 조명등은 고광도의 손전등 지급,사용.

하 역 수 칙

1. 운전원은 운반하여야 할 짐을 점검하고 기준 중량을 초과하지 말 것.

2. 포크의 팔이 운반물 크기에 비해 작은 것은 길게 연장하여 작업할 것.

3. 짐을 바로잡기 위하여 포크 등으로 부딪치거나 떠밀지 말 것.

4. 운반물의 폭에 따라 포크의 간격을 적절히 조절해야 하며 무게의 중심을 중앙에 오도록 한 후 작업할 것.

(주)경신산업안전

소화기의 설치․관리방법

■ 설치방법

- 각 층별, 각 실별, 대상물별 방호능력 단위 이상으로 설치

- 소형소화기는 보행거리 20m 마다 설치

- 대형소화기는 보행거리 30m 이내 설치

- “소화기” 표지 게시

■ 관리요령

- 한 달에 한번 정도 거꾸로 뒤집거나 흔들어 둠(분말소화기)

- 압력게이지가 홍색부분일때는 재충전

- 습기가 많은 장소는 피함

■ 점검요령

- 외관점검

매월 1회이상 청소/ 부식상태/안전핀탈락//봉인손상 여부/노즐의

막힘/연결상태/압력계의 정상여부 점검

- 약제교환

최초 생산일부터 5년 경과되면 교환

- 정밀점검

2년을 주기로 정밀점검

(주)경신산업안전