현장점검사진

대현산배수지 2-3지 기계식 수위계 수위값 오류로인한 점검