문서번호	시설보수과-4956
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	06/16 代이희천
협조

정기점검보고서

(개화지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 개화지하차도(강서구 방화동 650)

시설물개요	폭 : 19.0m (편도 2차로) 연장 : 315.0m(옹벽포함)	법정구분 법종외		상태등급 B등급	준공년도 1988.12.15
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2016. 6. 16(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	옹벽초입 (신월방향)	지하차도 초입부 차량충격흡수시설 파손	1개소		‘16년 일상유지보수공사로 조치 예정
2	옹벽초입 (신월방향)	옹벽구간 도로부 낙엽등 존치	L=20m		직영반 활용 조치완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
옹벽초입 (신월방향)	지하차도 초입부 시선유도봉 파손	3개		직영반활용 조치예정		1
옹벽초입 (신월방향)	옹벽구간 초입 콘크리트 박락	A=0.8㎡		‘16년 일상유지보수공사로 조치예정		2
전구간 (양방향)	자하차도 배수로 덮개 미설치로 침수 피해 우려	L=820m		16년 일상유지보수공사로 조치예정		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	지하차도 초입부 시선유도봉 파손	사진2	옹벽구간 콘크리트 박락(공향방향,시점부)
사진3	지하차도 배수로 덮개 설치 필요