문서번호	자연생태과-11881
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲길팀장	자연생태과장
이상용		김현경	06/30 최현실
협조

중랑구 망우산 등산로 정비사업 설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6.

푸  른  도  시  국

(자연생태과)

중랑구 망우산 등산로 정비사업 설계심의 결과보고

1		심 의 개 요

○ 안 건 명 : 중랑구 망우산 등산로 정비사업

○ 일    시 : 2016. 6. 30(목) 14:00~14:30

○ 심의요청부서 : 중랑구 공원녹지과

○ 심 의 자 : 자연생태과장, 자연자원팀장, 산림관리팀장, 서울숲길팀장, 담당자

※ 자치구 업무관계자(업무담당자, 설계사 참석)

○ 심의결과 : 중랑구 망우산 등산로 정비사업 심의결과 참조

2		행 정 사 항

○ 붙임 심의결과를 해당 자치구에 통보하여 설계에 반영, 조치 이행 후 등산로 정비코자 함.

붙임 :  망우산 등산로 정비사업 심의결과 1부. 끝.

(붙임)

『망우산 등산로 정비사업』설계심의 결과

□ 사 업 명 : 중랑구 망우산 등산로 정비사업

□ 사업위치 : 중랑구 망우동 산57-1일대

□ 공사금액 : 390,000천원

□ 심의결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
중랑구	- 위 치 : 중랑구 망우동 산57-1일대 연 장 : 약 1.0km 사업비 : 390,000천원 내 용 : 망우산 등산로 정비 사업 세부내용 : 등산로 정비1.0km ㆍ원주목 축대 2개소, ㆍ목계단 12개소, ㆍ원주목경계 17m ㆍ옹벽 2개소 ㆍ홍토포장 1개소, ㆍ횡단배수로 10개소 ㆍ자락길 1개소 ㆍ조팝나무 등 2종 660주 식재	가. 기존 등산로와의 연계방법에 대한 검토 - 기존 등산로와 데크시설이 연결되는 부분에 대한 교행방법 등 합리적인 설치방법에 대하여 종합적으로 검토하여 설치계획 제출후 추진 나. 계획안(근교산 등산로-1) 관련 - 휀스 옆 산책로 데크시설 및 수로 설치 검토시 사유지와 관련되지 않도록 우회로 설치 등 종합 검토하여 설치 다. 도면번호 L-110, 목재계단 설치 관련 - 목재계단 설치시 계단사이는 목재로 마감 처리하지 않도록 하고, 흙채움으로 시공하거나, 경사가 심하지 않을경우 야자매트 등을 설치하여 이용할 수 있도록 검토 라. 계획안(근교산 등산로-4) 관련 - 수로 구조물 보수시 횡단 배수시설을 설치 검토하고, 노면 경사가 심하지 않은 완경사 구간은 목계단 보다는 야자매트 설치하여 이용할 수 있도록 검토 마. 계획안(근교산 등산로-4) 지퍼형 가림막 설치 관련 - 약수터 주변 차폐는 중랑캠핑숲에 설치되어 있는 능형망 트랠리스 휀스 형태로 검토하고, 지상 약 1.2~2.0m 높이로 시야를 가릴수 있도록 검토 바. 계획안(근교산 등산로-2)의 배수로 콘크리트 옹벽 설치 관련 - 콘크리트 옹벽 설치시 기존 설치되어 이용되고 있는 소재와 같게 설치 검토 사. 계획안(근교산 등산로-2)의 경계목 설치 관련 - 배수시설 경계목 설치시, 횡으로 축대목 형태와 같은 방식으로 설치 검토 아. 계획안(근교산 등산로-3)의 데크계단 및 목재휀스 도색 관련 - 목재휀스 시설 도색 시 기둥캡 색깔은 목계단 색깔과 같게 도색 검토