문서번호	건축기획과-13769
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	07/01 代박순규
협조	주무관		류대근
	주무관		박정석

- 2016년도 제7차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제7차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

○ 일    시 : 2016.  6.  29(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 3건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	모두의 학교 리모델링사업	금천구 독산동 897-2	교육연구시설 (교육원)	0/4	조건부의결	경관계획 (신규)
2	시립 도봉노인종합복지관 증축사업	도봉구 도당로2길 12-13	노유자시설	1/4	조건부의결	경관계획 (신규)
3	교통종합안전체험장 증축사업	송파구 마천동 산2	교육연구시설	1/4	조건부의결	경관계획 (신규)

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 6. 29(수)
사 업 명	모두의 학교 리모델링사업
신청위치	금천구 독산동 897-2
의결번호	(경관)2016-7-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 강조색으로 사용한 테라코타 패널이 주조색인 벽돌색과 유사하여 강조성이 떨어지니, 색상을 재선정하기 바람. - 기존 매스와 강조 매스가 매스 상 분리될 수 있는 가능성을 검토 바람. ○ 다목적홀 부분의 2층을 삭제하고 X8열로 확장하여 좌석수 확보 및 X5열 부분의 시민플랫폼에 폴딩도어를 설치하여 확장 활용하는 방안을 검토 바람.(권고) □ 외부공간 계획 및 기타 ○ 모두의 숲, 포켓쉼터, 시민마당, 옥외데크, 주차장 등 외부공간을 전체적으로 연계하여 종합적으로 활용(산책로 등)하는 계획안을 검토 바람. - 모두의 숲 식재는 단순 열식이 아닌, 주차공간, 건축물과 연계하여 구성. 끝.

2016.  6.  29.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 6. 29(수)
사 업 명	시립 도봉노인종합복지관 증축사업
신청위치	도봉구 도당로2길 12-13
의결번호	(경관)2016-7-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 글라스큐브에 대한 온실효과 대책으로 천정 또는 상부에 전동 개폐 창호를 설치하는 방안을 검토 바람. ○ 옥외계단-1의 기둥 개수가 조감도(1개)와 평면도(6개)가 상이하니 조정하기 바람. ○ 옥상공간에서 주변 주택에 사생활 침해가 되지 않도록 건축화 조경(스크린)을 계획하기 바람. ○ 노인들의 옥상층(게이트볼장, 텃밭)으로의 원활한 출입을 위해 엘리베이터 또는 램프를 연결하는 방안을 적극 검토 바람.(필요 시 소요예산 확보) 끝.

2016.  6.  29.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 6. 29(수)
사 업 명	교통종합안전체험장 증축사업
신청위치	송파구 마천동 산2
의결번호	(경관)2016-7-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면계획을 좀 더 단순화시키기 바람. - 유리 부분은 내부 기능과 연계하여 계획하기 바람. ○ 방문객(어린이 등)을 위해 3, 4층에 화장실을 계획하기 바람. ○ 옥상 녹화는 관리의 편의성을 고려하기 바람. 끝.

2016.  6.  29.

서울특별시 건축위원회