“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건축과-27134		주무관	건축시설팀장		건축과장		도시환경국장
			임원석	代최준원		한일기		전결 07/01 배경섭
등록일자	2016.7.1.
결재일자	2016.7.1.
공개구분	부분공개
			협조자

2016년 제16차 건축(굴토)위원회 결과보고

2016. 6.  .

	강 남 구
(		건축과	)

2016년 제16차 건축(굴토·구조)위원회 결과보고

흙막이 가시설 등 토지 굴착계획 적정성 및 안전성 검토에 대한 건축(굴토)위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		개 요

일   시 : 2016. 06. 30. (목)

방   법 : 개별(서면)심의

위   원 : 건축과장, ***(**** ****************, *******

대   상 : 6건 (신규 3건, 설계변경 재심의 3건)

내   용 : 흙막이 가시설 계획 등 굴착계획 심의

Ⅱ		심의결과

조건부동의 6건

연번	대지위치 [심의종류]	주 요 의 견	결 과
1 (64)	강남구 신사동 664-5 [굴토심의 신규]	- 스트럿 구간 X-브레이싱 설치 보강 요망 - 저진동, 저소음 장비 사용 요망 - H형강 간격을 1600mm에서 1200mm으로 변경하시기 바람 - 코너스트럿의 경우 변형률계와 함께 하중계설치 검토가 필요 - LW 그라우팅의 경우 차수효과가 우려되므로 SGR그라우팅으로 검토가 필요 - 계측관리에 관한 시방 규정이 별도로 작성되어 있지 않아 관리기준이 모호하므로 보완이 필요함 - 부지가 협소하므로 복공판을 시공 고려하여 센타파일 시공 수량을 구조계산에 의하여 확정할 것	조건부 동 의
2 (65)	강남구 신사동 563-37 [굴토심의 신규]	-지하철공사와 사전협의 검토를 받아 시공요망 -굴토작업 시 주2회, 해체 시 주1회 계측관리요망. -지하철 계측은 관련지하철공사와 협의 승인을 받아 실시 -지하철에 영향을 주지 않도록 저진동,저소음 장비 및 공법을 선택하여 시공요망(시방서 명기) -주변 공공시설물(상.하수도, gas관 등)에 피해가 없도록 시공에 유의요망 (시방서 명기) -지하철 인접구간 CIP 2열 배치 검토 바람 -코너스트럿의 경우 하중계설치 검토가 필요 -LW 그라우팅의 경우 차수효과가 우려되므로 SGR그라우팅으로 검토가 필요 -유로 갤러리 측과 하이마트 측은 H파일+토류판으로 흙막이로 설계된바 과도한 침하와 변형이 발생될 것으로 판단 되므로 3면 모두 동일하게 CIP+SGR차수공법 적용에 관한 추가 검토가 필요	조건부 동의
3 (66)	강남구 청담동 91-2 [굴토심의 설계변경 재심]	-지반 암층이 불규칙하여 시험천공 실시하여 지반상태 확인 후 시공요망. -C.I.P 및 제자리말뚝(D600mm)천공시 주위 민원이 예상되므로 저진동,저소음 공법 시공요망 -under form공법 하강STRUT 및 하강브라켓 시공시 위험하므로 철저한 안전시공에 유의 -부력에 대한 영구배수시설 검토요망 -SGR그라우팅 시공시 주변 공공시설물(상.하수도, gas관 등)에 피해가 없도록 시공에 유의요망 -물성치 산정기준 제시하시기 바랍니다. -코너스트럿의 경우 변형률계 보다는 하중계설치 검토가 필요함 -B-B단면도 좌측 도산대로변 흙막이 배면 지반에 차수공법 추가 필요 (매립층 지반, 지하수위 : GL-3.6m	조건부 동의
4 (67)	강남구 청담동 91-15 [굴토심의 설계변경 재심]	-지반 암층이 불규칙하여 시험천공 실시하여 지반상태 확인 후 시공요망. -C.I.P 및 제자리말뚝(D600mm)천공시 주위 민원이 예상되므로 저진동,저소음 공법 시공요망 -under form공법 하강STRUT 및 하강브라켓 시공시 위험하므로 철저한 안전시공에 유의 -부력에 대한 영구배수시설 검토요망 -SGR그라우팅 시공시 주변 공공시설물(상.하수도, gas관 등)에 피해가 없도록 시공에 유의요망 -물성치 산정기준 제시하시기 바랍니다. -코너스트럿의 경우 변형률계 보다는 하중계설치 검토가 필요함 -B-B단면도 좌측 도산대로변 흙막이 배면 지반에 차수공법 추가 필요 (매립층 지반, 지하수위 : GL-3.6m	조건부 동의
5 (68)	강남구 청담동 68-8 [굴토심의 설계변경 재심]	-주민 민원이 예상되므로 저진동,저소음 공법 시공요망(시방서 명기) -굴토작업 시 주2회, 해체 시 주1회 계측관리요망 -H빔 스트럿은 시공 시 간섭이 많으므로 다른 지지공법 (예시 : PSS공법 등) 변경 검토 필요 -가시설 상세도 중 스트럿 도면 외곽 흙막이 수정 요함 (H파일 토류판으로 수정) -6m도로 반대편 은주빌딩에도 틸트메타 설치 추가요	조건부 동의

※ 세부내용【붙임2】의견서 참조

Ⅲ		행정사항

심의위원 수당 지급

○ 소요예산 : 70,000원 × 4인 = 금280,000원

○ 예산과목 : 건축과, 건축행정, 건축전문가의 건축기술자문,

건축관련 위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

심의결과 알림

○ 신청인에게 굴토 심의 결과 알림

○ 조건 이행 여부 (조치계획서 제출 등) 처리 안내

붙임 : 1) 2016년 제16차 건축(굴토)위원회 안건 1부.

2) 2016년 제16차 건축(굴토)위원 의견서 각 1부.

3) 2016년 제16차 건축(굴토)위원회 의결조서 각 1부.  끝.