퇴적‘뻘’제거 작업지시

2016. 7. 12 (화)

공사명 : 2016년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

업체명 : 조이엘건설(주)

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시

2016.7.5. 팔담댐 최대방류량 11,901㎥/sec, 잠수교 수위 7.89m로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적‘뻘’제거 작업을 지시하니 장비 및 인력동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비				인 력	투입시간	작업위치
	계	로더	물차	포크레인
계	7대	1대	3대	3대	20명		※ 조석영향
광나루
잠 실
잠 원
반 포	7	1	3	3	20	2016.7.12 07:00	수변무대 물방울놀이터
여의도
강 서