안전목표 관리카드

■ 관리번호 : 전자-01

부서명

전자처

작성일자

2016.07.19.

사건유형

○ 역사 개집표기 충격 사건 외 5종

발생원인

○ 승객 카드태그 후 통과시 플랩 닫힘에 의한 충격발생

○ 개집표기 이용 승객 과실에 의한 플랩 안전사고 발생

위험도 관리

현재

0.043

목표

0.0129

성과 관리

분기

기시행 완료

누적

-

현 행

안전방벽

○ 기술적 대책

- 플랩 마그네틱부 압축 펠트 보완작업

- 플랩 마그네틱 자력 감쇠 젠더 설치

- BDCP 회로 보완 및 플랩 충격 조정

○ 관리적 대책

- 정기점검 및 순회점검시 플랩 구동상태 점검

2016년도

중점 안전대책

개선 계획

추진 실적

○ 현행 안전방벽을 2015년도에

추진하여 완료함

내 용	대 상	금 액	기 간
마그네틱부 압축 펠트 보완작업	1단계 자동개집표기, RF전용 개집표기 등 3,584개소	금50만원	2015.07.22. ~ 08.16.
BDCP회로 보완 및 마그네틱 감쇠젠더 장착	1단계 자동개집표기 816대	2,288,550원	2015.11.23.~12.23.

○ 정기점검 및 순회점검을 통한

현행 안전방벽 유지

○ 전자처-1157(2016.05.11.)

「2016년도 전자분야 위험도 관리를 위한 개집표기 점검계획」

○ 전자처-1852(2016.07.19.)

「2016년 2분기 위험도 관리를 위한 개집표기 점검 결과 보고」

- 기간 : 5/12~6/30

- 점검자 : 14개 기술사업소

전자분야 유지보수 직원

- 점검대상 : 전체 역사

개집표기 2,283대 플랩 구동

상태 및 승객 감지센서 점검

※ GMA, MOTT, FLAP

23ea 교체

-작업사진

	플랩충격 점검 (모터 및 승객감지센서)
1단계 장비
2단계 장비

특이사항

역사 시설물 충격 위험도 0.043과 기타 역사 시설물 충격 0.001(2건 중 한건) 위험도 합계

첨   부

BDCP 회로보완	회로보완 후 장착	마그네틱 감쇠젠더	감쇠젠더 장착	플랩 동작상태 점검

※ 유형 : 제거, 차단, 예방, 교정, 제한 등

안전목표 관리카드

■ 관리번호 : 전자-02

부서명

전자처

작성일자

2016.07.19.

사건유형

○ 승객 개집표기 통과 중 정비문에 의한 바지손상

발생원인

○ 정비문 쇄정 후 유격에 의한 바지 걸림

위험도 관리

현재

0.002

목표

0.0006

성과 관리

2분기

100% / 100%

누적

30% / 100%

현 행

안전방벽

○ 기술적 대책

- 정비문 인터록 스위치 점검을 통한 쇄정상태 확인

- 정비문 쇄정 후 유격 점검

○ 인적 대책

- 개집표기 점검시 정비문 쇄정 후 유격 상태 확인

○ 관리적 대책

- 정기점검 및 순회점검시 정비문 쇄정상태 및 유격 점검

2016년도

중점 안전대책

개선 계획

개선 실적

○ 개집표기 정비문 인터록 스위치 및 쇄정문 유격점검 【예방】

- 내용 : 쇄정상태 유격 점검

- 대상 : 자동개집표기

- 금액 : -

- 기간 : 계절별 일제점검

- 효과 : 정비문에 의한 승객 옷

걸림 방지

○ 전자처-1157(2016.05.11.)

「2016년도 전자분야 위험도 관리를 위한 개집표기 점검계획」

○ 전자처-1852(2016.07.19.)

「2016년 2분기 위험도 관리를 위한 개집표기 점검 결과 보고」

- 기간 : 5/12~6/30

- 점검자 : 14개 기술사업소 전자

분야 유지보수 직원

- 점검대상 : 전체 역사 개집표기

2,283대 정비문 인터록 스위치(또는

자석 스위치) 점검 및 쇄정 시 유격

점검

※ 인터록스위치, 쇄정장치,

자석 등 143ea 교체

- 점검사진

정비문 점검
1단계 장비
2단계 장비

특이사항

첨   부

※ 유형 : 제거, 차단, 예방, 교정, 제한 등