- 거주자 초기대응능역량 강화를 위한 -

2016년 「보이는 소화기」설치세부 계획

거주자 초기대응능역량 강화를 통한 소방차불통지역 등에 대한 주택화재 피해 저감을 위한 ‘보이는 소화기’ 설치 추진 계획 임.

1		추 진 배 경

□  민선6기 시장 공약사항「안전한 도시, 재난대응시스템 강화」

□ 시장요청사항(‘15.6.05.)소방차 들어갈 수 없는 곳의 창조적 해결책 검토

- 민생 서울 선제적 안전대책(‘16.1.5.) “보이는 소화기 설치”

□ 서울시 예방과-3985(‘16.2.12.)「2016년 ’보이는 소화기‘ 추진 계획」

2		세 부 사 항

□ 설치대상 : 수서동, 자곡동, 세곡동, 율현동 일대 비닐하우스 단지

□ 설치기한 : 2016. 11. 30. 한 / 배정예산 : 9,507,000원

□ 설치수량 : 2016년 목표량 →116개이상

□ ‘보이는’ 소화기 설치방법 변경(그림참조) : 함에서 보이는 소화기로

○ ‘소화기 함’ ⇒ 벽에 ‘보이는 소화기’ 부착 방식

기본형	활용형

○ 설치수량은 소방차통행 불가지역, 곤란지역, 주택밀집지역, 농막용비닐하우스 등에 계획수량에 맞게 설치

※ 계획수량 초과설치는 가능 함.

□ 설치장소 선정 : 8월 중 선정

3		세부 설치방법

□ 설치방법 : 소화기 설치는 예방과에서 ‘설치업체’ 자체계약 추진

《 예) 소방차통행 불가지역 “강남구 선릉로 18길 일대(탈터1,2지구)》

○ 1개 지역 설치 목표량 달성 후 다른 지역 순차적 진행

○ 현장 설치 시 민원 발생 최소화 등을 위하여 감독 직원 배치

○ 설치 가이드를 기준으로 현장 여건을 반영하여 설치

※ 통행하는 시민 등에 위험요소가 없도록 부착 및 마감 철저 확인

○ 기본형, 벽 부착형 소화기 2개 1세트 설치를 원칙으로 할 것.

○ 1개 통행불가지역의 계획수량(예:4개 또는 8개 등)은 금회에 완료

하도록 할 것.

○ 2개씩 분산 설치를 원칙으로 하며, 보행거리 20m이상 확보를 고려

□ 설치장소 선정

○ 아래 서식에 의거 구체적인 위치를 표시할 것(서식 참조)

※ 설치장소는 1개 지역에 2개소 이상인 경우 2개소 선정

○ 서식에 의거 주택의 관계자(소유자,점유자,관리자)에게 동의를 받을 것

○ 공공 옹벽을 선정 할 경우 자치구의 협조 ⇒ 예방과

○ 설치장소 사진첨부 및 세부 설치방법 기재

※ 주택의 담장에 고정 등

□ 표준 디자인 : 기본형을 주로 활용

○ 종류 및 형태

<기본형> 소화기 2개용	<소형> 소화기 1개용	<소형 확장> 소화기 1개용	<특수형> 소화기 1 ~ 2개용

<실제 설치예시>

<부착형>	<스탠드형>	<특수형>

4		서식 및 동의서

소화기 설치 위치

소화기 설치장소(위치) 1
강남구 동 번지 공원 , 주택 옆 담장
사 진 첨 부1		사 진 첨 부2
설치방법 (세부적으로설명)	○
소유자 성명			설치수량

소유자 동의서

본인은 강남구                   (      동      번지)       주택 관계자(소유자, 관리자, 점유자)로 주택외벽(담장)에 화재 등  긴급 시 인근주민이 공동으로 사용 가능한 소화기 설치(부착)를 동의합니다.

2016.    .     .

설치 동의자    성명 :                (서명)