		점검결과

	지하차도 시점부 OPEN구간(L=156m)는 케노피가 설치되어 있지않고 종단경사 (6.32％)가 심하여 강우,강설시 수막형성 및 노면결빙으로 인한 교통사고 발생 위험이 매우높고 여름철 집중호우시 노면수가 다량으로 유입되어 지하차도 체수로 인한 교통통제 발생 위험이 있어 이에따른 대책이 필요함.

	2016.7월 강우시 지하차도로 유입된 노면수가 터널구간에서 체수(연장60m,깊이 0.2m)되는 현상이 발생한바 이에대한 대책이 필요함

	터널구조와 아치구조가 접하여 있는 구간에서 누수가 발생되어 동판으로 유도 배수로를 설치 하였으나 근본적인 원인을 규명한후 이에따른 정비가 필요함.

지하차도 양방향의 구조물 변곡지점에 도로폭 축소로 인한 교통사고 발생 위험이 있어 이에따른 안전시설 설치 필요함

공동구 측면하단 배수구 마무리 불량	비상주차대 구간 교통안전시설 설치필요

옹벽구간 콘크리트 균열 발생	양방향 공동구 측면 표지병 설치필요