길동 생태공원 물순환 생태계류 복원사업

실시설계용역

시    방    서

2018.  8.

서울특별시

동부공원녹지사업소

목          차

제 1장 일반사항

제 2장 조경정지

제 3장 생태호안

제 4장 생태복원

제 5장 누수식생태보

제 6장 유지관리

제 1장  일 반 사 항

1-1 총 칙

1.1. 일반사항

1.1.1 적용범위

(1) 본 시방서는 동부공원녹지사업소에서 발주하는 물순환생태계류 복원사업 공사에 적용한다.

(2) 공사의 위치

서울시 길동생태공원 내 반딧불이 서식지 주변

(3) 주요 목적물

- 계류정화, 정비

- 누수식생태보 설치

- 소규모 생물서식공간 습지복원 및 반딧불이 서식지 개선

- 계류주변 식생정비 등

(4) 본 공사는 그 시행일체를 설계도서 및 시방서에 의해 시공하여야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되어 있지 않은 사항은 건교부 승인 표준시방서(토목, 조경)와 공사 감독원의 지시에 따라 시행한다.

(5) 본 시방서에 명기되어 있지 않거나 해석상 의문이 생길 때는 감독원과 합의 결정한다.

1.2. 시공 계획서 제출 및 예정 공정

(1) 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 공정표를 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 감독원의 요구가 있을 때에는 공사 시행 순서, 방법, 주요자재 반입 계획 및 사용 계획, 노무 계획 등에 한하여 상세한 실시 계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

1.3. 설계도서

(1) 도급 자는 계약 전에 시방서 및 설계 도서에 관한 의문점을 명확히 해 두어야 하며, 계약 후에 의문이 생겼을 경우에는 감독관의 지시에 따르도록 한다.

(2) 본 시방서와 설계 도서간에 상이한 점이 있을 경우에는 시방서에 따르며 설계도서와 시방서 내용 또는 수치에 불합리한 사항이 있을 때는 감독관의 결정을 따른다.

(3) 본 시방서 또는 설계 도서에 규정하지 않는 사항이라도 감독원이 시공 상 필요하다고 인  정한 것은 지시에 따라 시행한다.

(4) 설계 도서에 표시된 모든 구조물의 치수, 형상, 표고, 구배 등은 완성된 것을 말한다.

(5) 도급인은 공사의 어느 부분이나 그 착수 이전에 공사 완공에 필요하다고 인정되는 추가 시공 도면을 작성하여 공사 감독에게 제출하여야 하며, 공사 감독은 공사 착수 승인에 앞서 도급자가 책임 질 공사에 필요하다고 인정되는 세부 시공 도면을 제출을 요구할 수 있다.

1.4.설계 변경

(1) 발주자의 형편에 의하여 본 공사의 추가 공사 또는 일부 공사의 취소 및 변경이 발생되지 않는 한 설계 변경은 일체 인정하지 않는 것을 원칙으로 한다. 단 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 측정 설계된 것인바 조사 불능 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 세부적인 조사를 하여 공사비 및 공기에 상당한 증감이 인정될 때 감독관과 도급자가 협의하여 설계 변경 할 수 있다.

(2) 공사 시행 중 발주자의 형편에 의하여 일방적으로 설계 변경, 공사 중지를 할 수 있으며 이로 인한 공사비 증감은 발주자와 도급자가 협의하여 변경 결정한다.

(3) 공법 변경이 불가피하거나 기타, 시공 중공사 수량 및 공사비에 중요한 영향을 초래 할 사유가 발생하였을 경우에 설계 변경할 수 있다.

1.5. 시공 측량

(1) 도급자는 감독원이 요구할 경우 도급자의 부담으로 공사시행에 필요한 제 측량을 실시하여야 한다.

(2) 도급자는 시공완료 후 정산에 필요한 측량을 실시하여야 한다.

1.6. 현장 대리인

(1) 도급자는 공사 착수와 동시에 유능한 기술자를 현장 대리인으로 선정하여 항상 현장에 상주시켜야 한다.

(2) 도급자는 승인된 자재에 한하여 공사 현장에 반입하여야 하며. 반입시마다 감독관의 검사를 받고 승인된 자제의 한하여 사용하고 불합격품은 지체없이 현장 외로 반출하여야 한다.

(3) 감독원이 공사 시행상 부적합하다고 인정되는 기술자나 감독업무 수행을 고의적으로 방해하는 종사자에 대하여는 교체를 지시할 수 있으며, 도급자는 이를 즉시 이행하여야 한다.

1.7. 공사용 자재

(1) 공사용 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이라 하며 모든 자재는 사전에 재료설명서 및 시험 성과표를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 도급자는 승인된 자재에 한하여 공사 현장에 반입하여야 하며, 반입시마다 감독관의 검사를 받고 승인된 자재에 한하여 사용하고 불합격품은 지체없이 현장 외로 반출하여야 한다.

(3) 승인된 자재라도 변질, 변경요소, 기타 승인 당시와 다른 것은 일체 사용을 금한다.

(4) 규정대로 승인을 받지 못하거나 보관상의 부주의로 인한 손실에 대하여서는 일체 도급자 부담으로 한다.

(5) 지급 자재 및 대여품에 대하여는 그 수불 상황을 기록한 대장을 비치하여 항상 그 잔을 명확하게 하여야 한다.

1.8. 공사용 기계 기구 및 각종 설비

1.8.1 일반사항

(1) 오수 및 배수

가. 공사현장에서 발생한 오수 및 배수는 관계 규정에 따라 적절한 시설을 하여야 한다.

나. 공사현장에서 나오는 흙과 오물 등이 주변 배수로, 하천 등을 오염시키지 않도록 주의를 기울여야 한다.

1.9. 시공검사

1.9.1 중간검사

(1) 감독원이 지정하는 중요한 공종은 감독원이 지정하는 공정(工程)에 이르렀을 때에 감독원의 검사를 받는다. 감독원의 검토․확인 받지 않거나 검토․확인 시 지적 또는 불합격된 내용은 이를 시정하지 않고는 다음 공정(工程)을 진행하지 못한다.

가. 감독원의 입회

- 시공 후 검사가 불가능하거나 원형고증이 선행되어야 하는 공종을 시공할 때는 감독원이 입회하여 시공과정, 완료상태, 자재의 품질 등이 설계도서의 규정에 적합한 시공여부를 확인하고 그 결과를 도급자에게 통보하여야 한다.

나. 현지 지도점검

- 감독원은 공사가 계약문서의 조건에 맞게 이행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장지도․점검을 시행할 수 있으며 점검 결과 지적사항에 대하여 도급자에게 시정을 요구할 수 있다. 이때 도급자는 시정조치하고 그 결과를 시정 전․후를 구분할 수 있는 방법으로 발주청에 보고하여야 한다. 지적사항에 대한 시정조치가 이루어지기 전에는 다음 공정을 진행하거나 기성검사, 준공검사 등을 요구할 수 없다.

1.9.2. 관련 및 별도공사

(1) 관련공사 및 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와 협의하여 원만히 진척시키되 이에 필요로 하는 가설물 등은 시공자와 협의하여 사용케 한다.

1.9.3. 관계기관 등에서의 수속

(1) 시공에 필요한 관계기관 등에서의 제반수속은 도급자가 부담한다.

1.9.4 공사장 관리

(1) 공사자의 관리는 건설기술관리법 ․ 근로안전규정․보건관리규정 및 산재보험법 기타 관계법규에 따르되 다음 사항을 이행한다.

가. 노무자, 기타 관계자 출입 및 풍기 위생에 대한 단속을 한다.

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시 기타 사고방지에 대한 단속을 한다.

다. 인접건물, 시설물 및 수목 기타 손상 등에 대한 보호시설을 한다.

라. 현장 내외에 있는 기계, 기구, 재료의 정비 정돈 및 공사장 내외의 정리청소를 한다.

1.9.5 안전관리

(1) 공사현장 직원 및 종업원들에게 전반적인 화재방지와 구급에 대한 교육을 실시한다.

(2) 화재 위험지역에서는 인화성물질 취급을 금하고 별도의 흡연지역을 설정한다.

(3) 도난의 우려가 있는 창고 등은 안전한 자물쇠 등을 설치하고 엄격한 관리를 한다.

(4) 공사 착수부터 완공까지 도난 및 안전관리에 만전을 기해야 한다.

1.9.6 환경보호

(1) 환경보호 규정을 지키도록 철저히 교육시키고 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 하여야 한다.

(2) 소음이 심한 기계 기구는 사용을 피하되 부득이할 경우 담당원과 협의, 소음방지 시설을 설치하거나, 시간을 정하여 사용하도록 한다..

(3) 폐기용 자재는 관계규정에 따라 처리한다.

1.9.7 안전과 보양

(1) 일반사항

가. 안전 및 보양시설에는 안전표지, 안전수칙, 화재방지, 조명, 가설울타리, 경비, 안전교육, 환경보호 등이 포함된다.

나. 공사실시에 따른 재해방지는 근로안전관리규정, 산재보험법, 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.

1.9.8 정리 청소

(1) 공사 진척상황에 따라 매일 또는 한 공정이 완료된 때마다 공사현장을 정리, 정돈하여 주위경관을 잘 보존하고 관람객 등에게 불편이 없도록 한다.

(2) 기성부분 검사 시에는 공사장 내외를 정리청소를 완전히 한 다음 검사를 받는다. 공사완료 시에는 감독원의 지시에 따라 건조물 내외를 완전히 정리, 정돈,  청소를 하고 미비한 점을 보완한다.

1.10.1 준공 예비점검

(1) 발주청은 준공예정일 전에 자재, 시공 및 주변정리 상태가 계약사항에 명시된 기준에 적합한가를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.

(2) 이때 미비한 사항이 있을 경우 시정조치를 요구할 수 있으며, 도급자는 시정조치 후에 준공검사원을 제출할 수 있다.

1.10.2. 준공검사

(1) 발주청이 시행하는 준공검사 시 준공검사원은 다음사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

가. 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

나. 사업승인 조건사항 이행상태

다. 지급자재 정산, 잔재 발생물 처리

라. 제출물 및 공무행정서류 처리상태

마. 인가 및 허가 완료상태

바. 현장정리 이행상태

사. 기타 계약서에 명기된 사항

(2) 도급자는 모든 공종에 대한 준공도면을 정확하게 작성, 준공검사 신청 시 반드시 제출하여야 한다.

1.11. 의의 신청

(1) 도급자가 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 주장할 때는 서면으로 작업 예정일로부터 10일 전에 제출하여야 하며 이때 공사를 중지하여서는 안 된다.

(2) 소정의 기간 내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등의 최종적이고     결정적인 것으로 인정하는 것을 간주한다.

제 2 장 조 경 정 지

1-1 일반사항

1.1.1  적용범위

이 절은 조경공사 시행에 필요한 표토 모으기, 조경토공, 식재불량지반처리, 등 일반적인 토공사에 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 표토 모으기

(2) 조경토공

(3) 식재지반조성

(4) 식재불량지반처리

1-2 참조규격

1.2.1. 한국산업규격(KS)

KS A 9001 - 9003	품질 시스템

KS F 1005	지반용 섬유 용어

KS F 2302	흙의 입도 시험방법

KS F 2322	흙의 투수시험 방법

KS F 2324	흙의 공학적 분류방법

KS F 2502	골재의 체가름 시험방법

KS F 3701	펄라이트

KS F 4409	원심력 유공 철근 콘크리트 관

KS K 0506	직물의 두께측정 방법

KS K 0520	직물의 인장강도 및 신도 시험 방법

KS M 3404	일반용 경질 염화비닐관

1-3 요구조건

(1) 시공에 앞서 수급인은 시공구역내의 지하매설물 및 지장물을 조사하여 사고가 발생치 않도록 조치를 취한다.

(2) 현장에서 발생한 각종 폐기물은 임의로 소각․매립해서는 안되며 반드시 적법한 절차에 따라 처리하여야 한다.

(3) 공사 중 기존환경에 피해가 없도록 관계법이 정한 바에 따라 환경피해 방지를 위한  필요 시설을 설치하여야 한다.

(4) 수급인은 공사착수 전에 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 설계도면과 비교․확인하고 공사를 시행한다.

1-4. 제출물

1.1.1. 다음사항은 “제1장 총칙의 1-2-2 공무행정 및 제출물”에 따라 제출하여야 한다.

(1) 수급인은 공사에 사용할 모든 자재의 수급계획과 공급원을 공사감독자에게 공사착수 전에  제출하여 승인받아야 한다.

(2) 수급인은 외부에서 토석이 반입되는 경우 반입토석의 재료와 수량을 기재한 반입전표를 공사 감독자에게 반드시 제출한다.

(3) 구조적인 문제로 공사의 안전이 우려되는 경우, 수급인은 관련전문가가 작성한 보고서를 제출 하여야 한다.

(4) 수급인은 관계법이 정한 바에 따라 수행한 제반시험의 결과보고서를 공사감독자에게 제출해야 한다.

1-5. 운반, 보관 및 취급

(1) 수급인은 현장에 반입된 기자재가 도난 및 우천에 훼손 또는 유실되지 않도록 품목별, 규격별로 관리․저장한다.

(2) 수급인이 지급자재를 사용할 경우에는 공사착수 전에 공사감독자의 반출허가를 받아야    하며, 수급인의 책임 하에 손실되지 않도록 보관한다.

1-6. 청소

(1) 수급인은 표토 모으기 후 현장 및 표토 보관 장소 주변 등을 깨끗하게 정리하고 지표수가 고이지 않도록 조치한다.

(2) 공사 후 잉여자재나 기타 폐기물은 수급인 부담으로 적법한 절차를 거쳐 외부로 반출한다.

2-1 표토 모으기

1.1.1. 요약

이 절은 조경공사 시행에 필요한 부지정지, 시설물설치, 구조물 설치 등과 관련한 토공사 중

표토 모으기 공사에 적용한다.

1.1.2. 주요내용

(1) 표토 모으기

(2) 표토의 보관

2-2 용어의 정의

1.1.1. 표토

(1) 국제토양 학회의 토양단면 분류 중 A층, O층의 토양을 표토로 간주한다.

1.1.2. A층 토양

(1) O층의 바로 밑에 있는 층으로 기후, 식생 등의 영향을 직접 받아 가용성 염기류가 용탈 되고 경우에 따라서 점토, 부식 등과 같은 교질물질이 하부로 이동하는 층, 부식화된 유기물 광물질이 혼합된 암흙색의 층 또는 규산염 점토와 철, 알미늄 등의 산화물이 용탈된 담색 층의 토양을 말한다.

1.1.3. O층 토양

(1) 밀도가 높은 식생하에서나 삼림토양에서 볼 수 있는 분해되지 않은 낙엽 나뭇가지 등이   퇴적된 유기물 층, 퇴적물 분해가 활발히 진행되고 있는 유기물 층 또는 부식화가 진행된 층의 토양을 말한다.

2-3 재료

(1) 주재료 : 표토, 토사류 등

(2) 부재료 : 부직포, 접착제, 테이프, 합성 차수막 등

2-4 표토 모으기 및 보관

(1) 식물생장에 적합한 표토의 구분은 유기물, 무기물, 유해한 물질의 존재여부 및 총량 등으로 결정한다.

(2) 표토 모으기 대상 토양이 식물생장에 적합여부는 공인된 토양시험기관의 시험결과에 따라 적합여부를 판단한다.

2-5 재료의 품질기준

1.1.1. 표토의 구비조건

(1) 국제토양학회의 토양단면 분류를 기준으로 토양단면상에 O층, A층의 토양으로 한다.

(2) 산림토양 또는 경작지 토양(논토양 제외) 중의 표토 부분으로 한다.

(3) 토양의 산도는 pH5.5～pH7.5의 토양으로 한다.

(4) 토양의 유기물 함량은 2% 이상이어야 한다.

(5) 식물생육에 유해한 오염물질이 함유되지 않아야 한다.

(6) 토양의 투수계수는 10-4㎝/sec 이상이어야 한다.

(7) 토양경도 : 산중식 경도계로 5회 측정한 평균 지표경도 27㎜이하로 한다.

2-6 시공

1.1.1. 준비

(1) 표토채집은 분포현황을 공사착수 전에 조사하여 위치도, 현황사진, 채집예정일, 예상물량, 채집방법 등을 기록한 보고서를 공사감독자에게 제출하여 승인받아야 한다.

(2) 채집대상 표토가 강산성(pH 5.5이하) 또는 강 알카리성(pH 7.5이상)인 경우에는 석회분말 또는 적당한 산화물로 중화시켜 사용한다.

1.1.2. 채취

(1) 강우로 인하여 표토가 습윤 상태인 경우에는 채취 작업을 피하여야 하며 제작업은 공사감독자와 협의한 후 시행한다.

(2) 먼지가 날 정도의 이상건조일 경우에는 공사감독자와 작업시행 여부에 대하여 협의 한다.

(3) 지하수위가 높은 평탄지에서는 가능한 한 채취를 피한다.

(4) 표토의 채취두께는 사용기계의 작업능력 및 안전을 고려하여 정한다.

(5) 토사유출에 따른 재해 방재상 문제가 없는 구역이어야 한다.

1.1.3. 보관

(1) 가적치 기간 중에는 표토의 성질변화, 바람에 의한 비산, 적치표토의 우수에 의한 유출, 양분의 유실 등에 유의하여 식물로 피복하거나 비닐 등으로 덮어 주어야 한다.

(2) 가적치 장소는 배수가 양호하고 평탄하며 바람의 영향이 적은 장소를 선택한다.

(3) 적절한 장소의 선정이 곤란한 경우에는 방재나 배수처리 대책을 강구한 후 가적치한다.

(4) 가적치의 최적두께는 1.5m를 기준으로 최대 3.0m를 초과하지 않는 것을 원칙으로 한다.

1.1.4. 운반

(1) 운반거리를 최소로 하고 운반량은 최대로 한다.

(2) 토양이 중기사용에 의하여 식재에 부적당한 토양으로 변화되지 않도록 채취, 운반 등의 작업순서를 정한다.

(3) 동일한 토양이라도 습윤 상태에 따라 악화정도가 다르므로 악화되기 쉬운 표토의 운반은 건조기에 시행한다.

1.1.5. 펴기

(1) 표토복원 두께는 식재수목의 종류에 따라 결정한다.

(2) 하층토와 복원표토와의 조화를 위하여 최소한 깊이 20㎝이상의 지반을 조성한 후 그 위에 표토를 포설한다.

3-1 조경토공

1.1. 적용범위

이 절은 조경 공사 중에 발생하는 흙깎기, 흙 쌓기, 터파기, 되메우기, 잔토처리 등의 토공사에 적용한다.

1.2. 재료

1.1.1. 성토 및 되메우기 재료

(1) 토양은 배수성과 통기성이 좋은 입단구조로서 일정 용량 중 토양입자50%, 수분25%, 공기25%의 구성비를 표준으로 한다.

(2) 성토 및 되메우기 재료에는 초목, 그루터기, 덤불, 나무뿌리, 쓰레기, 유기질토 등의 유해물질이 함유되지 않아야 한다.

(3) 액성한계 50% 이상 되는 재료, 건조밀도 1.5t/㎥이하인 재료, 간극률이 42% 이상인 흙은 성토재료로 사용할 수 없다.

(4) 동결된 재료는 흙 쌓기에 사용할 수 없다.

1.1.2. 되메우기 재료

(1) 되메우기 재료는 구조물의 기초를 시공하기 위하여 터파기한 재료 또는 흙깎기의 재료를 말하며 흙 쌓기 재료의 품질기준에 적합한 것을 선정하여야 한다.

1.1.3. 뒷채움 재료

(1) 뒷채움 재료는 보조기층 재료와 동등한 품질기준에 적합한 것을 선정하여야 한다.

3-2 시공

1.1. 공사준비

1.1.1. 기상조건

(1) 6월말～7월말의 장마기간내의 토공작업은 많은 강우량으로 인해 토양함수비의 과다를 초래하므로 연기한다.

(2) 동절기에는 원칙적으로 흙 쌓기 작업을 중단하여야 하나 전석이나 파쇄암인 경우는 예외로 한다.

(3) 토공작업면의 얼음, 눈, 뻘 및 기타 유해물질은 제거한 후 작업한다.

1.1.2. 배수조건

(1) 시공자는 특별한 지시가 없어도 깎기 장소, 토취장, 쌓기 원지반 등에 고인 물을 제거한다.

(2) 시공 중 필요한 경우에는 배수구를 설치하여 배수한다.

1.1.3. 지상 및 지하구조물의 제거와 보호

(1) 콘크리트와 석조 등 각종 구조물은 구조물의 전체 또는 일부가 작업과 연계되어 있지 않는 한 발파 등의 방법으로 제거한다.

(2) 구조물의 어떠한 부분도 최상단 노면의 1m이내에는 있어서는 안 되며, 특히 수목식재 지역에 있어서는 수목의 생육 심도를 반드시 고려하여 제거한다.

(3) 지상 및 지하구조물을 제거한 후에는 공사감독자의 지시에 따라 확인된 재료로 채우고 주위의 토양과 같은 건조 밀도로 20㎝층으로 다져야 한다.

(4) 공사감독자의 사전승인 없이는 어떠한 구조물도 제거하여서는 안 된다.

1.1.4. 기존 식생보호 및 재활용

(1) 공사로 인한 주변 환경과 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.

(2) 공사용 가도, 진출입로, 임시 설치 등을 위한 부지는 주변 녹지의 훼손이 최소화 될 수 있을 지역을 선정하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사현장의 자생수목으로서 단지 조성 등의 지반 공사 후 활용이 가능하다고 판단되는 수목은 공사감독자와 협의하여 굴취, 가식 등의 보호 조치를 취하고 단지 조성 후 활용한다.

(4) 자생수목의 재활용계획수립에 따라 시행하는 이식공사 시에는 이식전 식재지의 토양상태 및 식재방향등을 고려하여 뿌리활착 및 생육에 지장이 없도록 한다.

1.1.5. 환경오염방지시설

(1) 강우에 의한 토사유출로 환경피해가 발생하지 않도록 방지시설을 설치한다.

(2) 공사차량의 운행 시에는 먼지발생을 억제하기 위하여 적재함 덮개를 사용하고 관계법에 따라 침사지, 세륜 세차시설, 방진막 등의 필요한 시설을 설치하거나 조치하여야 한다.

1.2. 흙깎기 및 터파기

1.2.1. 규준틀 설치

(1) 규준틀은 비탈면의 위치와 기울기, 도로의 폭 등을 나타내는 토공의 기준이 되므로 정확하고 견고하게 설치하여야 한다.

(2) 시공 중 손상되거나 망실된 규준틀은 수급인 부담으로 신속하게 재설치하여야 한다.

1.2.2. 준비배수

(1) 흙깎기 할 장소에는 도랑 등의 배수시설을 설치하여 지표수를 유도하고 지하수위를 저하시켜 흙 쌓기 재료의 함수비를 낮추어야 한다.

(2) 흙 쌓기 기초지반의 표면이 논, 저습지 등 함수비가 높은 연약지반일 경우에는 배수로를 굴착하여 기초지반의 함수비를 저하시킨 후에 흙 쌓기를 하여야 한다.

(3) 흙깎기 비탈면 상부에 산마루측구를 설치할 경우에는 빗물 등이 침투하여 비탈면이 붕괴되는 일이 없도록 틈새가 없게 시공하여야 한다.

(4) 흙 쌓기 높이가 낮은 구간에는 물의 모관상승에 의해 함수비가 높아져 연약해지는 일이 없도록 배수처리를 하고, 배수가 용이한 양질의 입상토를 이용하여 흙쌓기를 하여야 한다.

1.2.3. 비탈면의 기울기

(1) 수급인은 흙깎기 작업 시 비탈면의 기울기를 설계도면에 따라 시공하여야 한다.  다만, 흙깎기 작업이 진행되는 과정에서 설계시 예상하지 못한 지층의 변화와 절리, 단층 등의 불연속면 발달, 지하수의 용출 등이 확인되어 비탈면이 불안정한 경우에는 사면안정분석 및 대책검토서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받은 후 비탈면의 기울기를 조정할 수 있다.

(2) 흙깎기 허용오차의 범위는 다음과 같다.

① 토         사 : 토사인 경우 ±3cm

암반인 경우 +3cm, -15cm

② 토  사 비탈면 : ±10cm

③ 풍화암 비탈면 : ±20cm

④ 발파암 비탈면 : ±30cm

1.2.4. 사토 (잔토처리)

(1) 공사장내의 흙깎기에서 발생한 재료를 흙 쌓기 및 기타 공사에 사용하고도 남거나 그 재료의 성질이 흙 쌓기 및 기타 공사에 부적합할 경우 일정한 장소에 사토하는 공사에 적용한다.

(2) 흙깎기 작업에서 발생한 재료 중 흙 쌓기에 부적합하거나 유용하고 남은 재료는 설계서에  따라 사토 처리하여야 한다.

(3) 지정된 사토장의 위치를 변경코자 할 때에는 사토운반 시작 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(4) 사토작업 중은 물론 사토작업 완료 후에도 항상 작업장내의 배수가 원활하게 이루어질 수  있도록 잘 정리하여야 한다.

(5) 사토작업이 완료된 구간의 비탈면은 잘 다듬고 적절한 보호공을 설치하여야 한다.

(6) 사토장의 토사 유출, 붕괴 등으로 인하여 자연환경, 생활환경상의 피해를 초래하였을 경우  에는 수급인의 부담으로 원상 복구하여야 한다.

1.2.5. 기초터파기

(1) 옹벽 등 각종 조경 구조물의 기초를 시공하는데 필요한 터파기 공사에 적용한다.

(2) 구조물 기초 터파기 작업은 설계서에서 지시한 폭과 기울기, 깊이에 적합하도록 터파기하여야 한다.

(3) 터파기 부위는 설계서에 명시된 허용지지력을 확인하여야 한다.

1.3. 흙쌓기 및 되메우기

(1) 흙깎기, 구조물 터파기 등에서 발생한 재료를 사용하여 설계도서에 따라 선형, 기울기, 높  이에 일치되도록 노체부와 노상부를 완성시키기 위한 흙 쌓기 공사와 옹벽 및 각종 조경 구조물의 기초를 시공하는데 필요한 되메우기 및 뒷채움 등의 흙 쌓기에 적용한다.

(2) 흙 쌓기 구간에 대한 규준틀, 토공포스트, 준비배수, 벌개제근, 표토제거, 구조물 및 지장물 철거 등이 완전히 이루어진 후에 흙 쌓기 작업을 하여야 한다.

(3) 흙 쌓기 할 원지반은 최소 15cm 깊이까지 흙을 긁어 일으킨 후 소요 밀도를 얻을 때까지  다짐을 하여야 한다.

(4) 동결된 원지반 위에 흙쌓기를 할 수 없다.  다만, 동결깊이가 7.5cm이내인 경우에는 동결층을 완전히 제거한 후 공사감독자의 확인을 받아 시공하여야 한다.

(5) 구조물 시공 완료 후에는 구조물을 제외한 기초 터파기 부분을 원지반 표면까지 되메우고 펴 고르기를 하여 다짐하는 작업을 한다.

(6) 수급인은 구조물의 인접부위에 되메우기를 한 후 다짐이 필요한 경우에는 구조물에 손상이 되지 않도록 장비 및 시공방법을 결정하고, 구조물 주위를 다짐하여야 한다.

(7) 수급인은 구조물의 시공 완료 후 구조물의 기초저면부터 노상저면까지의 뒷채움 작업을 하여야 한다.

(8) 구조물의 뒷채움은 재료를 포설하기 전 구조물의 벽면에 20cm마다 층두께를 뒷채움 전에 표시하여 층다짐 상태를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(9) 뒷채움은 대형 롤러에 의한 다짐을 하여야 한다. 다만 대형다짐장비에 의한 다짐작업이 곤란한 경우에는 소형로라, 프레이트 콤팩터 또는 소형램머(Rammer)등을 사용하여 다짐하여야 한다.

(10) 재료가 동결하였거나 기 시공한 면이 동결되었을 경우 또는 눈으로 덮혀 있을 경우에는 동결된 부분을 제거하거나 눈이 녹아 없어지기 전에 흙쌓기 작업을 시행하여서는 안된다.

(11) 수급인은 균일하고 효율적인 다짐을 위해 그레이더 등으로 면 고르기를 하여야 하며, 흙의 함수비를 실내다짐시험의 최적함수비 허용범위 이내로 조절한 후 다져야 한다.

(12) 강우 등으로 인하여 함수비 조절이 불가능하거나, 결빙이 되는 동절기에는 다짐작업을 중지하여야 한다.

(13) 구조물의 되메우기 후 남은 토양의 잔토처리는 일정장소에 모아 활용하거나 인접한 녹지대내에 자연스런 선형을 유지하면서 복토한다.

4-1 식재 지반조성

1.1. 적용범위

(1) 조경용 수목식재를 위한 지반조성공사에 적용한다.

1.2. 토양

(1) 식재지반 조성토양은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질양토이어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

1.2.1. 식재지역 및 반입토양의 토양검사

(1) 수급인은 간이토양검사로 식재지역 및 반입토양의 식재 적합도를 판단하고 그 결과를 공사감독자에게 보고한다.

(2) 간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는 공사감독자의 승인 하에 조치한다.

(3) 정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를 공사감독자에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을 수립하여 첨부한다.

1.2.2. 외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원으로부터 가져와야 한다.

1.3. 토양의 심도

1.2.1. 수목식재 시에 필요로 하는 최소토양의 깊이는 공사시방서에 별도로 정한 경우를 제외하고는 다음의 생육심도를 원칙으로 한다.

수목의 생육 심도〈표 2-1〉

종 류	생육최소심도 (㎝)	비 고
잔디, 초본류 소 관 목 대 관 목 천근성 교목 심근성 교목	30 45 60 90 150

1.4. 시 공

1.4.1. 성토

(1) 토양의 물리성 악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업을 금한다.

(2) 불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지반이 필요 이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부담으로 식재공사착수 전에 50㎝이상의 깊이로 경운하여 토양의 물리성을 회복시켜야 한다.

1.4.2. 배수

(1) 표면배수 : 식재지반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타 지역의 유수가 유입되지 않도록 조치한다.

1.4.3. 흙 갈기

(1) 흙 갈기는 기존의 돌과 식물뿌리, 식물의 생장에 지장을 줄 수 있는 물질을 제거한 후 시행한다.

(2) 흙 갈기는 경운기 또는 이와 유사한 기능의 장비를 사용하여 최소 30㎝깊이로 시행한다.

1.4.4. 식재면정리

(1) 크기가 직경 25㎜이상의 돌, 나무토막, 쓰레기, 기타 불필요한 이물질을 반드시 제거하여야 한다.

(2) 식재면은 레이커 등을 사용하여 평탄하게 조성하되 배수에 유의하며 면을 정리한다.

(3) 최종식재면 정리 후 지면이 침식, 침하 또는 교란된 경우에는 공사시방서에 정한 지면상태가 되도록 원상 복원시킨다.

1.4.5 토양개량

(1) 식재지반의 유기물 함유량이 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

(2) 토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의「비료공정규격」의 기준에 따라 생산된 제품을 사용하여야 한다.

(3) 토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 사용 시 각종 유기물 또는 무기물성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

1.4.6 뒷정리 및 청소

(1) 식재지반 조성 후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리한다.

제 3 장  생 태 호 안

1.1. 적용범위

1.1.1. 요약

(1) 이 절은 생태계류변 및 산지습지 호안변에 적용한다.

1.2. 식물재료

(1) 생가지, 생말뚝 소재는 간벌재 등 주변에서 얻어지는 수목의 줄기나 가지 등으로 적용한다.

구 분	생말뚝 공	생가지 공	식생두루마리 공
규 격	∅5cm이상 ~ ∅20cm	∅0.5cm이상, L=50cm이상	∅20cm이상~∅30cm
수 종	간벌재 등 재활용		숙근성 수변식물
공사시기	공사기간
재료보관	시공시 단단한 목재

1.3. 시공

1.1.1 생말뚝공

(1) 시공

가. 적용범위 : 기존수로와 생태소의 호안 등에 적용한다.

나. 시공위치에 미리 말뚝이 들어갈 자리를 철봉 및 철관 등으로 들어갈 위치보다 5cm 더 깊이 구멍을 만들고 그곳에 말뚝을 상하를 구분하여 아래 부분을 먼저 집어넣는다.

1.1.2. 생가지공

(1) 시공

가. 적용범위 : 기존수로의 호안, 산지습지의 호안 등에 적용한다.

나. 상하를 구분하여 꺽꽂이를 하거나 다발로 만들어 상하를 구분하여 하부를 땅 속에 묻는다.

1.1.3. 식생두루마리 공

(1) 시공

가. 적용범위 : 기존수로의 호안, 산지습지의 호안 등에 적용한다.

나. 마대포나 자연재료 섬유로 식물재료와 사이에 흙을 넣어 말아서 30~50㎝마다 끈으로

묶어 현장에 적용한다.

다. 현장고정은 생말뚝이나, 별도 고정말뚝을 사용하여 고정한다.

라. 설치위치에 물이 1/2정도는 늘 차야 한다.

1.1.4. 논둑보강 및 농수로보강

(1) 시공

가. 논둑보강 및 농수로 보강은 갈수기때 최소한의 수면적을 제공할 목적으로 일반지면과 같은 높이의  수면을 형성하도록 30cm깊이 수로를 만든다

나. 이때 굴토한 흙은 논둑을 보강하거나 수로 둑을 만들 때 사용하고 기존 둑에 단단히 붙여 조성한다.

1.4. 시공후 관리

(1) 생말뚝, 생가지에서 새순이 나올때까지 수분을 유지할 수 있도록 조치한다.

제 4 장 생태복원

1-1 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

(1) 이 장은 생태도시, 생태마을, 생태주거단지, 생태산업단지, 생태공원, 생태주택, 기타 친환경 기술을 적용하여 인공적인 복원이 필요한 공간을 대상으로 하천, 수로, 인공호, 습지, 못, 여울, 도로(변), 산림, 숲, 등산로, 채석장, 폐광지, 토양오염지 등의 생태복원에 적용한다.

(2) 생태계보전호안(조류, 어류, 양서류, 곤충보전호안), 경관보전호안(녹화호안, 경관 호안), 습지와 철새도래지, 훼손된 등산로 및 임야, 생태소, 우수침투 저류시스템 등의 기반안정화 및 생태계복원과 생물서식공간 조성공사 그리고 생태계 이전 공사 등을 포함한다.

1.1.2 주요내용

(1) 생태호안복구

(2) 훼손지복구

(3) 비오톱조성

1.3 관련 규정

1.3.1 참조규격

(1) 농림부 비료공정규격

1.3.2 관련 규정

(1) 산림청 천연보호림 및 보호수의 보호관리 요강

1-2 생태소 및 서식지 (반딧불이)

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

(1) 기존 수로를 정비하여 자연형으로 조성되는 습지에 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 호안축조

(2) 식생 및 어류

1.2 요구조건

1.2.1 본 절에 명시되지 않은 사항은 제2장의 정지, 제3장의 식재, 제5장의 옥외장치물의 관련규정을 적용한다.

1.2.2 생태소는 생물서식공간과 관찰 등 이용·학습공간으로 구분하여 조성하여야 한다.

1.2.3 생태소는 안전성을 확보해야 한다.

1.2.4 현장 시공 전에 인근 지역의 생태조사자료를 활용하여 설계(도)서의 적합성 여부를 확인해야 한다.

1.2.5 가급적 생태연못의 목표종을 설정하도록 한다.

1.3 제출물

1.3.1 수급인은 시공 전 현황관련자료, 검토의견서, 시공계획서, 시공도서 등을 감독자에게

제거하여야 한다.

1.3.2 수급인은 도입되는 자연소재의 출처(구입처), 규격 등을 감독자에게 제출하여야 한다.

1.3.3 수급인은 시공 후 준공도면, 모니터링, 유지 및 관리 계획 등을 감독자에게 제출하여야 한다.

2. 재료

2.1 재료 일반

2.1.1 재료는 자연재료를 사용하되 주변의 유용한 재료를 적극 활용한다.

2.1.2 자연석 재료의 종류와 품질은 한국산업규격, 설계도면에 따른다.

2.1.3 진흙은 국제토양학회 분류에 의한 입경조성기준을 적용하고 점성이 강해야 하며, 내부에 유기물이 적은 것을 사용한다.

2.1.4 폐사목과 통나무 놓기 호안의 통나무는 수피가 있는 자연목을 활용하며 통나무 박기 호안은 수피를 제거한 통나무를 사용한다.

2.1.5 방수 등을 위한 인공재료는 식생 및 수질에 영향을 주지 않는 재료로 한다.

2.1.6 벤토나이트를 사용하는 경우 pH 등 물환경의 변화에 따라 적절히 중화조치를 해야 한다.

2.1.7 수면 안에는 정수식물 및 침수식물 등 수생식물을 식재하고, 외부에는 습생식물과 호습성 식생을 식재한다.

2.1.8 생태연못에 도입되는 생물종(동·식물)은 가급적 인근 지역에서 도입한다.

2.1.9 기타 재료는 생태호안복구공사에 준한다.

3. 시공

3.1 준비

3.1.1 현장조건과 설계도면을 비교검토하고 사전에 제약요소와 문제점을 파악하여 감독자에게 보고해야 한다.

3.1.2 습지수질의 보전과 수원확보를 위해 수리계획을 수립하고 감독자의 승인을 받아야한다.

3.1.3 시공전후의 우배수체계의 변화 및 공사 중 폭우시의 대책에 대한 계획서를 제출해야 한다.

3.2 시공계획

3.2.1 기존 수로의 변경이 필요한 경우 다른 지역에 미치는 영향을 분석하여 부정적인 영향이 미치지 않도록 시공해야 한다.

3.2.2 지하수위가 높거나 지하수가 유출되는 곳에서는 용출수를 처리하기 위한 배수시설을 설치해야 한다.

3.2.3 습지의 수질보전과 수원확보를 위한 수리계획을 수립하고 감독자의 승인을 받아야  한다.

3.2.4 시공 전후의 우수와 배수체계의 변화 및 공사 중 폭우시의 대책을 수립하고 계획서를 제출해야 한다.

3.3 터파기 및 기초

3.3.1 터파기로 발생된 토사처리 계획을 수립해야 한다.

3.3.2 침하 우려가 있는 지반은 기초 설치 전에 안정하게 처리해야 한다.

3.4 방수

3.3.1 방수공법은 유입가능한 물의 양과 물의 유입에 소요되는 비용을 고려하여 결정한다.

3.3.2 유입가능한 물의 양이 적거나 물의 유입에 소요되는 비용이 많을 경우에는 불투수성의 시트방수공법을 선택할 수 있다.

3.3.3 진흙으로 바닥을 처리할 때에는 입자가 미세하고 점성이 강한 것을 일정한 두께로 포설해야 한다.

3.3.4 방수재를 포설하는 경우에는 재료의 손상이 없도록 하고 접합부위는 이중으로 접합해야 한다.

3.3.5 자갈을 바닥에 깔 때에는 방수재의 손상을 방지하기 위해 자갈을 포설하기 전에 보호용 재료를 도포해야 하며, 접합부위가 분리되지 않도록 해야 한다.

3.3.6 바닥면과 호안의 연결부분은 누수를 막기 위해 진흙을 겹쳐 축조한다.

3.3.7 지반의 침하가 우려되는 곳에서는 지반보강용 부직포를 방수층 아래에 포설하여 방수층에서 부등침하가 일어나지 않도록 한다.

3.4 급배수시설

3.4.1 유입로는 사용되는 물의 종류에 따라 조성방법을 달리해야 하며, 누수식생태보, 저류조, 침전조, 여과조 등을 두어 수질정화 효과를 가져 올 수 있도록 한다.

3.4.2 유입로는 유입되는 유량을 고려하여 유입로의 단면과 재질 및 기울기를 결정한다.

3.5 호안축조

3.5.1 호안축조시 물로 인한 축조면의 구조적인 약화를 방지하기 위한 지반다짐 및 구조체 보완시설을 해야 한다.

3.5.2 호안축조 시 자연석쌓기를 할 때에는 본 시방서 해당 항을 따르고, 호안축조 시 사용되는 목재 등 물에 약한 재료는 방수 및 방부처리를 하여 사용해야 한다.

3.5.3 주변 유입수는 자연스럽게 유입되도록 한다.

3.5.4 별도의 급수구는 설치하지 않고 배수는 습지가 넘치는 경우 자연스럽게 계류로 배수 되도록 한다.

3.5.5 호안의 조성은 다양한 생물이 서식할 수 있도록 다음과 같은 소재를 활용하여 조성한다.

(1)  현장유용석 호안

(2)  자갈 및 진흙 호안

3.5.6 호안의 경사도는 주변 지형과 환경조건에 따라 다양하게 조성한다.

3.5.7 배수의 높이는 목표 수위와 같아야 한다.

3.6 식재

3.6.1 생태소에 도입되는 식생은 설계서에 의하되 현지 생태조사와 다른 경우 조사결과를 제시한다.

3.6.2 식물 선정시 생태적인 균형을 고려해야 하며, 가급적 향토수종을 도입하도록 해야 한다.

3.6.3 식생 도입을 위해 방수, 호안처리, 토심확보 등의 필요한 조치를 사전에 시행해야 한다.

3.6.4 생태소에 도입되는 식생의 과다한 번식을 조절하기 위하여 필요시 수중분 식재를 하거나, 통나무박기 등 식생의 확산을 방지하기 위한 시설을 설치한다.

3.6.5 생태소의 일부분은 여름철 그늘을 형성할 수 있는 호습성 활엽수를 군식 도입을 검토할 수 있다.

3.7 서식처

3.7.1 곤충서식처

(1) 산림이나 숲 가장자리 추이대 지역의 햇볕이 잘 드는 곳이 최적의 입지이다.

(2) 적당한 크기의 습지와 초지, 그리고 덤불이나 조그만 숲을 조성한다.

(3) 습지의 크기는 50㎡ 이상이면 좋고, 가까운 곳에 다른 연못이나 수변공간이 있으면 더욱 좋다.

(4) 곤충의 생활사를 고려하여 필요한 식생(흡밀식물, 먹이식물, 수액식물 등)을 도입 한다.

(5) 다공질 공간인 돌무더기 놓기, 통나무 쌓기, 고목 배치, 나뭇가지 더미 놓기, 낙엽층 및 부엽토 쌓기 등을 한다.

(6) 습지 내부와 호안 주변에는 말뚝과 통나무를 배치하여 잠자리와 나비의 휴식장소를 제공한다.

(7) 대상지가 소음이나 대기오염이 비교적 심한 경우, 상록활엽수 등을 이용한 차폐식재를 통해, 소음과 대기오염으로 인하여 곤충 서식이 저해되지 않도록 하여야 한다.

3.7.2 어류서식처

(1) 어류의 서식에 지장을 주지 않도록 수질 관리가 가능한 형태로 조성한다.

(2) 휴식 및 은신처로서 웅덩이나 연안의 가장자리 부근에 수초나 돌틈을 조성한다.

(3) 여름철의 수온상승과 겨울철의 동결심도를 고려하여 1m 내외의 깊은 수심을 일부 조성해 준다.

(4) 모래, 자갈, 진흙 등의 다양한 재료를 이용하여 다양한 저서환경을 제공한다.

(5) 습지에 어류를 도입하고자 할 때에는 연못을 조성한 후 부유물질 등이 가라앉아 수환경이 어느 정도 안정성에 도달할 때 어류를 도입한다.

(6) 도입하는 어류는 자생어종을 도입하되, 조성대상지역의 인근 유역에서 채집하여 방사한다.

3.7.3 양서류서식처

(1) 햇볕이 잘 드는 곳으로 물이 너무 차갑지 않아야 올챙이의 성장에 적합하며, 습지주변의 수목에 의해 지나치게 그늘이 생기지 않도록 해야 한다.

(2) 저습지의 규모는 최소한 30㎡ 정도로 한다.

(3) 수심이 최고 1m에서 수변부위는 0.35m 내외로 만들어 주어야 하며, 중앙부분에는 현장유용석등으로 턱을 만들어 가끔 개구리가 휴식(일광욕: 포식후 먹이의 소화를 돕기 위함)할 수 있는 공간을 만들어 준다.

(4) 양서류의 생활사를 고려하여 휴식지, 산란지, 동면지 등을 함께 조성한다.

(5) 양서류의 먹이가 되는 곤충 등의 유인을 위한 조치를 취한다.

3.7.4 조류서식처

(1) 습지주위에 물새류를 유인하기 위해서는 수변부에 몸을 숨길 수 있는 갈대와 습지 수목의 숲을 조성하도록 하며, 물새들이 먹을 수 있는 각종 수생동물과 곤충류의 서식밀도를 높이도록 연못의 수변부를 다양하게 조성해 줄 필요가 있다.

(2) 수심은 일반적으로 2m 이하의 깊이가 되게 하며, 다양하게 조성해야 한다.

(3) 호안은 완만한 비탈면으로 조성한다.

(4) 다층구조화의 식생구조를 형성해 준다.

(5) 조류의 휴식처로 인공식물섬이나 고목, 횃대 등을 조성한다.

(6) 필요한 경우 조류관찰을 위한 이용자 통제 및 관찰시설(조류관찰벽) 등을 조성한다.

3.7.5 반딧불이 서식지

(1) 기존 묵논을 이용하여 조성하되 기존 수생식물을 완전히 제거한다.

(2) 논둑과 경계농수로를 보강하여 항상 물이 상존할 수 있게 물관리를 한다.

(3) 논은 15cm깊이로 인력경운하고 상시수위 5~10cm 깊이 이상 물이 고여있게 유지해야 한다.

4. 유지관리

4.1 모니터링

(1) 조성된 산지습지의 생태환경과 생물종의 변화추이를 관찰, 기록하여 자연천이의 과정을 살피고, 생태적으로 바람직한 관리방향을 제시하여 시행하는데 도움을 주도록 한다.

(2) 모니터링은 조성직후부터 1년, 2년, 3년, 5년, 10년 등의 주기로 한다.

(3) 모니터링은 물리적 환경과 생물적 요소를 모두 하며, 외래종 등 관리 대상종에 특히 주의를 기울여야 한다.

(4) 모니터링은 가급적 지역주민, NGO, 전문가 등이 함께 참여하도록 한다.

4.2 유지관리

4.2.1 수질 및 수량

(1) 상부 누수식생태보를 통하여 유입수는 수질정화되어 유입된다.

(2) 습지내의 수질을 주기적으로 점검하여 수질이 나빠지고 있을 경우에는 물순환의 양과 횟수를 늘여준다.

(3) 산지습지의 부영양화를 제어하기 위해서는 부영양화의 원인 물질인 영양염류의 유입원을 차단한다.

4.2.2 식물상

(1) 여름철에 성장한 수초는 겨울철에 말라서 습지 내에 잔존하게 되는데, 부영양화를 가져올 우려가 있을 경우에는 적절한 시기에 제거하도록 한다.

(2) 습지식물이 지나치게 번성하였을 경우에는 부수식물이 차지하는 면적이 수면적의 1/3이하가 되도록 식물 하단부(뿌리부근)에 차단막을 설치하거나 수시로 제거해 준다.

(3) 개망초, 환삼덩굴 등 귀화식물이 확산되어 우점종이 된 경우에는 인위적으로 제거한다.

(4) 산지습지에 조성된 교목림에 의해서 수면에 지나치게 그늘이 질 경우에는 가지치기를 해 주어야 한다.

(5) 우점종이 출현하여 식물종이 단순화될 우려가 있을 때에는 우점종의 수를 줄여주고, 우점종 확산을 방지할 대책을 세운다.

4.2.3 동물상

(1) 산지습지의 목표종에 따른 개방수면의 면적비율은 공사시방서 또는 감독자의 협의에 의해 정한다.

(2) 모기 등 위생에 문제가 되는 생물종이 급증할 때에는 적절한 관리대책을 마련한다.

(3) 수중 생물종을 위하여 항상 적절한 수질과 수온을 유지하도록 한다.

(4) 붉은귀거북, 블루길, 베스, 비단잉어 등의 외래종은 제거하도록 한다.

4.2.4 이용자

(1) 출입이 제한된 산지습지로의 진입 등을 하지 못하도록 안내판 등을 설치하여 출입자를 관리한다.

제 5 장 누수식생태보

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

(1) 계류의 낙차가 생기는 부분이나 우수의 유입으로 토사가 유입되는 것을 조정이 필요한 곳에 적용한다.

(2) 오염된 탁우나 우수가 유입되는 곳에 설치하여 본류에 오염을 조정하고 일정한 생태유량 공급이 필요한 곳에 적용한다.

1.2 요구조건

(1) 재료는 현장의 토석류를 사용하는 것을 기본으로 하고 추가 필요한 일부 자연석만 반입한다.

(2) 모래 자갈 등은 현지 준설토나 기존 수로를 정비할 때 발생하는 재료를 사용한다.

2. 재료

1.1 자연석

(1) 현장의 자연석 운반과 인력공사를 고려 2~3목 현장석과 특별히 필요한 자연석을 인력 소운반하여 사용한다.

(2) 현지 자연석과 유사한 석질과 종류의 자연석을 사용한다.

1.2 모래, 자갈, 흙

(1) 현지 계류 및 생태소 복원시 발생하는 토석류를 사용한다

(2) 준설토 재활용 후 잉여 재료는 주변 지형복원에 사용하되 산포한다.

3. 시공

(1) 소정의 깊이를 터파기하여 앉히고 옆은 돌받침, 돌굄 등을 하여 흔들리지 않게 한 다음 주위 흙을 빈틈없이 밀어 넣으며 다져메운다.

(2) 위치를 정하여 우회배수로를 내고 현지반보다 20~30cm 깊이로 굴토하고 제일 큰 돌을 아래에 쌓고 상부로 나머지 돌을 쌓는다.

(3) 상류쪽으로 호박돌과 모래 등 토사를 도면과 같이 축조하여 보를 완성한다.

(4) 보의 높이는 현지 주변 지형보다 5cm 정도 낮게 하거나 우기시 원활한 우수소통을 위해 현장에서 복토 높이를 결정한다.

4. 유지관리

(1) 상류부에 쌓이는 토사류는 매년 준설한다.

(2) 하류부 낙차가 생기는 부분에 와류나 유수에 의해 세굴되지 않게 호박돌 등으로 보강한다.

제 6 장 유지관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 장은 수목식재 및 초화류, 잔디식재공사 및 시설물공사의 준공후 일정기간 또는 별도의 독립된 공종으로 시행되는 유지관리에 관한 일련의 모든 작업공정에 적용한다.

(2) 모든 작업공정이라 함은 전정, 제초, 잔디깎기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 월동작업 및 기반시설물, 편익 및 유희시설물, 설비시설, 건축시설물 관리 등을 말한다.

1.2 요구조건

(1) 공사준공 후 활착기간동안의 유지관리공사가 별도로 책정되었을 경우에 적용한다.

(2) 활착기간이라 함은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제70조의 별표 1에 의한 조경식재공사 및 조경시설물공사 하자담보책임기간을 준용하여 이 기간 동안 유지관리작업을 시행하는 것을 말한다.

(3) 유지관리작업은 작업전후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 사진을 촬영·보관하여야 하며, 매 작업종료마다 감독자의 확인·점검을 받아야 한다.

2. 식생유지관리

1.1 시공일반

(1) 적용범위 수목 및 초화류, 잔디 등 식물의 유지관리에 적용한다.

1.2 용어의 정의

(1) 전정 수목의 활착과 녹화량의 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지치기와 수형을 정리하는 작업을 말한다.

(2) 제초 식재지내에 들어와 번성하고 있는 잡초류를 제거함을 말한다.

(3) 수목시비 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위하여 퇴비 등 유기질비료와 화학비료를 주는 것을 말한다.

(4) 병충해방제 병원균이 기주체내에 침입하는 것을 저지하고, 이미 기주체표면에 부착하였거나 그 위에 형성된 병원균을 죽이거나 활동을 억제함으로써 병의 발생을 미연에 방지하고 발생후의 확산을 방지하기 위하여, 또한 해충으로 인한 피해를 최소화시키기 위하여 약제, 미생물제제 등을 살포하는 것을 의미한다.

(5) 관수 및 배수식물의 건강한 생육을 위해 토양상태 및 식물의 생육상황 등을 고려하여 이식수목, 잔디 및 초화류 등에 실시하는 물주기(적정한 수분의 공급)와 물빼기(과다한 수분의 제거)작업을 말한다.

(6) 지주목재결속 목식재시 설치한 지주목이 공사준공 후 완전활착 전에 자연적으로 또는 인위적인 손상에 의해 결속상태가 느슨해졌거나 지주목자체가 훼손되어 제기능을 발휘하지 못했을 경우 이를 부분보수하거나 재결속함을 말한다.

(7) 월동작업 이식수목 및 초화류가 겨울철환경에 적응할 수 있도록 하기 위하여 월동에 필요한 제반조치를 함을 말한다.

1.3 재료

(1) 비료 : 비료의 종류는 각 수종별 특성 및 토양상태 등을 고려하여 설계서에 명시한다.

(2) 농약 : 농약은 살충제, 살균제 및 제초제 등을 사용하되 사용약제는 식물의 병충해 및 잡초의 종류와 살포목적에 따라 설계도면에 명시한다.

1.4 전정

(1) 전정의 종류

① 약전정 : 수관내의 통풍이나 일조상태의 불량에 대비하여 밀생된 부분을 솎아내거나 도장지 등을 잘라내어 수형을 다듬는다.

② 강전정 : 굵은 가지솎아내기 및 장애지베어내기 등으로 수형을 다듬는다.

(2) 전정은 수종별, 형상별 등 필요에 따라 감독자와 협의한 후 견본전정을 먼저 실시해야 하 며 가로수는 노선에 따라 실시한다.

(3) 가로수 전정

① 생육공간에 제약이 없어 식재수종의 자연생육이 가능한 장소의 전정은 수형의 형성에 있어 장애가 되는 불용지를 잘라낸다.

② 생육공간에 제약이 있어 식재수종의 자연생육이 가능하지 않은 경우에는 제한공간 내에 골격이 되는 주지를 가능한 한 길게 하여 골격수형을 유지하고, 동계전정 시 측지의 일부를 갱신하는 것으로 전체수형을 유지한다.

③ 도심부에 맹아력이 강한 플라타너스, 버드나무 등이 가로수로 식재된 경우에는 같은 부위를 계속 전정하여 혹을 형성시켜(pollading) 조형미를 살린다.

④. 가로수전정에 있어 생육공간의 제약내용은 다음과 같다.

㉠ 고압선이 있는 경우의 수고는 고압선보다 1m밑까지를 한도로 유지하도록 전정하는 것을 원칙으로 하나 그 이상의 수고를 유지하고자 하는 경우는 수관내에 고압  선이 지나가도록 통로를 만들어야 한다.

㉡ 제일 밑가지는 가능한 한 도로와 평행이 되도록 유지하며 통행에 지장이 없도록  보도측 지하고는 2.5m이상으로 하되, 수형 등을 감안하여 2.0m까지로 할 수 있다.

㉢ 보도측 건축물의 건축외벽으로 부터 수관끝이 1m 이격을 확보하도록 한다.

㉣ 차도 및 보도에 있어 기능(통행), 시설(신호, 표식 등)에 지장이 발생한 경우는 감독자의 지시에 따른다.

⑤ 수목의 정상적인 생육장 애요인의 제거 및 외관적인 수형을  다듬기 위해 6월～8월 사이에 하계전정을 실시하며 도장지, 포복지, 맹아지, 평행지 등을 제거한다.

⑥ 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정으로 수목의 휴면기간인 12월～3월사이에 동계전정을 실시하며 허약지, 병든가지, 교차지, 내향지, 하지 등을 잘라낸다.

⑦ 절단방법

㉠ 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

㉡ 작은 가지의 전정은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

1.5 제초

(1) 제초작업은 가급적 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 시행하며 년 4회～6회 실시한다.

(2) 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거해야 하며, 제거된 잡초는 식재지 또는 잔디식재지역 밖으로 반출·처리하여야 한다.

(3) 제초제를 살포하는 경우는 발아전 처리제(preemergence herbicide)와 경엽처리제(postemergence herbicide)를 구분하여 목적에 맞게 살포하되, 농도, 살포량, 살포기계의 주행속도 등을 고려하여 단위면적에 적정량을 살포하여야 한다.

1.6 수목시비

(1) 기비는 늦가을 낙엽후 10월 하순～11월 하순의 땅이 얼기전까지, 또는 2월 하순～3월 하순의 잎피기 전까지 시용하고, 추비는 수목생장기인 4월하순～6월 하순까지 시용해야 한다.

(2) 비료량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

(3) 시비방법

① 깊이 30㎝, 가로 30㎝, 세로 50㎝정도로 흙을 파내고 퇴비(부숙된 유기질비료)를 소요량 넣은 후 복토한다.

② 환상방사형으로 시비하되 1회에는 수목을 중심으로 2개소에, 2회시에는 1회 시비의 중간위치  2개소에 시비 후 복토한다.

1.7 병충해 방제

(1) 예방 및 구제

가. 식재된 조경 식물은 환경을 정비하고 적정한 비배관리를 하여 건전하게 생육시켜 병충해를 받지 않도록 예방조치를 하여야 하며 예방을 위한 약제 살포를 하여야 한다.

나. 병충해가 발병한 조경 식물은 초기에 약제 살포를 하여 조기 구제하여야 하고 전염성이 강한 병에 걸렸을 경우에는 가지를 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취 하여 소각하여야 한다.

(2) 약제 살포

가. 병충해의 예방 및 구제를 위한 약제 살포는 살충제와 살균제를 사용하며, 살포작업 시 사람, 동물, 건조물, 차량 등에 피해를 주지 않도록 주의한다.

나. 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석배율 등은 식물의 병충해 종류와 살포목적에 따라 제조자의 지침에 따른다.

(3) 수간주입

가. 병충해에 걸려있는 나무나 수세가 쇠약한 나무에 수세를 회복하기 위하여 처리하는 방법으로서 주입 시기는 수액이동이 활발한 5월초～9월말사이에 하고, 증산작용이 활발한 맑게 갠 날에 실시한다.

나. 수간주입 방법은 다음과 같다.

① 수간주입기를 사람의 키 높이 되는 곳에 끈으로 매단다.

② 나무 밑에서 부터 높이 5～10㎝되는 부위에 드릴로 지름5㎜, 깊이 3～4㎝되게 구멍을 20～30°각도로 비스듬히 뚫고, 주입구멍안의 톱밥부스러기를 깨끗이 제거한다.

③ 같은 방법으로 먼저 뚫은 구멍의 반대쪽에 지상에서 10～15㎝높이 되는 곳에 주입구멍 1개를 더 뚫는다.

④ 나무에 매달린 수간주입기에 미리 준비한 소정량의 약액을 부어 넣는다.

⑤ 주입기의 한쪽 호스로 약액이 흘러나오도록 해서 주입 구멍 안에 약액을 가득 채워 주입구멍안의 공기를 완전히 빼낸다.

⑥ 호수 끝에 있는 플라스틱주입구멍에 꼭 끼워 약액이 흘러나오지 않도록 고정시킨다.

⑦ 같은 방법으로 나머지 호스를 반대쪽의 주입구멍에 연결시킨다.

⑧ 수간주입기의 마개를 닫고 지름 2～3㎜의 구멍을 뚫어놓는다.

⑨ 약통속의 약액이 다 없어지면 나무에서 수간주입기를 걷어내고 주입구멍에 도포제를 바른 다음, 나무껍질과 나란히 되도록 코르크마개로 주입구멍을 막아 준다.

1.8 관수 및 배수

1.8.1 관수

(1) 수관폭의 1/3정도 또는 뿌리분 크기보다 약간 넓게 높이 10㎝정도의 물받이를 흙으로 만들어 물을 줄 때 물이 다른 곳으로 흐르지 않도록 한다.

(2) 관수는 지표면과 엽면 관수로 구분하여 실시하되, 토양의 건조시나 한발 시에는 이식목에 계속하여 수분을 유지하여야 하며, 관수는 일출·일몰시를 원칙으로 한다. 잔디 관수는 잔디가 물에 젖어있는 기간이 길면 병충해의 발생이 우려되므로 이슬이   걷혀 어느 정도 마른상태인 낮에 하여야 한다.

(3) 수목의 관수횟수는 연간 5회로서 장기 가뭄 시에는 추가 조치한다.

(4) 잔디의 관수횟수는 일정하게 정할 수는 없으며 잔디가 가뭄을 타지 않도록 기상여건을 고려하여 결정한다.

(5) 식물의 생육에 지장을 초래하는 장소에는 표면배수 또는 심토층 배수 등의 방법을 활용하여 충분한 배수 작업을 하여야 한다.

3. 시설물유지관리

1.1 기반․편익시설

(1) 기반시설은 부분적으로 보수를 반복하거나, 내용(耐用)한도에 달했을 경우에는 전면적으로 교체 또는 개조를 행한다.

(2) 편익 및 유희시설물은 교체․개조와 함께 이용 상황에 따라 보충이나 이전설치, 또는 파손에 의한 교환 작업을 행한다.

(3) 시설물의 손상은 안전성을 위협하기 때문에 건물관리와 동일한 계획적 수법을 도입하여 노화손상을 방지하는 예방보전과 손상에 대한 보수, 교환을 행하여 안전성이나 기능성을 회복시키는 사후보전을 행하여 기능을 유지시켜야 한다.

1.2 예방보전

(1) 점검은 일상점검과 정기점검으로 구분하여 시행한다.

(2) 청소는 일상청소(원내일반청소를 포함하여 원로측구, 벤치, 야외탁자 등의 이용시설의 청소)와 정기청소(연못, 분수의 물빼기 청소, 안내판, 포장면의 오물청소 등), 특별청소(풀의 개장기간 전후의 청소 등)로 구분하여 시행한다.

(3) 미관의 유지와 방부, 방청을 위하여 도장한다.

(4) 기구등의 교환

(5) 이러한 1～4라의 작업은 작업계획을 수립하여 점검방법, 체크리스트, 이상발견시 의 대응, 처리방법을 포함한 점검요령을 작성하여 실시하여야 한다. 또 체크리스트 외에 안전성을 중시하는 시설공작물에 대해서는 특별한 점검표를 작성하여야 한다.

1.3 사후보전

1.3.1 임시점검

1.3.2 보수

1.4 기타(이용사항이나 관리상 필요성에 따라 행한다.)

1.4.1 보충

1.4.2 시설이전

1.4.3 부분교체