노출 상수도관(현수관로) 점검표

□ 시설명 : 금천교

□ 위  치 : 금천구 가산동 707

□ 관  경 : D= 400 mm

□ 연  장 : L= 220 M

□ 운영여부 : 운영중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 동결및동파 안전상태(지지상태)	이상없음	없음
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	없음
보온상태	이상없음	없음
누수여부	이상없음	없음
피복 등 손상여부	이상없음	없음
기타(지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처,공정등)	특이사항없음	없음

2016. 11. 10.

점검자 : 시설6급 강동길외 2명

노출 상수도관(현수관로) 점검표

□ 시설명 : 도림교

□ 위  치 : 관악구 신림동 475~1446

□ 관  경 : D= 600 mm

□ 연  장 : L= 130 M

□ 운영여부 : 운영중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 동결및동파 안전상태(지지상태)	이상없음	없음
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	없음
보온상태	이상없음	없음
누수여부	이상없음	없음
피복 등 손상여부	이상없음	없음
기타(지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처,공정등)	특이사항없음	없음

2016. 11 . 10.

점검자 : 시설6급 강동길외 2명

현수관로 점검 사진

사진설명 : 금천교 현수관로 받침대 등 점검	사진설명 : 금천교 보온덮게 등 점검
사진설명 : 도림교 현수관로 받침대 등 점검	사진설명 : 도림교 보온덮개 등 점검