도․송수관로 점검표

시설물명		암사아리수정수센터 수계					관리부서		강남수도사업소
점 검 자		시설관리과 윤복철 외 4명(본부)					점검일시		2016.5.10. ~ 2016.6.27.
관로구경		700~2400㎜		관로연장		49.487㎞	관로재질		DP,SP		부설년도	1987 ~2010
구 분					점 검 결 과					정비결과(조치계획)
관 로	관부설환경의 변화유무 (노출, 침하 등)				이 상 없 음					-
	관보호 시설상태 (노출관로)				〃					-
	방식설비 이상유무				〃					-
밸브실	각종밸브실 손상여부 (균열 등)				〃					-
	관체 및 밸브누수여부				〃					-
	관, 밸브 부식 및 도복장 상태				〃					-
점 검 사 진
기타시설 개선사항

※ 정수장 수계별로 점검(필요시 구간 분할하여 점검)시행