도․송수관로 점검표

시설물명		암사아리수정수센터 수계						관리부서		강남수도사업소
점 검 자								점검일시		2018. 11. ~
관로구경		700~2400㎜		관로연장			49.487㎞	관로재질		DP,SP		부설년도	1987 ~2010
구 분					점 검 결 과						정비결과(조치계획)
관 로	관부설환경의 변화유무 (노출, 침하 등)										-
	관보호 시설상태 (노출관로)										-
	방식설비 이상유무										-
밸브실	각종밸브실 손상여부 (균열 등)										-
	관체 및 밸브누수여부										-
	관, 밸브 부식 및 도복장 상태										-
기타시설 개선사항

※ 정수장 수계별로 점검(필요시 구간 분할하여 점검)시행