시설물 안전점검표

시설물명	반포배수지(80,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	내곡배수지(2,500㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	방배배수지(50,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	서초배수지(60,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	삼성배수지(30,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	봉은배수지(12,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	수서배수지(12,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	일원본동배수지(600㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

시설물 안전점검표

시설물명	양재배수지(12,000㎥)	관리부서		강남수도사업소
점 검 자		점검일시
구 분	점 검 항 목		점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 균열 및 파손상태 (벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등)
	◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태
	◦ 항 내부 홈타이 부분 철근노출 여부 (바닥, 기둥,슬리브 등)
	◦ 항 내부 방수상태 (도료제 탈락 및 부풀임현상 발생여부 등)
배관 및 변류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 (유․출입관, 퇴수관, 월류관, 난간 등)
	◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 (제수변 및 퇴수변 등)
	◦ 관랑내 배관 및 변류 부식 등 녹발생 여부
	◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부
	◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부
	◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부
	◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견