거리가게 판매대 디자인 심의 기준

(구청명 : 강남구청 )

평가분야	항 목	심사 내용	심사결과	비고
총평		세련미가 다소 부족해 보이나 전체적으로 상당부분 개선되어 있음(유압장치, 측면 슬라이딩 등)	적합
디자인 부분	세련미	세련미는 다소 부족해 보이나 실용성이 뛰어나 보임	적합
	색상	어두운 색상 중 밝은 색을 선택하였고 두가지 색상이 깨끗해 보임	적합
	전등	사진상 나타나지 않아 심사할 수 없음	-
	모델개발과정	전문업체를 선정하여 선택한 모델로 판단됨	적합
중량	경량화	좌,우측 및 지붕 등 FRP를 사용한 모델로 전체 스틸을 사용하는 종전의 모델에 비해 현저하게 경량화 한 점이 독특함	적합
	재질	FRP를 주로 사용하면서 부분 부분 스틸 혼용으로 경량화하였음	적합
	중량 대비 바퀴의 적정	구동성이 용이해 보이면 방향전환이 편리하도록 설계한 것으로 보임	적합
규격화	가로	2.0M(슬라이딩 좌,우측면의 펼친 면적이 0.5m가 초과되나 천막을 사용할 수 없는 장점이 인정됨)	적합
	세로	1.5m	젹햡
	높이	2.2m(2m를 초과하여 과다한 높이 이나 주변에 다른 점포가 없어 통용될 것으로 보임)	적합
	보도폭과의 관계	유동인구가 많은 지역이나 기존의 노점에서 상당부분 축소된 모델로 보행공간이 종전보다 개선되었음	적합
	인근상점과의 관계	인근 점포 없음	적합
이동성	지역의 경사도	경사도 없음	적합
	구동장치 장착	별도의 장치 없음(평지지역으로 현모델로 이동이 가능해 보임)	적합
	바퀴의 구동성	FRP 재질을 사용하여 종전의 스틸모델보다 경량화된 모델로 구동성이 용이해 보임	적합
	바퀴의 크기	전체적인 규모와 바퀴의 크기가 적합해 보임	적합
견고성	용접	대부분 통판성형을 이용한 FRP재질로 별도의 용접부분이 없어 보임	적합
	접합부분	FRP 통판사용으로 접합부분이 적어보임	적합
기타	설치 지역성	유동인구가 많은 지역이나 인근에 점포가 없는 지역으로 모델을 규격화 하여 보행공간이 개선	적합
	기 타

개발 모델 사진

○ 규 격 (높낮이 조절용) : 가로-2.0M,  세로-1.5M,  높이: 2.2M

전 면	후 면

우측면	좌측면

지 붕	바 닥

접합부분1(용접부분 확대사진)	접합부분2(나사 등의 접합부분 확대사진)

내부 우측면	내부 좌측면

내부 전면	내부 후면

내부 바닥면	내부 지붕면

전륜 바퀴	후륜 바퀴

펼친 전면	펼친 후면

펼친 측면	펼친 지붕

※ 기타 심의에 필요하다고 판단되는 자료 및 사진

○ 색 상 : 연한 초코렛색

○ 영업시

- 날개(슬라이딩) : 0.5M 이내

○ 보관시 (유압기능으로 축소)

- 높 이 : 1.5M

○ 바 퀴

- 전륜 5인치 회전브레이크 바퀴 (이동이 용이한 바퀴)

- 후륜 16인치 에어 통바퀴 (이동이 용이한 바퀴)

○ 총중량: 120kg