비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-82호 (2007.11.21.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로41가길 22 일반주택앞							연결되는 소화전				지상식 2883호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			5 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 150㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월 21 일

조사자 : 소방장 김용필

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-58호 (1996. 5. 20)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로20길 25-1 일반주택앞							연결되는 소화전				지하식 1443호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ),지하식( 0 )							일반형(0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 0개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11 월  21일

조사자 : 소방장 김용필

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-85호 (2002. 5. 23)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로41길 24 앞							연결되는 소화전				지하식 1448호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ),지하식( 0 )							일반형(0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 0개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11 월  21 일

조사자 : 소방장 김용필

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-93호 (2015.2.25.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로40길 20앞							연결되는 소화전				지상식 3025호
설치지역 구분		시장지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 150㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  21 일

조사자 : 소방장 김용필

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-96호 (2015.2.25.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로40길 20앞							연결되는 소화전				지상식 3026호
설치지역 구분		시장지역
소방서와의 거리				소방서			4km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 150㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방장 김용필

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-14호 (2009.6.2.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로39길 34앞							연결되는 소화전				지상식 875호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			5km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 150㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-15호 (2008.5.15.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로33가길 64							연결되는 소화전				지상식 2897호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			6km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-16호 (1993.4.8.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로27다길 51							연결되는 소화전				지하식 813호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			7km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-17호 (1993.4.10.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로16가길 25							연결되는 소화전				지하식 782호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-40호 (1993.12.1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로33라길 24-12							연결되는 소화전				지하식 817호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8km				안전센터 (지역대)					4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-41호 (1994.12.1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로18길 48							연결되는 소화전				지하식 1028호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			9km				안전센터 (지역대)					5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-55호 (1995.6.1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로27다길 75							연결되는 소화전				지하식 1055호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			7km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-57호 (1996.6.1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 고척119안전센터
설치위치		서울시 구로구 고척로27다길 75							연결되는 소화전				지하식 808호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			6km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 140㎝ × 높이 150㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월  21 일

조사자 : 소방교 김정수

확인자 : 센터장 이서원