거리가게 판매대 디자인 심의결과

(자치구명 : 관악구 )

평가분야	항 목	심사 내용	심사결과	비고
총 평		판매대 디자인의 세련미는 다소 부족해 보이나 전체적으로 기존 판매대 보다 규격축소 등 상당부분 개선되어 있음	적합
디자인 부분	세련미	지역특색을 반영한 세련미는 다소 부족	다소 미흡
	색상	블루&화이트 컬러의 밝은 색 선택으로 깨끗한 이미지	보통
	전등	사진상 나타나지 않아 심사할 수 없음	-
	모델개발과정	전문업체를 선정하여 선택한 모델로 판단됨	적합
중량	경량화	400kg 정도로 무거운 편임(경량화를 위한 재검토 필요)	보통
	재질	프레임(frame)은 스틸, 좌우측 및 창문 하이샤시로 견고성과 경제성이 있어 보임	적합
	중량 대비 바퀴의 적정	3인치 바퀴로 중량 대비 부착 가능해 보임 (유사시 대비 이동이 용이한 바퀴 부착은 필수로 재검토 필요)	보통
규격화	가로	2.0m~2.8m (2m를 초과하였으나 기존 길이보다 1m 줄어듬)	적합
	세로	1.8m (1.5m를 초과하였으나 기존 길이보다 0.5~1m 줄어듬)	적합
	높이	2.4m (2m를 초과하였으나 기존 높이보다 다소 낮아짐)	적합
	보도폭과의 관계	유동인구가 많은 지역이나 기존의 노점에서 상당부분 축소된 모델로 보행공간이 종전보다 개선되었음	적합
	인근상점과의 관계	인근 점포주와의 갈등이 다소 상존하고 있음 (디자인을 가능한 점포주에게 사전공개 및 의견수렴 필요)	보통
이동성	지역의 경사도	경사도 없음	적합
	구동장치 장착	별도의 장치 없음 (평지지역으로 현 모델로 이동이 가능해 보임)	적합
	바퀴의 구동성	바퀴는 3인치로 구동 및 방향전환은 용이하나 중량 대비 원거리 이동은 불가해 보임(이동이 용이한 바퀴로 가능한 교체)	보통
	바퀴의 크기	근거리 이동이 전제된 바퀴 크기임	보통
견고성	용접	제출된 자료로 확인이 어려움	-
	접합부분	일반적 공법으로 보편적임(날까로운 도출면 없음)	적합
기타	설치 지역성	광역버스 환승주차장 설치지역으로 유동인구가 많은 지역임	-
	기 타	심사내용에 재검토가 필요한 사항은 가능한 범위에서 개선권고

거리가게 판매대 사양 및 디자인(안)

○ 규 격

-  A Type : 가로 2.8M,  세로 1.8M,  높이 2.4M ⇨ 수량 6개

B Type : 가로 2.5M,  세로 1.8M,  높이 2.4M ⇨ 수량 2개

C Type : 가로 2.0M,  세로 1.8M,  높이 2.4M ⇨ 수량 7개

○ 색 상

-  지붕 및 기둥 : 블루 (삼화페인트 - 열처리 분체도장)

P-BLO740-H9(함마톤)

-  몸체 : 화이트 (삼화페인트 - 열처리 분체도장)

-  어닝 : 노랑, 회색 줄무늬 (세방 NO.7298)

사 시 도

정 면	후 면

후면	좌측면

평 면 도	저 면 도