시건 해제 연습틀
제 원	○ 규격 : 34㎝(가로)×82㎝(세로)×3.5㎝(폭)
	○ 중량 : 30㎏
	○ 재질 : 철판(방화문의 재질)
	○ 구성 : 고정 연습틀 1개, 자물쇠 뭉치 구멍 8개 (도어록키 4개, 보조키 4개)
부착방법	○ 고정 연습틀의 실린더 키 구멍에 뭉치를 양면으로 결합한다. ○ 고정 연습틀의 보조키 구멍에 보조키 뭉치를 결합한다.
보조장비	○ 연습틀 고정 자물쇠 뭉치 : 60개 -실린더(주키): 30개, 보조키 30개 ※ 파출소 및 구조대 갑, 을부 포함
해제장비	○ 시건해정기(자체 개발 장비) - 별첨 : 사진 첨부
해제방법	- 별첨

시건 해정기
제 원	○ 규격 : -길이 44㎝, - 폭 8.5㎝
	○ 중량 : 2.3㎏
	○ 재질 : 철 (2004년 제작) ※보조기구: 드라이버
	○ 구성 : 1. 보조키 키뭉치 걸이, 2. 실린터 키뭉치 걸이 3. 타격대(손도끼, 망치 등), 4. 소형 지렛대
기 능	○ 실린더 해체기능 ○ 보조키 해체 기능 ○ 방범창살 해체 기능 ○ 못뽑기(빠루) 기능 ○ 망치, 파괴장비 기능 ○ 일자드라이버 기능 ○ 잔화정리 갈쿠리기능 ○ 장비이탈방지 고리기능
장 점	○ 현장활동시 휴대가 용이하고 간편함 ○ 좁은공간내 최단시간 신속한 개방가능함 ○ 다기능 활용 가능 및 제작비가 저렴함 ○ 불필요한 피해(방화문 파손)최소화로 민원야기 방지
해제시간	○ 시건해정기 사용시 : 최소 30초, 최대 2분 ○ 기타장비(유압전개기) 사용시 : 최소3분, 최대17분 ※ 개방 작업시간은 숙련도와 경험에 따라 차이가 발생

시건 해정기 사용방법

○ 실린더(주키) 해정요령

1. 실린더의 손잡이에 해정기의 2번(실린더 걸이)을 넣어 고정 후 해정기

를 아래로 누르거나 수회 상,하 왕복운동을 실시 실린더의 손잡이를

분리 시킨다.

2. 손잡이가 분리된 실린더 중앙구멍에 일자드라이버를 삽입 회전시킨다

3. 중앙구멍 상,하에 있는 반원부분을 일자드라이버를 삽입 좌, 우로

제끼면서 문을 개방한다.

○ 보조키 해정요령

1. 보조키 키 뭉치의 둘레를 감싸고 있는 원형링 부분과 방화문의 사이에 해정기의 1번(보조키 걸이)을 손도끼, 망치, 파이프렌치 등을 이용

타격을 가하여 삽입 시킨다.

2. 해정기의 손잡이를 잡고 상,하, 또는 좌,우로 빠르게 제껴서 보조키의

키 뭉치를 이탈시킨다.

3. 보조키 키 뭉치가 이탈된 방화문의 안쪽 구멍에 일자드라이버를 삽입

하여 돌려 개방한다.

※시건 개방시 유의사항

실린터 키(주키)와 보조키는 하나만 잠기거나 둘다 잠겨 있을 수 있음

이 경우 개방요령에 대하여 불신하거나 당황하지 말고 주키와 보조키의 개방동작을 순서대로 재 반복하여 문을 개방 한다

열쇠(뭉치)의 종류

○ 열쇠의 종류

<실린더(주키)방문용)>         <주키 현관용>

<보조키>                   <잠금 보조장치>

○ 열쇠의 종류

<유리문>          <방  문>              <방화문>

<전자키>                    <지문인식키>

○ 기타 해정도구

<도어오프너>         <드라이버>          <파이프렌치>

<도끼>                    <몽키스페너>

시건 해정 방법

Ⅰ. 열쇠의 원리

가. 방문용

방문용 (door lock)은 손잡이를 돌려서 개폐하는 방식이다, 주로 원형으로 된 열쇠 뭉치의 손잡이가 많이 보급되어 있지만, 고급 아파트나 리모델링의 수요가 늘어나면서 종류나 모양도 다양 해졌다.

기본적으로 방문용에 대한 원리를 설명하자면 다음과 같다.

원형의 손잡이(d 또는 C)를 잡고 돌려보면 돌리는 방향으로 a와 b가 동시에 들어가고 풀면 나오는 것을 알 수 있다. 이때 a부분이 들어가면 문이 열린 상태이고, 문이 잠김 상태가 되려면 손잡이의 c(잠김장치)가 눌러져 있어야 한다.

일반적으로 문이 잠겼을 때 칼이나 드라이버를 이용해 a부분에 밀어 넣어서 문을 열어보려고 하나 잘 열리지 않는 것을 볼 수 있다.

손잡이의 c(잠김장치)가 눌러져 잠김 상태가 되었을 때 a는 문틀 속 홈으로 들어가지만 b는 홈 밖에 걸려 들어가지 않기 때문에 a를 아무리 눌러도 a는 들어가지 않는다.

닫혀 있는 문에 b가 눌러진 상태이기 때문에 칼이나 드라이버로 a를 넣으려 해도 들어가지 않고 오히려 문과 열쇠뭉치만 망가지게 된다.

만일 문이 열린 다면 고장이거나, b가 걸리지 않고 홈에 들어갔거나 문 사이가 많이 벌어진 경우 일 것이다.

주로 방문용은 나무문에 많이 사용 되고 있다.

나. 현관용

가장 흔하게 볼 수 있는 것이며 주로 방화문에 많이 부착되는 것을 알 수 있다.

원리는 방문용가 크게 다를 바 없지만 외관에 있어서 차이가 나는 것을 알 수 있다.

현관용은 방문용에 비해

○ 손잡이 부분의 목이 두껍고 넓다.

○ 방문용은 날름쇠가 한 개이나, 현관용은 날름쇠가 2개로 되어있다,

○ 방문용은 열쇠가 없어도 잠글 수 있고, 현관용은 열쇠가 없으면 잠글 수가 없다.

다. 유리문용

건물 상가 등 의 현관 출입문과 점포들의 스테인리스 문에 주로 사용한다.

바깥에서 열수 있는 열쇠 구멍과 안쪽의 손잡이가 달려 있는 단순한 구조로 되어 있다.

최근 들어 보조키 형태로 문의 잠김을 풀기 어려운 제품들이 설치되고 있는 추세이다.

라. 보조키

현관문의 실린더(주키)키와 같이 주로 많이 사용되며 밖에서 보조키가 보이지 않는 경우도 있다

바깥에서 열수 있는 열쇠 구멍과 안쪽의 손잡이가 달려 있는 구조로 유리문 키와는 달리 복잡한 구조로 되어 있으며 문 안쪽부분에 별도의 잠김 장치가 붙어 있다.

잠김 장치에 의해서 문이 잠겨져 있는 경우 개방하기가 좀처럼 쉽지 않다.

Ⅱ. 해정방법

현관용, 방문용, 유리문용 등 열쇠의 둥근 날름쇠를 칼이나 날카로운 도구로 긁어서는 열리지 않는다.

최근에 나온 열쇠뭉치들은 열림을 방지하는 장치가 되어 있어 쉽게 개방하기 어렵다.

또한 잠김 상태에서 외관의 모양을 보고 개방하기란 쉽지 않기 때문에 열쇠에 대한 사전 지식을 습득하고 실습에 임한다면 적응이 빠를 것이다.

1. 방문용

방문용은 충격으로 해정 할 수 있다. 손잡이의 정면을 망치나 도끼 등단단한 것으로 강하게 타격하면 열린다. 또한 문틀의 홈이 있는(날름쇠)쪽으로 일정한 각도로 꺾이게 되면 개방 할 수 있다. 꺾인 손잡이에 충격을 가하면 손잡이를 쉽게 분리 할 수 있다.

2. 현관용

현관용은 시건 해정기와 보조기구인 파이프렌치, 도끼, 스패너드라이버 등의 도구를 이용해 개방 할 수 있다.

도어록 손잡이 부분을 제거한다. 도어록 손잡이 부분을 제거해서 중앙에 일자드라이버를 넣고 돌려서 둥근 날름쇠를 개방한 다음에 다시 외각 홈에 일자 드라이버를 넣고 좌우로 돌리면서 문을 개방한다.

○ 실린더의 손잡이에 해정기의 2번(실린더 걸이)을 넣어 고정 후 해정기를 아래로 누르거나 수회 상, 하 왕복운동을 실시 실린더의 손잡이를 분리시킨다.

○ 손잡이가 분리된 실린더 중앙구멍에 일자드라이버를 삽입 회전시킨다

○ 중앙구멍 상, 하에 있는 반원부분을 일자드라이버를 삽입 좌, 우로

젖히면서 문을 개방한다.

현관문 강제 개방시 유의할 사항은 도끼 등으로 중앙 부분을 타격하게 되면 중앙부분이 망가져 버려 드라이버로 돌릴 수 없게 된다.

도어록 부분이 방화문 철제의 홈 부분에 삽입되어 있어 외부로 밀려나지 않아 강제로 방화문을 벌려서 개방해야 하기 때문에 시간 소요와 작업량이 늘어 날 수 있다.

※실린더의 목 부분을 손도끼 등으로 정확하고 강하게 가격하면 실린더     가 이탈하게 된다.

3. 유리현관문

유리현관문은 빠루나 도끼 등으로 잠금장치 부분의 틈을 벌리면서 유리문을 밀면 개방이 가능하다.

유리를 감싸고 있는 스테인리스 틀과  문틀이 어느 정도의 공간을 유지하고 있기 때문에 개방할 수 있다.

4. 보조키

보조키를 해정하기 위해서도 열쇠부분을 제거해야 하며, 나머지 해정작업은 도어록과 같다. 이때 시건 해정기를 이용하면 쉽게 개방할 수 있다.

○. 보조키 키뭉치의 둘레를 감싸고 있는 원형링 부분과 방화문의 사이에 해정기의 1번(보조키 걸이)부분을 손도끼, 망치, 파이프렌치 등을 이용 타격을 가하여 삽입 시킨다.

○ 해정기의 손잡이를 잡고 상, 하, 또는 좌, 우로 빠르게 젖혀서 보조키의  키 뭉치를 이탈시킨다.

○ 보조키 키 뭉치가 이탈된 방화문의 안쪽 구멍에 일자드라이버를 삽입  하여 돌려 개방한다.

○ 만약 보조키의 홈부분이 회전되지 않을 경우, 열림 방지장치(꼭지)가      눌려있는 경우이므로, 도어오프너, 다가네드라이버 등을 사용하여       보조키를 안쪽으로 쳐내서 키 박스를 완전 이탈 시킨다. 도어오프너      등의 장비가 없을 경우에는 배척(빠루)등을 키 구멍에 대고 도끼로      타격을 하여 키 박스를 이탈 시킨다.

5. 잠금 보조 장치

주택이나 아파트 등의 거주하는 곳은 보조키 외에도 별도의 잠금장치를 설치하는 경우가 많다. 모든 해정 작업을 끝낸 후에도 남아 있는 부분이기 때문에 시건을 해야만 문을 개방 할 수 있다.

문틀에 고정되어 있는 부분과 보조 장치의 걸림쇠가 걸려 개방 되지 않는다. 이때 책받침이나, 얇은 고무판 등을 문틈의 끝까지 밀어 넣고 보조 장치의 걸쇠와 닿도록 하고 문을 강하게 닫으면 잠금이 풀리게 된다.

만일 시간을 요하는 급박한 상황 시에는 단단한 도구를 이용해 보조 장치를 타격하면 문을 개방할 수 있다.

6. 전자키, 지문 인식키

도어록 작동부분이 방화문의 구멍부분과 벗어나 있는 경우가 많고   센서나 배터리 등으로 작동되어 지기 때문에 외부에서 도어의 잠금장치에 직접 접근할 수 없다. 키 부분을 외부에서 해체한다 해도 해정작업이 쉽지 않기 때문에 현재로선 타격에 의한 분리 방법을 택하고 있다.

○ 먼저 해정기, 드라이버 등을 이용하여 외부 번호판 부분을 뜯어낸다

○ 번호판 부분이 해체되면 보조키의 경우와 마찬가지로 문 뒷부분의       키 박스가 보인다(이 경우 보조키처럼 키 구멍은 없음.)

○ 도어오프너, 다가네 드라이버 등을 이용 타격하여 내부의 키 박스를      완전 이탈 시킨다.

7. 기타(도끼나 배척(빠루)에 의한 강제개방)

그 외 에도 시건 해정기가 없을 시에 작업 할 수 있는 해정 도구로   도끼를 들 수 있다.

도끼를 이용해 방화 문을 개방할 수 있는 방법을 보면 다음과 같다.

가. 맆따기

벽과 방화문이 평면이고 방화 문이 밖으로 열리며 맆이 보일 때 도끼나 배척(빠루)으로 맆을 제거해야 한다. 방화문의 재질은 철재이며 두께가 1.5mm정도 이므로 도끼나 배척(빠루)으로 벌리는 것이 가능하다. 맆과 기둥의 틈을 벌려서 문을 개방하기 위해서는 도어록을 중심으로 위 아래로 15cm씩 합 30cm정도는 벌려주어야 작업이 쉽다. 방화문의 틈을 벌릴시 가능하면 안쪽까지 깊게 작업해야 하며 처음에는 조금씩 벌려 점차로 넓게 깊게 작업해야 한다.

나. 안쪽열기

배척(빠루) 작업을 할 곳에 문틀과 약간의 벽이 있으며 안으로 여는 구조로 되어 있다 맆이 없는 방화문으로 작업방법은 맆따기와 같다

다. 벽(장애물)있을 때

가장 어려운 작업이다. 벽이 있어 배척(빠루)의 작업반경에 장애가 된다. 둘 이상의 대원이 작업을 해야 한다. 한 대원이 문 틀과 방화문 사이에 도끼 자루를 고정시키고 다른 대원이 본인의 도끼로 문에 위치한 도끼의 머리 부분을 강하게 내리쳐 약간의 공간을 확보한 후 점차 주변으로 서서히 틈을 벌려 나가면서 작업한다.

라. 숨은 보조키

도어 록을 정상적으로 해정 했는데 문이 안 열리는 경우가 있다. 이와 같은 경우는 실내에서 잠금 장치로만 이용할 목적으로 보조키가 설치되어 있는 경우이다. 밖으로 드러나지 않는 안쪽에서만 잠금이 가능한 보조키가 있다고 판단하고 배척(빠루) 작업을 해야 한다. 전자키나 지문인식 키 등도 모든 작동부분이 실외에서 확인이나 조작 할 수 없도록 실내에 설치되어 있는 경우가 많기 때문에 배척(빠루) 작업을 해야만 한다.

Ⅲ. 방화문의 종류

방화문은 갑종방화문과 을종 방화 문으로 구분 한다

종전의 방화문의 구조나 재질에 의해서 구분 지었던 규정이 삭제되고

성능시험에 의해 갑종 또는 을종 방화 문으로 규정된다.

최근에는 시험성능을 거쳐 합격된 유리 방화문의 설치가 늘어나고 있는 추세이다.

(영 제64조의 규정에 의한 갑종방화문 및 을종방화문은 산업표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 각각 비차열 1시간 이상 및 비차열 30분 이상의 성능이 확보되어야 한다. [전문개정 2003.1.6]  [시행일 20040107 : 제26조] )

-끝으로-

위 시건 개방은 저희 구조대가 화재 및 구조현장에서 습득하고 많은  시행착오를 겪으면서 개발과 개선을 통해 현장 활동에 신속한 도움이  되고자 시건 개방 자료를 만들어 해 년마다 시건 개방 교육을 실시하고  있는 것입니다.

하지만 나날이 발전해 가는 각종 시건장치로 인해 우리 구조대도 많은 어려움을 겪고 있습니다. 수백 가지 자물쇠의 시건 개방 방법을 전부   습득하고 신속하게 개방할 수는 없지만 기본적인 시건 구조 및 개방   방법을 이해하고 습득한다면 여러 종류의 자물쇠가 시간이 걸리더라도 개방 할 수 있을 것입니다.

위 시건 개방 자료보다 개개인이 현장에서 직접 몸으로 체험한 여러   가지 방법이 있을 것입니다. 여러분이 체험한 경험에 저희 구조대가   만든 자료를 참고하여 화재 현장 및 구조 현장에서 신속한 인명구조   활동을 전개해주시고 구조대에도 여러분이 알고 있는 새로운 방법과   지식을 가르쳐 주시면 고맙겠습니다.

도봉소방서 직원 어느 누구든지 신속한 시건 개방으로 인명을 구조하고 화재를 진압한다면 우리 도봉소방서는 전국에서 최강에 소방서요, 최고정예소방대원이 될 것입니다