승강기사고 1

정전으로 인한 갇힘 구조

가. 처리흐름도

승강기사고 1

주전원 차 단		갇힘 위치 확 인		구조장비 선 택
요구조자 구 출		승강장 문 개방		임무분담

나. 활동시 주의사항

○ 필히 주전원 차단 ⇒ 전원 복구로 인한 카의 움직임 방지

○ 요구조자의 위험한 행동 자제, 구조방법 설명 ⇒ 인터폰 이용

○ 문 개방시 추락 위험 방지 ⇒ 대원의 무게중심은 후방

○ 요구조자 구출시 층간 사이로 추락 위험 방지

○ 건물 관리자에게 승강기 사용금지 안내방송 지시

○ 적절한 조명기구 사용

다. 필요장비

승강기마스터키	제논탐조등	만능도끼

라. 구조방법

승강기 주전원 차단

《 권상기실의 제어반 》

갇힘 위치 확인

《 위치확인 ⇒ 층상 선택기 》

요구조자 안정 및

구조방법 설명

승강기 외문 개방

《 승강기 마스터키 》

승강기 내문 개방

《 불가능시 ⇒ 아래 방법 순 》

직상층 승강기 외문 개방

《 도어 모터 수동조작 》

추락위험방지조치후구 조

부상정도 확인 및 신원확인

☞ 정지위치 외문 개방

☞ 무게중심은 후방(추락 위험)

☞ 요구조자에 의한 내문 개방

☞ 모터를 돌려 승강기 내문 개방

☞ 승강장 틈새로 추락위험 방지