1		공동주택 세대 피난통로(경량구조 칸막이) 소방안전대책(발산)

□ 추진 배경 * 화재지원평가단 운영 결과 참조

❍‘21. 1. 5(화) 11:53. 강서구 방화11단지아파트 8층 화재(부상1)

‘21. 3. 6(토) 07:45. 성북구 정릉동 풍림130동609호(사망1,부상8)

(21. 2. 6(토) 02:30. 영등포 주택(사망2), 3. 18(목) 16:47. 구로구 주택(사망1)

겨울철·봄철 시기에 아파트·주택화재 발생 집중

❍ 공동주택 화재로 인한 피난통로 및 소방시설 유지관리 미흡 등으로 인명

피해 발생하여 안전관리 방안 모색

□ 추진 방향 및 내용

❍ 추진 방향

- 관내 공동주택 경량구조 칸막이 대피공간 확보로 피난안전관리 생활화를

통한 시민 안전의식 제고 및 정착유도로 인명피해 발생 방지 최소화

❍ 추진 방향 및 내용

- 관내 공동주택에 대한 화재출동포함(생활안전·구조·안전조치·기타)

출동 이후 관계인(관리소측·소방안전관리자·경비원·주민) 등에 안내문 전달

- 아파트 세대별 경량구조 칸막이에 대한 붙박이장, 세탁기 등 창고용도로

이용제한 등 사용없도록 대피공간 확보 안내교육 실시

- 발산119안전센터 관내 공동주택 현황(총 313개소: 발산동, 화곡동 일부)

·1급 1개소, 2급 122개소, 3급 17개소, 일반대상물 173개소

❍ 향후 추진방법

- 공동주택 관리주체에 의한 주민대상 안전방송 실시(매주 1회이상)

· 화재시 행동요령 및 초기대응사항 등에 대한 안내(복도형 형태)

· 공동주택 세대 내 대피통로(공간) 안전관리에 관한 안내사항

- 대시민 홍보활동 강화로 초기진압 및 화재대응능력 향상을 위한 민·관

합동훈련 실시 * 소방훈련 계획 및 요청 시 코로나19 방역관리 철저 후 최소인원 참여

- 대통령 선거‘22. 3. 9(수) 이후 본서 예방팀 협의 실시

붙임) 1. 공동주택「피난통로」안전관리에 대한 자체 홍보 안내문(안)

2. 공동주택 소방시설 설치기준

3. 건축법상 공동주택 피난시설 적용 기준

붙임 1	공동주택「피난통로」안전관리에 대한 자체 홍보안내문(안)

최근 아파트 화재로 미처 대피하지 못해 인명피해가 자주 발생하고 있습니다.

우리 아파트에는 화재발생시 대피 할 수 있도록 발코니 부분에 옆 세대와의 경계벽을 파괴가 쉬운 경량구조의 칸막이로 설치되어 있습니다.(우리 아파트는 세대별로 대피공간이 마련되어 있습니다.)

○ 평소에 피난할 수 있는 출구를 모든 가족이 확인하여 화재시 피난에 이용합시다.

○ 경계벽의 전 ‧ 후면에 붙박이장을 설치하거나, 세탁기 등의 장애물을 두지 맙시다.

(대피공간은 창고용도 등으로 사용하지 맙시다.)

○ 눈에 잘 뛰는 곳에 소화기(내용연수 10년)를 비치하고 복도에

설치된 옥내소화전 사용법과 심폐소생술(CPR)을 익혀 둡시다.

○ 소방차 전용주차 공간에 주차하지 맙시다.

이상 강서구 ○○아파트 관리사무소에서 말씀 드렸습니다.

강 서 소 방 서 -

(발산119안전센터)

붙임 2	공동주택 소방시설 설치기준

소방시설		설치기준	비고
소화설비	수동식 소화기	◦ 각 세대별 설치
	자동식 소화기	◦ 각 세대별 주방 설치 (‘04년 이전공동주택 s/p 설치한 경우 제외)
	옥내소화전설비	◦ 연면적 3,000㎡이상 층별 설치
	스프링클러설비	◦ 11층 이상인 경우 전층 (‘05년 이전 16층 이상층 만 설치)
경보 설비	비상경보설비	◦ 연면적 400㎡이상
	자동화재탐지설비	◦ 연면적 1,000㎡이상
	비상방송설비	◦ 연면적 3,500㎡이상
	물분무 등 소화설비	◦ 전기실․발전기실 3,000㎡이상
피난설비	완강기 등	◦ 10층 이하층 설치
	유도등 또는 유도표지	◦ 전 층
	비상조명등	◦ 5층 이상으로서 3,000㎡이상
소화 활동 설비	제연설비	◦ 특별피난계단 설치 대상
	연결송수관 설비	◦ 7층 이상
	비상콘센트 설비	◦ 지하층 포함 11층 이상
	무선통신보조설비	◦ 지하층 바닥면적 합계 3,000㎡이상
소화용 수설비	상수도 소화전	◦ 연면적 5,000㎡이상

※ 11층 공동주택의 경우 자동소화설비 등 소방관련 법령에서 규정하고 있는 시설 전체 적용 됨

붙임 3	건축법상 공동주택 피난시설 적용 기준

□ 건축법령상 피난시설(설비) 종류

피난시설(설비)종류	설치 기준	비 고 (면제기준)
일반 피난계단	◦ 전체대상 - 내화구조의 벽으로 구획 실내마감 불연재료
특별피난계단 (비상용 승강기 포함)	◦ 16층 이상 - 내화구조의 벽으로 구획, 마감재료 불연재로 하고 전실내 화염과 연기침투 보호
경량칸막이	◦ 3층 이상 공동주택으로서 인접세대로 대피	대피공간 및 복도형으로서 계단 2개소 이상, 하향식 피난기구 설치대상
대피공간	◦ 4층 이상 - 면적 2㎡ ~ 3㎡ - 갑종방화문 및 조명설비 설치	경량칸막이 설치 및 복도형으로서 계단 2개소 이상 하향식 피난기구 설치대상
하향식 피난기구	◦ 4층 이상 공동주택 발코니	경량칸막이, 대피공간 설치 면제 (건축법 시행령 제47조)

□ 공동주택 대피통로 기준(연혁)

○ 인접세대 경량칸막이 설치 : ‘92.7.25(주택건설기준, 임의기준)

○ 대피공간 설치 : ‘05.12.2 발코니 확장 합법화에 따른 대피공간 또는 경량칸막이 설치 의무화(건축법)

○ 하향식 피난기구 : ‘08.10.29 발코니 바닥에서 아래층으로 향하는 피난시설