(별첨2-2)

품질관리 평가 체크리스트 (시설국)

◎ 일 반 사 항(21)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 품질관리계획서 수립 및 이행유무
	∘구조물 공정관리 계획 유무			5	4	3	2	1
	∘검측 체크리스트(공종별) 수립 여부			5	4	3	2	1
	∘기초지반 지지력 시험결과서 관리 여부			5	4	3	2	1
	∘자재공급원 승인 여부			5	4	3	2	1
	∘레미콘 공장점검표 관리여부			5	4	3	2	1
	∘시공 상세도(shop drawing) 관리 상태			5	4	3	2	1
	∘거푸집 및 동바리 구조계산서 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 배합설계서 관리 여부			5	4	3	2	1
	∘위치별 가시설 철거계획서(구조계산) 수립 여부			5	4	3	2	1
	∘구조물 내구성 확보방안 계획서 수립 여부			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 품질시험 실시			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 타설계획서 수립 여부			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 양생계획서 수렵 여부			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 양생관리 대장관리 상태			5	4	3	2	1
	∘균열관리대장 관리상태			5	4	3	2	1
	∘수화열관리대장 관리상태			5	4	3	2	1
	∘뒤채움시공 계획서 수립여부			5	4	3	2	1
	∘뒤채움 다짐도시험 결과서 관리상태			5	4	3	2	1
2. 자재관리 상태
	∘철근 야적상태 : 규격별, 재질별, 덮개,받침,관리표 지판 설치 여부			5	4	3	2	1
	∘녹발생 철근의 관리상태 (없음,제거사용,사용)			5	4	3	2	1
	∘사용할 거푸집 및 유로폼의 정비 및 보관상태			5	4	3	2	1

◎ 콘 크 리 트 공 사(29)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 거푸집공
	∘부위별 거푸집의 조립도 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘거푸집의 재질 및 상태(평탄성, 뒤틀림 등)			5	4	3	2	1
	∘부위별 거푸집 사용 횟수의 적정성			5	4	3	2	1
	∘거푸집의 설치상태(보강 등)			5	4	3	2	1
	∘박리제 고른 도포 상태			5	4	3	2	1
	∘거푸집의 존치기간 준수 여부			5	4	3	2	1
	∘거푸집이 곡면일 경우 부상방지 조치계획수립 및 이행 여부			5	4	3	2	1
	∘개구부 등의 정확한 위치(설계서 일치여부 등)			5	4	3	2	1
	∘거푸집 하부 및 모서리 등의 조립상태(연결부 등)			5	4	3	2	1
2. 철근공
	∘가공제작 도면의 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘철근 이음 및 이음 위치의 적정성(설계서 일치여부 등)			5	4	3	2	1
	∘철근 정착길이 및 방법의 적정성(시방기준 등)			5	4	3	2	1
	∘철근의 배근간격(설계서 일치여부 등)			5	4	3	2	1
	∘간격재(Spacer)의 설치 적정성(간격, 들뜸 등)			5	4	3	2	1
3. 콘크리트공
	∘콘크리트 타설 속도(1~1.5m/30분)			5	4	3	2	1
	∘Slump Test의 유무			5	4	3	2	1
	∘골재 분리 및 균열의 발생 여부			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 다짐시 진동기 철근접촉 등 여부			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 타설전 청소 상태			5	4	3	2	1
	∘이어치기 위치 및 방법의 적정성			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 양생시 보호조치 여부			5	4	3	2	1
	∘구조물에 매설되는 배관의 위치 및 피복두께			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 부어넣기 1회높이 준수여부(60cm)			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 낙하거리 준수여부(1.5m이내)			5	4	3	2	1

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
4. 거푸집 지보공
	∘지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태 (흔들림, 들뜸 등)			5	4	3	2	1
	∘지보공 설치 간격의 준수여부			5	4	3	2	1
	∘경사면에서의 지보공 수직도(수평기 등)			5	4	3	2	1
	∘지보공의 침하방지 조치여부(합판 등)			5	4	3	2	1
	∘파이프 지보공 연결시 전용철물 사용 여부			5	4	3	2	1

◎ 보 도 공 사(6)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 설계도면(시공상세도) 및 시방서 기준 준수
	∘시공된 포장면의 평탄성(10mm이하,폭3m기준)			5	4	3	2	1
	∘횡단기울기 적정성(2%이하,발주처승인 4%)			5	4	3	2	1
	∘틈새, 높낮이 적성성 (토새2~3mm이하, 높낮이(굴곡) 2mm이하)			5	4	3	2	1
	∘포장재 절단시 캇타기사용으로 포장면 양호			5	4	3	2	1
	∘맨홀주면 및 턱낮춤등 시공상태			5	4	3	2	1
	∘투입자재 불량여부			5	4	3	2	1

◎ 교 량 공 사(23)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 기 초 공
	∘지내력 확인(지내력시험등) 및 판정시행 여부			5	4	3	2	1
	∘최종 굴착 종료 판정 이행 여부			5	4	3	2	1
	∘주변에 미치는 영향 평가 여부			5	4	3	2	1
2. 하 부 공
	∘기초와의 일체성 점검관리 여부			5	4	3	2	1
	∘세굴에 대한 안전성 점검관리 여부			5	4	3	2	1
	∘동바리의 설치상태 적정성(전용철물,양단고정 등)			5	4	3	2	1
	∘비계의 설치상태 적정성			5	4	3	2	1
3. 상 부 공
	∘거푸집의 안전 여부 점검			5	4	3	2	1
	∘동바리 안전 여부 점검			5	4	3	2	1
	∘비계의 안전 여부 점검			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 치기순서			5	4	3	2	1
	∘전도나 낙교에 대한 안전 여부			5	4	3	2	1
	∘철재 가설물의 안전 여부			5	4	3	2	1
	∘각종 인양장치의 안전 여부			5	4	3	2	1
	∘PS도입 장치의 적정 여부			5	4	3	2	1
	∘PS도입 작업의 적정성			5	4	3	2	1
	∘교각부 조립상태의 안전 여부			5	4	3	2	1
	∘이음부 조립상태의 안전 여부			5	4	3	2	1
	∘케이블의 안정성 검토 여부			5	4	3	2	1
4. 부 대 공
	∘교좌장치 설치위치 적정성(설계서 등)			5	4	3	2	1
	∘신축이음장치 적정성(단차 등)			5	4	3	2	1
	∘방수시설 정적성(훼손 등)			5	4	3	2	1
	∘배수시설 정적성(통수원활, 막힘여부 등)			5	4	3	2	1

◎ 터 널 공 사(21)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 공 통 사 항
	∘안전관리 조직의 운영 여부			5	4	3	2	1
	∘교통 및 통행안전시설 관리 상태			5	4	3	2	1
	∘화약관리 자격소지자 확인(발파공정 있을 경우)			5	4	3	2	1
	∘주민 홍보시설 상태점검			5	4	3	2	1
	∘환경관리(환기, 조명, 통로) 상태			5	4	3	2	1
	∘폐수 및 폐기물 처리상태			5	4	3	2	1
2. 공사장 주변 안전공
	∘근접구조물 보호공 설치 여부			5	4	3	2	1
	∘소음 및 진동 저감대책수립 여부			5	4	3	2	1
	∘지하매설물 보호공 설치 상태			5	4	3	2	1
	∘ 지하굴착공사에 따른 갈수 및 용수 보호관리 상태			5	4	3	2	1
	∘기타 공사장 주변 보호공 설치 및 관리 상태			5	4	3	2	1
3. 가 시 설 공
	∘토류구조물의 설치상태 및 변위 여부			5	4	3	2	1
	∘계측관리 상태			5	4	3	2	1
	∘갱구 변위 여부			5	4	3	2	1
	∘H-pile 수직도 및 근입 상태(육안, 수평기 등)			5	4	3	2	1
	∘띠장 및 버팀보 설치 상태			5	4	3	2	1
4. 굴 착 공
	∘과굴착 여부			5	4	3	2	1
	∘여굴발생 조치 상태			5	4	3	2	1
	∘뜬돌등 제거 상태			5	4	3	2	1
	∘용출수 및 배수처리 상태			5	4	3	2	1
	∘과장약, 과발파 여부			5	4	3	2	1

◎ 굴 착 공 사(11)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 굴착공
	∘굴착예정지의 실지조사(지형,지질,매설물 등) 여부			5	4	3	2	1
	∘지하매설물의 방호 및 인접시설물 보호여부			5	4	3	2	1
	∘굴착순서 준수 여부			5	4	3	2	1
	∘굴착높이 및 구배의 준수여부			5	4	3	2	1
	∘발파굴착시 화약의 보관 상태			5	4	3	2	1
	∘발파후 화약 관리 실태			5	4	3	2	1
	∘전기발파시 누전여부의 확인관리 실태			5	4	3	2	1
2. 흙막이공
	∘조립상세도 준수여부			5	4	3	2	1
	∘보일링 또는 히이빙의 발생 또는 위험 계획수립 여부			5	4	3	2	1
	∘누수 및 토사의 유출여부			5	4	3	2	1
	∘버팀목 및 흙막이판의 조립상태			5	4	3	2	1

◎ 성토 및 절토공사(10)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1.흙쌓기공
	∘원지반의 유해물 제거 여부			5	4	3	2	1
	∘흙쌓기 부위의 다짐 실시 여부			5	4	3	2	1
	∘배수시설 설치 여부			5	4	3	2	1
	∘다짐방법, 다짐장비의 감리원 승인 여부			5	4	3	2	1
	∘흙쌓기 재료의 감리원 승인 여부			5	4	3	2	1
2.흙깍기공
	∘시공전․후 현장상태의 기록 보관유무			5	4	3	2	1
	∘지질조사 및 지하 매설물의 검토 확인여부			5	4	3	2	1
	∘지하 매설물의 보호대책 수립여부			5	4	3	2	1
	∘비탈면 배수시설 설치 여부			5	4	3	2	1
	∘비탈면 보호조치 여부(천막, 비닐, 락볼트 등)			5	4	3	2	1

◎ 해 체 공 사(10)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 가 설 공
	∘해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대책수립 여부			5	4	3	2	1
	∘자재의 낙하․비산방지 조치계획수립 및 조치여부			5	4	3	2	1
	∘해체는 조립의 역순 진행 여부(계획서수립 등)			5	4	3	2	1
2. 흙 막 이 공
	∘인접 시설물에 근접해서 타설한 말뚝의 인발 여부			5	4	3	2	1
	∘흙막이 해체작업전 계측기 변위상태의 확인 및 기록관리 여부			5	4	3	2	1
	∘인발장비의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성 확보대책(철판, 아웃트리거 등)			5	4	3	2	1
	∘장비작업과 인력작업을 동시 작업 지양 여부			5	4	3	2	1
3. 콘 크 리 트 공
	∘거푸집해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간 확보 여부			5	4	3	2	1
	∘해체작업시 구조체에 충격 및 파손여부			5	4	3	2	1
	∘상ㆍ하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계 정비 여부			5	4	3	2	1

◎ 강 구 조 물 공 사(9)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 건립작업
	∘공사계획의 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘조립 순서도의 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘양중 계획의 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘고정철물의 부식방지 계획수립 여부			5	4	3	2	1
	∘철골 공사의 용접 및 볼트 체결 상태			5	4	3	2	1
	∘가조립 상태의 방치 여부			5	4	3	2	1
2. 접합 및 도장작업
	∘용접기 및 가스용기 미사용시 위험물보관소 관리 여부			5	4	3	2	1
	∘도장 미흡부 등의 관리상태			5	4	3	2	1
	∘손상된 도막의 보수 관리상태			5	4	3	2	1

◎ 건 축 공 사(32)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 창호/유리/도장공
	∘함수율 시험확인 적정성			5	4	3	2	1
	∘부재가공 및 조립상태			5	4	3	2	1
	∘문틀과 창호의 틈새 상태			5	4	3	2	1
	∘문틀 둘레의 충진상태			5	4	3	2	1
	∘유리와 창호 홈과 여유치 상태			5	4	3	2	1
	∘유리설치 후 보양 보호상태			5	4	3	2	1
	∘가연성도료 보관상태 확인			5	4	3	2	1
	∘퍼티 바름상태			5	4	3	2	1
	∘보드류 고정철물 방청처리 확인			5	4	3	2	1
	∘도료의 도막상태 확인			5	4	3	2	1
2. 천정공사/바닥공
	∘재료의 재질 규격 치수 적정성			5	4	3	2	1
	∘천정내 설비 배관공사 완료 확인 및 수압테스트 완료 여부			5	4	3	2	1
	∘달대볼트 설치간격 상태			5	4	3	2	1
	∘용접부위 녹막이처리 상태			5	4	3	2	1
	∘바닥구체의 흠집, 청소상태, 건조상태			5	4	3	2	1
3. 조적/미장공
	∘KS표준(형태, 강도, 흡수율 등) 규격			5	4	3	2	1
	∘조적전 먹메김상태			5	4	3	2	1
	∘줄눈크기 및 수평도 적정성			5	4	3	2	1
	∘블록메쉬 배치 및 눈겹침 적정성			5	4	3	2	1
	∘콘크리트 이어붓기면의 조치상태			5	4	3	2	1
	∘미장면 건조 및 한냉시 가열대책 수립여부			5	4	3	2	1

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
4. 석공사/타일공
	∘제품의 압축강도 흡수율 및 치수 적정성			5	4	3	2	1
	∘석축공사 신축줄눈 설치 적정성			5	4	3	2	1
	∘석축물구멍 설치 적정성			5	4	3	2	1
	∘붙임몰탈, 타일 접착상태 적정성			5	4	3	2	1
	∘줄눈몰탈 충진시기 및 상태 적정성			5	4	3	2	1
5. 방수공
	∘방수제의 종류, 품질보증서 확인			5	4	3	2	1
	∘바탕의 불량개소, 요철부 보수상태			5	4	3	2	1
	∘물흘림경사 상태 적정성			5	4	3	2	1
	∘방수․보호몰탈 배합비 및 두께 적정성			5	4	3	2	1
	∘겹침폭 100mm이상 확인			5	4	3	2	1
	∘방수시험 실시여부 및 결과 적정성			5	4	3	2	1

◎ 공 사 현 장 관 리(7)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 공사현장
	∘현장 주변의 정리․정돈상태			5	4	3	2	1
	∘현장 출입방지 시건시설의 상태			5	4	3	2	1
	∘현장주변의 계시물 설치 상태			5	4	3	2	1
2. 인접구조물
	∘인접구조물 현황을 파악 및 기록관리 실태			5	4	3	2	1
	∘인전구조물 피해발생 대책수립여부			5	4	3	2	1
	∘작업방식,공법에 따른 안전대책수립 여부			5	4	3	2	1
	∘인접구조물의 피해발생시 처리 실태			5	4	3	2	1

◎ 교 통 안 전 관 리(9)

구분	점 검 사 항	배점	유/무	배 점 표
				우수	양호	보통	미흡	불량
1. 도로의관리
	∘교통관리 계획서의 작성 여부			5	4	3	2	1
	∘통행경로의 변경시 임시 노면표시 설시상태			5	4	3	2	1
	∘교통안내간판의 소정장소 설치여부 및 수시정비여부			5	4	3	2	1
	∘야간조명, 보안등, 유도등 등 유지관리 여부			5	4	3	2	1
2. 공사현장의 출입구
	∘도로와 공사장 출입구의 단차, 빈틈, 미끄러짐 등 상태			5	4	3	2	1
	∘출입구에는 필요에 따라 교통 정리원을 배치여부			5	4	3	2	1
3. 기 타
	∘공사 차량의 통행에 대한 주민불편사항			5	4	3	2	1
	∘주변 주민들에게 공사개요를 알림 및 협력요청여부			5	4	3	2	1
	∘작업원이 운전하는 차량 등의 분진,소음 등 관리 상태			5	4	3	2	1

※ 건설공사 안전관리계획서 작성지침(국토해양부)

※ 서울거리 르네상스 시방기준

※ 철근콘크리트 시방서

※ 품질관리 평가체크리스트(188)

◎ 일 반 사 항(21)

◎ 콘 크 리 트 공 사(29)

◎ 보 도 공 사(6)

◎ 교 량 공 사(23)

◎ 터 널 공 사(21)

◎ 굴 착 공 사(11)

◎ 성토 및 절토공사(10)

◎ 해 체 공 사(10)

◎ 강 구 조 물 공 사(9)

◎ 건 축 공 사(32)

◎ 공 사 현 장 관 리(7)

◎ 교 통 안 전 관 리(9)