콘크리트 타설 위치 및 차량 이동 경로

⃟ 타설위치(일자) : 3계열 여과지(’16.7.12.화요일)

펌프카

위치

후 문

55m

36m

신호수

신호수

신호수

신호수

정 문

펌프카

위치

※ 대체 주차장 안내도

관리본동

자재

야적장

대체주차장

3계열 여과지

레미콘 차량 이동동선

주차장

펌프카

3계열 응집침전지

펌프카

금회 타설구간

(벽체 H=2.59~2.99m 및 슬래브, 410㎥)