콘크리트 타설 위치 및 차량 이동 경로

⃟ 타설위치(일자) : 3계열 여과지(’16.10. 3. 월요일)

관리본동

자재

야적장

주차장

펌프카

3계열 응집침전지

금회 타설구간

3계열 여과지

평웨어벽체 및 Y자수로 1차(H=0.3 ~ 1.0m)

29㎥

주차 차량 이동 동선

레미콘 차량 이동동선

주차 차량 이동 동선