교통소통대책

본 공사를 시행할 때 차량, 운전자, 보행인 및 현장 내 작업인부의 안전과 주변 교통정체를 최소화하기 위하여 필요한 사항을 일관성 있게 조치.

1. 교통통제 구간 설정

가. 교통통제구간은 공사로 인한 교통의 흐름을 원활하게 유도하는 구역으로         주의, 변화, 완충, 공사, 이탈구간등 5개구간으로 설정할 예정임.

구 분	준 수 사 항
주의구간	운전자가 전방의 교통상황 변화를 사전에 인식할 수 있도록 확보
변화구간	진행중인 차선을 변화시키는 구간으로써 공사중인 해당차선의 전 방으로부터 일정거리를 유지하여 주행차선을 유도시킴
완충구간	운전자가 주위표지를 보지 못했거나, 차선변경을 하지 못한 경우, 공사장 충돌을 방지
공사구간	공사가 이루어지는 구간
이탈구간	공사구간을 통과하여 공사이전의 정상적인 주행차선으로 복귀하는 데 소요되는 구간

2. 각종 교통표지판 설치

가. 표지판(주의, 규제, 지시)은 도로교통법규상 규격화된 표지판 사용 및 설치

나. 노견에 설치시 차선에서 30㎝이상 바깥으로 설치하되 진행방향에 직각으로       설치

다. 표지판은 지면에서 최소 30㎝이상 높이로 설치하여 운전자의 시인성 확보

라. 본 공사구간은 도심지역으로(20㎞/hr) 각종 표지판을20m~50m간격으로 설치

마. 야간통제 시 필요한 공사장 표지판은 전면 반사체로 설치

3. 차량유도 및 통제에 사용할 시설물

가. 설치목적

○ 공사기간 위험지역 통과시 안전한 차량유도 및 통행로 지정으로 도로상에서 야기        되는 사고위험에 대하여 사전예방을 위한 시설물을 설치

○ 통행도로의주행차선 변경시 원활하고 점차적인 통행변경 유도

4. 통제 시설물 설치 및 회수

가. 통제시설물 설치

○ 교통통제 시설물은 운전자가 쉽게 볼 수 있도록 설치한다.

- 안전표지판이나 시설물은 공사지역의 원거리에서 근거리로 접근하면서 설치

- 양방향 도로에서 반방향이 반대 통행차선으로 지시될 때, 반대통행을 위해 표지         판, 안전시설물, 노면표시등을 설치(진입하는 차량이 차선 안으로 전환하기          전 반대방향의 통행차량을 차선 밖으로 유도하는 것이 반듯이 필요함)

- 표지판과 수화시설물이 설치되어 작업도중 이탈되는 경우 신속한 재배치와 적절         한 위치를 확인할 수 있도록 설치된 지점을 테이프 또는 페인트 등으로 표시

- 통제시설물 보관은 도로밖 또는 눈에 띄지 않는 장소에 보관한다.

- 교통통제 구역내 통제 시설물을 설치했기 때문에 운전자들은 도로상에서  작업          인부가 있을 것이라는 예상을 하지 않고 주행하므로 작업인부를 보호하기 위해          도로교통법상의 주의표시, 깃발, 작업자 보호차량(회전경광등 및 점멸화살표시판         부착 등)으로 차선을 차단하여 작업인부를 보호하도록 한다.

나. 통제시설물 회수

○ 공사가 완료되면 시설물이 필요 없게 되므로 각 설치된 통제시설물 제거

- 시설물 제거 순서는 공사구역 근거리 지점에서 원거리지점으로 진행하면서 기           설치된 시설물을 제거한다.

- 시설물 제거하는 작업인부를 보호하기 위하여 도로교통법상의 주의표지, 깃발,          작업자 보호차량을 활용한다.

5. 교통통제중 일반 준수사항

가. 사고감소 준수사항

○ 공사장의 장비, 인원, 자재는 현장공간과 시공물량에 따라 당일 공사물량을 점검        투입시키고 필요 없는 장비, 자재는 현장반입을 금한다.

○ 작업인부가 공사구간 내에서 공사장, 적치장, 현장사무실, 휴식처 등으로 안전하        게 이동할 수 있도록 조치한다(일시적인 교통신호기, 깃발, 휴대용 차단시설 사용)

○ 야간에는 조명, 반사시설물, 노면표시등으로 시인성을 확보토록 하며 위험지역에        는 조도가 높은 조명등을 설치.

○ 공사장(보도포함) 주변에는 보행인을 통과차량과 작업행위로부터 분리시켜주는          안전한 임시보도를 별도 설치

나. 통제시설물의 종류

○ 라바콘

○ 갈매기표지판

○ 유도차선도색

○ 경광등

○ 안내판(공사안내판, 교통안내판)

다. 통행불편 감소를 위한 준수사항

○ 공사에 필요한 최소차선만 차단토록 하고 공사완료 시에는 차단을 즉시 해제하여        원상복구

○ 경찰서, 소방서, 병원등 응급구급시설과 연결되는 비상연락망은 항상 확보

○ 공사구역은 안전하게 공사할 수 있는 필요한 구간만 작업하고 작업이 끝나면 즉        시 모든 공사표지판 제거

라. 차량유도 시 준수사항

○ 공사장 예고표지의 위치 및 수량은 교통량, 지형, 속도, 도로용량에 따라 증가         시킬 수 있으며 교통체증이 발생하여 차량이 지체될 경우에 대비하여 차량대열 후        방에 통제수를 상시 배치한다.

<통제수>

- 교통통제의 여러 방법중 운전자들에게 주위 및 방향지시를 하기에 부적절하거나         특별한 주위를 요하는 경우에 대비하여 통제수를 상시 배치

- 통제수는 차량과 작업인부의 안전을 위하여 책임과 주의를 다하여 임무를 수행          토록 하고 전방에 예고표지판을 설치하여 통제수가 근무중임을 운전자에게 인식         시킨다

<통제수 자격기준>

- 접근하는 차량이 공사구간에 들어오기 전 속도를 감속시킬 수 있는 전방지점에          배치(속도와 환경조건에 따라 변하나 일반적으로 공사구간 60-90m 전방지점에          배치하여 속도가 느린 도심등은 축소배치)

- 접근하는 차량을 명확히 볼 수 있는 위치에 배치

․ 복잡구간 : 1인2교대 2~3개소

․ 보통구간 : 1인1교대   1개소

<통제수 임무>

- 통행차량과 인접해있는 인부들이 작업도로를 벗어날 경우 경고조치

- 수신호와 깃발사용 절차 숙지

- 공사현장 여건숙지 및 통과차량에 필요한 경고(공사현장 차량속도 조정)

<통제수 복장>

- 식별이 용이한 복장착용(오렌지 색상의 및 반사쪼끼 착용, 노란색 안전모와 안전         화, 깃발 및 호루라기를 휴대하며 노란색 완장 착용)

- 야간에는 반드시 반사엑스반도 착용과 신호봉 휴대

먼지발생대책

○ 본 공사에서 발생되는 분진을 최소화하기 위하여 아래와 같은 대책     을 세우고자 함

1. 공사장 출입차량

가. 골재 및 잔토운반시 덮개를 사용하여 비산먼지 방지

나. 공사장에는 부직포를 깔고 살수실시

2. 공사장

가. 골재 및 야적장 덮개 사용

나. 주변도로 수시로 살수 청소

다. 작업 후 잔토는 즉시 제거하고 당일복구를 원칙으로 함

도로시설유지대책

1. 도로시설유지대책

○ 공사 완료 후 상수도 관로표시못을 설치하여 타 시설물 굴착시       확인이 용이하도록 한다.

○ 상수도시설물 유지관리 계획에 따라 수시 순찰하여 관로의 이       상 유. 무를 점검한다.

○ 관로, 제수변실 손괴등 문제점 발견시 긴급복구반을 투입하여       신속히 원상복구토록 한다

안전사고대책 및 주요지하매설물 안전관리대책

1. 목 적

○ 상수도공사 현장의 안전사고를 사전에 예방하여 산업재해를 최소화 하            고 타 기관의 지하매설물(상ㆍ하수도ㆍ전기ㆍ가스)안전관리에 철저를 기 하       고자 함.

2. 지하시설물 사고방지 대책

○ 착공 전 지하시설물 관리부서와 협의하여 현장조사 실시

○ 공사구간 내 매설되어있는 타 기관의 시설물에 대해서는 현장조사를

실시하고 시험 굴착하여 확인

○ 굴착작업 전 타 기관의 시설물 관리부서 입회요청

○ 노출된 지하시설물은 관리부서에서 정한 기준으로 보호조치

○ 타 기관의 시설물 주위는 굴착장비를 지양하고 인력터파기를 실시

○ 돌발사고에 대비하여 관련부서와 긴급 비상연락체제 유지

3. 중점점검사항

○ 타 기관의 지하시설물에 대한 공사 전. 후의 안전성 확보.

○ 타 기관의 지하시설물의보호상태 및 불안전요인 잔존 여부.

○ 상수도 관로 굴착공사로 인하여 타 기관의 지하시설물에 미치는 영향 검토.

○ 타 기관의 지하시설물 손상 및 보수 여부.