(붙임 1)

벌채·굴취 예정수량조사서 작성 방법 및 기준

〔산림청 고시 제2014- 000호, 2014. 9.  . 제정, 2014. 9.   시행〕

산림청 목재생산과 042-481-8881

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제10조제1항제2호, 제44조제1항제2호, 제45조제1항제2호 및 제46조제2항제2호에서 각각 규정하고 있는 “산림청장이 정한 벌채·굴취예정수량조사서 작성방법 및 기준에 따라 작성된 벌채·굴취예정수량조사서”란 벌채의 경우 서식 1과 같으며, 굴취의 경우 서식 2와 같다.

서식 1. 벌채예정수량조사서

서식 2. 굴취예정수량조사서

【서식 1】

벌  채  예 정 수 량 조 사 서

1. 작성자

□ 산주 :           (인)

□ 산림경영기술자 :          (인)  (자격증번호)

2. 벌채 목적

수 확	숲가꾸기	수종갱신

※ 해당 벌채목적에 √표 기입

3. 벌채 대상

가. 벌채 대상지 일반현황

산림소재지				지목	면적 (ha)	평균 가슴 높이 지름 (cm)	평균 수고 (m)	본수(본)		재적(㎥)
시군구	읍면동	리	지번					ha당	전체	ha당	전체

나. 벌채 예정수량

벌채종	수종	벌채면적(ha)	벌채량		수집량		잔존 본수(본)		잔존 재적(㎥)
			본수 (본)	재적 (㎥)	면적 (ha)	재적 (㎥)	ha당	전체	ha당	전체

※ 작성방법 및 기준

1. 작성자는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 기술 2급 이상의 산림경영기술자가 작성하여야 한다.

2. 조사는 표준지조사로 하며, 조사비율은 벌채대상면적의 5% 이상으로 한다.

3. 표준지는 사업대상지의 산록, 산복, 산정부에 고르게 배치하여야 하며, 필지별 최소 1개소 이상 배치하여야 한다. 단 표준지를 1개소만 배치하는 경우에는 해당필지의 평균이 되는 지역에 배치하여야 한다.

4. 표준지 크기는 개소당 100㎡∼400㎡(10m×10m, 10m×20m, 20m×20m, 사각형 또는 반지름 5.7m, 8.0m 11.3m 원형 표준지)로 한다. 표준지 위치는 GPS를 이용하여 좌표를 기록하여야 한다.

5. 표준지 조사방법

가. 가슴높이 지름 측정은 표준지 내에 6cm이상 교목을 2cm 괄약으로 측정한다

나. 수고측정은 경급별 및 수종별 각각 3본 이상을 m 단위로 측정한다.

다. 표준지 경계표시는 흰색 페인트나 임업용마킹테이프로 표시한다.

라. 존치목은 황색 페인트로 벌목자가 확인이 용이하도록 하여야 한다.

【서식 2】

굴 취 예 정 수 량 조 사 서

1. 작성자

□ 산주 :           (인)

□ 산림경영기술자 :          (인)  (자격증번호)

2 굴취대상지 일반현황

산림소재지				지목	면적 (ha)	평균 가슴 높이 지름 (cm)	평균 수고 (m)	본수(본)		재적(㎥)
시군구	읍면동	리	지번					ha당	전체	ha당	전체

3 굴취 예정수량

수종	평균 근원경(m)	평균 분 직경(m)	평균 분 높이(m)	본수(본)	경사	토질	굴취토사량 (복구량) (㎥)

※ 작성자는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 기술 2급 이상의 산림경영기술자가 작성하여야 함