선처리 방염합판 확인 방법 안내

□ 개요 (’16.12.18 MBC보도)

○ (보도요지) 합판 형태로 방염성능검사를 받아 합격표시가 부착된 제품을 타공 등의 방법으로 재가공하여 “방염타공합판”으로 판매,  이를 건축물 내부에 시공하는 사례 발생

□ 제품 간 비교 사진

선처리 타공합판(정상품)		재가공한 타공합판(비정상품)
< 타공원형 >	< 타공라인 >	< 타공원형 >	< 타공라인 >
※ 선처리 타공합판(정상품)은 합격표시 훼손이 없고, 검사결과통보서에 타공으로 표시됨

□ 설치된 제품의 방염성능검사결과통보서 확인 방법

○ 부착된 합격표시와 결과통보서의 일치여부 확인  ※ 세부내용 붙임

- PC 또는 모바일 : 기술원홈페이지 접속 → 합격표시조회* 클릭

* 합격번호란에 영문(4자리)와 숫자(5자리) 입력, 생성 결과의 “소재혼용율”과 결과통보서의 “3. 소재혼용율” 에 타공(원형 또는 라인) 일치 여부 확인

□ 선처리 타공합판에 부착된 합격표시 개수 산정 방법

○ 선처리 합판의 합격표시는 매 “장”마다 부착  ※ 1자=약 30㎝

- 크기(자) : 5종류[2×2, 2×4, 2×8, 4×4, 4×8(재단하여 사용가능)]

※ 조립방식(루바)인 타공합판의 크기는 (196×2,400) ㎜ 임

붙임 1		방염성능검사결과통보서 확인 방법

♣ 추가 문의 : 제품검사부 박종길과장(031-289-2880)

※ 합격표시번호 조회 후 결과 화면

※ 제품에 부착된 합격표시번호가 결과통보서의 합격번호 內에 있는지 여부 확인

※ 제품 두께는 10㎜미만, 12㎜, 15㎜, 18㎜ 중 1개만 표기됨(’17.1월시행)

※ 참고 : 합격표시조회 초기 화면 (기술원 홈페이지)

※ ’16. 8월 시행(타공)

붙임 2		모바일기기 활용 합격표시 확인 방법

	⇨		⇨

붙임 3		타공합판 소재혼용율 분류(상세)

♣ 참고 : 방염성능검사 시 타공합판 뒷면에 부착된 부직포(pp소재) 유무는 결과통보서 소재혼용률에 표기됨(시행: ’17.1월)