과 업 지 시 서

사 업 명	2017년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축
주관기관	서 울 특 별 시

2017. 8.

담당	성명	소 속	전화번호 (팩스번호)	e-mail
	신경철	정보기획관 정보통신보안담당관	02-2133-2863 (02-2133-1074)	shin1204@seoul.go.kr

목 차

Ⅰ. 과업개요

Ⅱ. 조직 및 일정

Ⅲ. 세부과업내용

Ⅳ. 과업추진절차별 산출물

Ⅴ. 과업수행 일반지침

Ⅰ. 과업개요

1. 목  적

❍ 언제 어디서나 인터넷을 무료로 이용할 수 있는 공공 WiFi를 설치하여 도시 경쟁력 향상과 시민에게 통신비 절감에 기여하고자 함.

2. 사 업 명 : 2017년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축

3. 사 업 비 : 금1,681,029천원(부가세 포함)

4. 사업기간 : 계약일로부터 90일

5. 계약방법 : 제한경쟁입찰

6. 낙찰자 결정방식 : 적격심사 낙찰제, 중소기업자간 경쟁

7. 입찰참가자격

❍ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제13조(입찰참가자격) 및 동법 시행규칙 14조(입찰참가자격 요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격이 있는 자로서 아래 조건을 갖추어야 함.

- 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업 면허를 소지하고, 소프트웨어진흥법 제24조의 규정에 의한 소프트웨어사업자 신고(컴퓨터 관련 서비스사업)를 필한 업체

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조 (경쟁입찰 참여자격) 및 동법 시행령 제9조에 의한 유자격자로서  “중소기업제품 공공구매제도 운영요령”(중소기업청고시) 제29조제8항에 의거 입찰 마감일의 전일까지 공공구매정보망(http://smpp.go.kr)에 “직접생산 확인”(전산업무 - 정보시스템 개발서비스(8111159901) 또는 정보인프라구축서비스(8111179901)에 등재된 자

❍ 본 사업은「소프트웨어산업진흥법」에 의한「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(미래창조과학부 고시)이 적용되는 사업으로 대기업은 입찰에 참여할 수 없음

※ 대기업에 하도급 또는 대기업 직원의 인력파견 형태로도 참여 불가

❍ 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사인 경우에는 입찰에 참여할 수 없으며, 계약체결일 기준으로 입찰자가 상호출자제한 집단에 속하는 회사일 경우에도 계약체결 불가함.

❍ 공동수급계약(공동이행방식)으로 입찰에 참여할 수 있으며, 공동수급체 구성원 각각은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제15조 규정에 저촉되지 않아야 하며, 입찰참가자격을 모두 충족하여야 함.(※ ‘공동수급 표준협정서(붙임 4) 제출)

- 공동수급체 구성원은 5개 업체 이내로 제한하고, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 5%이상이어야 함(참여지분율이 높은 업체를 주사업자로 지정)

- 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없음.

❍ 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체이어야 함.

❍ 미자격자가 고의로 입찰에 참가하여 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항에 해당된다고 판단될 경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음.

8. 사업범위 및 내용

가. 자가통신망 연계 공공 WiFi 인프라 구성

- 주요거리, 전통시장, 공원 등 497개 지역 853개 AP

- 동주민센터, 문화·복지시설 내 93개 지역 266개 AP

- 기술지원 : 이동통신사가 자체 구축지역

※ 설치환경에 따라 지역 및 AP 단말기 수량은 변경될 수도 있음

나. 무선통신 장비 구매 설치(물품구매 세부내역 참조)

다. 무선통신망 구성을 위한 시설공사

- LAN 및 광케이블 공사, 전기공사, 배관, 통신함체 등 설치

- Wi-Fi Zone 안내표지판 및 엠블럼 부착

- 광케이블 포설구간 OTDR 장비를 통한 신호레벨 측정

- AP 운영구간 시험․검사 및 시운전

- LAN 및 광케이블 공사, 전기공사, 배관, 통신함체 등 설치

Ⅱ. 조직 및 사업일정

1. 추진조직 및 역할

구 분		세 부 내 용
서울시	정보통신보안담당관	□ 공공 와이파이 설치 및 운영계획 수립 시행 □ 공공 와이파이 시스템 통신망 및 장비 유지관리 □ 무선 인터넷 시스템 고도화 사업 시행
	자치구	□ 공공 와이파이 설치 지역 추천 □ 공공 와이파이 구축시 자치구 자가망 제공 및 유지관리
사업자	이동통신사	□ 공공 와이파이 AP 구축 및 유지관리 □ 이동통신사 망으로 구축된 장비의 회선관리
	유지보수 사업자	□ 장비 장애 모니터링 및 조치 □ 공공 와이파이 설치지역 전수조사

2. 추진일정

구분		D-1M	D+1M	D+2M	D+3M	D+4M
공종별	실사 및 설계	현장실사·설계	실시설계
	자가망 구축		현황 분석	현장 구축	장비 테스트
	AP 설치		현황 분석	장비수급	구축 및 시험운영	검수

※ 추진일정은 “발주기관” 와 “계약상대자”의 상호협의를 통해 변경할 수 있음.

Ⅲ. 세부과업내용

1. 과업대상

가. “계약상대자”는 “발주기관”의 요구사항에 따라 다음의 과업을 이행하여야 한다.

1) 요구사항 개수

요구사항 분류	설 명	요구사항 수
장비구성 (ECR, Equipment Composition Requirement)	- 목표시스템의 구성을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	8
기능–SFR (System Function Requirement)	- 목표시스템이 반드시 수행해야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작) 개발 요구사항	8
성능–PER (Performance Requirement)	- 목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	7
테스트–TER (Test Requirement)	- 도입장비의 성능테스트 또는 구축 시스템의 계획대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 테스트 요구사항 - 테스트 대상, 일정, 방법, 절차 등에 대한 요건과 연계 대상에 대한 테스트 요건(요구사항)	3
보안–SER (Security Requirement)	- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	4
제약사항–COR (Constraint Requirement)	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술․표준․업무․법제도 등의 제약조건	6
프로젝트관리–PMR (Project Management Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항	2
프로젝트지원–PSR (Project Support Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항(교육훈련 및 기술지원, 하자보수 요구 사항 등)	4
공사-ENR (Engineering Requirement)	네트워크 공사 등 공사와 관련된 요구사항	1
합 계		43

2) 요구사항 목록

구 분	고유번호	요구사항 명
장비구성 요구사항 (ECR)	ECR-001	옥내용 무선AP 구성
	ECR-002	옥외용 무선AP 구성
	ECR-003	엑세스 스위치 구성
	ECR-004	워크그룹 스위치 구성
	ECR-005	ONT 구성
	ECR-006	VPN 구성
	ECR-007	무선LAN 컨트롤러 구성
	ECR-008	웹인증장치 구성
기능 요구사항 (SFR)	SFR-001	옥내용 무선AP 기능
	SFR-002	옥외용 무선AP 기능
	SFR-003	엑세스 스위치 기능
	SFR-004	워크그룹 스위치 기능
	SFR-005	ONT 기능
	SFR-006	VPN 기능
	SFR-007	무선LAN 컨트롤러 기능
	SFR-008	웹인증장치 기능
성능 요구사항 (PER)	PER-001	옥내용 무선AP 성능
	PER-002	옥외용 무선AP 성능
	PER-003	엑세스 스위치 성능
	PER-004	워크그룹 스위치 성능
	PER-005	ONT 스위치 성능
	PER-006	VPN 성능
	PER-007	무선LAN 컨트롤러 성능
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	납품 조건
	TER-002	구축 및 테스트 일반사항
	TER-003	검사 및 사후조치
보안 요구사항 (SER)	SER-001	보안 요구사항
	SER-002	보안적합성 검증 사항
	SER-003	보안위배 시 제재 조건
	SER-004	사업 종료 후 보안관리
제약사항 (COR)	COR-001	계약의 변경
	COR-002	계약의 해지
	COR-003	손해 배상
	COR-004	지적재산권 보호
	COR-005	사업관련 공통 규정 준수
사업관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	사업수행계획서 제출
	PMR-002	기술지원확약서 제출
사업지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	하자보수 일반 기준
	PSR-002	하자보수 지원
	PSR-003	관리자 교육 지원
	PSR-004	기술지원
설치공사 요구사항 (ENR)	ENR-001	통신케이블 설치 등

2. 요구사항 상세내역

가. 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		옥내용 AP 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	옥내용 AP 설치
	세부 내용	가. TYPE 1(수량 : 150EA) ❍ H/W 요구사항 - IEEE 802.11a/n/ac와 듀얼 Radio 모드 동시 제공이 지원되어야 한다. - 3×3의 다중입출력 (MIMO : Multiple-Input Multiple-Output)을 제공하여야 한다. - 10/100/1000 Base-T(RJ-45) 유선 Interface를 2개 이상 제공하여야 한다. - 안테나는 미관을 위해 장비에 내장 되어야 한다. - IEEE 802.3af/at의 표준 PoE/PoE+를 지원하여야 한다. ❍ 원활한 통신 및 제어를 위해 무선 컨트롤러와 동일제조사 제품이어야 한다. 나. TYPE 2(수량 : 120EA) ❍ H/W 요구사항 - IEEE 802.11a/n/ac와 듀얼 Radio 모드 동시 제공이 지원되어야 한다. - 3×3의 다중입출력 (MIMO : Multiple-Input Multiple-Output)을 제공하여야 한다. - 10/100/1000 Base-T(RJ-45) 유선 Interface를 2개 이상 제공하여야 한다. - 안테나는 미관을 위해 장비에 내장 되어야 한다. - IEEE 802.3af/at의 표준 PoE/PoE+를 지원하여야 한다. ❍ 원할한 통신 및 제어를 위해 무선 컨트롤러와 동일제조사 제품이어야 한다.
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		옥외용 무선AP 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	옥외용 무선AP 설치
	세부 내용	❍ 수량 : 120대 ❍ H/W 요구사항 - IEEE 802.11a/b/g/n/ac의 성능이 제공되어야 한다. - 3X3의 다중입출력 (MIMO : Multiple-Input Multiple-Output)을 제공하여야 한다. - 10/100/1000 Base-T(RJ-45) 유선 Interface를 2개 이상 제공하여야 한다. - Console포트 1개 이상 제공하여야 한다. - IEEE 802.3at 표준 및 PoE+를 지원하여야 한다. - 2.4GHz/5GHz의 듀얼모드 주파수 대역을 사용하여야 한다. - 5.0GHz에서 5.0 dBi 이상의 주파수 감도 제공 ❍ 원활한 통신 및 제어를 위해 무선 컨트롤러와 동일제조사 제품이어야 한다.
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		엑세스 스위치 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	엑세스 스위치 설치
	세부 내용	가. TYPE 1(수량 : 1EA) ❍ H/W 요구사항 - 박스형 (1U) 장비이어야 한다. - 최신 Modular OS를 적용하여야 한다. - 48개의 10/100/1000Base-T(PoE+) Ports를 제공하여야 한다. - 4-port 1000Base-X uplink - PoE (802.3af), PoE+(802.3at) 지원 - 안정성 확보를 위한 전원장치 이중화를 제공하여야 한다. 나. TYPE 2(수량 : 279EA) ❍ H/W 요구사항 - 박스형 (1RU) 장비이어야 한다. - 최신 Modular OS를 적용하여야 한다. - 8개의 1000Base-T(RJ45) PoE+ Ports를 제공하여야 한다. - 2개의 1000Base-X(SFP) Ports를 제공하여야 한다. - 팬(Fan-Less)방식의 방열방식 구조 - 함체 : IP30 알루미늄 메탈 케이스 - DC12~48v 전원을 공급받아 운영할 수 있는 구조이어야 하며 전원공급기를 포함 제공하여야 한다.
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-04
요구사항 명칭		워크그룹 스위치 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	워크그룹 스위치 설치
	세부 내용	❍ 수량 : 1EA ❍ H/W 요구사항 - 박스형 (1U) 장비이어야 한다. - 최신 Modular OS를 적용하여야 한다. - 24Port 10/100/1000Base-T or 24Port 100/1000Base-SFP Combo 지원 - 4Port 1/10Gbase-R (SFP, SFP+) 지원 - SFP Gbic은 LX 2ea - 안정성 확보를 위한 전원장치 이중화를 제공하여야 한다.
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		ONT 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ONT 설치
	세부 내용	❍ 수량 : 70EA ❍ H/W 요구사항 - 4포트 100/1000BASE-T 제공 - 1포트 E-PON(1000BASE-PX), SC/PC 타입 제공 - Wavelength : TX 1310nm, RX 1490nm 지원 - HW 기반의 IEEE 802.1p(CoS) 지원 ❍ 1포트 E-PON 광포트는 구청으로 연결되는 광케이블과 연결 구성
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		VPN 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	VPN 설치
	세부 내용	❍ 수량 : 77EA ❍ H/W 요구사항 - CPU : 1.7GHz(2core) - Memory : 2GB - CF Memory : 2GB - NIC : 1GC * 4 ❍ 원활한 통신 및 제어를 위해 기존 VPN 제품과 동일제조사 제품이어야 한다.
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-07
요구사항 명칭		무선LAN 컨트롤러 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	무선LAN 컨트롤러 설치
	세부 내용	❍ 수량 : 1식 ❍ H/W 요구사항 - 인터페이스 2*10GE, 2*1GE이상, 1*Console 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45PORT) 지원 및 IPv6가 지원되어야 한다. - 전원이중화 기능을 지원하여야 한다. - IEEE 802.11a/b/g/n/ac 및 802.11h/d/i등의 표준 규격을 지원 하여야 한다. ❍ 무선 컨트롤러는 Access Point와 동일 제조사 제품으로 설치하여야 한다.
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

요구사항 고유번호		ECR-8
요구사항 명칭		웹인증장치 구성
분류		장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹인증장치 설치
	세부 내용	❍ 수량 : 1식 ❍ H/W 요구사항 - Intel Xeon 1U 1Way Server - CPU : Intel Quad Core 3.0GHz - HDD : 3.5" SATA3 1TB - MEM : 16GB DDR4 ECC - NIC : 10/100/100 * 4 EA
산출정보		❍ 계약 후 7일 이내 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ❍ 납품 시(또는 검수 전) : 설치확인서, 라이선스 증서 ❍ 검수 전 : 유지관리 및 기술지원 확약서 등

나. 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		옥내용 무선AP 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	옥내용 보안AP 기능 요구사항
	세부 내용	가. TYPE 1 ❍ IEEE 802.11i 지원, WPA2인증 제품 ❍ 하드웨어 기반의 모니터링 모듈 및 모니터링 전용 안테나 실장으로 서비스 성능의 저하 없이 선택적으로 보안 및 무선스펙트럼 분석 기능 제공 ❍ 인가되지 않은 단말기는 접속하지 못하도록 무선보안기능(WIPS) 제공 ❍ 동시접속자수 Dual 채널 256명 동시접속 ❍ AP는 중앙 집중형 Local Bridging 기능을 software 변경 없이 설정변경 지원 ❍ AP와 컨트롤러 간 암호화된 Tunnel을 통한 보안 기능 제공 ❍ Local Bridge 모드에서 컨트롤러 장애 발생 시에도 AP에서 신규단말 접속을 포함한 중단 없는 서비스 제공 ❍ RF성능 확대를 위한 Multi-Antenna적용(최소10개 이상) ❍ 저 전력 기능을 제공하기 위한 Energy Saving 기능 제공 나. TYPE 2 ❍ IEEE 802.11i 지원, WPA2인증 제품 ❍ 동시접속자수 Dual 채널 256명 동시접속 ❍ AP는 중앙집중형 Local Bridging 기능을 software 변경 없이 설정변경 지원 ❍ AP와 컨트롤러 간 암호화된 Tunnel을 통한 보안 기능 제공 ❍ Local Bridge 모드에서 컨트롤로 장애 발생 시에도 AP에서 신규단말 접속을 포함한 중단 없는 서비스 제공 ❍ 저 전력 기능을 제공하기 위한 Energy Saving 기능 제공

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		옥외용 무선AP 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	옥외용 무선AP 기능 요구사항
	세부 내용	❍ IP66, IP67 등급의 방진방수 기능을 제공해야 한다 ❍ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 지원 및 연결속도 1.3Gbps이상 ❍ IEEE 802.11i 지원, WPA2인증 제품 ❍ ARP Spoofing 방어 기능 ❍ 외장형 안테나는 무지향성, 지향성 안테나를 선택적으로 구현할 수 있어야 한다. ❍ AP와 컨트롤러 간 암호화된 Tunnel을 통한 보안 기능 제공 ❍ Remote office를 위한 Local Bridging 모드 시 AP에서 DHCP 서버 기능 제공 ❍ ClientBridge Mode 기능제공 ❍ Dipole 안테나 및 Patch안테나를 선택적으로 사용 가능 ❍ AP 장애시 커버리지 확보를 위한 RF출력자동증가 및 확장으로 서비스 연속성 지원 ❍ 128개 이상의 VLAN을 지원하여야 한다. ❍ AP는 중앙집중형 Local Bridging 기능을 software 변경 없이 설정변경 지원 ❍ Local Bridge 모드에서 컨트롤로 장애 발생 시에도 AP에서 신규단말 접속을 포함한 중단 없는 서비스 제공 ❍ 저전력 기능을 제공하기 위한 Energy Saving 기능 제공

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		엑세스 스위치 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	엑세스 스위치 기능 요구사항
	세부 내용	가. TYPE 1 ❍ 370W PoE 전원 제공 ❍ PoE (802.3af), PoE+(802.3at) 지원 ❍ 41.7Mpps 이상의 forwarding rate 제공 ❍ 16,000개 이상의 MAC Address 지원 ❍ 128MB 이상의 Flash 제공 ❍ 4,000개 이상의 VLAN ID 지원 ❍ IGMP v3, SPAN, Remote SPAN (RSPAN), RMON, SNMP 지원 ❍ Access Control List (VLAN, Router, Port-Based) 지원 ❍ Port Security, DHCP snooping, IP source Guard, Dynamic ARP Inspection 등의 Security Feature 지원 ❍ 802.1D, 802.1S, 802.1W, 802.3ad (LACP) ❍ 802.1x 포트기반 인증 및 VLAN assignment 나. TYPE 2 ❍ Power Supply는 이중화 지원하여야 한다. ❍ 스톰 제어 기능 기능을 제공해야한다. ❍ IGMP Snooping 기능 (Group수 200이상) 을 제공하여야 한다. - IGMP Snooping v1, v2 and v3 ❍ Ring형태의 네트워크 구성을 위해 G.8032 ERPS, IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP 및 IEEE 802.1s MSTP를 제공해야 한다. ❍ 각 포트의 다양한 속도를 효율적으로 적용할 수 있도록 IEEE 802.3x Flow Control 기능을 제공하여야 한다. ❍ 다음과 같은 802.1Q VLAN을 제공하여야 한다. - IEEE 802.1Q tagged VLAN - Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) - Private VLAN Edge (PVE) - Protocol-based VLAN ❍ 네트워크 보안을 위해 다음과 같은 기능을 제공하여야 한다. - Port Enable/Disable - IP / MAC Based ACL - IEEE 802.1x Port / MAC based 네트워크 접근 인증 - RADIUS/TACACS+ 사용자 접근 인증 - IP 어드레스 접근 관리

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		워크그룹 스위치 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	워크그룹 스위치 기능 요구사항
	세부 내용	❍ Routing Protocol 지원 - Static, RIP v1/2, OSPF v2, BGP v4 지원 - 32K entries for IPv4 / 16K entries for IPv6 ❍ QoS 기능 지원 - Smart Buffer - 802.1q (VLAN tag) - 802.1 Priority, TOS/DSCP, IP SA/DA, and L4 Info - Traffic policing and shaping - 8 queues per port - Traffic scheduling (SP, WRR, DRR) - Conditional Rate Limiting ❍ Dual OS 기능 지원 ❍ IEEE 802.1d (STP), EEE 802.1s (MSTP), IEEE 802.1w (RSTP)지원 ❍ Jumbo Frame (9K)지원 ❍ IEEE 802.3ad Port Trunking 지원 ❍ SNMP v1/2/3, RMON 기능 지원 ❍ 표준 VLAN 지원 - PORT, Protocol, Subnet Based VLAN 지원 - Private VLAN - 4,096개 이상의 VLAN 지원 ❍ entry(MAC) 32K이상 지원 ❍ Multicast 지원, IGMP Snooping/Proxy, PIM-SM/SSM ❍ IEEE 802.3x Flow control 기능 제공 ❍ MAC Filtering 기능 지원(Source/Destination) ❍ IP Address-base의 ACL기능 지원 (L2/L3/L4) ❍ storm-control, IP spoofing attack 방지 기능 ❍ ARP Inspection 지원 (ARP spoofing attack 방지 기능) ❍ RADIUS/TACACS+, SSH 기능 지원 ❍ 802.1x Network Access Control 기능 지원 ❍ DHCP 기능 지원 ❍ VRRP 기능 지원, Link layer discovery protocol(LLDP) 지원

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		ONT 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ONT 기능 요구사항
	세부 내용	❍ EPON 인터페이스 - IEEE 802.3ah Standard PON Interface - Digital Diagnostic Monitoring 인터페이스 지원 - 최대 전송거리 20km지원 - 사용 파장 : TX 1310nm, RX 1490nm ❍ QoS 기능 지원 - 802.1p, QoS mapping based on 802.1q, ToS/Co - Queue per Port 8개 지원 - SP(Strict Priority) ❍ L2 기능 지원 - 표준 Ethernet 지 - Flow control / Port Rate limit 지원 - STP or Self-loop control 지원 ❍ Vlan Tagging/Untagging 지원 ❍ IEEE 802.1d Spanning tree (STP) 지원 ❍ IGMP Snooping, IGMPv1/2/3 지원 ❍ Max-host / Auto-negotiation per port ❍ L2/3/4 ACL 지원 ❍ IEEE 802.3-2008 표준 지원 ❍ Dying Gasp 지원(전원 off 경우) ❍ AES-128 Encryption 및 Decryption 지원

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		VPN 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	VPN 기능 요구사항
	세부 내용	❍ IPv4/IPv6 IPSec, IKEv1, IKEv2 국제 표준 및 GRE, IPIP 등의 일반 터널링 지원 ❍ ARIA, SEED, AES, 3DES, MD5, SHA-1, SHA-256 등 다양한 암호 및 인증 알고리즘 지원 ❍ 자체 인증(CA) 서버를 내장하여 인증서 발급을 지원하고, 다수의 ADSL 라인을 Active-Active로 사용 가능 ❍ NAT, DHCP 환경에서도 VPN 기능 지원 ❍ 키교환, NAT Traversal 포트 주소 변경 기능으로 다양한 환경에 구축가능 ❍ GRE, IPIP, PPTP, L2TP 터널링을 지원해 다양한 VPN환경에 구축가능 ❍ 원활한 통신 및 제어를 위해 기존 VPN 제품과 동일제조사 제품이어야 한다.

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		무선LAN 컨트롤러 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	무선LAN 컨트롤러 기능 요구사항
	세부 내용	❍ IEEE802.11a/b/g/n/ac AP제어 및 관리기능 제공 ❍ 인터페이스 2*10GE, 2*1GE, 1*Console 10/100/1000Mbps Ethernet 이상 ❍ 암호화 규격:WEP, TKIP, AES-CCM, AES-CBC, Dynamic WEP, AES-CCMP지원 ❍ 인증규격:WPA, WPA2, EAP 지원 ❍ 최대 3,000 AP 수용 및 내장 DHCP Sever 10,000 가입자 이상 지원 ❍ 내장 RADIUS Server 2,048 가입자 이상 지원 ❍ RF 채널, TX Power 변경 이력 조회기능 ❍ 무선단말 접근 차단된 리스트 조회 기능 ❍ Flow 기반의 Stateful Firewall 기능 지원 ❍ 최대 Active Firewall session 200K개, 최대 방화벽성능 20Gbps, 최대 암호화(AES) 성능 10Gbps 제공 가능 ❍ 단말 특성을 고려한 셀 구성 및 Coverage 자동 최적화 기능 ❍ NAT 기능 지원 ❍ Telnet, SSH, HTTP 등 관리자 Management 접속을 지정된 IP만 접속 허용하는 기능 ❍ 이중화 APC 간 자동 설정 동기화 기능 ❍ 저 전력 기능을 제공하기 위한 Energy Saving 기능 제공 ❍ AP License: 500

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		웹인증장치 기능
분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹인증장치 기능 요구사항
	세부 내용	❍ 공공와이파이 서비스의 무중단 운영체계 확보를 위해 기존 운영 중인 웹인증장치와 이중화로 구성하여야 하며 완벽한 호환 및 연동성을 보장하여야 한다. ❍ 동시접속자수 700명 이상을 지원하여야 한다. ❍ 사용자 접속 로그 1년 이상을 저장하여야 한다. ❍ Web-based Management, CLI (Command Line Interface)를 지원하여야 한다. ❍ 다양한 사용자 운영체제 및 모바일 기기에 대한 원활한 접속을 제공하여야 한다. ❍ Oracle, Sybase, MS-SQL, DB2(RDBMS), LDAP, Active Directory, Maria DB등과 연동되어야 한다. ❍ 유/무선 네트워크 및 인증서버와 자유롭게 연동 되어야 한다. ❍ 안드로이드/애플/패드/노트북에 맞는 인증 interface, Dynamic 인증화면을 제공 하여야 한다. ❍ Android/iOS 모바일 OS에 대한 인증을 지원 하여야 한다. ❍ 단말종류 및 Agent세팅에 관계없이 인증 후 Network 사용이 되어야 한다. ❍ 별도의 Client S/W 없이 웹 인증 방식으로 단말 인증이 되어야 한다. ❍ Wireless Controller Mirroring 기능을 제공하여야 한다. ❍ 무선랜 장비/인증서버와 GNC-connect을 통해 통신되어야 한다. ❍ Dynamic한 인증 화면 표시를 제공하여야 한다. ❍ 유/무선 웹 인증을 제공하여야 한다. ❍ ID/PW 웹 인증 지원, Captive Portal 인증지원, 단말OS별 차단 정책 지원을 제공하여야 한다. ❍ 사용자 단말정보 자동 등록을 통한 인증 지원을 제공하여야 한다. ❍ GNC - DAR (Device Automatic Registration)을 지원하여야 한다, ❍ GNC - LPM (location positioning message)을 지원하여야 한다, ❍ 사용자가 무선랜 접속시 AP 정보를 확인하여 AP별 서비스페이지 제공을 지원하여야 한다. ❍ SMS 시스템과 연동 확장 기능이 지원되어야 한다. ❍ 단말별 통계, 언어별 통계, 접속 위치 확인, 접속통계 기능을 제공하여야 한다.

다. 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		옥내용 무선AP 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	옥내용 무선AP 성능 요구사항
	세부 내용	가. TYPE 1 ❍ 1.3Gbps 이상의 무선 통신 서비스를 제공 하여야 한다. ❍ 안테나 이득이 2.4GHz에서 3dBi 이상, 5GHz에서 3dBi 이상 지원하여야 한다. ❍ 최대 전송세기가 23dBm이상 지원하여야 한다. ❍ 무선침입방지(WIPS) 기능이 포함된 일체형 장비이어야 한다. 나. TYPE 2 ❍ 866Mbps 이상의 무선 통신 서비스를 제공 하여야 한다. ❍ 안테나 이득이 2.4GHz에서 3dBi 이상, 5GHz 에서 3dBi 이상 지원하여야 한다. ❍ 최대 전송세기가 20dBm이상 지원하여야 한다.

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		옥외용 무선AP 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	옥외용 무선AP 성능 요구사항
	세부 내용	❍ 1.3Gbps 이상의 무선 통신 서비스를 제공 하여야 한다. ❍ 최대 전송세기가 23dBm이상 지원하여야 한다. ❍ 128개 이상의 VLAN을 지원하여야 한다. ❍ 가상 AP 기능으로 Multiple Broadcast SSID (BMSSID) 16 개 이상 지원하여야 한다.

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		엑세스 스위치 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	엑세스 스위치 성능 요구사항
	세부 내용	가. TYPE 1 ❍ Switching Fabric : 56Gbps 이상 지원하여야 한다. ❍ SDRAM 128MB 이상 지원하여야 한다. ❍ SNMPv1/v2/v3, RMON 지원하여야 한다. ❍ PoE (802.3af),PoE+(802.3at) 지원하여야 한다. ❍ QoS, VLAN, 멀티미디어 스위칭, IPv6 지원하여야 한다. 나. TYPE 2 ❍ 스위칭 패브릭 : 20Gbps 이상 지원하여야 한다. ❍ 처리량 : 14.8Mpps 이상 지원하여야 한다. ❍ 동작온도 : -40~75℃ 이상 지원하여야 한다. ❍ ESD 보호 : 6KV DC 이상 지원하여야 한다. ❍ EFT 보호 : 6KV DC 이상 지원하여야 한다. ❍ Address Table : 8K 이상 지원하여야 한다. ❍ 점보 프레임 : 9Kbyte 이상 지원하여야 한다. ❍ 공유데이터 버퍼 : 512kbyte 이상 지원하여야 한다.

요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		워크그룹 스위치 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	워크그룹 스위치 성능 요구사항
	세부 내용	❍ Switching Fabric : 168Gbps 이상 지원하여야 한다. ❍ SDRAM 512MB 이상 지원하여야 한다. ❍ Routing Protocol 지원 (RIP, OSPF, BGP) 지원하여야 한다. ❍ SNMPv1/v2/v3 and RMON 을 통한 네트워크 관리 지원하여야 한다. ❍ MAC Addresses : 96K 이상

요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		ONT 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ONT 성능 요구사항
	세부 내용	❍ 4포트 100/1000BASE-T 제공 ❍ 1포트 E-PON(1000BASE-PX), SC/PC 타입 제공 ❍ Wavelength : TX 1310nm, RX 1490nm 지원 ❍ HW 기반의 IEEE 802.1p(CoS) 지원 ❍ 1포트 E-PON 광포트는 구청으로 연결되는 광케이블과 연결 구성

요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		VPN 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	VPN 성능 요구사항
	세부 내용	❍ VPN Throughput : 300Mbps 이상 ❍ VPN Tunnels : 500 이상 ❍ Concurrent Session : 400,000 이상 ❍ CPS : 10,000 이상

요구사항 고유번호		PER-007
요구사항 명칭		무선LAN 컨트롤러 성능
분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	무선LAN 컨트롤러 성능 요구사항
	세부 내용	❍ 컨트롤러당 최대 AP 1,000대 이상의 제어 및 관리가 가능하고, 16,000개 이상의 디바이스가 동시 사용 가능하여야 한다. ❍ 최대 Active Firewall Session 200K개, 최대 방화벽성능 20Gbps, 최대 암호화(AES) 성능 10Gbps 제공 가능 ❍ SSID당 최대 50개이상의 VLAN을 지원하여야 한다. ❍ 1개의 APC당 최대 SSID 255개 지원

라. 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		납품시험
분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	도입 통신장비 납품검사 요구사항
	세부 내용	❍ 사업자는 반드시 정품 인증이 있는 제품을 사용하여 설치해야 한다. ❍ 사업자는 안정성 및 호환성이 최대한 보장되는 장비를 제공하여야 한다. ❍ 업데이트 및 기술지원 등의 유효기간이 정해진 경우, 검수 완료일을 기점으로 해서 사용기간을 명시해야 한다. ❍ 납품 장비는 국내에 다수의 설치 사례가 있어야 하고 성능과 안정성이 검증된 최신 제품이어야 한다. ❍ 제시한 규격은 최소한의 요건이며 제안한 사양 이상의 규격으로 납품하여야 한다. ❍ 도입되는 모든 제품은 과업지시서의 요구사항을 충족시켜야 하며, 현재 운영 중인 통신장비 및 기존 장비와 상호 호환성이 가능하여야 하며, 불가능할 경우 호환 가능한 동급 이상의 제품으로 교환하여야 한다. ❍ 제시한 규격은 최소한의 요구조건이며 제안사의 기술적인 검토 하에 기존 또는 신규 장비의 규격과 구성에 맞는 H/W를 제안하여야 한다.

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		구축 및 테스트 일반사항
분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	구축 및 테스트 일반 요구사항
	세부 내용	❍ 구축 전 장비 설치, 적용 및 테스트 시나리오 등 작업계획서 제출 - 단계별 적용 절차에서부터 전면 적용까지 요구사항별 적합, 부적합을 판정할 수 있도록 체계적인 테스트 시나리오를 작성하고 계량화하여 제시 ❍ 테스트 수행 결과를 기록하여 사용자 승인(인수) 테스트에 활용하도록 발주기관에 제출하여야 한다. ❍ 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여야 한다. ❍ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 한다. ❍ 사업자는 발주기관과 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주기관이 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 한다. ❍ 인수테스트는 실제 구축 환경에서 진행할 수 있도록 지원해야 한다.

요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		검사 및 사후조치
분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 검사 및 사후조치 요구사항
	세부 내용	❍ 사업자는 본 사업의 이행 기간 이내에 모든 사업을 완료하고, 정상적인 운영이 가능하다고 판단될 때, 서면으로 검사요청을 하여야 한다. ❍ 검사과정에서 수정ㆍ보완사항이 발견되면, 발주기관은 검사확인서 및 보완 지시서를 작성하여 계약상대자에게 통보하고, 계약상대자는 이를 지체 없이 수정ㆍ보완하여 재검사를 요청하여야 한다. ❍ 아래의 사유에 해당할 경우, 발주기관과 협의하여 제안된 내용을 다른 동등 이상의 규격이나 과업으로 변경할 수 있다. - 납품예정 품목이 사업종료일 이전에 단종된 경우 - 성능 개선으로 인한 고성능 제품으로 대체하는 경우 - 변경하는 것이 과업이행에 효과적이라고 발주기관에서 허가한 경우 ❍ 제안제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 장애발생, 기능미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있는 경우 제안제품 장비의 교체 또는 대체, 용량증설, 보완 등을 요구할 경우, 계약상대자는 이에 대한 해결방안을 제시하여야 한다. ❍ 사업자는 정당한 사유 없이 계약을 이행하지 않을 경우, 물품구매계약일반조건의 해제 또는 해지사유에 해당되므로 “부정당업체 제재”등 필요한 조치를 취할 수 있다. ※ 사업완료 후에도 사업수행계획서에 제시한 부분을 이행하지 않을 경우에도 그에 상응하는 조치를 취할 수 있다.

마. 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 요구사항
분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업자 및 사업참여인력에 대한 보안준수사항 및 책임 등
	세부 내용	❍ 정보시스템 구축 각 단계별 정보보호가이드라인을 준수하고, 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비하여야 한다. ❍ 보안사고 발생 또는 인지 시 즉시 발주기관에 보고하여야 한다. ❍ 정보보안 관련 법․지침을 준수하여야 한다. - 개인정보보호법 및 표준 개인정보보호 지침 - 국가정보보안 기본지침(2014.4.1, 국정원) - 정보보안기본지침 및 기타 보안관련 규정 - 서울시 정보통신 보안업무 처리규칙 - 용역업체 정보보안 준수사항(붙임 1)

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		보안 적합성 검증사항
분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안적합성 검증관련 자료 제출
	세부 내용	❍‘15년 10월부터 네트워크장비(L3스위치)에 대한 보안적합성 검증이 의무화됨에 따라 계약상대자는 국정원이 요구하는 최소 보안요구사항을 기준으로 자체점검을 수행하고 미지원시 보안강화 방안을 제시한다. ❍ 계약 후 제안장비에 대한 네트워크 보안적합성 검증을 받아야 한다. ❍ 발주기관에서 요구하는 네트워크장비 보안적합성 관련 자료 제출 ❍ 사업자는 국가전문기관의 보안적합성 검증을 받아야 한다.

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안 위배 시 제재 조건
분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	누출금지 대상 정보 및 무단 누출 시 제재조건
	세부 내용	❍ 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용(각종 시스템 구성도, 구현 기법, 통신망 구성 등)에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 부득이 발주기관 내부 자료를 제3자에게 제공할 경우 반드시 사업관리 담당부서의 승인을 받아야 한다. 이를 위반하였을 경우 사업자는 이에 대한 모든 법적 책임을 진다. ❍ 보안유출 등으로 인한 문제발생 시에는 주사업자가 모든 책임과 배상의 의무를 지며, 2차로 해당 대표자와 종사자가 민․형사상 책임과 배상 의무를 져야 한다. ❍ 사업기간 내 뿐만 아니라 사업완료 후에도 발주기관이 지정한 누출금지 대 상 정보(‘별표3’ 참조)를 무단으로 누출하였을 경우,「지방자치단체계약법 시행령」제92조 제1항 제19호에 의거 부정당업자로 지정되어 입찰참가 자 격이 제한될 수 있으며, 고의나 과실을 불문하고 수주자와 수주자의 인력이 민․형사상 모든 책임을 져야한다. - 사업자는 발주기관과 별도의 보안특약을 체결 - 부정당업자의 입찰참가자격 제한 기준은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 별표2 20호” 참조

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		사업종료 후 보안
분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업종료 후 보안관리
	세부 내용	❍ 사업자는 발주기관이 제공한 자료, 장비, 서류와 중간ㆍ최종 산출물 등 설치와 관련된 제반 자료를 전량 반납하여야 하며, 복사본 등의 별도 보관을 금지한다. ❍ 사업자는 발주기관의 사전 승인 아래 반입한 예비장비, PCㆍ서버의 하드디스크ㆍ휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체를 사업 완료 후 반출하고자 할 경우 완전삭제 3회 실시하고, 그 결과를 발주기관에 제출하여 확인이 끝난 후 반출하여야 한다. ❍ 사업자는 보안 사업 관련 자료 반납 및 삭제조치 후 복사본 등 구축 사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표자 명의 확약서를 발주기관에 제출하여야 한다.

바. 제약사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		계약의 변경
분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	계약의 변경 등에 관한 발생사유 및 처리내용
	세부 내용	❍ 본 계약 체결이후 계약 내용에 변동이 있을 경우 별도 합의서 작성 및 서명날인 함으로서 효력을 갖는다. 합의서 내용이 본 계약과 상이하거나 상충될 경우에는 합의서가 우선하여 적용된다. ❍ 과업수행에 따른 사항은 발주기관과 계약상대자(사업자)가 협의하여 결정 한다. - 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항 - 과업내용서에 명시되지 않은 사항 중 추가로 지시하는 사항 ❍ 과업내용서와 계약상대자가 제출한 제안서에 명시되지 아니한 사항 또는 수정이 필요한 사항, 과업내용 중 해석이 상이한 부분 또는 이견이 있는 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하는 것을 원칙으로 하되 조정이 불가능할 경우 법원의 판결이나 중재법에 따른다.

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		계약의 해지
분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	계약 해지 및 해제 등에 관한 발생사유 및 처리내용
	세부 내용	❍ 발주기관은 아래의 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며, 이의가 있을 경우 계약상대자는 법원의 판결이나 중재법에 따른 중재로 해결한다. - 발주기관의 사전승인 없이 타인에게 과업을 양도하는 경우 - 계약상 이행하여야 할 각종 의무사항 미 이행으로 정상적인 계약 목적 달성이 곤란한 때 - 본 과업을 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하거나 본 과업을 이행 할 능력이 없다고 판단되는 경우 ❍ 계약상대자(사업자)의 귀책사유로 계약 해지 시에는 부정당업자로 제재 받을 수 있다. ❍ 발주기관의 불가피한 사정으로 본 계약을 해지하고자 할 경우, 계약해지 예정일 30일 전까지 계약상대자에게 통지하여야 한다.

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		손해배상
분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	손해배상 사유 및 처리내용
	세부 내용	❍ 계약상대자(사업자)의 귀책사유로 발주기관에 손해 등을 끼쳤을 때 계약상대자(사업자)는 이를 배상할 책임을 진다. ❍ 사업 진행 중 발생한 도입 통신장비의 망실, 훼손 등의 피해를 발생케 한 경우 상응한 보상․교환을 하여야 한다.

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		지적재산권 보호
분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	지적재산권 침해 시 보상방법
	세부 내용	❍ 계약상대자가 제공한 산출물 중 국․내외 지적 재산권을 침해한 경우, 이로 인한 모든 손해 및 비용을 계약상대자가 보상해야 한다.

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		사업관련 공통 규정 준수
분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	정보화사업 추진 시 기본규정 준수에 관한 사항
	세부 내용	❍ 사업 추진 시 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시 2017.7.26)』에 규정된 사항을 준수하여야 한다. ❍ 개인정보를 처리함에 있어 『개인정보 보호법』 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하여야 한다. - 개인정보 열람시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 ❍ 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업 추진하여야 한다. ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용

사. 사업관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업수행계획서 제출
분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행관련 산출물의 제출 및 관리에 관한 사항
	세부 내용	❍ 계약 후 10일 이내 제출 ❍ 사업수행계획서 ※ 사업수행계획서는 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정자치부 고시)’의 [서식5]를 준용하여 작성하여야하며, 본 사업의 적정한 관리를 위하여 품질보증 계획, 변경계획 관리, 추진일정 계획(산출물 및 제출일정 포함), 부문별 책임자, 부문별 관리계획, 프로젝트 상태검토 계획, 기술적용계획표 등이 반드시 포함되어야 한다. ❍ 사업수행계획서의 내용을 수정 또는 추가하는 경우 발주기관과 계약상대자가 합의하여 확정한다. ❍ 참여인력 신원조사 관련 서류 1부 ❍ 각종 보안서약서 1부, 참여인력 긴급연락망 1부

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		기술지원확약서 제출
분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행관련 산출물의 제출 및 관리에 관한 사항
	세부 내용	❍ 계약 후 7일 이내 제출 ❍ 제조사별 기술지원 확약서, 정보보호제품 CC인증서

아. 사업지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 일반 기준
분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	무상하자보수 기간 및 내용
	세부 내용	❍ 무상하자보수 기간은 검수완료 후 12개월로 한다. ❍ 장애 발생 시 원인분석 및 복구 등 즉시 조치가 가능하도록 기술 지원부서, 전문 인력 및 예비부품 또는 제품을 확보하고 그 목록 제출 등 장애대응 방안을 제시하여야 한다. ❍ 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원인력 및 지원방법(상주, 비상주) 지원내용 등을 제시하여야 한다. ❍ 하자보수 범위를 초과하여 유상으로 처리되는 유지보수 사항에 대해서는 대상범위와 유상처리 기준을 명확하게 제시하여야 한다. ❍ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 한다.

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수 일반 기준
분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 지원에 관한 사항
	세부 내용	❍ 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 장애처리, 장애예방 차원 및 긴급한 요청이 있을 경우에는 근무 외 시간 및 휴일에도 무상 지원하여야 한다. ❍ 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을 강구하여야 한다. ❍ 하자보증 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리(또는 처리방안 도출(발주기관 협의))하거나 동일 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 하여야 한다. ❍ 사업 종료 시에 하자보증확약서, 유지관리확약서(유상처리 기준 포함)를 제출하여야 한다.(제품별 제조사, 기술지원사 등의 확약서 포함)

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		관리자 교육 지원
분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	교육지원에 관한 사항
	세부 내용	❍ 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 한다. - 신규 도입되는 장비 운영과 관리에 필요한 교육훈련 계획을 제시하여야 하며 교육내용, 기간, 인원, 장소 등이 구체적으로 명시되어야 한다. ❍ 교육훈련계획 작성 시 교육대상, 교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주기관과 협의하여 결정하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 한다. - 교육대상(사용자, 관리자 등 교육대상 구분) - 교육일정, 교육장소, 교육내용, 교육교재에 관한 사항 - 시스템의 운영, 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법에 관한 사항 - 기타 교육관련 사항 등 ❍ 교육훈련계획에는 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관에서 관련 교육을 요구할 수 있으며, 본 사업 수행 범위 내에서 적극 지원하여야 한다.

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		기술지원
분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기술지원 사항
	세부 내용	❍ 사업자는 구축 장비관련 정보 제공 및 기술 지원을 해야 한다. ❍ 사업자는 장비 운영 조기 안정화를 위한 기술이전 방안을 구체적으로 제시해야 한다. ❍ 사업자는 통신망 확장 및 이기종 장비 간 연계 등에 필요한 제반 기술을 지원해야 한다. ❍ 사업자는 사업수행과정에서 사용되거나 습득한 노하우를 발주기관에 이전하여야 한다. ❍ 사업자는 도입된 통신장비와 관련된 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응하여야 한다. ❍ 사업자는 기 설치된 통신장비와 연동 및 상호운영에 문제가 없도록 모든 기술 지원을 보장하여야 한다. ❍ 도입되는 통신장비에 대하여 신속한 하자담보 및 기술지원이 될 수 있도록 제조사 또는 공급사와 협력방안 및 관련 증빙자료를 제안서에 명시하여야 한다.
산출정보		❍ 하자보증확약서(하자보증 범위 및 세부내역 포함) ❍ 유지관리확약서(유상 유지관리 범위 및 세부내역 포함)

자. 설치공사 요구사항

요구사항 고유번호		ENR-001
요구사항 명칭		통신케이블 설치 등
분류		설치공사 요구사항
요구사항 상세설명	정의	통신케이블 설치 공사 요구사항
	세부 내용	❍ 무선랜 구축 장소(구청사, 보건소, 구의회, 제2청사, 성안별관, 동관, 서관)의 건물에서 무선인터넷서비스(Wi-Fi)가 가능하도록 실측 후 공사하는 것을 원칙으로 하며, 사전 환경 분석을 통한 시공이 이루어져야 한다. ※ 사전환경 분석 시 무선 음영지역 해소 방안 동시 제출 ❍ 사전 환경 분석 후 설치도면(평면도)을 작성 제출 ❍ 워크그룹 스위치 및 엑세스 스위치에서 무선 AP까지 연결 케이블(광 또는 UTP) 공사를 하여야 한다. ❍ UTP케이블은 Cat.5E 이상으로 배선 처리하여야 한다. ❍ 워크그룹 스위치 및 엑세스 스위치 간 연결 케이블은(광 또는 UTP)로 공사를 하여야 한다. ❍ 모든 자재는 표준규격(KS, UL 등)을 사용하여 품질을 보장하여야 한다.

3. 도입장비 및 시설내역

가. 도입장비 규격 및 수량

연번	품 목	규 격	수량	단위	비 고
1	액세스 포인트	옥내용 AP (WIPS 기능 포함) - 802.11 a/b/g/n/ac 일체형	150	EA
2	액세스 포인트	옥내용 AP - 802.11 a/b/g/n/ac 일체형	120	EA
3	액세스 포인트	옥외용 AP - 802.11 a/b/g/n/ac	120	EA	예비20
4	PoE 스위치	- 48-port 100/1000Base - 4-port 1000Base-X uplink	1	EA
5	산업용 스위치	- 1000 Base-X 2포트 - 10/100/1000TX 8포트	279	EA
6	ONT	- 4 port 10/100/1000BASE-TX - 1 E-PON port(1000BASE-PX)	70	EA
7	VPN	- Max Sessions 8,000 - VPN performance : 40Mbps	77	EA
8	L3 스위치	- 24 port SFP or TX combo - 10G port 2 port - Switching Fabric: 88Gbps 이상	1	EA
9	PIU	- OLT(2-Port GE-PON)	3	EA
10	무선랜 컨트롤러	- AP License:1000	1	EA
11	웹인증 장치	- 기존 운영 웹인증장치와 이중화 - 유무선 웹포탈 인증 - Onetime ID/PW 생성	1	식

나. 통신시설내역

연번	품 목	규 격	수량	단위	비 고
1	금속비닐 가요전선관	방수 22mm	4,200	M
2	금속비닐 가요전선관 콘넥타	방수 22mm	1,358	EA
3	UTP 케이블(옥외용)	옥외용 CAT5e*4P	23,522	M
4	광케이블(가공)	SM12C	2,560	M
5	광케이블(지중)	SM12C(인력견인)	1,700	M
6	전원케이블	F-CV 2.5mm*3C	1,691	M
7	FDF	12CH	23	EA
8	광점퍼코드(3M)	SC-LC(3M)	495	EA
9	광점퍼코드(3M)	SC-SC(3M)	82	EA
10	광점퍼코드(10M)	SC-LC(10M)	3	EA
11	광점퍼코드(20M)	SC-LC(20M)	10	EA
12	광케이블 성단	12코아 이하	1,179	코아
13	광케이블 접속	12코아 이하	1,753	코아
14	광접속함체	가공직결형, 24C	1	개소
15	광케이블 시험	종합시험,OTDR 측정	994	코아
16	광 피그테일	1m 광 피그테일	1,179	EA
17	누전차단기	220V-단상(30AF이하)	30	EA
18	전원콘센트	220V-노출(접지형)	388	EA
19	RJ45	AMP	1,936	EA
20	RJ45 캡	일반형	1,936	EA
21	난연 CD 전선관	16mm	10,440	M
22	광모듈	SFP 1.25G bps Mini-GBIC	358	EA
23	광모듈(WDM)	SFP 1000BASE-X WDM용	200	EA
24	액세스포인트(실내형)	802.11a/g/n 내장형 AP	270	EA
25	옥외용함체	300mm*300mm*400mm	30	EA
26	광분배기	1 : 2 분기(2WAY SPLITER)	66	EA
27	POE 인젝터	802.3at(30W),10/100/1000 Mbps	313	EA
28	엠블럼제작	엠블럼 제작 - 벽면부착용 : 1000개; - 안내판용 : 1000개	1	식
29	XY좌표추출 및 도면작성	엠블럼 부착 및 도면 작업 - 1200AP 엠블럼, 좌표추출, 도면 작성 1식	1	식

Ⅳ. 과업추진 절차별 산출물

1. 사업수행계획서

가. “계약상대자”는 계약 후 10일 이내에 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서를 작성하여 “발주기관”에 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 사업 수행계획서에 포함되어야 할 주요 사항은 다음과 같다.

1) 사업목적 및 범위(성과지표 포함)

2) 사업추진체계

3) 사업추진절차

4) 산출물 계획

5) 일정계획

6) 공정별 투입인력 계획

7) 보고계획

8) 표준화계획

9) 품질보증계획

10) 위험관리계획

11) 보안대책

12) 교육계획

13) 발주기관 협조사항

다. 사업수행계획서 제출 시 제출서류

1) 신원조사 관련 서류 각 1부

2) 보안서약서(대표자, 사업 참여자)(하도급사 동일 적용) 각 1부

3) 참여인력 긴급연락망 1부

2. 최종보고서

가. 최종보고서는 본 과업의 개요, 추진경과(추진방법, 변경사항, 추진 중 이슈 사항 등 포함), 추진성과, 향후 개선방향, 하자보수 지원 및 기술이전 계획, 인수인계 방안 등의 내용을 포함하여야 한다.

3. 산출물 품질 고려사항

가. 사업수행계획서 작성 시 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침(행정자치부고시)’을 준수하여야 하며, ‘서울시 프로젝트관리방법론’을 준용하여 작성하여야 함.

나. 보고서는 과업지시서의 내용을 충족하여야 한다.

다. 각각의 보고서는 사전에 “발주기관”의 승인 하에 최종 확정하여야 한다.

Ⅴ. 과업수행 일반지침

1. 일반사항

가. “계약상대자”는 과업 수행시『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정자치부고시)』에 규정된 사항을 준수하며, 『서울시 프로젝트관리방법론』 및 『서울시 SW개발 및 유지보수 방법론』을 준용하여야 한다.

나. “계약상대자”는 개인정보를 처리함에 있어 『개인정보 보호법』 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 한다.

다. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 과업수행 시 관련 법규 및 규정에 따른다. 다만 조정이 불가피한 사항은 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의 조정할 수 있다.

라. “계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서를 포함한 계약문서와 관계법령 및 제반 규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

마. “계약상대자”는 사업 착수 전 본 과업의 성과측정을 위한 계량화된 성과지표를 “발주기관” 협의 하에 도출하고 제시된 성과지표에 따른 성과를 달성하기 위하여 노력하여야 한다.

2. 서울시 정보화사업 공통 절차 준수에 관한 사항

가. “계약상대자”는 본 과업을 이행함에 있어 다음의 서울시 정보화사업 추진 공통 절차를 준수하여야 한다.

❖ 사업 착수 시 : 정보화사업 추진관련 사전교육 이수

- 정보화사업관리시스템 활용, EA정보관리, 정보보안 및 하도급 절차 등

❖ 사업 추진 중 : 서울시 정보화사업관리시스템을 통한 사업 관리

- 각종 보고, 산출물, 제출자료 관리 등

❖ 사업 종료(검수) 전 : 서울시 EA관리시스템 관리대상 정보 현행화

- EA산출물 작성・제출 등

나. “계약상대자”는 본 사업결과를 EA산출물로 작성하여 사업종료(검수) 이전에 제출하여야 한다.

❖ EA산출물은 EA총괄부서(정보시스템담당관)에서 제공하는 표준화된 양식으로 작성하며 ‘정보화사업관리시스템’에 등록 후 확인받아야 함.

❖ 본 사업결과와 서울시 EA관리시스템에서 관리하고 있는 정보의 내용이 다를 경우(즉, 추가(수정, 삭제) 또는 신규추가 사항이 있는 경우) 해당 내용은 EA산출물에 모두 명시되어야 하며 이에 대한 현행화가 완료될 수 있도록 사업부서(사업담당자)를 지원하여야 함.

3. 표준화에 관한 사항

가. “계약상대자”는 공공 SW사업 및 서울시 정보화사업 기술표준을 준수하여야 하며, 본 과업의 적용기술 사항에 관해 “발주기관”과 협의·확정 한 후 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정자치부고시)』에 의거 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 한다.

나. “계약상대자”는 「서울시 프로젝트관리방법론」 및 「서울시 SW개발 및 유지보수방법론」을 준용하여 사업추진절차 및 산출물을 표준화하여야 한다.

다. “계약상대자”는 사업 추진 시 사업수행계획서의 기술적용계획표에 따라 기술을 적용하고, 최종 기술적용결과에 대해 사업완료시 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 한다.

라. “계약상대자”는 『공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정자치부고시)』을 준수하여 DB설계 및 표준화를 수행하도록 한다.

마. “계약상대자”는 웹 관련 표준, Secure Coding을 포함한 코딩표준, DB 설계 표준 등을 반드시 준수해야 한다.

바. “계약상대자”는 프로그램 개발시 S/W를 가능한 모듈화하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 한다.

사. “계약상대자”는 본 사업 추진 시 “발주기관”의 기술적용 표준이 적용될 수 있도록 노력하여야 한다.

4. 과업수행 조직 및 인력관리에 관한 사항

가. 계약체결 후 “계약상대자”는 총괄(PM) 및 부문별 사업관리 책임자를 임명하여 「2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축사업」을 책임‧수행토록 하여야 한다.

나. “계약상대자”는 수행기간 중 참여인력을 임의교체 할 수 없으며, 투입인력이 부득이하게 교체되는 경우 변경 예정일 1주전에 요구 기술등급 및 자격조건 이상의 대체 인력을 선정하여 “발주기관”의 승인을 받아야 한다.

다. “계약상대자”는 인력변경에 따른 업무공백을 방지하기 위하여 1주이내의 업무 인수인계 기간을 가져야 하며, 교체인력의 인수인계 기간 동안의 추가투입 인건비는 별도로 지급하지 않는다.

라. “계약상대자”는 투입 인력의 사고, 이직, 휴가 및 교육 등으로 업무수행이 불가한 경우를 대비한 대체인력 운영계획을 제시하여야 하며, 상주요원이 휴가 등의 사유로 1일 이상 과업을 수행할 수 없는 경우 유사한 경력과 동등 이상의 자격을 갖춘 대체인력을 투입하여야 한다.

마. “발주기관”은 투입인력이 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

바. “계약상대자”는 프로젝트 참여요원의 이력 및 자격․증명서류를 인력투입 전(착수 시 또는 인력 교체신청 시)에 “발주기관”에 제출하여야 하며, 과업 투입 전에 본 과업 참여에 따른 준수사항(제약사항, 정보보안 등)에 대한 자체교육을 실시하고, 교육결과서를 제출하여야 한다.

사. “계약상대자”는 투입인력(협력업체 및 하도급사 포함)으로 인한 모든 인적․물적 행위에 대하여 책임을 져야한다.

아. 본 사업 수행에 필요한 작업장소는 발주기관과 계약상대자가 사업수행의 효율성, 정보보안 조건 등을 고려하여 협의 결정한다.

사. “계약상대자”는 본 과업의 전부 또는 일부분을 “발주기관”의 승인 없이 제3자에게 양도할 수 없으며, 하도급 계약이 필요한 경우 다음의 사항을 준수하여야 한다.

❖ 하도급 계약 체결 시에는 관련규정(「소프트웨어산업 진흥법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」등)에 따라 사전 승인을 받아야함.

※“발주기관”과 협의하여 SW산업정보종합시스템(www.swit.or.kr)을 활용하여 신청 할 수 있음

- 입찰 참여 시 아래의 사항을 고려하여 하도급 여부를 결정하고 ‘[별지서식 1] 소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)’를 제출하여야 함.

<하도급 여부 결정 및 하도급 계획서 제출>

① 하도급 비율 50%초과하지 않도록 유의(「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 단, 같은 법 제20조의3제1항 및 제2항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함)

② 입찰금액 대비 10% 초과하여 하도급 하려는 경우 공동수급체를 구성하여 참여해야함. 단, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

- 계약 체결 및 수행 중 하도급 계약(또는 재계약) 시 하도급 사전 승인 신청(심의기간:10일 이내)하여야 함.

- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」에 따른 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음.

❖ 하도급 시에는 하도급자에게 적정 대가가 지급될 수 있도록 다음의 하도급 대금지급 기준을 만족하여야 함.

1. 직접인건비는 한국소프트웨어산업협회장이 공표한 노임단가의 100%

2. 제경비와 기술료의 합은 제1항 제1호 직접인건비의 20% 이상

※ 단, 사업대가를 기능점수 방식으로 산정한 경우에는 적용하지 않음

❖ 하도급 계약 체결 시에는 공정한 하도급 계약을 위해 ‘소프트웨어사업 표준하도급계약서(공정거래위원회)’를 적용하여야 함.

❖ “계약상대자”는 하도급계약 체결 시 하도급계약 체결에 관한 사항(하도급사 정보, 하도급 과업 및 하도급액(하도급 산출내역서 포함), 하도급계약서(사본) 등)을 “발주기관”에 제출 하여야 함.

❖ “계약상대자”는 사업대가(선금, 기성금, 준공금 등) 수령 시 15일 이내에 하도급계약서에 따른 하도급 대금을 하수급인에게 현금 지급하고, 5일 이내에 “발주기관”에 지급내역(대금 수령자, 대금 수령일, 하도급대금 지급액, 하도급대금 지급일, 하도급대금 지급방법, 증빙자료 등)을 제출하여야 함.

※ 단, 하도급자가 “발주기관”으로부터 하도급 대금을 직접 지급받기를 원할 경우 이해당사자(발주기관, 원도급자, 하도급자)간의 합의서 작성 후, “발주기관”이 직접지급 가능

❖ 하도급 계약을 체결한 경우 “계약상대자”는 관련 법률을 준수하고

“소프트웨어사업 하도급계약 준수 확인서”에 따라 주기적(발주기관 협의 결정) 또는 수시(발주기관 요구 시)로 하도급 준수실태를 점검하고 보고하여야 함.

5. 과업내용 변경 및 조정에 관한 사항

가. 과업수행과 관련하여 다음의 사항은 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 결정한다.

1) 과업지시서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

2) 과업지시서에 명시되지 않은 사항 중에서 추가로 지시하는 사항

3) 과업수행인의 단독 결정이 곤란한 사항

나. “발주기관”은 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호의 과업내용을 “계약상대자”에게 요구할 수 있으며, 이에 따라 계약금액의 조정이 필요한 경우『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제74조 제1항부터 제7항까지의 계약금액의 조정에 관한 사항을 준용한다.

1) 추가업무 및 특별업무의 수행

2) 과업공정계획의 변경

3) 특정 과업항목의 삭제 또는 감소

라. “계약상대자”는 본 과업의 기본 방침의 변동 없이 과업지시서상의 용역항목을 변경하는 것이 “발주기관”에 유리하다고 판단될 경우 제안할 수 있으며, “발주기관”의 승인하에 변경된 항목으로 진행할 수 있으며, 계약금액의 조정이 필요한 경우『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제74조 제1항부터 제7항까지의 계약금액의 조정에 관한 사항을 준용한다.

6. 검사에 관한 사항

가. 사업에 대한 검사는 제반 작업진척 사항 등을 기준으로 실시하며, 검사결과 지적사항에 대해 “발주기관”의 시정요구가 있을 경우 “계약상대자”는 성실히 이행하여야 한다.

나. 최종 성과품에 대한 준공검사는 관계규정에 의하되, “계약상대자”는 검사가 원활하게 진행될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

7. 품질보증에 관한 사항

가. “계약상대자”는 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질관리계획을 사업수행계획서에 상세하게 기술하여 제출하여야 하며, 이에 근거하여 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 사업기간동안 자체 품질관리 조직을 구성하여 품질보증활동을 수행하고 결과물을 제출하여야 한다.

나. “계약상대자”는 품질 또는 성능상의 문제 발생 시 부하 테스트 및 분석결과를 제시하고 개선하여야 한다.

다. “계약상대자”는 본 과업범위 외의 요인(운영서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업결과에 영향이 있거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 “발주기관”에 제시하여 위험요소를 최소화 하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

8. 테스트에 관한 사항

가. 시스템 기능 요구사항은 과업지시서의 기능 요구사항을 기반으로 사업초기 협의 도출한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주한다.

나. 시스템 기능의 완성 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가한다.

다. “계약상대자”는 단위 테스트, 업무로직 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트 등 구체적인 시스템 테스트 방안을 마련하고 테스트를 실시함으로써 구현 기능의 오류를 최소화 하여야 한다.

라. “발주기관”에서 요구한 기능 구현의 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가하며, 이를 위해 “계약상대자”는 적절한 평가 방안을 제시하여야 한다.

마. “계약상대자”는 “발주기관”의 테스트 결과나 사용부서의 평가의견에서 제시된 요구사항을 보완하여야 한다.

9. 하자보수에 관한 사항

가. 하자보증 기간은 최종 인수검사 완료일부터 1년으로 한다. 단, 제조사에서 1년 이상의 하자담보 책임기간을 규정한 경우에는 제조사 규정을 따르며, 도입 장비(소프트웨어 포함)에 따라 규정된 하자보증 기간은 해당 분야별 규정에 따른다.

나. “계약상대자”는 하자보수 지원범위, 지원인력, 지원방법 등을 포함한 하자보수 지원 방안을 제시하여야 하며, 하자보증책임 예외 대상에 대한 별도 비용부담 조건 등을 제시하여야 한다.

다. 하자보증 기간에 최종 결과물에 품질이상이 발견될 시 “계약상대자”는 결과물을 보완하여야 한다.

10. 교육지원 및 기술이전에 관한 사항

가. “계약상대자”는 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 한다.

나. 교육훈련 계획 수립을 위한 교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 “발주기관”과 협의하여 결정하며, 아래의 사항을 포함하여야 한다.

1) 시스템의 운영, 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법

2) 사용자 및 관리자 사용법

다. “계약상대자”는 기술이전 내용, 이전 방법 및 기간, 인원, 비용 부담조건(필요한 경우) 등이 포함된 기술이전 계획을 제시해야 하여 지속적인 기술이전을 해야 한다.

라. “계약상대자”는 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원하여야 하며, 본 과업범위 이외의 사항에 대한 추가비용이 발생하는 경우에는 협의하여 결정한다.

11. 성과품 소유에 관한 사항

가. 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 지식재산권은 “발주기관”과 “계약상대자” 공동으로 소유함을 원칙으로 하며, 본 사업 이전에 “계약상대자”가 자체적으로 보유한 지식 자산의 경우에는 “발주기관”에 사용권이 부여된다.

나. 지식재산권과 관련하여 정하지 않은 세부사항은 용역계약일반조건(기획재정부 계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른다.

다. “계약상대자”는 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권, 산업재산권, 저작권 또는 재산 및 기타 일체의 피해가 발생되지 않도록 유의하여야 하며, 이의 위반으로 사업기간 또는 사업 종료 이후라도 문제가 발생되는 경우 일체의 책임을 지며, “발주기관”을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되는 경우에는 피해자 측에 합의 배상하여야 한다.

12. 보안에 관한 사항

가. “계약상대자”는 과업내용과 관련하여 문서․인원․장비 등에 대한 관리적․물리적․기술적 보안대책을 강구하여야 하며, 대표자(협력업체, 하도급업체 포함)의 보안각서 및 용역참여자의 보안서약서(붙임3)를 제출하여야 한다.

나. “계약상대자”는 본 사업 보안관리 책임자를 지정(지정내역은 보안서약서와 함께 제출)하여야 하며, 보안관리 책임자는 다음의 보안관련 사항을 총괄 관리하여야 한다.

1) 각종 문서 및 자료 등을 접수 및 반납하여야 한다.

2) 작업자의 보안상태를 점검하여야 한다.

3) 비밀 취급서약 및 교육을 실시하여야 한다.

4) 본 사업과 관련하여 얻은 자료 및 문서의 목적 외 사용 및 제공을 엄금한다.

5) “계약상대자”은 본 사업과 관련하여 얻은 지식이나 문서 현황은 서울시의 승인 없이 외부에 공개 또는 제공을 금지한다.

다. “계약상대자”는 본 과업에 수행함에 있어 신원이 확실한 자를 투입하여야 하며 보안교육을 실시하고 작업실에 외부인의 출입을 금하여야 한다.

라. “계약상대자”는 정보시스템이 설치된 곳에 대한 출입 시 이용기관의 시스템을 관리하는 담당자나 발주기관이 요구하는 보안사항과 점검내용을 충실히 이행하여야 한다.

마. “계약상대자”는 「개인정보 보호법」 등 “발주기관”의 정보보안 정책 및 규정을 준수하고, 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생시 민․형사상의 책임을 져야 한다.

바. 프로그램 개발 시 보안을 고려한 소스코딩으로 어플리케이션 취약점으로 인한 보안문제점이 발생치 않도록 하고, 서비스 오픈 전 전반적인 취약점 진단 후 서비스가 개시될 수 있도록 한다.

사. “계약상대자”는 과업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 정보보안 관리 및 비밀유지 조항을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

13. 계약해지에 관한 사항

가. “발주기관”은 다음의 사항에 대하여 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며, 계약을 해지함에 있어 “계약상대자”는 어떠한 이의도 제기할 수 없다. 다만, 용역수행기간 중 계약을 해지할 경우에는 해지시까지의 이행한 용역 대가는 정산하여 지급한다.

1) “발주기관”의 사전승인 없이 계약서상의 어떠한 권리나 의무를 타인에게 양도 또는 전매한 경우

2) 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행계획서를 제출하지 아니하거나, 용역수행을 이행하지 아니할 경우

3) “계약상대자”의 계약행위 미 이행, 계약상 중대한 위반행위, 기술능력 부족 등의 귀책사유로 계약의 목적을 달성하지 못하거나 운영관리가 곤란한 경우

4) 운영요원의 태만이나 불성실로 인하여 “발주기관”의 업무에 지장을 초래하여 계약의 해지 및 변경 등이 필요한 경우

5) 정상적인 계약관리를 방해하는 불법 또는 부정행위가 있는 경우

나. “계약상대자”는 계약이 해지된 경우 새로 업체를 선정하여 인계를 마칠 때까지 용역 업무를 수행하여야 하며, 새로운 업체를 통한 본 용역수행에 차질이 없도록 용역업무 및 적용기술을 빠짐없이 인계하여야 한다.

14. 기타사항

가. 본 과업지시서의 내용에 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 “발주기관”과 “계약상대자”의 협의에 의해 결정한다.

[붙임 1]

용역업체 정보보안 준수사항

서울시 정보화사업을 수행하는 용역업체는 보안사고 예방을 위해 국가정보보안기본지침 제63조, 서울시정보통신보안업무처리규칙 제51조에 따라 용역사업 단계별(계약, 수행, 종료) 보안사항을 준수해야 한다.

※ 용역업체에 의한 보안사고 발생 시 ‘사업자 보안위규 처리기준’에 따라 행정조치 됨을 유념하시고 본 준수사항을 숙지하시기 바랍니다.

1. 계약단계

가. 용역업체가 하도급 계약을 체결할 경우 원래 사업계약 수준의 비밀유지  조항을 포함해야 한다.

나. 용역사업에 투입되는 자료·장비 등에 대해 대외보안이 필요할 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행계약서와 별도로 아래의 사항이 명시된 비밀유지계약서를 작성하여 발주기관에 제출해야 한다.

- 비밀정보의 범위

- 보안 준수사항

- 위반시 손해배상 책임

- 지적재산권 문제

- 자료의 반환

2. 수행단계

2-1. 참여인원에 대한 보안관리

가. 용역사업 참여인원에 대한 신원확인을 실시하고 발주기관에 증빙자료를  제출해야 한다.

나. 용역업체 대표자 및 참여인원 각자의 친필 서명이 들어 있는 보안서약서(붙임 3)를 발주기관에 제출해야 한다.

다. 용역사업 참여직원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 시 발주기관에 즉시 보고하고 승인을 받아야 한다.

2-2. 사무실·장비에 대한 보안관리

가. 용역사업 수행을 위해 외부 사무실을 사용할 경우 CCTV, 시건장치 등  비인가자 출입통제 대책을 마련해야 한다.

나. PC, 휴대용 저장매체 등을 반입 및 반출 시 발주기관의 승인을 받아야  하며, 해당 장비에 유료 최신 백신을 설치하고 악성코드를 주기적으로  검사해야 한다.

다. 발주기관은 용역업체에게 제공한 사무실에 대해 수시로 보안점검을 할 수 있다.

라. 용역사업 관련 자료를 보관한 PC로 인터넷에 접속하면 안 된다.

마. USB메모리 등 휴대용 저장매체는 사용을 금지하되 불가피한 경우 발주기관의 승인 후 사용할 수 있다.

바. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체에 정보시스템 접속정보(ID,비밀번호)를 저장하면 안 된다.

사. 용역업체 직원의 개인 휴대폰은 발주기관의 통제 하에 카메라 및 충전포트에  보안스티커를 부착해야 한다.

※ 어플리케이션, 단말기(PC, 스마트기기 등), 유무선 통신장비, 서버, DBMS,   출입통제구역, 누설금지대상정보에 접근하는 작업자에 한하며, 보안스티커를 부착하지 못하는 경우 담당자가 휴대폰을 회수하여 보관한다.

아. 용역업체가 사용하는 노트북PC, 휴대용 저장매체 등은 퇴근·휴가 시와 같이 일정기간 사용하지 않을 경우 분실 방지를 위해 시건장치가 있는 보관함에 보관해야 한다.

2-3. 내·외부망 접근시 보안관리

가. 용역업체 사용 통신망은 서울시 행정통신망(내부망)과 분리하여 구성해야 한다. 단, 업무상 필요한 경우 발주기관의 승인 후 해당 서버에만 제한적으로 접근해야 한다.

나. 용역사업 참여인원의 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록해야 한다.

다. 계정별 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 내부문서 접근은 금지한다.

라. 용역업체 직원이 ‘root’ 계정 등 정보시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 단독 접근은 불허하며, 필요할 경우 발주기관의 승인을 받아야 한다.

마. 계정별 부여된 접근권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을  폐기해야 한다.

바. 발주기관은 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업  이력을 확인할 수 있다.

사. 용역업체 PM은 사업 참여인원이 접근한 서버 및 네트워크 장비에 대한  로깅 기록을 매일 확인하고 이상 유무를 발주기관에 보고해야 한다.

아. 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이한 경우 필요한 보안조치를 시행하고 발주기관의 승인 후 사용해야 한다.

자. 발주기관 내부에서 비인가 무선 AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정을 금지하며, 시스템 개발PC와 연결은 금지한다.

차. 발주기관에 휴대용 무선 모뎀(WiFi, LTE 등)을 반입하면 안 된다.

카. 발주기관에 노트북PC 반입 시 무선통신기능 사용불가 조치(Driver 삭제 등)를 시행해야 한다.

타. 발주기관 외부에서 내부에 있는 개발 PC 및 정보시스템에 원격 접속은 금지한다.

2-4. 자료에 대한 보안관리

가. 사업 수행을 위해 발주기관에서 용역업체에게 제공하는 내부 자료는 자료관리 대장을 작성하고, 인계자․인수자가 자필로 서명해야 한다.

나. 용역사업 관련 자료는 웹하드,P2P사이트,웹오피스,클라우드 서비스 등 인터넷 자료공유사이트 및 사업 참여인원의 개인 메일함에 저장하면 안 된다.

다. 발주기관이 제공한 사무실에서 용역사업을 수행할 경우, 매일 퇴근 시 관련 자료를 발주기관에 반납해야 한다. 단, 비밀문서를 제외한 일반문서는 발주기관이 제공한 사무실에 시건장치가 된 보관함에 보관할 수 있다.

라. 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 발주기관의 파일서버에 저장하거나, 발주기관에서 지정한 PC에 저장·관리해야 한다.(파일 저장 PC는 인터넷 연결 금지)

마. 사업 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 발주기관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지한다.

3. 종료단계

가. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체 등에 저장된 사업 관련 자료는 검증된 삭제 S/W로 완전 삭제해야 하며, 발주기관의 승인 후 반출해야 한다.

※ 완전 삭제 S/W 목록은 http://www.itscc.kr 참고

나. 용역사업 관련자료 삭제 조치 후 용역업체에 복사본 등 용역사업과 관련된 제반자료를 보유하고 있지 않다는 용역업체 대표 명의의 보안확약서를 자필 서명하여 발주기관에 제출해야 한다.

[붙임 2]

외주 용역사업 보안특약 조항

① 사업자는 서울특별시의 보안정책을 위반하였을 경우 [첨부1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [첨부2]의 보안 위약금을 서울특별시에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [첨부3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 서울특별시는『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

<첨부 1> 사업자 보안위규 처리기준

<첨부 2> 보안 위약금 부과 기준

<첨부 3> 누출금지 대상 정보

<첨부 1>

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

<첨부 2>

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	계약금액의 5%이하	계약금액의 3%이하	계약금액의 1%이하

* 위규 수준은 <붙임1> 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

<첨부3>

누출금지 대상정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 『개인정보보호법』제2조제1호의 개인정보

10. 『보안업무규정』제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[붙임 3]

용역사업 착수시

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업) 수행중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 본인 회사의 직원이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 경우에도 총괄 책임을 지겠으며, 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

5. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

6. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 착수시

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업) 수행중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업)을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업) 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업)을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (2017년 서울시 공공 무선인터넷 구축 사업) 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

[붙임 4]

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ❍❍❍

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

②공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③공동수급체 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 당해 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

②제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 [손익의 배분] 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 [권리, 의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 [중도탈퇴에 대한 조치] ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조제1항제6호의 규정에 의하여 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 [운영위원회] ①공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지 제1호서식]
소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)
사업명
입찰금액(C)				원					사업기간			개월
입찰자 (공동수급체 대표)				상호										대표자
				사업자등록번호										소재지
하도급 예정 계획
번호	입찰자		하수급인 상호		하도급 계약명			하도급 기간			하도급 예정액(A)				입찰금액 대비 하도급액 비율
1								개월			원				%
2								개월			원				%
3								개월			원				%
합계								개월			원				%
직접 물품 구매 예정 계획
번호	구분 (HW․설비․상용SW)		물품명				제조사 (개발사)			수량			구매시기		물품 구매 예정액(B)
1															원
2															원
합계															원
- 입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품 구매․설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급액 비율 합계가 50% 초과 예외사유 : _______________________________________ - 입찰금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) - 입찰금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A)/(입찰금액(C)-물품 구매 예정액(B)) X 100
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일
공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인)
발주기관의 장 귀하
제출서류		- 하도급 사업수행계획서(하도급 산출내역서 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부
※ 유의사항 - 입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 입찰자는 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다. - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.
210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)