붙임 1	보도 상태등급 기준

□ 보도 상태등급 기준

ㅇ ‘포장상태 서비스 수준’ 준용, D등급 이하 보도를 기준 미달로 분류

※ 국토부 ｢보도 설치 및 관리 지침｣ <표 4.13>

등급	포장상태 서비스 수준
A (Very Good)	보도 포장이 소성변형이나 균열이 발생하지 않은 도로로, 신설되거나 새것과 같은 포장 상태
B (Good)	보도 포장이 전체적으로 매끄럽지 않으나, 균일한 상태를 유지하고 있는 포장상태
C (Fair)	보행자와 교통약자의 통행은 가능하지만 포장면의 노후정도에 따라 재포장 등의 고려가 필요한 포장상태
D (Poor)	보행자와 교통약자의 정상적인 통행에 영향을 미칠 정도의 포장 상태 (50% 이상의 포장에 위험이 존재하는 상태)
E (Very poor)	정상적으로 통행이 불가능한 상태 (75% 이상의 포장에 위험이 존재하는 상태)