붙임 1

산사태 위험 예측정보 기준 및 제공 방법

□ 산사태 위험 예측정보 기준

○ 탱크모델을 활용한 권역별 토양함수지수 적용

- 강우정보는 기상청에서 제공하는 초단기예보(KLAPS) 자료(1km×1km)의 실시간 자료와 예측 1시간 강우량 활용

- 전국 산지는 지역 특성(강우량, 지질 등)에 적합한 기준 강우지수를 정하기 위하여 11개 권역으로 구분

※ 중부권역 1-1 권역(나머지 20개 자치구), 1-2 권역(강남, 강동, 광진, 서초, 송파)

○ 권역별 기준 토양함수지수

권 역 별	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	4-1	4-2
토양함수지수	105	92	62	62	59	67	113	67	89	130	87

□ 예측정보 제공

○ 1km×1km(동네예보) 격자단위로 토양함수지수 도달 정도를 분석하여 동 단위로 예측정보 제공

○ 토양함수지수가 80% 도달 시 주의보, 100% 도달 시 경보에 해당하는 예측정보를 동 단위로 제공

○ 전달방법은 산사태 정보시스템, 메시지(MMS), FAX, 유선전화(VMS) 등을 통해 지역산사태예방기관의 장에게 전달

※ 다만, 시·도 등 상급기관 담당자는 관할하는 기관의 문자메시지룰 모두 수신

□ 탱크모델 : 암반을 경계로 토양이 차지하는 부분을 하나의 탱크로 설정하여 토양함수량이 일정기준 이상을 초과하면 산사태가 발생한다고 보는 모델(일본 및 오스트리아 등에서 활용)

□ 토양함수지수 : 탱크모델에 권역별 특성이 반영된 유출구 높이, 유출계수 및 투수계수 등을 적용하여 지수 결정

○ 시장·구청장이 관내지역에 산사태 위험예보 발령 등 주민안전관리에 활용