(붙임 1)

민방위교육장 시설물 안전점검표

점검일시 : 2015.2.24.(화)

구 분		점 검 대 상	점검방법	점검결과	비 고
건물	주요시설	◦강당지붕 트러스 하현재	육안점검	이상없음
		◦강당 지붕층 처마홈통 및 칼라강판시트 누수부위	육안점검	이상없음
		◦매점, 화장실 및 휀스	육안점검	이상없음
	일반시설	◦건물 외벽체 내장 들뜸 부위 및 균열상태	육안점검	이상없음
		◦철근 노출 및 부식 부위	육안점검	이상없음
		◦지붕 캡 파손 여부	육안점검	이상없음
		◦건물 누수 여부	육안점검	이상없음
시설물	전기	◦전기실	육안점검	이상없음
		◦각종 전기시설물	기능작동	누전차단기 정상작동
		◦방송장비	육안점검	이상없음
		◦세콤(보안장치)시설	육안점검	이상없음
		◦CCTV장치	육안점검	14개화면 표출
	소방	◦연기 및 자동화재 탐지설비	기능작동	이상없음
		◦소화전 및 소화기(옥․내외)	기능작동	경보기 정상작동
	기계	◦냉․난방기	육안점검	이상없음
		◦보일러실	육안점검	이상없음
		◦가스(매점)	기능작동	이상없음
		◦상수도, 하수도 및 맨홀	육안점검	이상없음
	실기실습실	◦응급처치	육안점검	이상없음
		◦화생방	기능작동	이상없음
		◦화재예방과 진화	기능작동	연기발생 등 정상 작동
		◦탈출 및 인명구조	기능작동	2~3층 안전망설치 검토	검토요
		◦전기ㆍ가스 안전	기능작동	이상없음
		◦지진	기능작동	흔들림 정상 작동
		◦풍수해	기능작동	바람 정상작동
		◦교통안전실습장	육안점검	이상없음
	화장실	◦환풍기 작동	기능작동	이상없음
		◦변기(수세식)작동	기능작동	이상없음
		◦세면대(수도꼭지)작동	기능작동	이상없음
특이 사항		※ 옥외보관된 접이식 사다리가 고정되어 있지 않아 위험 요소가 있어 고정 조치 또는 가로눕혀 보관